





柳审环城审字〔2026〕35号

关于柳州市柳北区古木整合片区石灰岩矿（一期）环境影响报告表的批复

柳城县东盛矿业有限公司：
你公司报来《柳州市柳北区古木整合片区石灰岩矿（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局审核，现批复如下：
1、 本项目为新建，开采及加工建筑石料用灰岩矿，位于柳州市柳城县社冲乡冲江村旁，总矿区面积为0.8525平方公里,开采标高+341.89米～+110.0米，矿山分两期建设，本项目为一期工程，矿区面积0.7557平方公里,露天开采,服务年限32年。年开采及加工石灰石350万吨，产品为碎石和机制砂。
建设内容包括主体工程、储运工程、公辅工程、环保工程。
1、 主体工程：采矿工程主要为露天采场，采用自上而下分台阶进行开采，采用潜孔钻凿岩、深孔爆破、机械铲装、汽车运输的台阶式开采工艺；当一期开采至+170米时暂停待二期手续。破碎加工均依托现有工业场地，分三区配套建设一、二级破碎、筛分及制砂生产线。
2、储运工程：成品储料库及运输道路均依托现有，厂房内喷雾降尘。
3、公辅工程：办公生活区、机修车间、自打水井及10kV供电均依托现有设施。
4、环保工程：新建洗车平台及危废暂存间；依托现有化粪池、初期雨水池及除尘设施；厂房及运矿廊道全封闭。
项目不涉及基本农田、饮用水水源保护区等特殊保护对象。项目总投资10000万元，其中环保投资155万元。
项目已获得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目已取得广西壮族自治区林业局《准予行政许可（审批）决定书》（桂林审准资[2026]35号）同意该项目使用林地。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。
二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：
（一）在采场边界、开采区及工业场地内设截排水沟，矿区雨水引入截排水沟进入雨水沉淀池处理后回用，不外排；洗车平台配套洗车沉淀池，车辆冲洗废水经洗车沉淀池处理后回用于洗车环节，不外排；生活污水经三级化粪池处理后用于周边林地施肥。
（二）项目破碎生产全过程均设置在密封厂房内，卸料口三面封闭，采取连续洒水操作，整个输送带封闭，颚式破碎机与重力除土筛采用喷雾除尘。会龙一区及会龙二区二级破碎、筛分和制砂生产线产生的废气经布袋除尘器处理后，分别由6根15米高的排气筒（排气筒编号1#～6#）排放；古木矿区制砂生产线产生的废气经布袋除尘器处理后，由1根15米高的排气筒（排气筒编号7#）排放，二级破碎和筛分工序采用喷雾除尘后无组织排放。须确保各排气筒有组织外排的颗粒物排放浓度和排放速率符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。
（三）项目定期对矿区道路进行洒水降尘；项目凿岩钻孔采用湿式作业，配备洒水车，同时配置雾炮机对开采区域进行喷雾除尘；爆破作业应合理选择爆破时间，爆破前采用水封炮眼、向预爆区洒水、钻孔注水等措施，爆破后开启雾炮机及洒水装置进行增湿降尘。须确保场界颗粒物无组织排放浓度符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值（无组织排放监控浓度限值）要求。
（四）做好矿石运输、装卸工作，合理设置运输路线，合理调配运输时段，运输车辆加盖篷布、洒水、进出车辆进行冲洗等有效的防尘降尘措施，减少运输过程对周边环境的影响。
（五）选用先进的低噪声爆破技术和方法，规范爆破操作流程，合理安排爆破时间，控制爆破频次，严禁夜间爆破。减少爆破振动对环境的影响。优化总平面布置，选择低噪先进的设备。对高噪声设备采取消声、减振措施后，确保厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。
（六）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求设置相关污染防治设施。
（七）须按GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求，建设规范的废机油等危险废物的收集临时存放设施，并设立明显的危废标志，危险废物须定期收集并交由有危险废物处置资质的单位按规定处理、处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。
（八）按照《环境保护图形标志—排污口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》有关规定建设规范化的废水、废气排放口及采样口、采样平台。须按报告书中环境监测计划定期进行监测。
（九）落实施工期污染防治措施，加强施工期环境保护管理。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环境保护条款和责任。
（十）主动做好项目运营期与周边公众的沟通协调，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合理意见，满足公众合理的环境诉求。
（十一）项目服务期满后须落实闭矿后开采区、生活区和工业场地等的生态恢复和土地复垦措施。
（十二）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，制订应急预案，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。
[bookmark: _GoBack]四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳城生态环境局、柳州市柳北生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。请柳州市柳城生态环境局、柳州市柳北生态环境局按规定对项目执行环保“三同时”情况进行日常监督管理，发现环境问题及时上报柳州市生态环境局。


                                柳州市行政审批局
                                2026年7月6日
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