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一、项目背景
畜牧业是关系到农业发展和国计民生的重要产业之一，在农业中占有举足轻重的作用，具有很强的社会经济发展牵动力。畜牧产品的消费水平是衡量一个国家生活水平和生活质量的重要指标之一，加快发展畜牧业对促进资源合理利用，带动相关产业发展具有十分重要的意义。
随着经济的发展，人们的肉食品结构不断优化，越来越多的人需求高蛋白、低脂肪、低胆固醇的肉类食品。牛肉属高蛋白、低脂肪，富含多种氨基酸和矿物质元素，具有消化吸收率高等特点。近年来，我国牛肉生产持续稳定增长，由于我国人口众多，人均增加1千克牛肉，全国就要增产140万吨以上，可见国内市场容量巨大。开发肉牛生产是促进养牛业向高产、优质、高效发展的根本措施和有效途径。发展肉牛养殖产业可以充分利用农业废弃物资源，使农业再生资源达到有效利用，变废为宝，既有利于生态环境的保护，又实现农民增收，实现可持续发展。
在此背景下，柳州鑫麦穗农业科技有限公司拟在柳州市柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳江区进德镇四连村水舍屯地块建设“柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场”，为方便管理，将项目现有工程命名为“项目一期工程”，扩建工程命名为“项目二期工程”。项目全场实际占地面积2.8250公顷，项目分为两个地块建设，其中现有工程（一期）占地面积为1.7335公顷，主要建设7栋牛舍及配套设施；本次扩建工程（二期）占地面积为1.0915公顷，新建9栋牛舍及危废暂存间等配套设施。项目现有工程存栏肉牛量为480头，肉牛一年出栏一次，年出栏480头肉牛；扩建项目建成后，新增常年存栏1020头肉牛，其中包括长期育肥牛520头（年出栏1批次）和短期育肥牛500头（年出栏3批次），合计新增年出栏2020头肉牛；扩建后全场合计常年存栏肉牛量为1500头，年出栏2500头肉牛，扩建项目主要工程包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等，项目总投资2502万元，其中环保投资140万元，占项目总投资5.60%。
[bookmark: 二、建设项目特点][bookmark: _bookmark2]二、建设项目特点
1、项目的建设特点：本项目（代指“柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场”扩建工程）属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的A0311牛的饲养，属于扩建项目。建设单位已在广西投资项目在线审批监管平台进行项目投资备案，并于2025年4月取得柳州市柳江区发展和改革局关于项目的备案证明，项目代码为：2504-450206-04-01-254250，详见附件2；
2、项目的影响特点：本项目运营过程中产生废气主要有牛舍臭气、备用柴油发电机燃油废气、配料粉尘、青贮池发酵恶臭等；产生的污水主要为牛尿、牛饮水漏水、青贮池渗滤液、生活污水等；噪声污染主要为各类设备运行噪声、牛叫声等；产生的固体废物主要为牛粪、饲料残渣、废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）、病死牛、动物防疫废物、废包装材料、废机油、废机油桶、含油抹布及生活垃圾等。
（1）废水：项目养殖采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理产生的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售。项目废水主要为职工生活污水，生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，本项目无废水外排。
（2）废气：牛舍臭气主要通过使用原位发酵床工艺、饲料添加益生菌、喷洒生物除臭剂等措施降低臭气排放强度；备用柴油发电机仅在场区停电时启用，使用频率低，时间短，燃油废气经设备自带排气筒排放；饲料含水率较高，配料粉尘产生量极少，通过设备自带布袋除尘设施处理后无组织排放；青贮池发酵恶臭通过覆膜封严，可确保大大减少甚至去除青贮池废气。
（3）固体废物：废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）2个月清运一次，待更换垫料牛舍内的牛只临时转移至另一空栏或已有牛只的牛舍进行短期混群饲养，待空舍完成垫料更换后再回迁原舍，清出的废垫料由有机肥厂直接清运处置，作为生产有机肥的原料，不在场内贮存；项目运营期产生的病死牛委托有相关处理资质单位清运处理；运营期产生的动物防疫废物暂存于兽医室，按照国务院农业农村主管部门的规定，交由有资质的公司运输和集中销毁；废包装材料外售废品回收站处理；废机油、废机油桶、含油抹布收集装桶加盖密闭后，分类暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾集中收集，交由环卫部门清运处理。
（4）噪声：项目运营期产生的噪声主要为牛只叫声及各类设备运行噪声，拟选用低噪声设备，对风机等高噪声设备进行基础减振处理以达到降低噪声的目的；对生产设备进行合理布置，充分利用建筑物阻隔噪声的传播，并通过距离衰减降低噪声；规范牛舍养殖管理，为牛只提供良好舒适的成长环境，减少牛只叫声。
（5）项目所在地的环境特点：项目位于柳州市柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳江区进德镇四连村水舍屯地块，项目选址周边为旱地（主要种植甘蔗）、林地和山地等，与本扩建项目距离最近的敏感点为项目扩建工程西面约507m的屯兵屯。
（6）经调查，项目选址不涉及饮用水源保护区、永久基本农田、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等敏感保护目标。
[bookmark: 三、环境影响评价的工作过程][bookmark: _bookmark3]综上，本项目在认真落实本报告书中所述各项污染防治措施后，可实现污染物稳定达标排放或综合利用，本项目建设对周围环境影响可接受。
三、环境影响评价的工作过程
本项目建成后，全场年存栏肉牛量为1500头，年出栏2500头肉牛。根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），1头肉牛折算成5头猪，本项目养殖规模相当于年存栏7500头生猪。根据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二、畜牧业—3、牲畜饲养；家禽饲养；其他畜牧业—年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖；涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖”，需编制生态环境影响报告书。
2026年7月3日，受柳州鑫麦穗农业科技有限公司委托，广西景宸环保有限公司承担了柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场的环境影响评价工作，详见附件1。接受委托后，我公司根据环境影响评价工作程序的要求，组织有关工程技术人员对拟建项目所在地周围环境进行实地踏勘，收集了与项目有关的资料；在研究相关法律法规和进行初步工程分析的基础上，筛选评价因子和确定评价工作等级，结合项目所在区域的环境特征，依据有关环评导则编制环境质量现状监测方案，并委托广西中陆检测技术有限公司进行了项目区域环境质量现状的监测；随后技术人员进行了项目工程分析、环境影响分析、环境保护措施及其经济、技术可行性论证；根据国家环境保护部颁发的相关技术导则要求，编制完成了《柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场生态环境影响报告书》。
环境影响评价工作一般分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，生态环境影响报告书编制阶段。根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价工作过程具体流程见图1。
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图 1	 环境影响评价工作程序图
IV

四、分析判定相关情况
1、产业政策符合性分析
本项目属于肉牛养殖项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，肉牛养殖项目属于“第一类 鼓励类”“农林牧渔业”中的“14、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，为国家鼓励类项目，符合国家现行产业政策。
项目所在的柳州市柳江区不属于《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单（2026年版）》中的广西壮族自治区重点生态功能区县，不在“调整方案”中的负面清单内。
本项目已于2025年4月取得柳州市柳江区发展和改革局关于项目的备案证明，项目代码为：2504-450206-04-01-254250，详见附件2；
综上，该项目建设符合国家及地方产业政策。
2、相关法律法规、政策、技术规范符合性分析
本项目的建设符合《中华人民共和国生态环境法典》、《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第 643 号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染物治理工程技术规范》（HJ497-2009）等相关法律法规、政策、技术规范的要求。
3、与相关规划符合性分析
（1）土地利用规划符合性分析
本项目租用柳江区进德镇琼林村塘岸屯村民小组及柳江区进德镇四连村水舍屯村民小组土地用于建设柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场，设施农业用地协议详见附件5-1、附件5-2。在项目前期规划时，现有工程（一期）租赁用地面积为2.4019公顷，本次扩建工程（二期）租赁用地面积为1.5914公顷，总租赁用地面积为3.9933公顷，与柳江区进德镇人民政府批复本项目设施农用地面积相符，本项目设施农用地批复详见附件4-1、附件4-2。根据实际规划建设情况，项目扩建后全场实际用地面积为2.8250公顷，其中本次扩建工程新增实际用地面积1.0915公顷；对于已租赁但未用于建设的其余土地，不改变现状、不进行生产建设。此外，现有工程（一期）部分用地另租用“柳州坤元农业科技有限责任公司”设施农用地4.81亩（0.3207公顷）用于建设项目一期牛舍，相关用地文件见附件6-1、附件6-2、附件6-3，该部分用地纳入本项目整体环境管理，但不计入本项目设施农用地批复面积。
项目租赁土地性质为旱地、设施农用地等，本项目不占用基本农田，不涉及林地，符合当地土地利用规划。
（2）与广西重点生态功能区县产业准入负面清单相符性分析
柳州市柳江区不在《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单（2026年版）》中的广西壮族自治区重点生态功能区县，不在“调整方案”中的负面清单内，符合要求。
（3）与“三区三线”划定相符性分析
根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2072号），广西完成了“三区三线”划定工作，划定成果符合质检要求，从2022年10月14日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据。
项目位于柳州市柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳州市柳江区进德镇四连村水舍屯，项目用地已纳入柳州市国土空间总体规划中（附图13），根据柳州市柳江区自然资源局《关于柳州鑫麦穗农业科技有限公司项目用地的复函》以及《关于柳州鑫麦穗农业科技有限公司二期项目用地的复函》（附件9-1、附件9-2），项目不涉及占用永久基本农田核实处置成果中的永久基本农田和“三区三线”划定的生态保护红线。本项目位于城镇开发边界外围，不在城镇开发边界内进行建设，与广西“三区三线”划定相符。
（4）相关规划符合性分析
项目的建设符合《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》（环土壤〔2026〕40号）、《柳州市畜禽养殖禁养区划定方案（2020年修订）》、《柳州市畜禽养殖污染防治规划（2024—2028年）》、《柳江区畜禽养殖污染防治规划（2023-2027年）》等相关规划的要求，规划符合性分析见表1.3.1-2。
4、项目与“生态环境分区管控要求”相符性分析
根据《柳州市生态环境局关于印发实施柳州生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（柳环规〔2024〕1号），本项目位于广西壮族自治区柳州市柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳州市柳江区进德镇四连村水舍屯，属于柳州市生态环境管控单元分类中的柳江区布局敏感区重点管控单元（管控单元编码：ZH45020620004）。项目与区域“生态环境分区管控要求”要求相符，详见§1.3.3章节。
5、选址合理性分析
本项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）以及《地下水管理条例》（2022）中的有关选址要求。同时，对照自然资源部 国家发展和改革委员会 国家林业和草原局联合印发的《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》，本项目不属于其发布的限制类和禁止类目录。
项目位于柳州市柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳州市柳江区进德镇四连村水舍屯，属于农村地区，不属于城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态敏感区，不在上述畜禽养殖行业规范、政策划定的禁养区范围内。项目在采取各项环保及风险防范措施后环境风险水平较低，风险可控，项目选址符合国家相关法律、法规。根据附件21 柳州市柳江区国土勘察测绘所出具的《柳州鑫麦穗农业科技有限公司养殖基地与村屯距离示意图》，项目距离周边最近的敏感点为扩建工程西面约507m的屯兵屯，项目位于屯兵屯侧风向处，项目选址满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中“新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开上述规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或者侧风向，场界与禁建区边界的最小距离不得小于500m。”的要求。
综上，本项目选址合理。
[bookmark: _bookmark5][bookmark: 五、关注的主要环境问题]五、关注的主要环境问题
本项目关注的主要环境问题包括：
（1）废气：运营期的废气主要是牛舍臭气（主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度）、饲料加工粉尘、青贮池发酵恶臭以及备用柴油发电机废气。重点分析废气源强、治理措施的可行性及对周边大气环境的影响。
（2）废水：项目生活污水的收集及处理。项目养殖采用原位发酵床工艺对粪污、牛饮水漏水、青贮池渗滤液进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换，经发酵床对粪污进行处理产生的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）清出后作为有机肥基料外售，不在场内贮存。生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，本项目无废水外排。重点分析废水处理工艺的可行性。
（3）噪声：关注运营期牛叫声及设备噪声，厂界噪声是否可以达到相应的标准要求。重点分析噪声控制措施的可行性及厂界噪声的达标可行性。
（4）固废：主要关注废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）、病死牛、动物防疫废物、废包装材料、布袋除尘粉尘、废机油、废机油桶、含油抹布等的去向。重点分析固废的产生情况、暂存设施设置的规模要求、处置措施是否符合环保要求。
[bookmark: _bookmark6][bookmark: 六、环境影响报告主要结论]六、环境影响报告主要结论
柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场选址位于柳州市柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳州市柳江区进德镇四连村水舍屯，本项目的建设符合国家有关产业政策、“三线一单”以及畜禽养殖行业规范的要求；项目养殖区用地属于设施农用地，不占用基本农田，不涉及林地、饮用水源保护区、风景名胜区和自然保护区等生态敏感区，不在柳州市人民政府划定的畜禽养殖禁养区范围及柳州市柳江区人民政府划定的畜禽禁养区范围内，选址符合相关规范要求；项目所采用的废气、废水、固体废物处理工艺合理可行，污染防治措施经济可行，能保证各污染物稳定达标排放或综合利用；“三废”污染物排放不会改变区域环境功能现状；环境风险可控；项目的实施具有明显的社会经济效益，同时可满足环境要求。
项目的建设和运营会对环境产生一定影响，经过综合预测和环保措施分析，在严格执行本评价提出的各项环境保护措施与污染综合防治对策、生态环境保护以及风险防范措施，确保环保措施正常运转前提下，污染物均可实现达标排放或综合利用，区域环境质量能满足环境保护目标要求，从环保角度考虑，项目建设可行。
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[bookmark: 1.1.1_国家法律、法规和政策]法律
（2） 《中华人民共和国生态环境法典》（2026 年 8 月 15 日施行）；
（3） 《中华人民共和国畜牧法》（2022 年 10 月 30 日修订，2023 年 3 月 1 日施行）；
（4） 《中华人民共和国动物防疫法》（2021 年 1 月 22 日修订）；
（5） 《中华人民共和国环境保护税法》（2025 年 10 月 28 日第二次修正）；
（6） 《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月 26 日修正）；
（7） 《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1 日施行）；
（8） 《中华人民共和国农业法》（2012 年 12 月 28 日修订）；
（9） 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 6 月 10 日修订）；
（10） 《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年11月1日施行）；
（11） 《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日修订，2023年5月1日施行）；
（12） 《中华人民共和国民用航空法》（2025 修订）。
行政法规及法规性文件
（1） 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》；
（2） 《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）；
（3） 《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）；
（4） 《生态保护“十五五”规划》（环生态〔2026〕47号）；
（5） 《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》（环土壤〔2026〕40号）；
（6） 《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号，2014年1月1日）；
（7） 《地下水管理条例》（国务院令第748号，2021年12月1日）；
（8） 《排污许可管理条例》（2021年3月1日施行）；
（9） 《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订本，2017年10月1日）；
（10） 《民用机场管理条例》（国务院令第 553 号）；
（11） 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发改委令第7号，2024年2月1日）；
（12） 《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）；
（13） 《国家重点保护野生植物名录》（2021年第15号）；
（14） 《国家重点保护动物名录》（2021年第3号）；
（15） 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；
（16） 《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）；
（17） 《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）。
部门规章及规范性文件
（1） 《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号，2026年1月15日）；
（2） 《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号）；
（3） 《国家危险废物名录》（2025年版）；
（4） 《危险化学品目录（2015版）》2022调整版（十部门2022年第8号公告）；
（5） 《排污许可管理办法》（2024年7月1日施行）；
（6） 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；
（7） 《动物防疫条件审查办法》（2022年12月1日实施）；
（8） 《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令2022年第3号）；
（9） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版，2021年1月1日）；
（10） 《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部〔2021〕第82号）；
（11） 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；
（12） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发﹝2012﹞77号）；
（13） 《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）；
（14） 《关于进一步规范畜禽养殖禁养区管理的通知》（环办土壤函﹝2020﹞33号）；
（15） 《关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（农牧发〔2019〕42号）；
（16） 《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》（环评函〔2020〕19号）；
（17） 《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评﹝2018﹞31号）；
（18） 《关于做好畜禽养殖项目环境影响管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）；
（19） 《关于规范生猪、奶牛等大型规模养殖场粪肥还田利用强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2026〕11号）；
（20） 《加强畜禽粪污资源化利用计划和台账管理的通知》（农办牧〔2021〕46号）；
（21） 《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）；
（22） 《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》（农牧发〔2020〕6号）；
（23） 《关于进一步做好病死畜禽无害化处理工作的通知》（农办牧〔2021〕21号）；
（24） 《关于进一步强化病死畜禽无害化处理工作的通知》（农办牧〔2024〕25号）；
（25） 《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）；
（26） 《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函〔2014〕789号）；
（27） 《关于进一步加强畜禽养殖污染防治的通知》（环水体〔2016〕144号）；
（28） 《生态环境部、农业农村部联合部署严格规范禁养区划定和管理》（2019年9月5日）。
[bookmark: _Toc20617][bookmark: _Toc18584][bookmark: _Toc3350][bookmark: _Toc3568]地方性法规、规章及规范性文件
（1） 《广西壮族自治区环境保护条例》（2019 年 7 月 25 日修订）；
（2） 《广西壮族自治区水污染防治条例》（2020 年 7 月 1 日施行）；
（3） 《广西壮族自治区大气污染防治条例》（2019 年 1 月 1 日施行）；
（4） 《广西壮族自治区固体废物污染环境防治条例》（2022 年 7 月 1 日实施）；
（5） 《广西壮族自治区农业环境保护条例》（2016 年 11 月 30 日修正）；
（6） 《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》（2017 年 5 月 1 日施行）；
（7） 《广西壮族自治区野生动物保护条例》（2023 年 7 月 1 日实施）；
（8） 《广西壮族自治区古树名木保护条例》（2017 年 6 月 1 日施行）；
（9） 《柳州市柳江流域生态环境保护条例》（2021 年 10 月 1 日施行）；
（10） 《广西壮族自治区人民政府关于公布广西壮族自治区重点保护野生植物名录的通知》（桂政发〔2023〕10号）；
（11） 《广西壮族自治区人民政府关于划分我区水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（桂政发〔2017〕5号）；
（12） 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（桂政办发〔2017〕48号）；
（13） 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西土壤污染防治工作方案的通知》（桂政办发〔2016〕167号）；
（14） 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快牛羊产业高质量发展助推乡村振兴的意见》（桂政办发〔2020〕110号）；
（15） 《广西壮族自治区人民政府关于同意广西水功能区划（修订）的批复》（桂政函〔2016〕258号）；
（16） 《广西壮族自治区人民政府关于同意柳州市乡镇集中式饮用水水源保护区划定方案的批复》（桂政函〔2016〕266号）；
（17） 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西畜禽规模养殖污染防治工作方案的通知》（桂政办发〔2015〕133号）；
（18） 《自治区生态环境厅 自治区农业农村厅关于印发〈进一步深化畜禽养殖污染防治监管措施〉的通知》（桂环发〔2026〕9号）；
（19） 《广西壮族自治区农业农村厅 生态环境厅 自然资源厅 水利厅 林业局关于强化畜禽规模养殖场建设选址协同服务与监管衔接工作的指导意见》（2026.3.31）；
（20） 《广西壮族自治区生态环境厅关于印发〈广西生态保护正面清单（2022）〉和〈广西生态保护禁止事项清单（2022）〉的通知》（桂环发〔2022〕54号）；
（21） 广西壮族自治区自然资源厅等10部门关于印发《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单（2026年版）》的通知（桂自然资发〔2026〕44号）；
（22） 《广西壮族自治区生态环境厅关于印发〈广西壮族自治区建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法〉的通知》（桂环规范〔2025〕2号）；
（23） 《广西壮族自治区自然资源厅关于严格耕地用途管制的实施意见》（桂自然资发〔2022〕24号）；
（24） 《广西壮族自治区农业农村厅关于做好动物防疫条件审查选址风险评估工作的通知》（桂农厅规〔2020〕5号）；
（25） 《广西壮族自治区农业农村厅办公室关于印发畜禽养殖污染防治技术手册的通知》（桂农厅办发〔2025〕63号）；
（26） 《环境保护厅关于印发普通公路等四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）的通知》（桂环函〔2017〕1056 号）；
（27） 《柳州市国土空间总体规划（2021-2035年）》；
（28） 《柳州市生态环境局关于印发〈实施柳州市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年）〉的通知》（柳环规〔2024〕1号）；
（29） 《柳州市畜禽养殖污染防治规划（2024-2028 年）》（柳环发〔2024〕90号）；
（30） 《柳州市畜禽养殖禁养区划定方案（2020 年修订）》（柳政规〔2021〕1号）；
（31） 《柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市病死畜禽无害化处理工作实施方案〉的通知》（柳政办〔2017〕142号）；
（32） 《柳州市人民政府关于〈柳江区农村千人集中式饮用水水源保护区划定方案〉的批复》（柳政函〔2021〕665号）；
（33） 《柳江区人民政府关于印发〈柳州市柳江区禽畜禁养区划定方案（2021 年修订）〉的通知》（江政办发〔2021〕36号）；
（34） 《柳江区畜禽养殖污染防治规划（2023-2027 年）》。
[bookmark: _Toc5708][bookmark: _Toc29732][bookmark: _Toc26267][bookmark: _Toc7976]导则、技术规范和标准
（1） 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
（2） 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；
（3） 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；
（4） 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；
（5） 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；
（6） 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；
（7） 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；
（8） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；
（9） 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）；
（10） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；
（11） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；
（12） 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；
（13） 《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）；
（14） 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）；
（15） 《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB 38400-2019）；
（16） 《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）；
（17） 《规模化畜禽场良好生产环境 第1部分 场地要求》（GB/T 41441.1-2022）；
（18） 《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；
（19） 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）；
（20） 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）；
（21） 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）；
（22） 《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；
（23） 《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算技术指南（试行）》（HJ 1434-2025）；
（24） 《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）；
（25） 《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）；
（26） 《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）；
（27） 《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ 1252-2022）；
（28） 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；
（29） 《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）；
（30） 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；
（31） 《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；
（32） 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2026）；
（33） 《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）；
（34） 《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T 682-2023）；
（35） 《畜禽粪污处理场建设标准》（NY/T 3023-2016）；
（36） 《畜禽粪尿产生量及主要成分参数》（NY/T 4755-2025）；
（37） 《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）；
（38） 《畜禽养殖场（小区）环境守法导则》（环办〔2011〕89号）。
[bookmark: _Toc28941][bookmark: _Toc11758][bookmark: _Toc31700][bookmark: _Toc26822]相关技术资料
（1） 本项目环境影响评价委托书（附件1）；
（2） 项目备案证明（附件2）；
（3） 项目建设单位提供的其他资料。
[bookmark: _Toc5213][bookmark: _Toc2862][bookmark: _Toc3820][bookmark: _Toc1004][bookmark: _Toc293]环境影响因素识别与评价因子筛选
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[bookmark: _Ref16236]根据项目施工期及运营期特点，并结合项目地区的环境特征，对本项目施工期、运营期两个阶段的污染物特征进行分析，详见表1.2.1-1。采用矩阵法对可能受建设项目产生的环境影响、生态影响等影响进行分析，其结果见表1.2.1-2。
表1.2.1-1 项目不同阶段污染物特征一览表
	阶段
	种类
	来源
	主要成分
	排放位置
	污染程度
	污染特点

	施工期
	废气
	运输车辆、施工机械
	CO2、CH4、N2O
	施工场地
	轻度
	间断性

	
	废水
	施工人员生活污水
	CODCr、NH3-N、TP、TN
	办公、生活区
	轻度
	间断性

	
	
	建筑施工排水
	SS
	施工场地
	轻度
	间断性

	
	噪声
	运输车辆、施工机械
	车辆、机械噪声
	施工场地
	轻度
	间断性

	
	固体
废物
	施工固体废物
	砖头、钢筋等
	施工场地
	轻度
	间断性

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	施工场地
	轻度
	间断性

	
	生态环境
	占地
	生境、生态系统
	施工场地
	轻度
	持续性

	
	
	基地开挖
	水土流失
	施工场地
	轻度
	间断性

	运营期
	废气
	牛饲养
	H2S、NH3、臭气浓度
	牛舍
	中度
	持续性

	
	
	配料
	TSP
	配料区
	轻度
	间断性

	
	
	柴油发电机
	SO2、NOX、烟尘
	柴油发电机
	轻度
	间断性

	
	废水
	牛饲养
	CODCr、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS、粪大肠菌群等
	牛舍
	中度
	间断性

	
	
	职工
	CODCr、NH3-N、TP、TN
	办公生活区
	轻度
	间断性

	
	
	初期雨水
	SS
	场区
	轻度
	间断性

	
	噪声
	设备
	设备噪声
	场区
	轻度
	持续性

	
	
	牛饲养
	牛叫声
	牛舍
	轻度
	间断性

	
	固体废物
	牛饲养
	废垫料、牛粪、病死牛、饲料残渣
	牛舍
	中度
	间断性

	
	
	
	废包装材料、布袋除尘粉尘
	配料区
	轻度
	

	
	
	防疫、消毒
	废针头、废疫苗瓶等
	牛舍
	轻度
	间断性

	
	
	设备维修养护
	废机油、废机油桶、含油抹布
	工具间
	轻度
	间断性

	
	
	职工
	生活垃圾
	办公生活区
	轻度
	间断性

	
	生态环境
	占地
	生境、生态系统
	项目占地
	轻度
	持续性

	
	
	
	景观
	项目占地
	轻度
	间断性


表1.2.1-2 拟建项目不同阶段对环境影响分析矩阵
	评价
时段
	项目
	可能受到环境影响的区域（环境受体）

	
	
	自然环境
	环境质量
	生态环境

	
	
	地形
地貌
	气候
气象
	河流水系
	水分
地质
	土壤
类型
	环境
空气
	地表
水
	地下
水
	声环
境
	土壤
环境
	生态系统
	植被
类型
	水土
流失
	野生
动物
	水生
生物

	施工期
	场地清理
	-1
	
	
	
	
	-1
	
	
	-1
	
	-1
	-1
	-1
	-1
	

	
	基础工程
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	-1
	
	-1
	-1
	-1
	-1
	

	
	建筑施工
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	-1
	
	-1
	-1
	-1
	-1
	

	
	安装施工
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	-1
	
	
	
	
	
	

	
	运输
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	-1
	
	
	
	
	
	

	
	物料堆放
	
	
	
	
	
	-1
	-1
	
	
	
	-1
	-1
	-1
	
	

	运营期
	废气排放
	
	
	
	
	
	-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废水排放
	
	
	
	
	
	
	-1
	-1
	
	-1
	
	
	
	
	

	
	固废排放
	
	
	
	
	
	
	
	-1
	
	-1
	
	
	
	
	

	
	噪声排放
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1
	
	
	
	
	
	


注：3—重大影响；2—中等影响；1—轻微影响。“+”—表示有利影响，“-”—表示不利影响。
由表1.2.1-2可知，项目施工期对环境的影响主要是对场区周围大气环境和声环境的短期不利影响。项目营运期对环境的影响主要是：废气对区域大气环境的影响，噪声对区域声环境的影响，废水对区域地表水、地下水以及土壤环境的影响，固体废物对区域环境的影响。
[bookmark: _Toc24509][bookmark: _Toc26182][bookmark: _Toc750][bookmark: _Toc11553]评价因子筛选
根据项目周围环境现状调查及工程环境影响因素的识别结果，项目生态影响评价因子筛选表见表1.2.2-1，其他主要评价因子详见表1.2.2-2。
表1.2.2-1 生态影响评价因子筛选表
	时段
	环境要素
	受影响对象
	评价因子
	工程内容及影响方式
	影响性质
	影响程度

	施工期
	生态环境
	物种
	分布范围、种群数量、种群结构、行为等
	永久占地造成植被破坏，造成植物物种个体数量的减少；直接影响
	长期、不可逆
	中

	
	
	
	
	临时占地造成植被破坏，易产生水土流失；直接影响
	短期、可逆
	弱

	
	
	
	
	施工活动、机械噪声等会驱赶野生动物，使施工区域的动物被迫暂时迁移到适宜的环境中去栖息和繁衍，使得周边野生动物个体数量减少；间接影响
	短期、可逆
	弱

	
	
	生境
	生境面积、质量、连通性等
	永久占地等占地破坏植被，改变野生动物栖息环境；直接影响
	短期、可逆
	弱

	
	
	
	
	施工活动、噪声等影响野生动物的活动栖息生境；间接影响
	短期、可逆
	弱

	
	
	
	
	基础施工易产生水土流失；直接影响
	短期、可逆
	弱

	
	
	生物群落
	物种组成、群落结构等
	工程占地植被破坏，改变原有土地利用方式，将破坏占地区植物群落；直接影响
	短期、可逆
	弱

	
	
	
	
	施工活动、噪声等对野生动物行为产生干扰，迫使其迁移，造成周边区域动物种群数量的减少；间接影响
	短期、可逆
	弱

	
	
	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等
	工程永久和临时占地造成植被损失，引起局部区域植被覆盖度、生产力、生物量的降低，施工干扰驱使野生动物迁移等，可能引起生态系统功能的减弱；间接影响
	短期、可逆
	弱

	
	
	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度等
	工程占地引起局部植被损失，造成植物物种个体和种群数量的减少；施工干扰驱使野生动物迁移，可能会使动物分布发生改变，使动物个体、种群数量减少，可能对局部区域生物多样性造成影响；间接影响
	短期、可逆
	弱

	
	
	自然景观
	景观多样性、完整性等
	工程施工局部破坏地表植被、地貌破坏，易造成施工扬尘、水土流失等视觉污染，会对区域景观造成影响；直接影响
	短期、可逆
	中

	运营期
	生态环境要素
	物种
	分布范围、种群数量、种群结构、行为等
	生产活动让外来物种入侵成为可能；间接影响
	长期、不可逆
	弱

	
	
	生境
	生境面积、质量、连通性等
	占地生境产生分割影响，局部生境片段化，对部分动物活动产生阻隔影响；间接影响
	长期、不可逆
	弱

	
	
	生物群落
	物种组成、群落结构等
	改变原有土地利用方式，营运期产生的噪声会对动物群落造成一定影响；间接影响
	长期、不可逆
	弱

	
	
	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等
	占地降低植被覆盖度，降低区域生物量，生产活动对生态系统的造成影响；间接影响
	长期、不可逆
	弱

	
	
	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度等
	噪声、灯光对野生动物栖息造成干扰，可能会使动物分布发生改变，对生物多样性造成影响；间接影响
	长期、不可逆
	弱

	
	
	自然景观
	景观多样性、完整性等
	整体上对影响区域自然景观多样性、完整性的影响较小；间接影响
	长期、不可逆
	弱


表1.2.2-2 其他评价因子筛选表
	类型
	评价内容
	评价因子

	大气
环境
	现状评价
	SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、H2S、NH3、臭气浓度、TSP

	
	施工期评价
	定性分析

	
	营运期预测评价
	H2S、NH3、臭气浓度、TSP

	地表水
环境
	现状评价
	水温、pH值、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总氮、总磷、粪大肠菌群数、高锰酸盐指数

	
	施工期评价
	定性分析

	
	营运期预测评价
	只分析污水处理工艺可行性

	地下水
环境
	现状评价
	CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、Mg2+、Ca2+、K+、Na+、水温、pH值、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐、硫化物、亚硝酸盐、氨氮、硫酸盐、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、汞、铅、铁、锰、铜、锌、六价铬、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物

	
	预测评价
	/

	声环境
	现状评价
	等效连续A声级

	
	施工期预测评价
	等效连续A声级

	
	营运期预测评价
	等效连续A声级

	土壤环境
	现状评价
	pH值（无量纲）、汞、砷、镉、铅、铬、镍、铜、锌、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度

	
	预测评价
	/

	固体废物
	影响分析
	牛粪、饲料残渣、废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）、病死牛、动物防疫废物、生活垃圾、废包装材料、布袋除尘粉尘、废机油、废机油桶、含油抹布等

	环境风险
	影响分析
	过氧乙酸、氢氧化钠、柴油、丙烷


[bookmark: _Toc7779][bookmark: _Toc8101][bookmark: _Toc9603]相关规划及环境功能区划
[bookmark: _Toc16851][bookmark: _Toc24537][bookmark: _Toc9453][bookmark: _Toc28618]与相关规划相符性分析
与相关法律、法规相符性分析

本项目的建设符合《中华人民共和国生态环境法典》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《地下水管理条例》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《广西壮族自治区环境保护条例》、《广西壮族自治区水污染防治条例》、《柳州市柳江流域生态环境保护条例》等相关法律法规、政策的要求。具体符合性分析内容详见表1.3.1-1。
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表1.3.1-1 项目与相关法律、法规相符性分析一览表
	名称
	要求
	本项目情况
	相符性

	《中华人民共和国生态环境法典》（自2026年8月15日起施行）
	第一百七十一条 禁止将不符合农用标准和生态环境保护标准的固体废物、废水施入农田。施用农药、肥料等农业投入品及进行灌溉，应当采取有效措施，防止重金属和其他有毒有害物质污染环境。
畜禽养殖场、定点屠宰企业等的选址、建设和管理应当符合法律法规规定。畜禽养殖场应当提高精准饲喂水平，加强畜禽粪污综合管理。从事畜禽养殖和屠宰的单位和个人应当采取有效措施，及时对畜禽粪污、尸体等废弃物进行收集、贮存、清运、无害化处理和资源化利用，防止污染环境。
畜禽养殖场、定点屠宰企业等的选址、建设和管理应当符合法律法规规定。畜禽养殖场应当提高精准饲喂水平，加强畜禽粪污综合管理。从事畜禽养殖和屠宰的单位和个人应当采取有效措施，及时对畜禽粪污、尸体等废弃物进行收集、贮存、清运、无害化处理和资源化利用，防止污染环境。
	项目不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区等法律、法规规定的禁养区。牛尿、牛饮水漏水、青贮池渗滤液全部被垫料吸收发酵，生活污水经三级化粪池处理后，用于红线范围内菜地施肥，不排入地表水体。牛粪经原位发酵处理后作为有机肥基料外售，病死牛委托无害化处理；防疫废物交由有资质单位进行回收；废机油、废机油桶、含油抹布暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。
	相符

	
	第二百四十九条 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他有效措施，防止排放恶臭气体。
	项目主要产生恶臭为牛舍（原位发酵床）恶臭；通过加强科学合理调控饲粮，喷洒生物除臭剂和加强通风等措施。可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表 7中标准要求。
	相符

	
	第三百零九条 国家支持畜禽养殖场建设畜禽粪污的综合利用或者无害化处理设施。畜禽养殖场应当保证其畜禽粪污的综合利用或者无害化处理设施正常运行，保证粪污达标排放，防止污染水环境。
	牛粪经原位发酵处理，牛尿全部被垫料吸收发酵，生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，不外排。
	相符

	
	第四百二十二条 禁止向耕地、林地、草地等农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
	项目粪污、生活污水均无重金属及有毒有害物质；粪污原位发酵处理后产生的废垫料作为有机肥基料外售至有机肥厂；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，不外排。
	相符

	
	第五百六十七条 排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声。
	项目选用低噪设备；牛舍、风机、水泵远离居民区；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。
	相符

	
	第九百八十一条 国家鼓励、支持农业生产经营者和相关企业采用先进适用技术，对农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工业副产品、废农用薄膜等进行综合利用。
	牛粪、饲料残渣采用原位发酵工艺，发酵床废弃垫料作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用，实现种养循环、资源化利用。
	相符

	
	第一千二百三十一条 违反本法规定，有下列情形之一的，由生态环境主管部门、环境卫生主管部门按照职责分工责令改正，可以处十万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：
（一）从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、清运、处理或者利用养殖过程中产生的畜禽粪污、尸体等废弃物；
（二）畜禽养殖场利用未经无害化处理的厨余垃圾饲喂畜禽；
（三）向农田灌溉渠道排放未综合利用的畜禽养殖粪污，致使其下游最近的灌溉取水点的水质不符合农田灌溉用水水质标准。
	项目牛粪、饲料残渣经原位发酵处理后产生的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基肥外售给有机肥厂；病死牛暂存于冰柜，委托鹿寨县日升畜禽处理有限公司进行无害化处理；项目采用配合饲料，主要为草料、精饲料、益生菌，不涉及厨余垃圾；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，不外排。
	相符

	《中华人民共和国畜牧法》（2022）
	第四十条 畜禽养殖场的选址、建设应当符合国土空间规划，并遵守有关法律法规的规定；不得违反法律法规的规定，在禁养区域建设畜禽养殖场。
	本项目选址符合国土空间规划，不在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、居民区、文化教育科学研究区以及法律法规规定的其他禁养区等区域。
	相符

	
	第四十六条 畜禽养殖场应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转，保证畜禽粪污综合利用或者达标排放，防止污染环境。违法排放或者因管理不当污染环境的，应当排除危害，依法赔偿损失。
国家支持建设畜禽粪污收集、储存、粪污无害化处理和资源化利用设施，推行畜禽粪污养分平衡管理，促进农用有机肥利用和种养结合发展。
	项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经原位发酵床对粪污进行处理产生的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。病死牛委托有资质单位代为无害化处理。项目畜禽粪便、废水及其他固体废弃物得到了综合利用。
	相符

	《中华人民共和国动物防疫法》（2021）
	第二十四条  动物饲养场和隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所，应当符合下列动物防疫条件：
（一）场所的位置与居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所的距离符合国务院农业农村主管部门的规定；
	项目前期按照农业农村主管部门要求，办理了动物防疫条件选址风险评估报告并获得了动物防疫条件合格证，符合相关选址要求。
	相符

	
	（二）生产经营区域封闭隔离，工程设计和有关流程符合动物防疫要求；
	项目生产区封闭隔离，工程设计和工艺流程符合动物防疫要求。
	相符

	
	（三）有与其规模相适应的污水、污物处理设施，病死动物、病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻设施设备，以及清洗消毒设施设备；
	项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理产生的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售，生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。在场内设置病死牛暂存间及冰柜暂存病死牛，病死牛委托鹿寨县日升畜禽处理有限公司代为无害化处理。场区内设置清洗消毒设施设备。
	相符

	
	（四）有与其规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员；
	项目配备动物防疫技术人员。
	相符

	
	（五）有完善的隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度；
	项目建立完善的动物防疫制度。
	相符

	
	（六）具备国务院农业农村主管部门规定的其他动物防疫条件。
	项目已获得动物防疫条件合格证。
	相符

	《地下水管理条例》
	第二十一条　取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。
对下列工艺、设备和产品，应当在规定的期限内停止生产、销售、进口或者使用：
（一）列入淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品名录的；
（二）列入限期禁止采用的严重污染水环境的工艺名录和限期禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录的。
	本项目遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用等措施，降低用水消耗。
本项目为肉牛养殖项目，采用原位发酵床处理项目养殖过程产生的粪污，项目所采用的工艺、设备和产品均未列入限制和禁止名录。
	相符

	
	第四十条　禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：
（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；
（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；
（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；
（四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。
	本项目设置原位发酵床处理粪污，粪污与垫料通过发酵产生的废垫料作为有机肥基料外售，实现养殖场粪污零排放。项目将对场区进行分区防渗，并设置地下水监控井，加强管理，避免废水渗漏对地下水造成污染影响。
	相符

	
	第四十一条　企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：
（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；
（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测；
（三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测；
（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；
（五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。
	本项目不涉及化学品生产，不涉及加油站及存放可溶性剧毒废渣。本次评价已对地下水污染防治提出要求。项目将对场区进行分区防渗，原位发酵床、病死牛暂存间、危废暂存间等采取重点防渗，并设置地下水监控井，加强管理，避免废水渗漏对地下水造成污染影响。
	相符

	
	第四十二条　在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。
	根据项目水文地质调查报告（附件18）现场调查，场地内及其附近未发现新的构造活动痕迹，亦未发现有岩溶地面塌陷、地面沉降、地裂缝及滑坡等地质灾害发育，也未发现岩溶泉水、天窗及明显渗水地带。按照广西地标《岩土工程勘察规程》(DBJ/T45-066-2026)表11.1.3判定，场地岩溶发育等级为岩溶中等发育。项目场地岩溶发育等级为岩溶中等发育。项目所在区域不属于泉域保护范围、亦不属于岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域，项目选址合理。
	相符

	《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）
	第十一条  禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：
（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；
（二）自然保护区的核心区和缓冲区；
（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；
（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
	项目不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区等法律、法规规定的禁养区。
	相符

	
	第十二条 新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。
	项目与畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划相符，满足动物防疫条件，开展环境影响评价。
	相符

	
	第十三条 畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。
	项目采取雨污分流制，采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。病死牛委托鹿寨县日升畜禽处理有限公司代为无害化处理。
	相符

	
	第十四条 从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，减少畜禽养殖场废弃物的产生量和向环境的排放量。
	项目采取科学饲养方式，废弃物均采取有效措施进行综合利用或无害化处置，不直接向环境排放
	相符

	
	第十六条  国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用。
	项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。
	相符

	
	第二十条  向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标。畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放。
	项目废弃物能够实现综合利用或无害化处理，不向环境直接排放废弃物。
	相符

	
	第二十一条  染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。
	病死牛委托鹿寨县日升畜禽处理有限公司代为无害化处理。
	相符

	《广西壮族自治区环境保护条例》
	第二十六条 禁止在下列区域内设置畜禽养殖场、养殖小区：
（1）自然保护区的核心区和缓冲区、饮用水水源保护区、风景名胜区；
（2）城市市区、镇和村庄居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；
（3）县级以上人民政府划定的禁养区域；
（4）法律法规规定需要特殊保护的其他区域。
	项目不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区等法律、法规规定的禁养区。
	相符

	《广西壮族自治区水污染防治条例》
	第五十一条  畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，配套建设节水控污养殖设施以及畜禽粪便、废水的贮存、处理、利用设施，并保证正常运行和污水达标排放，实施雨污分流以及畜禽粪便、废水资源化利用。畜禽养殖专业户、蚕养殖经营者应当及时对畜禽粪便、废水和蚕沙进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。
	本项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。项目采取雨污分流制。
	相符

	《柳州市柳江流域生态环境保护条例》
	第二十一条 在柳江干流和主要支流岸线外侧五百米范围内，禁止新建下列设施、项目：
（一）剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施；固体废物转运、集中处置等设施、项目；
（二）造纸、制革、印染、染料、含磷洗涤用品、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼铅锌、炼油、电镀、酿造、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电等生产项目；
（三）其他严重污染水环境的设施、项目。
	本项目为肉牛养殖项目。不属于在柳江干流和主要支流岸线外侧五百米范围内禁止建设的项目。
	相符

	
	第二十七条 柳江干流岸线外侧二百米范围内、柳江主要支流岸线外侧一百米范围内为畜禽养殖禁养区，禁养区内不得从事畜禽养殖业，原有的畜禽养殖场、养殖小区和养殖专业户应当关闭或者搬迁。
	项目厂界与北侧三千河最近距离约为850m，与场址东面瓜楼河地表水体距离约570m，与柳江最近距离约为10.3km，均不在岸线外侧100m范围内的畜禽养殖禁养区。
	相符

	
	第二十八条 染疫畜禽以及病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院相关主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。
鼓励和支持畜禽散养户采取种植和养殖相结合的方式，通过种植业消纳畜禽粪便、污水等废弃物，实现畜禽粪便、污水等废弃物的就地就近资源化利用。
	项目病死牛外委有资质单位上门清运处置，不自行处置；项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。
	相符


与规划相符性分析
本项目的建设符合《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》（环土壤〔2026〕40号）、《柳州市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《柳州市畜禽养殖禁养区划定方案（2020年修订）》、《柳州市畜禽养殖污染防治规划（2024—2028年）》、《柳江区畜禽养殖污染防治规划（2023-2027年）》等要求，具体符合性分析内容详见表1.3.1-2。
表1.3.1-2 本项目与相关规划相符性分析一览表
	名称
	要求
	本项目情况
	相符性

	《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》（环土壤〔2026〕40号）
	加强养殖业污染防治。以畜牧大县为重点，优化养殖布局、规模，逐步实现以地定养、种养结合。地方依法确定畜禽散养密集区，并加强对生态环境敏感、污染问题突出的散养密集区监管，推进养殖户粪污收集处理设施建设。鼓励因地制宜以村屯或乡镇为单位进行粪污集中堆沤和还田利用。推进养殖池塘设施化改造、水产养殖尾水治理。对大型规模化养殖场开展氨等恶臭气体治理设施建设。
	项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。养殖栏舍配备通风排气装置、喷洒生物除臭剂等措施减少氨等恶臭气体排放。
	相符

	《柳州市国土空间总体规划（2021-2035年）》
	以肉牛、羊中小规模养殖场为重点，支持甘蔗、牧草种植能力强的区域形成草食动物养殖功能空间，主要分布在柳北区、柳江区和柳城县、融安县。
	本项目为肉牛规模养殖项目，项目位于柳江区，符合在甘蔗、牧草种植能力强的区域发展草食动物养殖。
	相符

	《柳州市畜禽养殖禁养区划定方案（2020年修订）》
	四、划定区域
（一）饮用水水源保护区：包括依法划定的饮用水水源一级保护区、二级保护区的陆域范围。其中，饮用水水源一级保护区内禁止建设养殖场。饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场。（注：畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规要求以及国家和地方相关标准不造成环境污染的，不属于排放污染物）
（二）自然保护地：依法划定的自然保护区核心保护区和自然公园核心区域内禁止建设养殖场、养殖小区；自然保护区一般控制区和自然公园非核心区域内禁止建设有污染物排放的养殖场、养殖小区，具体依据现行相关的法律法规和管理办法执行。
（三）《柳州市城市总体规划（2010-2020年）》确定的柳州市中心城区域（柳州市国土空间总体规划批复后，按新批复的国土空间总体规划执行）。
（四）城镇居民区、村庄居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区域禁止建设养殖场。
（五）法律、法规规定需要特殊保护的其他区域。
	项目建设场址位于柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳江区进德镇四连村水舍屯，项目占地不涉及饮用水水源保护区、自然保护区和人口集中区等，不属于柳州市畜禽养殖禁养区范围内。
	相符

	《柳州市畜禽养殖污染防治规划（2024—2028年）》
	3.1畜禽养殖污染防治总体要求
3.1.1.合理调控畜禽养殖布局和养殖总量  
按照国土空间规划、“三线一单”及禁养区等空间管控要求、畜禽养殖禁养区划定方案，结合区域自然条件、人居环境整治要求等，进一步优化柳州市养殖业空间布局，确定畜禽养殖污染治理重点区域。针对新建养殖场选址、现有养殖场迁址重建，统筹环境承载力以及畜禽养殖污染防治要求，合理确定畜禽养殖类型、养殖规模和场区位置，完善污染治理模式，确保畜禽养殖业发展符合区域环境功能定位和生态环境保护要求。
引导新建养殖场距离居住区的距离达到《动物防疫条件审查办法》要求。
坚持畜禽养殖业发展与环境承载力相匹配的原则，对于柳江区穿山镇，现状畜禽养殖总量已超过区域土地承载力，在区域畜禽粪污没有可靠外调措施的情况下，原则上不应批准新建采用区域土地消纳畜禽粪污的畜禽养殖项目，且需制定合理可行的污染防治措施，包括但不限于养殖污水深度处理后达标排放、增加有机肥外售量等，以确保畜禽养殖量与环境承载力相匹配。
3.1.2.规范畜禽养殖准入管理
进一步规范项目审批、备案管理。严格落实国土空间规划、“三线一单”及禁养区等空间管控要求，对新改扩建畜禽规模养殖场项目依法依规开展环境影响评价，做好环评与排污许可管理的衔接。支持畜禽粪污还田利用项目建设。
3.1.3.分区分类管控
根据畜禽养殖规模和密集程度，以生猪养殖污染防治为重点，将全市各乡镇分为重点防治类、一般管控类，将养殖密集区划为重点防治类，其他作为一般管控类。
	项目为肉牛养殖项目，符合柳州市国土空间规划、柳州市生态环境分区管控及禁养区等空间管控要求，依法开展环境影响评价，后期做好与排污许可管理的衔接工作。
对照《动物防疫条件审查办法》要求，各场所与动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离，根据项目“动物防疫条件选址风险评估报告”（附件7），项目场所选址符合风险评估条件，项目已取得动物防疫条件合格证（附件8）。
项目粪污经原位发酵处理后产生的废垫料作为有机肥基料外售至有机肥厂。项目养殖区所属区域为柳江区进德镇，属于一般管控类。
	相符

	
	3.2 提升畜禽粪污资源化利用水平
3.2.1打造优质畜禽生态养殖带
重点发展规模生猪全产业链项目，引导生猪产业快速转型升级。以肉牛、羊中小规模养殖场为发展重点，在柳北区、柳江区、柳城县、融安县和三江侗族自治县等甘蔗、牧草种植能力强的区域发展草食动物养殖。
3.2.2 推进畜禽养殖标准化建设
加快实施畜牧产业转型升级和结构调整，通过开展标准化规模养殖场示范创建活动，结合柳州实际，打造一批适度规模、在柳州市具有示范作用的规模养殖场，促进产业转型升级、提质增效。以品种优化、品质提升、品牌创建为主线，大力推广微生物制剂、生态网床、干清粪技术，提高生猪和牛羊生产设施化水平。
通过“公司+农户”“合作社+农户”的模式，继续推动融安、融水和三江3县大力发展林下优质肉禽养殖；鼓励大型生猪企业以“公司+基地”模式发展生猪养殖，引导生猪产业转型升级。
3.2.3 推动种植、养殖一体化
发展统筹规划、合理布局养殖业，使养殖业与种植业、林业等产业有机结合。各县区因地制宜，分类分区开展种养结合。
	本项目为肉牛规模养殖项目，项目位于柳江区，符合在甘蔗、牧草种植能力强的区域发展草食动物养殖。本项目为肉牛规模养殖场，采用原位发酵床技术，利用秸秆、秕壳、甘蔗渣等作为发酵床垫料，发酵产生的废垫料作为有机肥基料外售至有机肥厂，实现养殖业与种植业的有机结合。
	相符

	
	3.3完善粪污处理和利用设施
3.3.1.推行畜禽养殖清洁化改造
科学、规范、精准使用饲料添加剂。积极推广低蛋白日粮技术，大力实施饲料精准配方和精准配制工艺，提高饲料转化率，降低畜禽养殖氮磷排泄量。严格落实雨污分流，改进栏舍清洗方式。使用节水式饮水器，推广使用节水工艺、技术和设备，推进节水控水设施设备升级改造。优化清粪方式，推广节水粪污处理技术，新改扩建的畜禽养殖场应采用干清粪、地面垫料等节水型清粪工艺，引导少数采用水冲粪清粪方式的养殖场升级清粪工艺，从源头减少粪污产生总量，降低粪污处理和利用难度。
3.3.2.加强废气污染防治
畜禽养殖场应建立控制臭气的相关制度与措施，控制臭气的防治技术主要包括设置合理防护距离、合理设计养殖区及清粪方式、饲料添加生物制剂、开展周边环境绿化、加强日程管理等。采用畜禽粪污资源化利用模式的畜禽养殖场（户）宜建设堆沤肥、粪污密闭贮存和沼气收集处理等设施，通过采取畜舍保温干燥、通风换气、勤换垫料、及时清粪、合理喂养、降低饲养密度等相关措施，降低臭气浓度。专业化集中式畜禽养殖粪污无害化处理工厂，适宜采用生物吸附和生物过滤等除臭技术进行集中处理。
	项目使用TMR全混合日料，内含饲料添加剂。项目实行雨污分流，使用节水控水设施设备，采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；建立臭气相关制度与措施，采用原位发酵床工艺、饲料添加生物制剂、加强日程管理等措施，同时采取畜舍干燥、通风换气、勤换垫料、合理喂养、降低饲料密度等相关措施降低臭气浓度。
	相符

	
	3.5健全台账管理制度，提高畜禽养殖管理水平
按照《畜禽规模养殖污染防治条例》规定，畜禽养殖场应明确粪污资源化利用计划，包括养殖品种、规模以及畜禽废弃物的产生、排放和综合利用等情况，确保台账数据真实准确，粪污去向可追溯。规模养殖场应建立岗位责任制，定员定岗对环保设施进行日常管理，定期组织环保技术业务培训；配套土地面积不足、无法就地就近还田的规模养殖场，可委托第三方代为实现资源化利用，及时准确记录有关信息。鼓励有条件的地区结合实际，逐步推行养殖户畜禽养殖粪污资源化利用台账管理。
	项目明确粪污资源化利用计划，原位发酵产生的有机肥基料外售至广西兴嘉农生态科技有限公司生产有机肥，去向可追溯。建立岗位责任制，定员定岗对环保设施进行日常管理，定期组织环保技术业务培训。
	相符

	《柳江区畜禽养殖污染防治规划（2023-2027年）》
	3.2.1 区域畜禽粪污土地承载力测算方法
全区耕地最大可承载 1196155 头标准猪当量，2022 年柳江区全区现有畜禽养殖数量为 467787 头猪当量。
	根据《柳江区畜禽养殖污染防治规划（2023-2027年）》表3.2-5 柳江区土地承载力计算表可知，柳江区进德镇土地可承载猪当量149041头，2022 年进德镇现有畜禽养殖数量为43638头猪当量，本项目全场肉牛存栏量为1500头，折算猪当量为7500头，柳江区进德镇资源环境有足够的余量承载本项目养殖量。
	相符

	
	4.2.1畜禽粪污处理利用方式
（1）自主消纳
结合养殖种类和规模、环境质量目标、自然经济条件等，根据章节3.2畜禽粪污环境承载力测算结果表明，成团镇、土博镇属于消纳土地充足的镇内自有消纳土地均充足，应优化粪污处理方式，优先采用粪肥还田利用模式和低成本、低排放、易操作的粪污处理工艺以养分平衡为核心，完善粪污收集-贮存-转运-利用体系；逐步降低处理成本，确保充分腐熟发酵。
按照《畜禽粪便无害化卫生要求（GB 7959-2012)》《畜禽粪便无害化处理技术规范（GB/T 36195-2018)》有关要求，粪污规范贮存堆沤或厌氧发酵，保障粪污堆沤时长，确保达到无害化处理利用要求后施用；个别畜禽规模养殖场、畜禽养殖户自有消纳土地不足时，与周边种植户签订粪肥消纳协议，确保粪肥施用面积能满足粪肥消纳需要，厌氧发酵产生的沼气可充分利用作燃料、发电使用。
（2）委托第三方处理利用
穿山镇属于消纳土地不足区域 ，因此穿山镇应加强畜禽粪污处理设施建设，优化养殖场和养殖户的配套土地使用面积，在本镇利用的同时，可与其他镇签订土地消纳协议，综合采用自用和外销的模式处理畜禽粪污。畜禽规模养殖场可将固体粪便委托处理，通过与有机肥厂、专业沼气工程企业、社会化粪肥服务机构、果菜茶种植基地、种植企业或合作社等第三方签订用肥协议，确定种养两端粪肥产用合作关系。液体粪污用于畜禽规模养殖场自有土地或与周边种植户签订消纳协议，施用于附近农地。畜禽养殖场分布集中的区域，建设粪污转运中心，统一收集、统一处理利用。鼓励各地探索建立第三方粪肥服务机构集有机肥生产、配送、施用和有机食品电商等全程服务模式。
	项目位于柳江区进德镇，粪污（包括液体粪污和固体粪污）经过原位发酵床粪污处理系统处理后，作为有机肥基料外售给有机肥厂综合利用，不需设置消纳场地。
	相符

	
	4.2.3 完善粪污处理和利用设施
（1）源头减量设备
畜禽规模养殖场清洁生产设施建设：现有畜禽规模养殖场饮水器、栏舍清洗等设施进行改造，做到源头节水，减少污水的产生和排放。新建养殖场杜绝水冲粪清粪方式，现有畜禽规模养殖场逐步淘汰全程水冲粪等清粪方式，实现废水源头减量。圈舍及粪污贮存设施进行雨污分流改造。养殖栏舍配备通风排气装置、气体收集处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸附法）后排放等。
（2）畜禽粪污处理设施
按照“谁污染、谁治理”原则，落实畜禽养殖场（户）污染治理的主体责任。采用畜禽粪污资源化利用模式的畜禽养殖场（户），应建设堆沤肥、粪污密闭贮存和沼气收集处理等设施，做到防渗、防雨、防溢流，不得对周边环境造成污染。
委托第三方处理的养殖场（户），应与第三方签订粪污处理与利用合同。采用生产有机肥方式的养殖场（户），有机肥加工设施建设按具备相应规模工程设计资质单位的设计方案执行，产品应达到《有机肥料》（NY-525）、《有机-无机复混肥料》（GB-18877）等要求后作为商品有机肥出售。
采用沼气发酵的养殖场（户），建设厌氧消化反应器、沼气收集和处置系统、沼液沼渣分离和贮存系统，实现资源化产品的安全处置、妥善贮存和综合利用，做好冬季保温。
采用堆肥发酵工艺的养殖场（户），应建设储存、发酵等场地，配备翻抛设备。
	①项目粪污采用原位发酵床进行处理，项目栏舍不需进行冲洗，仅在牛出栏后将垫料清出后进行消毒；项目养殖工艺、设备均不在淘汰落后及高耗水名录内，也不在限期禁止采用的严重污染水环境的工艺名录和设备名录内，实现废水源头减量。养殖栏舍配备通风排气装置、喷洒生物除臭剂等措施减少恶臭气体排放。
②本项目采用原位发酵床堆肥发酵工艺，建设原位发酵床，并采用人工翻抛；粪污处理设施采取防雨、防渗、防溢流的安全防护措施，不会对周边环境造成污染。本项目经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）委托广西兴嘉农生态科技有限公司进行处理，并与该处理单位签订了粪污处理与利用合同。
	相符


与行业规范政策相符性分析
本项目的建设符合《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》、《农业农村部办公厅关于进一步强化病死畜禽无害化处理工作的通知》、《动物防疫条件审查办法》、《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》、《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《畜禽养殖业污染物治理工程技术规范》、《规模化畜禽场良好生产环境 第1部分 场地要求》、《广西生态保护正面清单（2022）》、《广西生态保护禁止事项清单（2022）》、《畜禽粪便无害化处理技术规范》、《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅 关于规范生猪、奶牛等大型规模养殖场粪肥还田利用强化养殖污染监管的通知》等相关行业规范、政策的要求。具体符合性分析内容详见表 1.3.1-3。
表1.3.1-3 本项目与相关行业规范、政策相符性分析一览表
	名称
	要求
	本项目情况
	相符性

	《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号））
	严格落实畜禽规模养殖环评制度。对畜禽规模养殖相关规划依法依规开展环境影响评价，调整优化畜牧业生产布局，协调畜禽规模养殖和环境保护的关系。新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。
落实规模养殖场主体责任制度。切实履行环境保护主体责任，建设污染防治配套设施并保持正常运行，或者委托第三方进行粪污处理，确保粪污资源化利用。
构建种养循环发展机制。通过支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等方式，解决粪肥还田“最后一公里”问题。鼓励沼液和经无害化处理的畜禽养殖废水作为肥料科学还田利用。
加强粪肥还田技术指导，确保科学合理施用。支持采取政府和社会资本合作（PPP）模式，调动社会资本积极性，形成畜禽粪污处理全产业链。培育壮大多种类型的粪污处理社会化服务组织，实行专业化生产、市场化运营。鼓励建立受益者付费机制，保障第三方处理企业和社会化服务组织合理收益。
	项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。项目病死牛委托鹿寨县日升畜禽处理有限公司代为无害化处理。
	相符

	《农业农村部办公厅关于进一步强化病死畜禽无害化处理工作的通知》(农办牧〔2024〕25号)
	二、健全无害化处理体系
各省级农业农村部门要结合畜禽养殖、发病死亡等实际情况，按照“集中处理为主，自行处理为补充”的要求，立足可持续发展，完善优化集中无害化处理场所建设规划，合理布局病死畜禽无害化处理场，科学设置集中暂存点，稳步提高集中无害化处理覆盖率。组织开展病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理生物安全风险调查评估，指导生产经营主体不断完善硬件设施和管理制度，切实阻断动物疫病传播风险。对于边远和交通不便地区以及畜禽养殖户自行处理零星病死畜禽的，要在生物安全和环境风险评估基础上，组织制定针对性的技术规范，因地制宜做好病死畜禽无害化处理。
	项目病死牛委托鹿寨县日升畜禽处理有限公司代为无害化处理，不在场地内处理病死牛
	相符

	《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第8号）
	第二条 动物饲养场、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所，应当符合本办法规定的动物防疫条件，并取得动物防疫条件合格证。
	项目选址已取得动物防疫条件选址风险评估报告以及动物防疫条件合格证。
	相符

	
	第六条  动物饲养场、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所应当符合下列条件：
（一）各场所之间，各场所与动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离；
（二）场区周围建有围墙等隔离设施；场区出入口处设置运输车辆消毒通道或者消毒池，并单独设置人员消毒通道；生产经营区与生活办公区分开，并有隔离设施；生产经营区入口处设置人员更衣消毒室；
（三）配备与其生产经营规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员；
（四）配备与其生产经营规模相适应的污水、污物处理设施，清洗消毒设施设备，以及必要的防鼠、防鸟、防虫设施设备；
（五）建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。
	（一）项目选址远离动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所。
（二）项目场址周边将建设铁门等隔离措施；场区在出入口设置消杀区，对进出场区的车辆、物品进行清洗、消毒；项目生产经营区与生活区分开，并设置隔离设施；生产经营区入口处设置人员更衣消毒室。
（三）项目建设后将配备与其生产经营规模相适应的动物防疫技术人员。
（四）项目配置了相适应的污水处理及消毒设施，以及必要的防鼠、防鸟、防虫设施设备；
（五）项目建设后将建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。
	相符

	
	第七条  动物饲养场除符合本办法第六条规定外，还应当符合下列条件：
（一）设置配备疫苗冷藏冷冻设备、消毒和诊疗等防疫设备的兽医室；
（二）生产区清洁道、污染道分设；具有相对独立的动物隔离舍；
（三）配备符合国家规定的病死动物和病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻等暂存设施设备；
（四）建立免疫、用药、检疫申报、疫情报告、无害化处理、畜禽标识及养殖档案管理等动物防疫制度。
	（一）项目配备兽医室；
（二）项目生产区清洁道及污染道分设，建设相对独立的动物隔离舍；
（三）项目病死牛委托有资质单位代为无害化处理，在厂内设置冷藏冷冻暂存设施设备；
（四）项目建设后将建立免疫、用药、检疫申报、疫情报告、无害化处理、畜禽标识及养殖档案管理等动物防疫制度。
	相符

	《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令 2022年第3号）
	第五条  从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离等活动的单位和个人，应当承担主体责任，按照本办法对病死畜禽和病害畜禽产品进行无害化处理，或者委托病死畜禽无害化处理场处理。
	项目病死牛委托鹿寨县日升畜禽处理有限公司代为无害化处理
	相符

	
	第11条  畜禽养殖场、养殖户、屠宰厂（场）、隔离场应当及时对病死畜禽和病害畜禽产品进行贮存和清运。
第十二条  病死畜禽和病害畜禽产品集中暂存点应当具备下列条件：
（一）有独立封闭的贮存区域，并且防渗、防漏、防鼠、防盗，易于清洗消毒；
（二）有冷藏冷冻、清洗消毒等设施设备；
（三）设置显著警示标识；
（四）有符合动物防疫需要的其他设施设备。
	本项目在场内设置病死牛暂存间暂存病死牛，病死牛暂存间内防渗、防漏、防鼠、防盗，易于清洗消毒，设置冰柜冷藏病死牛，设置消毒设施设备，设置显著警示标识等，病死牛产生后立即委托鹿寨县日升畜禽处理有限公司上门清运处理。
	相符

	《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于印发<畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南>的通知》（农办牧〔2022〕19号）
	5.2 圈舍及运动场粪污减量设施 
畜禽养殖场（户）宜采用干清粪、水泡粪、地面垫料、床（网）下垫料等清粪工艺，逐步淘汰水冲粪工艺，合理控制清粪环节用水量。新建养殖场采用干清粪工艺的，鼓励进行机械干清粪。鼓励畜禽养殖场采用碗式或液位控制等防溢漏饮水器，减少饮水漏水。新建牛、鸡等养殖场宜采取圈舍封闭半封闭管理，鼓励有条件的现有畜禽养殖场开展圈舍封闭改造，对恶臭气体进行收集处理。
	项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，牛舍采取圈舍封闭管理。针对项目的恶臭影响采取控制饲养密度、改善舍内通风、合理使用饲料添加剂、采用除臭剂等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。
	相符

	
	5.3 雨污分流设施 
畜禽养殖场（户）应建设雨污分流设施，液体粪污应采用暗沟或管道输送，采取密闭措施，做好安全防护，输送管路要合理设置检查口，检查口应加盖且一般高于地面5厘米以上，防止雨水倒灌。
	项目采取雨污分流设施，项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。初期雨水经收集至初期雨水池沉淀处理后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水。
	相符

	《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）
	（一）选址要求
1.禁止在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区建设畜禽养殖场。
	2.禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。
	3.禁止在县级人民政府依法划定的禁养区域建设畜禽养殖场。
	4.禁止在国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其他区域建设畜禽养殖场。
	5.新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开上述规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向 或者侧风向，场界与禁建区边界的最小距离不得小于500m。
	1、本项目选址位于农村区域。项目用地区域不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；
2、项目不属于城市和城镇居民区；
3、项目不在县级人民政府依法划定的禁养区域；
4、项目不在国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其他区域；
5、项目选址不在上述禁建区内，与上述禁建区距离大于500m。
项目选址获得柳州市柳江区自然资源局、柳州市柳江生态环境局、柳州市柳江区水利局关于项目选址意见的函（附件9、附件10、附件11），同意本项目选址。
	相符

	
	（二）场区布局与清粪工艺
1.新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。
2.养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。
3.新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所实现日产日清。采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。
	项目生产区、生活管理区分割，粪便处理设施设置在生活管理区侧风向。
项目设雨污分流排水系统。项目无养殖废水产生；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。初期雨水通过雨水导流沟引入初期雨水池。
项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售。
	相符

	
	（三）畜禽粪便的贮存
1.畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。
2.贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。
3.贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。
	项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售，不在场内进行贮存；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。根据现场调查项目距离最近的功能地表水体为场址东面570m处的瓜楼河，项目不设畜禽粪便贮存设施。
	相符

	
	（4） 污水的处理	
畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化管理。
	项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。 
	相符

	
	（5） 固体粪肥的处理
畜禽粪便必须经无害化处理，并且必须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。
	项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售。
	相符

	
	（六）病死畜禽尸体的处理与处置
病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。
	本项目病死牛委托鹿寨县日升畜禽处理有限公司清运出场并代为处理。
	相符

	《畜禽养殖业污染物治理工程技术规范》（HJ497-2009）
	畜禽粪污资源化时应经无害化处理方可还田利用，无害化处理应满足：固体畜禽粪便宜采用好氧堆肥技术进行无害化处理。
	项目废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售，由有机肥厂进一步处理生产有机肥。
	相符

	
	新、改、扩建的畜禽养殖场宜采取干法清粪工艺，现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干法清粪工艺；畜禽粪污应日产日清；畜禽养殖场应建立排水体系，并实行雨污分流。
	项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换，不需冲洗牛舍。场区实施雨污分流。
	相符

	《规模化畜禽场良好生产环境 第1部分 场地要求》（GB/T41441.1-2022）
	4.1基本要求
4.1.1 应符合当地土地利用总体规划﹑城乡发展规划和环境保护规划。
4.1.2 应符合当地畜牧业发展规划。
4.1.3 不应占用基本农田。
4.1.4 应与种植业结合，对畜禽粪便进行资源利用。
4.1.5 不应在下列区域内建设畜禽养殖场：
a)生活饮用水的水源保护区、风景名胜区以及自然保护区的核心区和缓冲区﹔
b)城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。
4.1.6 应距离铁路﹑高速公路、主要交通干线500m 以上，与其他养殖场，养殖小区的距离在500m 以上，距离地表功能水体400m以上。
4.1.7 在4.1.5规定区域外建设的畜禽养殖场，应建在该区域常年主导风向的下风向或侧风向处，畜禽养殖的场界与4.1.5规定区域边界的距离应不小于500m（见HJ/T81）。
	项目选址符合相关选址要求。项目选址获得柳州市柳江区自然资源局、柳州市柳江生态环境局、柳州市柳江区水利局关于项目选址意见的函（附件9、附件10、附件11），同意本项目选址。
	相符

	
	4.2.4场区应实施雨污分流，对厂区已接触或可能接触废弃物的径流雨水进行导流，应视其为污水进行处理，对场区周围的地表径流进行导流，未接触废弃物的径流雨水应净水处理。
	项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。排水采用雨污分流制，项目设置初期雨水池，初期雨水经收集沉淀后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水。
	相符

	《广西生态保护正面清单（2022）》
	19.鼓励畜禽粪污治理和资源化利用，支持规模养殖场和第三方建设粪污处理利用设施。
20.鼓励推广生态养殖模式，支持和鼓励农民合作社或第三方企业开展粪肥“收运还田”市场化服务。
	经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售，实现综合利用；项目无养殖废水产生，生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，本项目无废水外排。
	相符

	《广西生态保护禁止事项清单（2022）》
	13. 禁止向岩溶洼地、溶洞、漏斗、天窗、裂隙和地下河排放污水。
21. 禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
22. 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
23. 禁止在永久基本农田集中区域新建可能造成土壤污染的建设项目。
27. 禁止将有毒、有害废物用作肥料或者用于造田。
	本项目占地不涉及保护区、风景名胜区、基本农田等，项目不排放废水，项目无养殖废水产生，生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，不属于禁止清单内的事项。
	相符

	《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）
	5 粪便处理场选址及布局
5.1不应在下列区域内建设畜禽粪便处理场：
a) 生活饮用水水源保护区、风景名胜区﹑自然保护区的核心区及缓冲区；
b) 城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗﹑商业和工业等人口集中地区；
c) 县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域；
d) 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。
	项目采用原位发酵床对分辨进行处理，项目不涉及水源保护区、风景名胜区、自然保护区、等保护区域；不涉及城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗﹑商业和工业等人口集中地区及其它法律法规禁养区域。
	相符

	
	5.4 畜禽粪便处理场地应距离功能地表水体400 m以上。
	与本项目原位发酵床距离最近的功能地表水体为场址东面570m的瓜楼河地表水体。
	相符

	《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅 关于规范生猪、奶牛等大型规模养殖场粪肥还田利用强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2026〕11号）
	(一)严格执行畜禽粪污处理相关标准和技术规范。各地要加强养殖场粪污处理监管，督促执行相关标准，做好运输过程及场内环境管理，科学配置圈舍恶臭气体减排设施，加强粪污收集、处理设施日常巡检，防止意外破损污染环境。自行处理粪污的，处理设施容积和时间应满足《畜禽养殖场(户)粪污处理设施建设技术指南》要求，宜采取覆膜、加盖等措施，减少恶臭气体排放；委托第三方处理的，要建设必要的粪污暂存设施，设施容积要满足转运周期内粪污产生量需求，并签订委托处理协议。还田利用的，应充分腐熟，符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GB/T36195)、《畜禽粪肥还田有害物质限量》(GB47500)、《肥料中有毒有害物质的限量要求》(GB38400)要求；用于农田灌溉的，水质应达到《农田灌溉水质标准》(GB5084)要求，不达标不得以灌溉名义还田；用于直排环境、间接排放或场内回用的，水质应达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596)、地方污染物排放标准或相关回用标准等；设置污染物排放口的，依法申领排污许可证，涉及排入地表水体的，需规范设置入河排污口。
	项目圈舍恶臭采用原位发酵床添加益生菌以及喷洒生物除臭剂措施进行控制；粪污采用原位发酵床处理，处理设施容积和时间满足《畜禽养殖场(户)粪污处理设施建设技术指南》要求；经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售，及时委托有机肥厂进行清运，未及时清运的废垫料暂存在原位发酵床，项目不另设粪污暂存设施。项目粪污经原位发酵处理后由有机肥厂家清运生产有机肥，本项目不进行粪污的还田利用，项目不排放畜禽粪污。
	相符

	
	(二)严格落实粪肥还田管理制度。各地要督促指导养殖场严格落实畜禽粪污资源化利用计划和台账管理要求，及时制定并备案年度资源化利用计划，建立还田台账，详细记录粪污处理、粪肥施用等信息，严防“一田多用”和“小田大用”等行为。要加强粪肥成分检测，支持养殖场自行检测或委托第三方检测，及时掌握粪肥成分含量。养殖场自行还田利用的，要依据《畜禽粪肥还田技术规范》(GB/T25246)或《畜禽粪便土地承载力测算方法》(NY/T3877)，结合粪肥生产量、作物养分需求量和农田土壤本底等情况，科学测算并落实配套农田面积(参照附件)，并充分说明配套农田的可利用性；要加强粪肥运输车辆和输送管网等还田装备的日常巡检，防止遗撒、泄漏。委托还田利用的，要签订委托还田协议，明确粪肥还田面积、地块位置以及可利用性。鼓励养殖场开展畜禽粪污养分平衡管理，采用机械深施、注射施肥等先进粪肥施用设备，精准控制还田量，提高养分利用效率，减少氨气排放，推动畜禽粪肥科学还田。喀斯特地貌地区的养殖场配套农田面积应高于其他地区，地方要结合实际细化具体要求，配套农田面积不足的，要督促及时整改。
	项目粪污经原位发酵处理后由有机肥厂家清运生产有机肥，本项目不涉及粪肥的还田利用，项目不排放畜禽粪污。项目落实畜禽粪污资源化利用计划和台账管理要求。
	相符

	
	(三)严格履行环境影响评价。各地要进一步加强养殖建设项目环境影响评价(以下简称“环评”)，对养殖场依法实行环评审批制，建设单位须在开工建设前将环境影响报告书报地方生态环境部门审批，生态环境部门要充分评估环境可行性。各地农业农村部门依据《畜禽粪便土地承载力测算方法》(NY/T3877)，基于区域农作物种植面积，结合现有畜禽养殖情况，合理规划养殖布局，明确地区畜禽养殖量。养殖畜种、规模、地点、粪污处理工艺或污染防治措施发生重大变动的，应当重新履行环评报批手续。未依法办理或未依法重新报批环评擅自开工建设的，责令停止建设并依法处理处罚。
	本项目依法办理环境影响评价手续，不涉及未批先建。
	相符

	
	(四)推行粪肥还田智能化管理。鼓励各地依托养殖场直联直报平台，将养殖场粪污处理利用台账、第三方检测报告、粪肥还田地块信息等数据实时上传、动态更新，提高粪污处理信息化管理水平。鼓励各地或养殖场建立粪肥还田智能管理系统，充分应用视频监控、遥感和定位溯源等技术手段，对粪污收集处理设施运行等情况进行监测预警，对粪肥运输路径、还田量、施用时间和作业地块等信息精准记录，强化闭环管理，原则上养殖场配套农田地块与粪污处理区域最远距离不宜超过15公里。其中，委托第三方还田利用的，应约定将第三方还田设备纳入智能管理系统，加装卫星定位、流量计等智能化装备，实时采集并上传粪肥运输、还田作业等数据，确保全过程可追溯、可核查，逐步提升粪肥还田精准化、智能化管理水平。
	项目粪污经原位发酵处理后由有机肥厂家清运生产有机肥，本项目不涉及粪肥的还田利用，项目不排放畜禽粪污。
	相符


环境影响评价管理相符性分析
本项目的建设符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》、《广西壮族自治区环境保护厅关于规范畜禽养殖建设项目环评工作的通知》、《环境保护厅关于印发普通公路等四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）的通知》、《自治区生态环境厅 自治区农业农村厅关于印发<进一步深化畜禽养殖污染防治监管措施>的通知》等相关政策的要求。具体符合性分析内容详见表1.3.1-4。
表1.3.1-4 本项目与相关环境影响评价管理相符性分析一览表
	名称
	要求
	本项目情况
	相符性

	《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知（环办环评〔2018〕31号）》
	一、优化项目选址，合理布置养殖场区
	项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。
	项目选址符合地方规划，不在禁养区。
	相符

	
	
	项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。
	项目平面布局符合要求，畜禽养殖区位于养殖场区主导风向的下风向位置，项目不涉及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理设施，项目建设远离周边环境保护目标，不会对周围环境保护目标造成不利影响。
	相符

	
	二、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用
	项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。
	项目采用垫草垫料工艺以及原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。厂区采取雨污分流措施，有效防止雨水进入粪污收集系统。
	相符

	
	
	项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。
	项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理产生的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售。实现粪污资源化利用。
	相符

	
	
	鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理；当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。
	项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。
	相符

	
	三、强化粪污治理措施，做好污染防治
	项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。
	项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。
	相符

	
	
	项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。
	
	相符

	
	
	依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。
	项目采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。
	相符

	《广西壮族自治区环境保护厅关于规范畜禽养殖建设项目环评工作的通知》（桂环函〔2014〕1369 号）
	一、新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区需依法进行环境影响评价；畜禽养殖建设项目应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件。
	项目依法进行环境影响评价，选址和建设符合相关规定。
	相符

	
	二、在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区项目，各级环境保护行政主管部门不得审批项目环境影响评价文件： a.饮用水水源保护区，风景名胜区；b.自然保护区的核心区和缓冲区；c.城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；d.法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
	项目选址不在饮用水水源保护区，风景名胜区；自然保护区的核心区和缓冲区；城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
	相符

	
	三、经过处理的畜禽养殖污染物向环境排放，应符合国家和地方规定的污染物排放标准和总量控制指标要求。畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放。
	项目不设置总量控制，项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。实现粪便污水资源化利用。
	相符

	《环境保护厅关于印发普通公路等四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）的通知》（桂环函〔2017〕1056 号）
	第二条 符合国家和地方的主体功能区规划、畜禽养殖规 划、城市总体规划、环境保护规划、环境功能区划及其他相关规划及规划环评要求。卫生防护距离应当符合经审批的环境影响评价文件的规定要求。
	项目选址符合地方规划，不在禁养区。
	相符

	
	第三条采用先进适用的禽畜养殖技术、工艺和装备，清洁生产水平达到国内同行业清洁生产先进水平。
	项目采用原位发酵床工艺，采用国内先进设备，清洁生产水平达到国内同行业清洁生产先进水平
	相符

	
	第四条 污染物排放总量满足自治区和地方相关控制要求。
	项目无废水外排，不设置污染物总量控制指标。
	相符

	
	第五条 符合卫生防护距离要求，避免恶臭扰民。
	项目采取恶臭防治措施，避免恶臭扰民。
	相符

	
	第六条按"清污分流、污污分流、分质处理"原则，设立污水收集、处理、回用系统。对生产区初期雨水收集与处理；场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设；畜禽养殖外排水的水质，应根据排放去向，达到国家养殖业水污染物排放标准和地方水污染物排放标准；采取分区防渗等措施有效防止地下水污染。
	项目无废水外排，初期雨水经收集沉淀后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水。项目采取分区防渗等措施有效防止地下水污染
	相符

	
	第七条 采取粪尿分离和干清粪方式，日产日清，将畜禽粪便运至贮存或者处理场所。
	项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售。
	相符

	
	第八条选用低噪声工艺和设备，采取隔声、消声和减振。选择低噪声设备并采取隔声降噪措施，优化总平面布置，进一步降低噪声影响。临近居民点及道路的项目应强化噪声污染防治措施，确保厂界噪声达标
	项目采用低噪声工艺和设备，对各类设备采取隔声、消声和减振措施，降低噪声对环境的影响。
	相符

	
	第九条 废气、污水、固废等污染物排放满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）要求；场界臭气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554）要求；固体废物贮存、处置设施、场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）要求；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。
	项目无废水外排，产生的废气、固废、噪声等污染物排放满足相关排放要求。
	相符

	
	第十一条 环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍应满足功能区要求；环境质量现状已不能满足环境功能区要求的区域，进一步强化项目污染防治措施，提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量。
	项目所在地的环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍应满足功能区要求。
	相符

	[bookmark: _Toc6277][bookmark: _Toc12291][bookmark: _Toc21104][bookmark: _Toc22555]《自治区生态环境厅 自治区农业农村厅关于印发<进一步深化畜禽养殖污染防治监管措施>的通知》（桂环发〔2026〕9号）
	（三）压紧压实主体责任
畜禽养殖污染防治工作要从源头、过程、末端管控全方位入手，不断压紧压实畜禽养殖场（户）的生态环境保护主体责任。养殖场（户）在项目申报阶段，要规范配备建设畜禽粪污处理及综合利用设施设备，依法依规办理各类行政审批（备案）手续；在养殖阶段，采用生态养殖、干清粪、雨污分流等清洁生产技术；落实节水措施，为畜禽饮水、清洗栏舍用水安装独立计量仪，减少粪污产生量；畜禽规模养殖场在粪污处理阶段，落实专人负责设施正常运行和日常维护，建立粪污资源化利用台账，保障粪污资源化利用符合管控要求；畜禽养殖场（户）粪污经处理后直接外排废水或者资源化利用的消纳地外排尾水，要严格执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）规定的排放限值(COD≤400毫克/升、氨氮≤80毫克/升、总磷≤8毫克/升，凡新标准发布、旧标准废止或更新，均从其最新规定）。
	项目在申报阶段，已依法依规办理各类行政审批（备案）手续，取得设施农用地批复；在养殖阶段，项目使用雨污分流等清洁生产技术；落实节水措施，减少粪污产生量；在后续运营过程中落实专人负责设施正常运行和日常维护，建立粪污资源化利用台账，保障粪污资源化利用符合管控要求；项目采用原位发酵床处理工艺，牛尿全部由垫料吸附；场内实行雨污分流，污水与初期雨水分类收集处置；养殖采用节水工艺，将牛饮水槽布设在原位发酵床上，从源头减少无效水损、降低废水产生量，牛舍（原位发酵床）不采用清水冲洗，仅在清出垫料后进行喷洒消毒水消毒，从源头减少废水产生，全场废水经过零排放。
	相符

	
	（四）科学优化养殖布局
各地畜牧业发展应充分考虑当地生态环境承载力、土地消纳能力等，根据国土空间规划和生态环境分区管控要求，做好畜牧业发展规划和畜禽养殖污染防治规划的衔接。其中，畜牧业发展规划要依法依规进行规划环境影响评价。对于已发布的畜禽养殖污染防治规划，存在对敏感区域分析不充分、环境容量基础数据不明确、环境承载能力与污染防治要求不匹配等问题的，应及时进行修订和调整，增强规划的科学性和指导性。
	本项目选址不属于柳州市及柳江区划定的禁养区。项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。
	相符

	
	（五）强化养殖项目准入管理
各地要以问题为导向调整完善禁养区，根据区域生态环境特性，将岩溶强发育，存在较多天坑、溶洞的区域纳入禁养区划定范围。各市生态环境局组织将本辖区禁养区纳入生态环境分区管控系统，指导畜禽养殖场（户）使用广西生态云建设项目环境准入研判系统进行选址，避让生态环境敏感区域，从源头预防环境污染及生态破坏。各市、县农业农村、生态环境等相关部门应建立养殖项目联合指导机制，在乡（镇）审核畜禽养殖项目选址时，应提前介入、积极指导，对新、改、扩建畜禽养殖项目用地、环评、防疫等手续完备性加强工作指导。
	根据《柳州鑫麦穗农业科技有限公司
肉牛养殖建设项目水文地质调查报告》，项目不属于岩溶强发育地区，不属于禁养区划定范围。项目已在广西生态云建设项目环境准入系统进行选址研判（详见附件14），选址不涉及生态环境敏感区域。项目已完成投资备案，取得柳州市柳江区自然资源局选址意见，用地为设施农用地。
	相符

	
	（六）强化畜禽养殖污染防治指导
强化服务意识，主动靠前指导与帮扶，不断提升畜禽粪污处理水平。依据《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》《畜禽粪便贮存设施设计要求》等规范，指导畜禽养殖场（户）科学配备与设计养殖能力、粪污处理利用方式相匹配的处理设施设备及雨污分流设施，确保粪污处理设施设备满足“五防”即防渗漏、防雨淋、防溢流、防遗撒、防恶臭要求，并正常运行；建设粪污深度处理设施的安装单独电表，便于监测运行情况；生猪养殖场在粪污处理区设置电子监控设备或设立相对独立的粪污处理区，自觉接受相关部门日常监督检查；建有沼液储液池的要安装自动液位计，实时监控沼液存量，防止雨天溢流。需编制环境影响评价报告书的畜禽养殖场（年出栏生猪5000头或年存栏2500头及以上的规模化畜禽养殖，其他畜种按猪当量换算）或靠近敏感区域的应从严要求恶臭治理设施设备建设，并确保正常运行；交由第三方机构处理畜禽粪污的，应按照转运处理最大时间间隔建设匹配的粪污暂存设施。畜禽养殖场应建立健全管理制度，并在醒目位置张贴场区平面图，清晰标注粪污收集、暂存、发酵、深度处理等设施位置、雨污管线走向和粪污资源化利用管网图等，主动公开粪污处理及利用信息，接受社会监督。
	项目按相关技术规范要求设计，配套建设原位发酵床、化粪池、初期雨水池等粪污处理利用设施，处理能力与养殖规模匹配。各处理设施均采取除臭、防渗、密闭等措施，满足防渗漏、防雨淋、防溢流、防遗撒、防恶臭“五防”要求。项目粪污全部场内发酵资源化利用，病死牛委托无害化处理，场内配备暂存设施，满足暂存与转运要求。项目已建立环境管理与运维制度，总平面图清晰标注各类设施及管网走向，主动接受社会监督。
	相符

	
	（七）推动完善粪污处理设施
各市、县农业农村部门联合生态环境、乡镇人民政府等相关部门对畜禽养殖场粪污处理设施配套情况进行现场核查，对不符合相关建设要求的，明确整改要求和完成时限，督促其限期整改；指导畜禽养殖场做好粪污处理设施提档升级，科学有效运行粪污处理设施设备，为逐步健全畜禽粪污资源化利用长效运行机制提供硬件基础。
	项目粪污处理设施容积、工艺、防渗、除臭均满足规范要求，项目牛尿、牛粪、饲料残渣采用原位发酵床工艺，总发酵周期60天，满足无害化与腐熟要求；项目无生产废水排放，生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售，可长期稳定实现粪污全量资源化利用。
	相符


与白莲机场控制要求等相符性分析
本项目位于柳州市白莲机场西面约1.44km处，项目的建设符合《中华人民共和国民用航空法》（2025 修订）、《民用机场管理条例》（国务院令第 553 号）、《柳州市白莲机场航行服务程序净空保护区域一体化图》（附图18）等相关控制要求，相关符合性分析见下表。
表1.3.1-5 本项目与相关环境影响评价管理相符性分析一览表
	名称
	要求
	本项目情况
	相符性

	《中华人民共和国民用航空法》（2025 修订）
	禁止在依法划定的民用机场范围内和民用机场净空保护区域内从事下列妨碍民用机场净空保护的行为：
（一）修建靶场、强烈爆炸物仓库等影响飞行安全的建筑物或者其他设施；
（二）修建不符合机场净空要求的建筑物或者设施；
（三）设置影响机场目视助航设施使用的灯光、激光、标志或者物体；
（四）种植影响飞行安全或者影响机场助航设施使用的植物；
（五）放飞影响飞行安全的鸟类，升放无人驾驶的自由气球、系留气球或者其他升空物体；
（六）排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气等影响飞行安全的物质；
（七）法律、行政法规禁止的其他行为。
	本项目为肉牛养殖项目，项目位于白莲机场净空保护区域内，项目不涉及所列妨碍民用机场净空保护的行为。
	相符

	《民用机场管理条例》（国务院令第553号，2019年修订）
	禁止在民用机场净空保护区域内从事下列活动：
（一）排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气等影响飞行安全的物质；
（二）修建靶场、强烈爆炸物仓库等影响飞行安全的建筑物或者其他设施；
（三）设置影响民用机场目视助航设施使用或者飞行员视线的灯光、标志或者物体；
（四）种植影响飞行安全或者影响民用机场助航设施使用的植物；
（五）放飞影响飞行安全的鸟类，升放无人驾驶的自由气球、系留气球和其他升空物体；
（六）焚烧产生大量烟雾的农作物秸秆、垃圾等物质，或者燃放烟花、焰火；
（七）在民用机场围界外5米范围内，搭建建筑物、种植树木，或者从事挖掘、堆积物体等影响民用机场运营安全的活动；
（八）国务院民用航空主管部门规定的其他影响民用机场净空保护的行为。
	本项目为肉牛养殖项目，项目位于白莲机场净空保护区域内，项目不涉及所列妨碍民用机场净空保护的行为。
	相符

	《柳州市白莲机场航行服务程序净空保护区域一体化图》
	根据《柳州市白莲机场行服务程序净空保护区域一体化图》，项目所在区域要求控制建筑物高度不得高于150.408m。
	项目场区内最高建筑物为办公区，办公区建筑物屋顶高程为117.05m，本项目建设符合柳州市白莲机场净空保护区域限高要求。
	相符



区域环境功能区划
大气环境功能区划
由于项目所在区域未划分环境空气功能区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），项目所处区域为农村地区，环境空气质量功能区划分为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。
水环境功能区划
1、地表水
项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。项目废水不直接排入地表水体。根据《关于柳州鑫麦穗农业科技有限公司咨询沟渠水体属性问题的复函》（附件12），经核查，本次扩建工程（二期）场址东北侧约220米处沟渠(中心坐标：东经109.37260866，北纬24.21487431)，未列入《柳州市水功能区划》。项目最近地表功能水体为场址东面约570m处为瓜楼河地表水体，属于农业用水区，瓜楼河执行《地表水环境质量标准》III类标准。
2、地下水
项目所在区域地下水未划分环境功能区，根据调查，项目所处区域没有大、中型集中地下水供水水源地，有分散的机井和自掘浅井开采地下水。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类，本项目评价区域地下水属于III类（以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业水），评价区域内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
声环境功能区划
项目所在区域未进行声环境功能区划，根据项目场址位于农村区内，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“7.3 乡村声环境功能的确定：村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求”。周边敏感点声环境属于《声环境质量标准》（GB306-2008）1类声环境功能区；根据《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中“4.4 畜禽养殖场、养殖小区及放牧区声环境质量评价指标限制应执行昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）的规定”。因此，项目区范围及厂界属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区。
土壤环境功能区划
由于项目所在区域未进行土壤环境功能区划，项目场址土地类型为设施农用地，且项目选址及周边土地利用现状为设施农用地、旱地、林地等。因此，区域土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险筛选值。
生态功能区划
根据《柳州生态市建设规划-生态功能区划图》，项目位于“03-2 鹿寨-柳江丘陵区农林产品提供功能区”，不属于重要生态功能区和生态敏感区。
[bookmark: _Ref498283997]该项目所在区域环境功能属性见表1.3.2-1。
表1.3.2-1 项目所在地环境功能属性表
	序号
	项目
	类别

	1
	环境空气质量功能区
	二类功能区

	2
	水环境功能区
	地表水III类区

	
	
	地下水III类区

	3
	声环境功能区
	1类区、2类区

	4
	是否涉及自然保护区
	否

	5
	是否涉及水源保护区
	否

	6
	是否涉及基本农田保护区
	否

	7
	是否涉及风景名胜区
	否

	8
	是否涉及重要生态功能区
	否

	9
	是否涉及重点文物保护单位
	否

	10
	是否涉及水库库区
	否

	11
	是否污水处理厂集污范围
	否


[bookmark: _Toc16418][bookmark: _Toc10157][bookmark: _Toc12723][bookmark: _Toc28335]与“生态环境分区管控要求”相符性分析
根据《柳州市生态环境局关于印发实施柳州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（柳环规〔2024〕1号），调整后，全市共划定了101个环境管控单元。其中，优先保护单元50个，面积占比48.53%；重点管控单元41个，面积占比17.29%；一般管控单元10个，面积占比34.18%。
项目位于柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳江区进德镇四连村水舍屯（为一整个连续地块），所属区域柳江区共划分9个环境管控单元，其中优先保护单元3个，重点管控单元5个，一般管控单元1个，柳州市柳江区环境管理单元名录详见表2。根据项目广西“生态云”平台建设项目智能研判报告（附件14），扩建项目所在区域涉及环境管控单元为柳江区布局敏感区重点管控单元。
表1.3.3-1 柳州市柳江区环境管理单元名录
	行政区域
	单元总数
	环境管控单元分类
	环境管控单元名称
	备注

	柳江区
	9
	优先保护单元
	红水河流域岩溶山地水土保持生态保护红线
	/

	
	
	
	柳江-黔江流域水源涵养生态保护红线
	/

	
	
	
	柳江区其他优先保护单元
	/

	
	
	重点管控单元
	柳州市柳江区新兴工业园重点管控单元
	/

	
	
	
	柳州市鱼峰工业区（柳江区）重点管控单元
	/

	
	
	
	柳江区城镇空间重点管控单元
	/

	
	
	
	柳江区布局敏感区重点管控单元
	项目所在环境管控单元

	
	
	
	柳江区其他重点管控单元
	/

	
	
	一般管控单元
	柳江区一般管控单元
	/


本项目与柳州市生态环境准入及管控清单要求及柳江区布局敏感区重点管控单元要求符合性分析如下表。
表1.3.3-2 本项目与柳州市生态环境准入及管控清单要求相符性分析
	管控
类别
	生态环境准入及管控要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	1.自然保护地（包含自然保护区、自然公园、森林公园）、饮用水水源保护区、风景名胜区、公益林、天然林、水产种质资源保护区等具有法律地位，有管理条例、规定、办法的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。纳入生态保护红线管理的各类自然保护地，还应执行国家、自治区有关生态保护红线内各类开发活动的准入及管控规定和要求。
	项目选址不涉及各类保护地及生态保护红线。项目建设肉牛养殖基地，项目用地面积于区域整体土地面积相对较小，对当地生态环境影响较小，满足区域主导生态功能维护需求。项目符合区域生态保护红线要求。
	符合

	
	2.柳江干流岸线外侧二百米范围内、柳江主要支流岸线外侧一百米范围内为畜禽养殖禁养区，禁养区内不得从事畜禽养殖业。其余限制条件按照《柳州市柳江流域生态环境保护条例》进行管理。
	本项目为肉牛养殖项目。不属于在柳江干流岸线外侧二百米范围内、柳江主要支流岸线外侧一百米范围内畜禽养殖禁养区建设的项目。项目符合《柳州市柳江流域生态环境保护条例》要求。
	符合

	
	3.新建、改建、扩建工业项目应按照国家、自治区相关行业建设项目环境影响评价文件审批原则入园。
	项目属于肉牛养殖项目，不属于工业项目。
	符合

	
	4.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	项目不属于高污染、高排放产业。
	符合

	
	5.三江侗族自治县、融水苗族自治县应执行国家重点生态功能区县产业准入负面清单。
	项目不属于三江侗族自治县、融水苗族自治县。
	符合

	
	6.除上述管控要求外，还应遵循国土空间规划有关管控要求。
	项目已取得设施农用地批复，符合国土空间规划有关管控要求。
	符合

	污染物排放管控
	1.石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业新增主要污染物排放量的建设项目，应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求，主要污染物实行区域倍量削减或等量削减。
	项目为肉牛养殖项目，不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业。
	符合

	
	2.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。
	项目不属于高污染、高排放产业。
	符合

	
	3.持续加强工业集聚区污水集中处理设施建设，实施废水分类收集、分质处理，入园企业在达到国家或地方规定的排放标准后接入园区集中式污水处理设施稳定达标排放。
	项目不位于工业园区。
	符合

	
	4.规范水泥窑及工业窑炉协同处置，实现钢渣、粉煤灰等典型大宗工业固废年产年消及历史堆存逐步削减，提升尾矿等工业固体废物综合利用能力：推动工业固体废物集中处置设施建设，实现“小散零”工业固体废物集中规范化收集、贮存、处置。
	项目不涉及。
	符合

	
	5.加快推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。采用全密闭、连续化、自动化生产技术，以及使用高效工艺和设备等，减少工艺过程挥发性有机物无组织排放和逸散，加快推进城市建成区内加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，引导开展油气回收改造。
	项目不涉及。
	符合

	
	6.推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。
	项目不涉及。
	符合

	
	7.加快推进城镇生活污水管网建设完善，消除雨污管网错混接和生活污水直排口，实施主城区老旧雨污管网更新改造及空白区管网建设，有条件逐步推动雨污合流改分流制管网改造。
	项目不位于城镇内。
	符合

	
	8.新、改扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。
	项目不涉及。
	符合

	
	9.持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，系统推进城市黑臭水体治理，巩固城市黑臭水体治理成效。
	项目不涉及。
	符合

	
	10.深入开展船舶污水治理，积极治理船舶污染，依法强制报废超过使用年限的船舶（包括经营的邮轮、拖轮等船舶），根据实际需求对旅游、货运船舶进行节能降耗改造。落实柳江港口、码头、装卸站、客运船舶污染防治，完善港口码头污染物接收、转运及处理处置设施建设。
	项目不涉及。
	符合

	环境风险防控
	1.建立饮用水水源地环境风险定期排查制度，持续开展县级及以上集中式饮用水水源地水质状况监（检）测与评估。重点加强市级集中式饮用水源地（柳江饮用水水源地）和县级集中式饮用水源地环境监测、监控、预警和应急能力建设，完善环境风险源管理控制措施。
	项目不涉及。
	符合

	
	2.强化联防联控和污染天气应急应对，减轻污染天气影响。开展区域联防联控，深化与来宾、河池等周边城市的区域协作，建立健全跨区域大气污染防治协作机制。
	项目不涉及。
	符合

	
	3.统筹整合政府部门、社会和企业等各类应急资源，完善环境应急资源信息库，补充储备必要的环境应急物资。强化部门联动执法，共享污染源监控信息，建立健全突发性水环境污染事件应急预警体系。
	项目建成后按要求编制应急预案，定期进行风险排查及应急演练，可有效预防风险事故的发生，项目环境风险可控。
	符合

	
	4.严格执行危险化学品企业环境保护防护距离要求，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。
	项目不涉及。
	符合

	
	5.建立柳江流域生态环境保护跨县（区）行政区域联防联控、联合应急处置、监管信息共享等机制。加强与柳江流域上下游的市、自治州联防联控合作，建立健全监测数据共享、突发水环境事件应急预警和联动等机制，落实应急防控措施，保护流域生态环境。
	项目不涉及。
	

	
	6.建立新污染物环境风险管理机制，针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物实施调查监测和环境风险评估，强化源头准入，落实重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排等环境风险管控措施。
	项目不涉及。
	符合

	资源开发利用效率要求
	1.水资源：建立健全市、县两级行政区域用水总量和强度双控指标体系，逐步将用水总量分解到地表和地下水源。建立地下水管控制度，完善地下水取用水量和地下水位控制指标体系，加强地下水开发利用监督管理。大力推进农业农村、工业、城镇、非常规水源利用等重点领域节水，全面推进节水型社会建设。
	项目采取安装节水装置、水循环利用等节水措施，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。
	符合

	
	2.土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求，推进土地节约集约利用。
	项目运营过程消耗一定量的土地资源，项目建成后全场实际占地面积2.8250公顷。资源消耗量相对区域资源利用总量较少。
	符合

	
	3.矿产资源：严格执行自治区、市、县矿产资源总体开发利用规划中关于矿产资源开发管控总量和矿产资源高效利用效率的目标要求。持续推进绿色矿山建设，提升矿产资源综合开发利用水平。
	项目不涉及。
	符合

	
	4.岸线资源：涉及岸线开发的工业区和港区，应严格按照相关规划实施，控制占用岸线长度，提高岸线利用效率，强化岸线用途管制。
	项目不涉及。
	符合

	
	5.能源资源：开展能源消耗总量和强度“双控”行动，严控煤炭消费总量：落实加快推进工业节能与绿色发展战略要求，推进火电、钢铁、有色金属、化工等重点高耗能行业能效提升系统改造，加强煤炭清洁高效利用，提高能源利用效率。深入实施清洁能源替代工程，在工业、农业、交通运输等领域推进天然气、电能替代，加快园区热电联产集中供热设施建设。落实国家、自治区碳排放达峰、中和行动方案，降低碳排放强度。
	项目运营过程中消耗一定量的能源等资源，主要采用电能，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。
	符合


表1.3.3-3 本项目与柳江区布局敏感区重点管控单元生态环境准入及管控要求清单相符性分析
	环境管控单元名称
	环境管控单元类别
	生态环境准入及管控要求
	本项目情况
	相符性

	柳江区布局敏感区重点管控单元（ZH45020620004）
	重点管控
单元
	空间布局约束
	1.严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃(不含光伏玻璃)等产能。
	项目为肉牛养殖项目，项目不涉及。
	符合

	
	
	
	2.原则上避免高污染、高耗能项目布局建设。
	项目不涉及高污染、高耗能项目。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1.全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动，全面淘汰 10 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，加大能耗高、污染重的煤电机组整改力度。加大区域内大气污染治理力度，优化大气污染物排放项目布局，引导新建、扩建排放大气污染工业项目采用清洁生产工艺、先进的污染防治工艺。强化不利气象条件下秸秆焚烧控制，空气污染预警情况下严格执行秸秆禁烧管控。加强 VOCs 排放企业源头控制。在房屋建筑和市政工程中（不包括居民自建房），全面推广使用低 VOCs 含量涂料和胶粘剂。
	项目能源主要为电能，项目不涉及燃煤锅炉，不属于排放大气污染工业项目，不涉及VOCs 排放。
	符合

	
	
	
	2.矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。
	项目不涉及。
	符合

	
	
	环境风险防控
	1.土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
	项目不涉及有毒有害物质。
	符合

	
	
	
	2.全口径清单企业应当采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，坚决淘汰不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，执行重点重金属污染物排放总量控制制度，依法实施强制性清洁生产审核，减少重点重金属污染物排放。
	项目不属于全口径清单企业。
	符合



[bookmark: _Toc3899][bookmark: _Toc1320]评价标准
[bookmark: _Toc4921][bookmark: _Toc9203][bookmark: _Toc15826][bookmark: _Toc13169]环境质量标准
环境空气
项目所在区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准。对于《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准未包含的特征污染物，H2S、NH31小时平均浓度限值参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度参考。
表1.4.1-1 环境空气质量评价执行标准   单位：μg/m3
	污染物项目
	平均时间
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	选用标准

	
	
	二级
	二级
	

	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60
	20
	《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准

	
	24小时平均
	150
	50
	

	
	1小时平均
	500
	150
	

	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	30
	

	
	24小时平均
	80
	50
	

	
	1小时平均
	200
	200
	

	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4mg/m3
	4mg/m3
	

	
	1小时平均
	10mg/m3
	10mg/m3
	

	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	160
	160
	

	
	1小时平均
	200
	200
	

	可吸入颗粒物（PM10）
	年平均
	60
	50
	

	
	24小时平均
	120
	100
	

	细颗粒物（PM2.5）
	年平均
	30
	25
	

	
	24小时平均
	60
	50
	

	TSP
	年平均
	/
	200
	

	
	24小时平均
	/
	300
	

	H2S
	1小时平均
	/
	10
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	NH3
	1小时平均
	/
	200
	

	注：项目至2030年12月31日，环境空气污染物基本项目实施《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）过渡阶段浓度限值；2031年1月1日起，实施基本项目浓度限值。


地表水环境
瓜楼河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，具体评价标准详见表1.4.1-2。
表1.4.1-2 地表水环境质量标准
	序号
	项目名称
	Ⅲ类标准限值

	1
	pH值（无量纲）
	6～9

	2
	总磷（mg/L）
	0.2（湖、库0.05）

	3
	溶解氧（mg/L）
	≥5

	4
	BOD5（mg/L）
	≤4

	5
	氨氮（mg/L）
	≤1.0

	6
	COD（mg/L）
	≤20

	7
	SS（mg/L）
	/

	8
	高锰酸盐指数
	≤6

	9
	粪大肠菌群（个/L）
	≤10000

	10
	透明度
	/

	11
	总氮（湖、库）以N计
	1


地下水环境
地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准，详见表1.4.1-3。
[bookmark: _Ref17624]表1.4.1-3 地下水质量标准    单位：mg/L（pH值、总大肠菌群除外）
	序号
	项目
	GB/T14848-2017

	1
	pH值（无量纲）
	6.5～8.5

	2
	总硬度（以CaCO3计，mg/L）
	≤450

	3
	溶解性总固体
	≤1000

	4
	耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）
	≤3.0

	5
	氨氮（以N计，mg/L）
	≤0.5

	6
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	≤20

	7
	亚硝酸盐（以N计）（mg/L）
	≤0.02

	8
	硫化物（mg/L）
	≤0.02

	9
	氰化物（mg/L）
	≤0.05

	10
	氯化物（mg/L）
	≤250

	11
	硫酸盐（mg/L）
	≤250

	12
	铜（mg/L）
	≤1.00

	13
	锌（mg/L）
	≤1.00

	14
	汞（mg/L）
	≤0.001

	15
	砷（mg/L）
	≤0.01

	16
	镉（mg/L）
	≤0.005

	17
	铬（六价，mg/L）
	≤0.05

	18
	铅（mg/L）
	≤0.01

	19
	铁（mg/L）
	≤0.3

	20
	钠（mg/L）
	≤200

	21
	锰（mg/L）
	≤0.1

	22
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0

	23
	菌落总数（cpu/mL）
	≤100


声环境质量标准
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“7.3 乡村声环境功能的确定：村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求。”项目所在地声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准；根据HJ568-2010《畜禽养殖产地环境评价规范》，项目场区声环境执行GB 3096-2008《声环境质量标准》中2类声环境功能区限值。声环境质量评价标准见表1.4.1-4。
表1.4.1-4 《声环境质量标准》    单位：dB(A)
	声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	1类
	55
	45

	2类
	60
	50


土壤环境
区域土壤环境质量现状评价根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值评定。具体标准值见表1.4.1-5。
[bookmark: _Ref18480]表1.4.1-5 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）
	污染物
项目
	风险筛选值（mg/kg）

	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH>7.5

	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	其他
	40
	40
	30
	25

	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	其他
	70
	90
	120
	170

	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	其他
	150
	150
	200
	250

	铜
	果园
	150
	150
	200
	200

	
	其他
	50
	50
	100
	100

	镍
	60
	70
	100
	190

	锌
	200
	200
	250
	300
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大气污染物排放标准
（1）项目施工期大气污染物主要为扬尘、施工机械燃油废气及汽车尾气，呈无组织排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值标准。
（2）配料粉尘通过设备自带布袋除尘设施处理后无组织排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放监控浓度限值，具体详见表1.4.2-1。
（3）区域电网供电中断时，场区需要保证肉牛饮水系统等必要的系统正常运行，项目配备柴油发电机1台，固定在发电机房内。目前，我国还没有专门的柴油发电机污染物排放标准，项目柴油发电机废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放监控浓度限值，具体详见表1.4.2-1。
表1.4.2-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录）
	指标
	无组织监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m³）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0

	SO2
	
	0.4

	NOx
	
	0.12


（4）根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表 3，项目营运期牛舍等环节产生的臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度排放标准限值；氨和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准。具体标准限值详见下表。
表1.4.2-2 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）（摘录）
	控制项目
	标准值

	臭气浓度（无量纲）
	70


表1.4.2-3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（摘录）
	污染因子
	厂界标准值（二级）

	
	监控点
	新扩改建（mg/m3）

	氨
	厂界下风向侧
	1.5

	硫化氢
	
	0.06


水污染物排放标准
项目采用原位发酵床工艺对粪污、牛饮水漏水、青贮池渗滤液进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污、牛饮水漏水、青贮池渗滤液进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，项目无废水排放，无需执行排放标准。项目牛舍、料仓、配料区有遮盖，无露天生产、储存设施，项目场区雨水污染物主要为SS，厂区初期雨水经进一步沉淀后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水，不外排。
噪声排放标准
（1）施工期
施工期噪声参照《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025 ）执行，具体标准如下：
表1.4.2-4 建筑施工噪声排放限值
	昼间
	夜间

	70 dB(A)
	55 dB(A)


（2）营运期
项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表1.4.2-5。
表1.4.2-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录）
	边界外声功能区类型
	昼间
	夜间

	2类
	60dB(A)
	50dB(A)


固体废物
项目病死牛处置执行《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号）；项目废包装材料等一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，其贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物贮存管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及相关规定处置。项目动物防疫废物不属于医疗废物，动物防疫废物按《中华人民共和国动物防疫法》规定执行。项目牛舍产生的粪尿、饲料残渣等经原位发酵床吸附发酵，经原位发酵床处理后产生的废垫料作为有机肥基肥外售给广西兴嘉农生态科技有限公司进行综合利用生产有机肥。
[bookmark: _Toc7396][bookmark: _Toc6879]评价工作等级与评价范围
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大气环境评价等级
1、评价等级划分依据
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模型（AERSCREEN）用于本项目评价等级判定。
根据项目的初步工程分析结果，分别计算项目排放主要污染物（氨、硫化氢等）的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：
[image: ]
式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
表1.5.1-1 环境空气评价工作等级判据
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10％

	二级
	1%≤Pmax＜10％

	三级
	Pmax<1％


[bookmark: _Toc28049]2、评价因子及评价标准
表1.5.1-2 本项目大气评价因子及评价标准
	序号
	评价因子
	平均时段
	排放标准（μg/m3）
	标准来源

	1
	氨（NH3）
	1小时平均
	200
	《环境影响评价技术导则 大气环境》
（HJ2.2-2018）附录D中相应限值标准

	2
	硫化氢（H2S）
	1小时平均
	10
	

	3
	TSP
	1小时平均
	300
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准


3、大气污染源强
本项目大气污染源强统计见表1.5.1-3。
表1.5.1-3 大气源强统计表
	编号
	名称
	面源起点中心坐标（m）
	面源海拔高度（m）
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	与正北方向夹角（°）
	面源有效排放高度（m）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S
	TSP

	1
	8#~10#牛舍
	-43
	196
	107
	95
	115
	60
	4.2
	8640
	正常
	0.092
	0.0046
	/

	2
	11#~16#牛舍
	-4
	221
	107
	95
	115
	60
	4.2
	8640
	正常
	0.131
	0.0065
	/

	3
	配料区
	-27
	86
	112
	40
	20
	-45
	6.8
	1428
	正常
	/
	/
	0.022


4、估算模型参数
采用《环境影响评价技术导则 大气环境 》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN 模型计算，环境参数见表1.5.1-4。项目所在区域地形等高线图见1.5.1-1。


表1.5.1-4 估算模型参数表
	选项
	参数

	城市/农村
选项
	城市/农村
	

	
	人口数
	

	最高环境温度/℃
	

	最低环境温度/℃
	

	土地利用类型
	

	区域湿度条件
	

	是否考虑地形
	考虑地形
	

	
	地形数据分辨率/m
	

	是否考虑海岸线熏烟
	是/否
	

	
	海岸线距离/m
	

	
	海岸线方向/°
	

	
	岸线方向/°
	


[image: ]
本项目位置

图1.5.1-1 项目区域地形等高线图
5、主要污染源估算模型计算结果
根据大气污染源强参数，主要污染源估算模型计算结果表1.5.1-5，图1.5.1-2。
表1.5.1-5 项目估算模式计算结果表（大气环评等级依据）
	污染源名称
	最大落地浓度离源距离(m)
	浓度占标率Pi（%）及D10%
	下方向最大落地浓度Ci（mg/m3）及D10%

	
	
	TSP
	氨
	硫化氢
	TSP
	氨
	硫化氢

	8#~10#牛舍
	30
	3.61|0
	4.87|0
	9.73|0
	0.0325|0
	0.0097|0
	0.0010|0

	11#~16#牛舍
	59
	0.00|0
	40.13|1500
	40.13|1500
	0.0000|0
	0.0803|1500
	0.0040|1500

	配料区
	71
	0.00|0
	52.00|2375
	51.60|2375
	0.0000|0
	0.1040|2375
	0.0052|2375
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图1.5.1-2 项目大气环境评价等级筛选计算结果
根据计算结果，项目各大气污染源排放的污染物最大落地浓度占标率为52.00%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价等级为一级。
地表水环境评价等级
项目采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。项目无废水外排。
根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》HJ2.3-2018 中第5.2条表1判定“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价”，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。
地下水环境评价等级
1、项目类别的确定
根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），1头肉牛折算成5头猪，本项目全场养殖量为年存栏1500头肉牛，相当于年存栏7500头生猪即年出栏15000头生猪。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别为：B 农、林、牧、渔、海洋 14畜禽养殖场、养殖小区年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。
2、地下水敏感程度
地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则详见下表。
表1.5.1-6 地下水环境敏感程度分级表
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水饮用水水源保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


项目所在区域地下水流向为由西南向东北径流，项目所在地及地下水影响范围存在分散式饮用水水源地，因此判定项目地下水环境敏感程度为较敏感。
3、评价工作等级
建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.5.1-7。
表1.5.1-7 地下水环境影响评价工作等级
	项目类别
环境敏感程度
	I类项目
	II类项目
	III类项目

	敏  感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据上表判定，项目地下水环境影响评价工作等级为三级。
声环境评价等级
本项目评价范围内声环境功能区划为2类区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行评价等级的确定，场地现状评价期间项目场地现有工程处于营运期，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目评价范围内没有特殊的环境噪声敏感点，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中声环境评价工作等级的分级原则，确定本项目声环境影响评价工作等级定为二级。
土壤环境评价等级
1、划分依据
①项目类别
项目主要建设肉牛养殖区及配套设施等，项目年出栏2500头肉牛。根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），1头肉牛折算成5头猪，本项目养殖规模为年存栏1500头肉牛，相当于年出栏15000头生猪。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 中项目土壤环境影响评价项目类别，项目属于“农林牧渔业—年出栏生猪 5000 头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。
②占地规模
项目扩建后全场建设实际占地面积为2.8250公顷，占地规模为小型。
2、土壤环境影响评价工作等级
建设项目所在地周边的土壤污染型环境敏感程度判别依据见下表。
表1.5.1-8 污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的。

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


本项目位于柳州市柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳州市柳江区进德镇四连村水舍屯（为一整块连续地块），项目周边存在耕地等土壤环境敏感目标，故项目土壤环境敏感程度均为敏感。
项目为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤污染影响型评价工作等级划分见下表。
表1.5.1-9 污染影响型评价工作等级划分表
	判定依据
	敏感程度
	III类

	
	
	大（面积≥50hm2）
	中（面积5～50hm2）
	小（面积≤5hm2）

	
	敏感
	三级
	三级
	三级

	
	较敏感
	三级
	三级
	—

	
	不敏感
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


根据上表，确定项目土壤污染型环境影响评价工作等级为三级。
生态环境评价等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），确定生态环境评价工作等级。根据生态影响评价工作等级划分内容，本次生态环境影响评价工作等级判定见下表。
表1.5.1-10 生态影响评价工作等级划分表
	序号
	工程占地影响区域

	
	确定原则
	本项目情况

	a)
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
	不涉及

	b)
	涉及自然公园时，评价等级为二级；
	不涉及

	c)
	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
	不涉及

	d)
	根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	地表水评价不属于水文要素型

	e)
	根据HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	不涉及

	f)
	当工程占地规模大于20 km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
	扩建新增占地面积约为0.010915km2

	g)
	除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；
	三级

	h)
	当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。
	三级

	本项目综合判定
	三级


本次扩建工程（二期）新增占地总面积约0.010915km2；工程占地类型为设施农用地，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、生态保护红线、天然林、公益林、湿地等生态保护目标等。因此根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）6.1节规定判别，本项目生态环境评价等级为三级。
环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。
表1.5.1-11 环境风险评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，详见HJ169-2018附录A。


根据对项目风险源调查，项目生产、使用、储存过程涉及的物料列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B.1的风险物质有过氧乙酸、氢氧化钠、柴油、废机油、R290制冷剂（100%丙烷）等。根据氢氧化钠理化性质以及《化学品分类和标签规范第 18 部分：急性毒性》（GB30000.18-2013），氢氧化钠属于类别3的健康危险急性毒性物质。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q。

式中：q1，q2，...，qn--每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn--每种危险物质的临界量，t；
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；
当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
项目危险物质数量与临界量比值计算结果具体见表1.5.1-12。
项目涉及的风险物质储存量见表2.2.3-1。项目Q值的确定见表 1.5.1-12。
表1.5.1-12 项目危险物质总量与其临界量比值计算结果表
	序号
	危险物质名称
	贮存量/吨
	临界量/吨
	qn/Qn

	1
	过氧乙酸
	0.1
	5
	0.02

	2
	氢氧化钠
	0.05
	50
	0.001

	3
	丙烷
	0.1
	10
	0.01

	4
	柴油
	0.15
	2500
	0.00006

	5
	废机油
	0.1
	2500
	0.00004

	合计
	0.0311


根据表1.5.1-12的Q值计算结果，项目危险物质总量与其临界量比值Q=0.0311<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C直接判定项目环境风险潜势为I，只做简单分析。
[bookmark: _Toc16127][bookmark: _Toc28855][bookmark: _Toc24786][bookmark: _Toc18910]评价范围
[bookmark: 1.6.1大气环境评价范围]大气环境评价范围
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.4.1 小节：一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围，D10%＜2.5km 时，评价范围边长取 5km，本项目最大的 D10%=2397m，因此确定本项目大气评价范围以本项目厂址为中心区域，边长为 5km 的矩形区域。
[bookmark: 1.6.2地表水环境评价范围]地表水环境评价范围
本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，对项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理措施的环境可行性分析。
[bookmark: 1.6.3地下水环境评价范围]地下水环境评价范围
本项目地下水环境评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）（查表法）及区域水文地质实地调查资料，按照地层岩性、水文地质条件的不同，并结合项目生产、运行期间对地下水可能造成的影响范围，根据区域水文地质实地调查资料，项目位于岩溶平原内地下水的补给径流区，地下水由南西向北东径流，排泄于下游三千河之中，结合项目保护目标及周边分散式地下水饮用水源取水点分布情况，为全面评价建设项目在运行期间和项目结束后对地下水环境可能造成的影响。确定水文地质调查评价范围具体为：北东至三千村、南西至凤村屯、北西至三千河、南东至瓜楼屯，调查评价范围约7.5km2。区域地下水评价范围图见附图3。
声环境评价范围
本项目声环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目声环境影响评价范围为项目场界外扩200m的范围。
土壤环境评价范围
本项目土壤环境评价等级为三级，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）“7.2.1 调查评价范围应包括建设项目可能影响的范围，能满足土壤环境影响预测和评价要求”，综合考虑到各环境要素的影响，项目土壤环境影响评价范围为项目场地及周边50m范围。
生态环境评价范围
项目生态影响评价工作等级为三级，根据导则要求，生态环境评价范围为项目占地及周边300m的范围。
区域环境风险评价范围
项目环境风险评价等级为简单分析，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），综合考虑到项目大气环境的影响，项目大气环境风险评价范围设置与大气环境影响评价范围一致；地表水环境风险评价范围设置与地表水环境影响评价范围一致；地下水环境风险评价范围设置与地下水环境影响评价范围一致。
[bookmark: _Toc18709][bookmark: _Toc18662][bookmark: _Toc22392][bookmark: _Toc3563]评价等级及评价范围汇总
综上所述，本项目环境影响评价的等级及评价范围见表1.5.3-1。
表1.5.3-1 环境影响评价等级、范围汇总表
	评价要素
	评价等级
	评价范围

	大气环境
	一级
	以项目场址为中心，边长5km区域的范围。

	地表水环境
	三级B
	/

	地下水环境
	三级
	北东至三千村、南西至凤村屯、北西至三千河、南东至瓜楼屯，调查评价范围约7.5km2。

	声环境
	二级
	项目场界外扩 200m 的范围。

	土壤环境
	三级
	项目场地及周边 50m 范围。

	生态环境
	三级
	项目占地及周边向外延伸周边300m 的范围。

	环境风险
	简单分析
	项目大气环境风险评价范围设置与大气环境影响评价范围一致，地表水环境风险评价范围设置与地表水环境影响评价范围一致，地下水环境风险评价范围设置与地下水环境影响评价范围一致。


[bookmark: _Toc12439][bookmark: _Toc14663]环境保护目标
项目周边环境敏感点位置见附图3。项目周边环境敏感点基本情况见表1.6-1。
表1.6-1   本次扩建项目周边环境敏感点基本情况一览表
	一、大气、环境风险保护目标

	序号
	名称
	坐标/°
	保护对象
	保护人数/人
	保护内容
	大气环境功能区
	声环境功能区
	相对厂址方位
	相对扩建项目厂界最近距离（m）
	相对扩建项目养殖区最近距离（m）
	饮用水源情况
	备注

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	竹必屯
	109.372021
	24.221843
	村庄
	920
	环境空气
、环境风险
	2类
	1类
	北
	549
	551
	地下水，位于项目侧游，与本项目属于同一水文地质单元
	居民自打井

	2
	土垢屯
	109.367343
	24.221843
	村庄
	210
	
	2类
	1类
	北
	690
	692
	
	居民自打井

	3
	木岸屯
	109.366442
	24.225920
	村庄
	780
	
	2类
	1类
	北
	1070
	1072
	
	居民自打井

	4
	龙胜屯
	109.376935
	24.222701
	村庄
	80
	
	2类
	1类
	东北
	1010
	1013
	地下水，位于项目下游，与本项目属于同一水文地质单元
	居民自打井

	5
	回龙屯
	109.381934
	24.224182
	村庄
	250
	
	2类
	1类
	东北
	1480
	1483
	
	居民自打井

	6
	三千村
	109.383200
	24.231499
	村庄
	1200
	
	2类
	1类
	东北
	1750
	1753
	
	居民自打井

	7
	千七屯
	109.392856
	24.227078
	村庄
	280
	
	2类
	1类
	东北
	2530
	2533
	
	居民自打井

	8
	三定屯
	109.390217
	24.231220
	村庄
	320
	
	2类
	1类
	东北
	2630
	2633
	
	居民自打井

	9
	土近屯
	109.377514
	24.234374
	村庄
	260
	
	2类
	1类
	东北
	2300
	2303
	
	居民自打井

	10
	歪拉屯
	109.379274
	24.210513
	村庄
	860
	
	2类
	1类
	东南
	740
	742
	地下水，位于项目侧游，与本项目属于同一水文地质单元
	居民自打井

	11
	瓜楼屯
	109.382321
	24.205320
	村庄
	500
	
	2类
	1类
	东南
	1365
	1367
	
	居民自打井

	12
	新兴农场矮山一队
	109.391805
	24.191072
	村庄
	290
	
	2类
	1类
	东南
	3300
	3302
	
	居民自打井

	13
	塘岸屯
	109.371506
	24.205535
	村庄
	800
	
	2类
	1类
	南
	720
	722
	
	居民自打井

	14
	琼林村
	109.375282
	24.196566
	村庄
	1000
	
	2类
	1类
	南
	1800
	1802
	
	居民自打井

	15
	凤村屯
	109.356013
	24.208711
	村庄
	180
	
	2类
	1类
	西南
	1170
	1172
	地下水，位于项目侧上游，与本项目属于同一水文地质单元
	居民自打井

	16
	中坡屯
	109.349233
	24.210127
	村庄
	100
	
	2类
	1类
	西南
	1890
	1892
	
	居民自打井

	17
	瓦角屯
	109.350048
	24.204333
	村庄
	66
	
	2类
	1类
	西南
	2070
	2072
	
	居民自打井

	18
	屯兵屯
	109.361592
	24.212101
	村庄
	240
	
	2类
	1类
	西
	507
	509
	
	居民自打井

	19
	教坡屯
	109.349319
	24.213946
	村庄
	210
	
	2类
	1类
	西
	1880
	1882
	
	居民自打井

	20
	四连村水舍屯
	109.362064
	24.219611
	村庄
	320
	
	2类
	1类
	西北
	513
	515
	地下水，位于项目侧游，与本项目属于同一水文地质单元
	居民自打井

	21
	大塘尾
	109.352451
	24.222057
	村庄
	420
	
	2类
	1类
	西北
	1830
	1832
	
	居民自打井

	22
	新田屯
	109.362934
	24.228296
	村庄
	380
	
	2类
	1类
	西北
	1400
	1402
	
	居民自打井

	23
	新村
	109.357591
	24.229712
	村庄
	400
	
	2类
	1类
	西北
	1810
	1812
	
	居民自打井

	24
	竹根屯
	109.362848
	24.233210
	村庄
	580
	
	2类
	1类
	西北
	2150
	2152
	
	居民自打井

	25
	田段
	109.361753
	24.235957
	村庄
	320
	
	2类
	1类
	西北
	2460
	2462
	
	居民自打井

	26
	北凤
	109.357355
	24.233553
	村庄
	350
	
	2类
	1类
	西北
	2385
	2387
	
	居民自打井

	27
	塘岸屯散户（6户）
	109.3705571
	24.208276
	村庄
	18
	
	2类
	1类
	南
	551
	553
	地下水，位于项目侧上游，与本项目属于同一水文地质单元
	居民自打井

	28
	柳州白莲机场
	109.388164
	24.214124
	机场
	500
	
	2类
	/飞机降落与地面滑行过程中产生的噪声，执行《机场周围飞机噪声环境标准》（GB 9660-88）要求
	东
	1440
	1442
	地下水，位于项目侧游，与本项目属于同一水文地质单元
	自来水

	二、地表水环境保护目标

	环境要素
	保护目标
	与项目方位
关系
	相对位置
	相对项目地块最近距离（m）
	保护对象
	保护级别

	地表水
	三千河
	场址北面
	8#~16#牛舍
	850
	地表水
	《地表水环境质量标准》III类标准

	地表水
	瓜楼河
	场址东面
	8#~16#牛舍
	570
	地表水
	

	三、地下水环境保护目标

	环境要素
	保护目标
	与项目方位
关系
	相对位置
	相对项目地块最近距离（m）
	保护对象
	保护级别

	地下水
	四连村水舍屯分散式水井
	厂址侧游
	西北
	508
	分散式饮用水源地，与项目属于同一水文地质单元
	满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017）III类标准

	
	土垢屯分散式水井
	厂址侧游
	北
	690
	
	

	
	竹必屯分散式水井
	厂址侧游
	北
	650
	
	

	
	龙胜屯分散式水井
	厂址下游
	东北
	1010
	
	

	
	回龙屯分散式水井
	厂址下游
	东北
	1480
	
	

	
	三千村分散式水井
	厂址下游
	东北
	1750
	
	

	
	歪拉屯分散式水井
	厂址侧游
	东南
	670
	
	

	
	塘岸屯分散式水井
	厂址侧游
	南
	540
	
	

	
	屯兵屯分散式水井
	厂址侧上游
	西
	520
	
	

	
	瓜楼屯分散式水井
	厂址侧游
	东南
	1240
	
	

	
	清水源分散式水井
	厂址下游
	东北
	2990
	
	

	
	三定屯分散式水井
	厂址下游
	东北
	2630
	
	

	
	千七屯分散式水井
	厂址下游
	东北
	2530
	
	

	
	米碾坪屯分散式水井
	厂址下游
	东北
	3150
	
	

	
	猫公山屯分散式水井
	厂址下游
	东北
	2850
	
	

	四、土壤环境保护目标

	环境要素
	评价范围
	保护目标
	执行标准

	土壤
	厂址占地范围外50m的范围
	耕地
	《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值

	五、生态环境保护目标

	环境要素
	评价范围
	保护目标
	保护内容

	生态环境
	项目厂址周边300m的范围
	耕地、动植物、公益林
	保护范围内的生态环境
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现有工程基本情况
现有工程（一期）位于柳江区进德镇琼林村塘岸屯，中心地理坐标为东经109.370356°，北纬24.212824°，现有工程（一期）实际用地面积为1.7335公顷，由两部分组成：一是项目自身获得批复的2.4019公顷设施农用地中的一部分，二是租用“柳州坤元农业科技有限责任公司”获批的设施农用地4.81亩（0.3207公顷）。现有工程（一期）实际建设用地均位于上述获批及租赁用地范围内，其余未建设设施农用地现状为菜地。现有工程（一期）租赁的场地部分属于“坤元公司”，“坤元公司”设施农用地获批后并未进行生产建设，而是直接将土地租赁给现有工程（一期），该租赁场地无污染遗留。经调查，“柳州坤元农业科技有限责任公司”在进德镇琼林村塘岸屯的设施农用地未查到办理环境影响评价手续的记录。本项目建设单位作为承租方在该地块建设现有工程（一期）牛舍，依法依规独立履行环评手续。
现有工程（一期）建设在批复用地及租赁用地范围内。现有工程于2025年10月13日在“建设项目环境影响登记表备案系统”上进行项目环境影响登记备案，备案号：202545022100000138。现有工程规模为年存栏480头肉牛。
现有工程组成
现有工程（一期）包括7栋牛舍，1座料仓和1座配料区等。现有工程（一期）建设内容及规模见表2.1.2-1。

表2.1.2-1 现有工程组成一览表
	工程
	项目
	规模
	备注

	主体工程
	育肥牛舍
	建设牛舍7栋，均为单层，每栋牛舍均设置中间过道，中间过道约为3.5m，过道两旁为饲料槽，在牛舍两旁设置饮水槽。1#牛舍占地面积为850.94m2，2#、3#牛舍占地面积均为1039.34m2，4#、5#、6#牛舍占地面积均为1246.14m2，7#牛舍占地面积约为758.54m2；总占地面积7426.58m2，厂区各牛舍檐口标高为4.2m，牛舍设置原位发酵床，发酵床采用秸秆、秕壳、甘蔗渣等作为垫料，垫料厚度为30厘米左右，扣除牛舍中间过道、饲料槽等占地，发酵床有效面积约6000m2。项目牛舍采用单层大跨度钢结构敞开式牛舍。主体承重结构采用钢柱与钢屋架（桁架）体系，屋面采用彩钢板铺设；下部围护结构为砖砌混凝土围墙，围墙上方安装金属护栏，呈下部封闭、上部敞开的半围护状态；内部地面区域铺设混凝土，通道区域为硬化地面。
	已建，项目现有工程牛舍（原位发酵床）粪污处理设施设备满足“五防”即防渗漏、防雨淋、防溢流、防遗撒、防恶臭要求。

	辅助工程
	喷洗消杀池
	位于场区进口，占地面积约35m2，用于进出车辆喷洗消杀。
	已建

	
	兽医室
	位于场区进口，占地面积约5m2，用于暂存防疫药品和防疫废物。
	已建

	
	配电室
	位于场区进口，占地面积约5m2，用于场区电力控制和备用发电。
	已建

	
	办公区
	位于场区进口，占地面积约1042.8m2，用于场区员工办公。
	已建

	储运工程
	料仓
	位于项目现有工程地块西面，1栋，1层，采用单层大跨度钢结构敞开式料仓。主体承重结构采用钢柱与钢屋架（桁架）体系，屋面采用金属彩钢板铺设；下部围护结构采用钢筋混凝土矮墙，呈完全敞开状态；室内地面已进行水泥硬化处理。占地面积1400m2，高6.8m，共设置6个饲料贮存池，其中4个池子用于青贮饲料使用，贮存时间为40-50天，料仓内设置有渗滤液收集管，将青贮池渗滤液通过管道收集进入原位发酵床进行处理，渗滤液产生量极少，可直接用原位发酵床进行处理。
	已建

	
	配料区
	位于料仓旁，1栋，1层，采用单层大跨度钢结构敞开式棚舍，主体承重结构采用钢柱与钢桁架（屋架）体系，屋面采用彩钢板铺设；下部围护结构采用“钢筋混凝土矮墙+上部彩钢板”的组合形式，侧墙未完全封闭，呈半敞开状态，室内地面已进行水泥硬化处理，占地面积928.4m2，高6.8m，用于进行饲料的切割、搅拌等工序。
	已建

	
	精料仓
	位于配料区后方，1层，采用单层大跨度钢结构敞开式棚舍，主体承重结构采用钢柱与钢桁架（屋架）体系，屋面采用彩钢板铺设；下部围护结构采用“钢筋混凝土矮墙+上部彩钢板”的组合形式，侧墙未完全封闭，呈半敞开状态，室内地面已进行水泥硬化处理，占地面积532.4m2，高6.8m，用于贮存精饲料（玉米、豆粕等）。
	已建

	公用工程
	给水系统
	依靠一口自打水井取水，取水井位于场址北面，抽取地下水至蓄水池内，再布设管网送水到用水单元。场区自打水井涌水量约为191.8m3/d（2.22L/s），现有工程日最大用水量为27m3/d，场区自备水井能满足用于项目生活、生产供水。
	已建

	
	排水系统
	采取雨污分流制，沿牛舍周围及道路建设雨水截排水沟。雨水排至项目附近地表水；牛尿经原位发酵床处理后产生的废垫料作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。
	已建

	
	供电系统
	供电来自进德镇供电系统，能够满足项目用电需要。
	已建

	
	降温系统
	牛舍采用洒水降温，降温用水在牛舍屋顶蒸发损耗，不排放，使用风机加强牛舍通风换气。
	已建

	环保工程
	废气处理措施
	牛舍恶臭：通过原位发酵床工艺、饲料添加益生菌、喷洒生物除臭剂等措施，无组织排放。
	已建

	
	
	饲料加工粉尘：饲料含水率较高，通过设备自带布袋除尘器处理后无组织排放。
	已建

	
	
	柴油发电机废气：备用柴油发电机仅在场区停电时启用，使用频率低，时间短，燃油废气经设备自带排气筒无组织排放。
	已建

	
	废水处理措施
	养殖废水：项目养殖采用原位发酵床工艺，牛粪、牛尿液等进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床定期更换，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。
	已建

	
	
	青贮池渗滤液：青贮池渗滤液通过收集管道收集排入原位发酵床进行处理。
	已落实

	
	
	牛饮水漏水：牛饮水产生的漏水通过漫流进入牛舍旁雨水沟排放。
	待整改

	
	
	生活污水：生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。
	已建

	
	
	初期雨水：实行雨污分流，雨水通过雨水沟流入周边低洼处。
	已建

	
	
	车辆清洗废水：车辆清洗废水经沉淀后循环使用不外排。
	已建

	
	固体废物处置
	牛粪：项目养殖采用原位发酵床工艺，牛粪、牛尿液等进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床定期更换，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售广西兴嘉农生态科技有限公司生产有机肥。
	已建

	
	
	饲料残渣：饲料残渣混入发酵床垫料发酵，与废垫料一同清运外售有机肥厂生产有机肥。
	已建

	
	
	废垫料：有机肥基料（即腐熟发酵物，包括牛粪、饲料残渣和发酵垫料）定期外售给广西兴嘉农生态科技有限公司。
	已落实

	
	
	病死牛：病死牛产生后立即通知鹿寨县日升畜禽处理有限公司上门清运处理。
	已落实

	
	
	动物防疫废弃物：动物防疫废弃物集中收集后，暂存于兽医室内的防疫废物收集箱，收集后由当地有资质单位进行处理。
	已建

	
	
	废包装材料：经收集后外售处理
	已落实

	
	
	布袋除尘粉尘：经收集后回用于饲料生产过程中。
	已落实

	
	
	生活垃圾：经集中收集后运至进德镇生活垃圾处理点处理
	已落实

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，基础安装减震垫，隔声等措施；规范牛舍养殖管理，为牛群提供良好舒适的成长环境。
	已落实

	
	地下水防治
	所有构筑物均采用混凝土进行地面硬化。扩建过程中将现有工程构筑物按照要求进行分区防渗改造。
	待整改


表2.1.2-2 现有工程牛舍尺寸一览表
	牛舍
	存栏种类
	尺寸（m）
	占地面积（m2）

	1#牛舍
	肉牛
	54.2*15.7
	850.94

	2#牛舍
	肉牛
	66.2*15.7
	1039.34

	3#牛舍
	肉牛
	66.2*15.7
	1039.34

	4#牛舍
	肉牛
	60.2*20.7
	1246.14

	5#牛舍
	肉牛
	60.2*20.7
	1246.14

	6#牛舍
	肉牛
	60.2*20.7
	1246.14

	7#牛舍
	肉牛
	15.7*42.2+4*24
	758.54

	合计
	/
	7426.58


环保手续履行情况
现有工程（一期）于2025年10月13日在“建设项目环境影响登记表备案系统”上进行项目环境影响登记备案，备案号：202545022100000138（附件13）。企业尚未制定突发环境事件预案，项目运营至今未收到环保投诉。
现有工程（一期）实际建设性质及养殖规模未发生变动，环保措施变动情况如下：
①生活污水采用三级化粪池沉淀处理后用于红线范围内菜地施肥；
②粪便经原位发酵床处理后作为有机肥基料外售至有机肥厂；
③项目产生的生产废水（牛尿、青贮池渗滤液）通过原位发酵床进行处置，处置后产生的废垫料外售至有机肥厂，牛饮水漏水及初期雨水通过雨水沟外排进入项目场址东北侧约220米处沟渠后汇入瓜楼河。根据对瓜楼河水质的监测结果可知，瓜楼河水质中各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，区域水环境质量良好。
现有工程养殖规模及产品方案
现有工程（一期）建设牛舍7栋，牛群结构均为肉牛，现有工程（一期）养殖规模为设计最大存栏480头肉牛，肉牛一年出栏一次，年出栏480头肉牛。项目肉牛为从市场引进250kg牛犊进行育肥，每批次引进480头牛犊饲养360天，育肥至600kg后外售，出栏批次为1批次/年。根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），1头肉牛折算成5头猪，本项目现有工程（一期）养殖规模相当于年存栏2400头生猪。
表2.1.4-1 现有工程牛舍存栏情况表
	牛舍
	存栏种类
	存栏数量（头）
	存栏周期（天）

	1#牛舍
	肉牛
	56
	360

	2#牛舍
	肉牛
	67
	360

	3#牛舍
	肉牛
	67
	360

	4#牛舍
	肉牛
	80
	360

	5#牛舍
	肉牛
	80
	360

	6#牛舍
	肉牛
	80
	360

	7#牛舍
	肉牛
	50
	360

	合计
	480
	/


现有工程原辅材料消耗及资源能源消耗情况
项目原料主要为外购草料、精饲料等，辅助材料主要包括发酵床垫料、消毒剂、疫苗、兽药、除臭剂等。建设项目原辅材料及能源消耗情况见表2.1.5-1。
表2.1.5-1 原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	项目
	名称
	单位
	年消耗量
	最大储存量
	备注

	1
	饲料
	草料
	t/a
	2800
	120
	外购于周边市场，干草、甘蔗叶等进场前已切碎，贮存于料仓。

	2
	
	精饲料
	t/a
	480
	20
	主要为玉米、豆粕等，外购于周边市场，进场前已粉碎，贮存于精料仓，精饲料与草料配比约1:6。

	3
	
	益生菌
	t/a
	1.68
	0.05
	外购于周边市场，暂存于配料区，饲料中益生菌添加量为0.05%。

	4
	疫苗、兽药
	各种疫苗、兽药
	t/a
	视疫情而定
	/
	外购，为牛养殖过程中防疫及治疗，无法定量，根据饲养过程中牛疫病的发生次数和牛接种疫苗等具体情况使用。

	5
	消毒剂
	生石灰
	t/a
	0.5
	0.1
	外购，牛舍外消毒

	6
	
	过氧乙酸
	t/a
	1
	0.1
	外购，牛舍带牛消毒、牛舍喂食用具消毒、空圈消毒

	7
	
	烧碱
	t/a
	0.5
	0.01
	外购，入场消毒

	8
	除臭剂
	生物菌除臭液
	t/a
	1.5
	0.5
	用作除臭，主要成分有乳酸菌、酵母菌、光合菌等多种有益微生物发酵液等，来源外购。

	9
	堆肥发酵垫料
	秸秆、秕壳、甘蔗渣等
	t/a
	1800
	300
	当地购买成品，垫料每2个月更换一次清理，定期添加菌种，垫料及菌种均不含重金属

	10
	
	发酵菌
	t/a
	1
	0.5
	

	11
	备用柴油发电机
	柴油
	t/a
	0.612
	0.15
	柴油发电机使用

	12
	能耗
	新鲜水
	m3/a
	7594.3
	/
	自打水井

	13
	
	电
	万 kWh/a
	50
	/
	当地电网


现有工程主要生产设备 
现有工程（一期）主要生产设备见表2.1.6-1。
表2.1.6-1 现有工程主要生产设备一览表
	序号
	名称
	规格
	功能
	数量
	单位
	备注

	1
	撒料车
	5m3
	喂食
	2
	辆
	/

	2
	铲车
	946L
	更换垫料使用
	2
	辆
	/

	3
	小货车
	7m3
	运输饲料
	1
	辆
	/

	4
	TMR搅拌机
	16m3
	混合饲料
	1
	台
	配料废气通过布袋除尘器处理

	5
	风机
	400W
	牛舍通风
	48
	台
	每个圈养栏圈设置一台

	6
	喷淋系统
	/
	牛舍降温
	7
	套
	每栋牛舍设置一套

	7
	柴油发电机
	30kW
	发电
	1
	台
	/


现有工程公用工程
给水
现有工程（一期）用水环节主要为牛饮用水、降温用水、消毒用水、洗车用水、生活用水等，现有工程取水由场区北面自建地下水井供给，抽取地下水至蓄水池内，再布设管网送水到用水单元，可满足场区生产、生活需要。
排水工程
现有工程（一期）场区排水采用雨污分流的排水体制，雨水采用明沟，生活污水采用暗管形式。
1、养殖废水、生活污水
项目采用原位发酵床养殖技术，牛粪、牛尿液等进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床定期更换，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，本项目无废水外排。项目运营期间无废水外排。
2、雨水
项目采用雨污分流体制，场区道路全部采用水泥硬底化，雨水采用明沟收集系统，雨水排至项目场址东北侧约220米处沟渠后汇入瓜楼河。现有工程未设置初期雨水池，不符合环保要求，需要进行整改。
供电
现有工程（一期）用电主要用于生产和生活，用电来源为农村电网，现有工程年用电约50万度。现有工程用电从附近农村供电网接入，在厂内设置专用变压器，经变电室变电后由配电房分配至各用电单体，保障电力充足、稳定，可满足现有工程生产生活用电需求。
通风与保暖系统
现有工程（一期）牛舍采用钢架棚四周开放式结构，通风采光性良好。牛舍充分采光、通风良好，阳光可照射一定发酵床面积，以利于微生物的生长繁殖，有助于发酵。发酵床表面的温度在25℃左右，可以安全越冬；牛舍设置风机、喷淋降温系统，可以通风降温。
储运工程
1、仓储
现有工程（一期）储存系统主要包括料仓、精料仓。现有工程（一期）设置料仓和精料仓用于贮存饲料原料；TMR搅拌系统设置于配料区用于生产全混合日料，生产出的日粮直接用于饲料喂牛，不进行贮存；废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂，不在场内贮存。动物防疫废弃物采用兽医室内的防疫废物收集箱暂存。
2、运输
本项目均使用汽车运输。场地主要出入口设置在场地西面，该主要出入口主要是运输牛、运输原料、运输垫料出入口。与场外运输线路连接的主干道路宽约4.5m。
现有工程工艺流程及产污环节
[image: C:/Users/Liang/AppData/Local/Temp/绘图1(17).png绘图1(17)]
图2.1.9-1 项目现有工程生产工艺流程及产污节点图
（1）饲料生产工艺
现有工程（一期）建设有一个料仓、一个精料仓、一个配料区，外购饲料原料在厂区内进行生产全混合日粮，能够提供足够的营养以满足牛养殖需要，使用的饲料配置主要为：草料、精饲料、益生菌等。
精饲料外购于市场上售卖的饲料(主要成分为玉米、豆粕等)，运至本项目精料仓储存，根据牛群营养需求按比例和其他配料进行配比，一般情况下精饲料和草料配比是1:6。
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图2.1.9-2 饲料生产工艺及产污节点图
（2）饲料青贮工艺
工艺说明：
①青贮池：项目设草料池6个，总容积3000m3，其中包含青贮池4个，总容积为2000m3。
②原料选择：制作青贮的原料以含糖量大于2%的优质牧草、鲜甘蔗叶或甜玉米秸秆等为主，含水量控制在65%～70%。当含水量超过70%时，将其与适量干草或干秸秆混合青贮。外购青贮原料在进场前已进行了切碎，进场后直接用于青贮。
③装填：外购的青贮原料在装入青贮池内时压实。
④封顶：青贮原料装满后，需再继续装至原料高出池的边沿40cm至60cm，然后用2-3层塑料薄膜封严，不得漏气，在薄膜上压一层草帘。可确保大大减少甚至去除青贮池废气，封闭后要确保不漏气不漏水。
⑤取料：一般贮存40-50天后可开始取料。取料时用多少取多少，应从一端开启，由上到下垂直切取，不可全面打开或掏洞取料，尽量减小取料横截面，取料后立即盖好。如中途停喂，间隔较长，必须按原来封顶的方法封严。
（3）TMR（全混合日粮）生产工艺
项目建设智能TMR“中央厨房”配送中心，由中央控制系统、精料存储添加系统、粗饲料添加系统、液体饲料添加系统、搅拌混合系统、成品出料系统和撒料系统组成，另有除尘系统。根据肉牛不同生产阶段所需营养配比，对能量饲料、蛋白质补充料、加工业副产品饲料、矿物质饲料、青干草饲料、农作物秸秆进行科学配方和调制加工，分别存放于各类料仓中，按需进行搅拌、投料，满足企业育肥肉牛的饲料需求。
①原料准备：由铲车或翻斗车将青贮，以及干草等粗饲料添加到粗料仓中，由PLC控制系统控制粗饲料取料品种和重量输送至对应的TMR制备机中；由PLC控制系统控制精料取料品种和重量，经刮板输送机输送至计量集料仓，混合搅拌后由刮板输送机输送至TMR制备机上方的精料暂存仓中待用。
②TMR自动加工及出料：TMR制备机自物料输送线启动时开启搅拌系统，系统完成投料后根据时间控制自动完成TMR制备，自动降低搅龙转速，避免过度搅拌。当撒料车接料时，驾驶员在车上遥控启动，控制出料口的皮带，将TMR饲料输送到的撒料车上，待皮带上所有的物料排除干净后遥控停止，完成整个出料过程。
③撒料：出料完成后，加工完成的TMR成品经过撒料车抛撒到对应的牛舍内，撒料过程监控撒料均匀度和实际的撒料牛舍。
（4）牛养殖工艺
饲料喂养技术：采用TMR加料法喂养，采用TMR技术，全天候饲喂，实现机械喂料，牛群自由采食全混合日粮，自由卧栏休息。每日饲喂3次。
饮水方式：每栋牛舍均设置饮水槽，通过蓄水池定期向饮水槽供水，牛可自由饮水。
牛犊购入：本项目育肥肉牛牛犊（250kg）从其他良繁场购入，购入前在良繁场进行隔离检疫，排除疫情病牛，才能入牛舍饲养。入栏后让牛熟悉新的环境，适应新的草料条件，消除应激反应，观察牛只健康，健胃、驱虫等。
牛犊育肥：分三个阶段，育肥前期、育肥后期、肉质改善期，按各阶段中的重量相应达到的育肥目标，确定各期粗、精饲料、饲喂量，精粗饲料配比，饲料中蛋白质含量，以确保各阶段营养充分合理，提高饲料报酬等，降低饲养成本，养殖周期为360天。
出栏：育肥牛体重约达600kg出栏标准后，出栏外售。
（5）发酵床工艺
发酵床原理：项目牛粪与牛尿采用舍内生物发酵床(又称原位发酵床)处理，原位发酵床养牛是一项新型的环保养殖技术，是根据生物发酵原理，在牛舍内建造发酵床，并铺设一定厚度的垫料(秸秆、秕壳、甘蔗渣等和微生物菌种混合)，牛将粪尿直接排泄到垫料上面，通过牛的踩踏和人工辅助翻耙，使粪尿和垫料充分混合，让有益微生物菌种发酵，使粪、尿有机物质分解和转化。
①牛舍的建造
本项目生态养殖发酵床养牛采用双排对开钢架结构形式（中间为饲养通道），发酵床内设有过道以便操作，充分采光、通风良好。阳光可照射床面，有利于微生物的生长繁殖，有助于发酵。牛在松软的有机物微生物垫料床面上自由活动，发酵床表面的温度在25℃左右。牛舍底部进行水泥硬化防渗，防止污染物通过底部渗入地下水和土壤。
②菌床铺设
a、准备好原料：根据业主提供资料以及参考相关资料，牛舍每立方米垫料重约250kg，垫料以秸秆、秕壳、甘蔗渣等和微生物菌种混合，按一定比例混合敷设到牛舍中，本项目牛舍垫料层高度为30cm，每2个月更换一次。
b、发酵好的垫料在牛舍摊开铺平，覆盖上面整平，然后等待24小时后方可进牛。发酵床中的垫料中存在大量的微生物菌群，通过微生物菌群的分解发酵，发酵床面一年四季始终保持在25℃左右的温度。
③维护管理
a、垫料通透性管理：经常翻动垫料，使垫料中的含氧量始终维持在正常水平，垫料层上下混合均匀。
b、疏粪管理：牛粪垫料若集中在一起的话要人工疏散。项目每天都要进行粪便的掩埋，把粪便均匀的散开在发酵床上面，埋入垫料里面混合发酵，使粪便及时分解，同时可防止粪便暴露，产生恶臭。
c、补菌：为保持其粪尿持续分解能力，应定期补充发酵剂以维护发酵床正常微生态平衡。
d、及时更换垫料：发酵床养牛床面的温度在25度，20cm以下是发酵层，温度可以达到50℃左右，表层的湿度在30%。一般情况下，项目发酵床垫料每2个月全部更换一次，以满足发酵床工艺养殖要求。
④发酵床清理更换
项目使用的发酵床工艺养殖无需冲洗圈舍，只需定期清理发酵床。项目运营时为了减小发酵床清理对牛只生活的影响，运营期采用分区清理、分区铺设发酵床的方式更换发酵床，待更换垫料牛舍内的牛只临时转移至另一空栏或已有牛只的牛舍进行短期混群饲养，利用铲车开进每个牛舍的圈养栏内将需要更换的垫床垫料清运至运输车上，然后人工清扫地面，进行消毒剂喷洒消毒后由铲车更换新的垫料，更换好垫料后将肉牛赶回原舍。更换清理的废发酵床垫料作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥，实现资源的循环利用。


图2.1.9-3 发酵床工艺流程图
（6）粪便处置工艺
项目粪便处置采用原位发酵床垫料工艺，饲料残渣、牛粪和尿液进入垫料中，废垫料清理后直接由有机肥厂运走作为有机肥基料生产有机肥，废垫料不在场内贮存。牛舍地面进行水泥硬化、防渗并设置遮雨棚。人工定期在牛舍内、外部喷洒生物除臭剂。
(7)病死牛处理
根据建设单位提供的资料，肉牛死亡率约占存栏规模的3‰左右。本项目现有工程未建设无害化处理间，项目病死牛产生后立即通知鹿寨县日升畜禽处理有限公司上门清运处理。
现有工程水平衡及物料平衡
水平衡
1、给水
本项目生产、生活用水均利用井水，水井位于场区北侧。采用蓄水池集中向各区域供水。牛舍清理主要是清扫后喷洒消毒剂，不对牛舍进行水清洗，项目主要的用水环节为牛饮用水、牛舍降温用水、消毒用水、生活用水、车辆清洗用水等。
①牛饮用水
根据《农林牧渔业及农村居民生活用水定额》（DB45/T804-2025），肉牛规模养殖先进值用水定额为30L/头·d，夏季调节系数1.2，夏季按120天计（6月~9月），其他季节按240天计。现有工程（一期）年养殖最大存栏量为480头，年出栏480头。现有工程（一期）肉牛饮用水量见下表。
表2.1.10-1 现有工程肉牛饮水量一览表
	序号
	名称
	季节
	用水系数（L/d·头）
	存栏数量（头）
	用水天数（d）
	日用水量（m3/d）
	用水量（m3/a）

	1
	育肥牛
	夏季
	36
	480
	120
	17.28
	2073.6

	
	
	其它季节
	30
	
	240
	14.4
	3456

	合计
	5529.6


②消毒用水
为营造安全卫生的养殖环境，减少动物疫病的发生，保证产品质量，项目需要对入场车辆、物品以及人员等进行消毒，并定期对养殖区和场区道路进行消毒，养殖区出入口设置消毒池。项目消毒池无外排废水，只需定期加入清水和药剂。
项目使用的消毒剂有过氧乙酸、烧碱（氢氧化钠）、生石灰。过氧乙酸、烧碱、生石灰消毒剂使用量分别为1t/a、0.5t/a、0.5t/a，使用时与水稀释配比成溶液喷洒，其中过氧乙酸配比比例为1:1000比例进行稀释，烧碱（氢氧化钠）以1:20的稀释比例进行稀释，生石灰以1:100的比例进行稀释，则需加入的水量为1060m3/a（平均2.94m3/d），全部蒸发损耗。
③车辆清洗用水
运输采用专用运输车辆，定期进行清洗消毒，洗车用水量约为100L/车次，年洗车730次（2次/d），因此用水量为73m3/a（0.2m3/d），洗车废水经沉淀后循环使用，每天蒸发、运输车辆带走水量约为10%，根据损耗定期补充新鲜水，则项目补充水量约7.3m3/a（0.02m3/d）。
④牛舍降温用水
夏季温度较高时，利用牛舍顶棚降温喷淋系统在屋顶进行洒水降温，根据企业提供资料，降温用水量平均约为0.001m3/m2牛舍（按发酵床有效面积约6000m2进行计算），降温补水按120天计，则降温用水量约为720m3/a（6m3/d）。降温用水蒸发损耗于大气中，不外排。
⑤生活用水
项目生活污水主要来自办公生活区。现有工程（一期）劳动定员8人，其中2人在场内住宿，员工年工作时间为365天，参照《农林牧渔业及农村居民生活用水定额》（DB45/T804-2025），项目生活用水用自打水井，属于农村分散式供水，对应农村居民生活用水定额为100L/d·人，则住厂员工生活用水量按100L/d·人计，不住厂员工生活用水量按80L/d·人计，则项目生活用水量为0.76m3/d（277.4m3/a）。
综上所述，现有工程总用水量情况见下表。
表2.1.10-2 现有工程用水情况一览表
	序号
	用水源
	用水量

	
	
	日最大用水量（m3/d）
	全年（m3/a）

	1
	牛饮用水
	17.28
	5529.6

	2
	消毒用水
	2.94
	1060

	3
	车辆清洗用水
	0.02
	7.3

	4
	牛舍降温用水
	6
	720

	5
	生活用水
	0.76
	277.4

	合计
	27
	7594.3


注：日最大用水量为夏季养殖期间牛舍需要降温用水。
2、排水
本项目采用原位发酵床饲养工艺，牛养殖过程中产生的牛粪、尿落入牛舍发酵垫料内，牛粪内水分自然挥发及牛日常踩结，形成粪床，定期清理更换发酵垫料，且牛舍不冲洗，直接消毒杀菌，再铺新的发酵垫料，无生产废水。项目废水主要为职工生活污水。
（1）牛尿
根据《畜禽粪尿产生量及主要成分参数》（NY/T 4755-2025）中表1，现有工程（一期）育肥牛尿液日产生量为7.55kg/头，牛尿密度为1.0g/cm，则育肥牛尿液日产生量为7.55L/头。
同时根据尿量与饮水量成正相关，根据育肥牛夏季和其他季节的饮水量，肉牛夏季排尿是其他季节的排尿1.2倍。则项目现有工程牛尿产生情况见下表。
表2.1.10-3 现有工程牛尿产生量一览表
	序号
	名称
	季节
	产污系数（L/d·头）
	存栏数量（头）
	存栏天数（d）
	产生量（m3/d）
	产生量（m3/a）

	1
	育肥牛
	夏季
	9.06
	480
	120
	4.35 
	521.86 

	
	
	其它季节
	7.55
	
	240
	3.62 
	869.76 

	合计
	全年
	/
	1391.62 


牛尿在发酵床中约60%蒸发，即834.97m3/a（日最大2.61m3/d）蒸发损耗，剩余556.65m3/a（日最大1.74m3/d）跟随废垫料作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。
（2）牛饮水漏水
根据业主养殖经验，牛使用饮水槽饮水过程中会产生少量饮水漏水，该部分牛饮水漏水的产生量约为饮水量的1%，夏季饮水漏水日产生量约为0.17m3/d，其他季节的漏水日产生量约为0.14m3/d，牛饮水漏水年产生量约为55.30m3/d。现有工程产生的牛饮水漏水通过漫流排入雨水沟，未进行收集处理。
（3）青贮池渗滤液
现有工程（一期）在料仓设置4个青贮池，总容积约为2000m3。青贮池对甘蔗叶、草料等进行混合青贮，青贮过程中会产生少量的渗滤液。根据业主及设计单位提供资料，项目青贮过程渗滤液产生量约为草料（2880t/a，含水率为65%）含水的1%。即18.72m3/a（0.05m3/d）。渗滤液通过管道收集后进入原位发酵床进行处理，不外排。
（4）生活污水
现有工程（一期）生活用水为0.76m3/d（277.4m3/a）。生活污水的产生量按其用水量的80%计，则项目生活污水的产生量约为0.61m3/d（221.92m3/a）。
综上所述，本项目现有工程排水情况详见下表。
表2.1.10-4 现有工程排水情况一览表
	序号
	项目
	排水量

	
	
	日最大排水量（m3/d）
	全年（m3/a）

	1
	牛尿
	4.35
	1391.62

	2
	牛饮水漏水
	0.17
	55.30

	3
	青贮池渗滤液
	0.05
	18.72

	4
	生活污水
	0.61
	221.92

	合计
	5.18
	1687.56


现有工程（一期）用水平衡见下表及下图。
表2.1.10-5 现有工程日最大用水情况统计表   单位：m3/d
	序号
	用水单元
	进水
	损耗
水量
	出水

	
	
	总用水量
	新鲜水
	循环水量
	
	回用
	物料带走
	菜地施肥
	外排

	1
	牛饮用水
	17.28
	17.28
	0
	7.5
	0
	9.61
	0
	0.17

	2
	牛舍消毒用水
	2.94
	2.94
	0
	2.94
	0
	0
	0
	0

	3
	车辆清洗用水
	0.2
	0.02
	0.18
	0.02
	0.18
	0
	0
	0

	4
	牛舍降温用水
	6
	6
	0
	6
	0
	0
	0
	0

	5
	生活用水
	0.76
	0.76
	0
	0.15
	0
	0
	0.61
	0

	合计
	27.18
	27
	0.18
	16.61
	0.18
	9.61
	0.61
	0.17




图2.1.10-1 现有工程日最大用水水平衡图  单位：m3/d

表2.1.10-6 现有工程年用水情况统计表   单位：m3/a
	序号
	用水单元
	进水
	损耗
水量
	出水

	
	
	总用水量
	新鲜水
	循环水量
	
	回用
	物料带走
	菜地施肥
	外排

	1
	牛饮用水
	5529.6
	5529.6
	0
	2188.79
	0
	3285.51
	0
	55.30

	2
	牛舍消毒用水
	1060
	1060
	0
	1060
	0
	0
	0
	0

	3
	车辆清洗用水
	73
	7.3
	65.7
	7.3
	65.7
	0
	0
	0

	4
	牛舍降温用水
	720
	720
	0
	720
	0
	0
	0
	0

	5
	生活用水
	277.4
	277.4
	0
	55.48
	0
	0
	221.92
	0

	合计
	7660
	7594.3
	65.7
	4031.57
	65.7
	3285.51
	221.92
	55.30




图2.1.10-2 现有工程水平衡图  单位：m3/a
物料平衡
一、饲料物料平衡
1、饲料用量情况
根据企业养殖经验，肉牛饲料消耗量按7t/（头·a）计，项目采用外购饲料原料，在场内进行加工生产TMR全混合日粮，现有工程肉牛年存栏量为480头，肉牛饲料需求量为3360t/a（9.33t/d）。
2、物料消耗及转移情况
①饲料残渣
根据建设单位提供资料，牛舍饲料损耗一般为总饲料量的0.5%，则现有工程饲料残渣为16.8t/a（0.05t/d），饲料残渣混入发酵床垫料发酵，与废垫料一起作为有机肥基料清运外售至有机肥厂生产有机肥。
②肉牛粪便
根据《畜禽粪尿产生量及主要成分参数》（NYT4755-2025）现有工程育肥牛的固体粪便日产生量为13.7kg/头，则现有工程（一期）肉牛粪便产生情况见下表。
表2.1.10-7 现有工程牛粪产生量
	项目
	产污系数
（kg/头·天）
	最大存栏量/（头）
	日产生量（t/d）
	年存栏天数（d）
	牛粪产生量（t/a）

	牛粪
	13.7
	480
	6.58
	360
	2367.36


牛粪混入发酵床垫料发酵，牛群产生的新鲜牛粪含水率约为80%，则本项目绝干牛粪产生量为473.47t/a（1.32t/d），牛粪含水量为1893.89t/a（5.26t/d），发酵床每2个月清理一次，牛粪便与废垫料一起清出作为有机肥基料外售至有机肥厂生产有机肥。
③肉牛吸收 
根据以上分析，投入的饲料除产生饲料残渣、牛粪便外，其余部分均被肉牛消耗吸收，则项目肉牛吸收饲料量为2869.73t/a（7.97t/d）。
3、饲料物料平衡
现有工程（一期）饲料物料平衡见下表。
表2.1.10-8 现有工程饲料物料平衡情况一览表  单位：t/a
	输入
	输出

	序号
	原料名称
	数量
	序号
	产物名称
	数量

	1
	饲料
	3360
	1
	牛粪（绝干）
	473.47

	
	
	
	2
	饲料残渣
	16.8

	
	
	
	3
	肉牛吸收
	2869.73

	合计
	3360
	合计
	3360




图2.1.10-3 现有工程饲料物料平衡图	单位：t/a
二、发酵床物料平衡
项目养殖采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，牛粪、牛尿液、青贮池渗滤液进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床每2个月清理一次，年更换垫料6次，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料，期间不补充垫料。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥料基料外售。根据项目业主提供资料，垫料铺设厚度约30cm，发酵床有效面积按牛舍80%计，其余20%为牛采食槽及过道等。现有工程（一期）牛舍总占地面积7426.58m2，发酵床有效面积约6000m2，有效容积为1800m3。其中1m3垫料约为0.25t，更换发酵床期间不添加垫料，只添加菌种，项目外运垫料直接运输至牛舍进行铺设，不在场地内设置垫料贮存间，则现有工程（一期）牛舍发酵床垫料单次使用量为450t，年使用垫料量为2700t/a。
根据建设单位提供资料，垫料发酵过程整体损耗率约为20%；项目牛粪产生量为2367.36t/a（含水率80%、绝干重473.47t/a），饲料残渣为16.8t/a，其中60%在发酵中损耗；牛尿产生量为1391.62m3/a，其中60%在发酵中蒸发损耗；青贮池渗滤液的产生量为18.72m3/a，其中60%在发酵中蒸发损耗。废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）2个月更换一次。
表2.1.10-9 现有工程废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）产生情况一览表  单位：t/a
	输入
	物料转移和输出过程

	序号
	原料名称
	数量
	序号
	输出项目
	消耗量
	输出物料量

	1
	牛尿
	1391.62
	1
	废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）
	2816.7
	556.65

	2
	青贮池渗滤液
	18.72
	
	
	
	7.49

	3
	牛粪便
	2367.36
	
	
	
	946.94 

	4
	饲料残渣
	16.8
	
	
	
	6.72

	5
	垫料
	2700
	
	
	
	2160

	合计
	6494.5
	合计
	/
	2816.7
	3677.8


废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）全部作为有机肥原料外售有机肥厂生产有机肥。


图2.1.10-4 现有工程发酵床物料平衡图（t/a）
现有工程污染物排放及达标情况
现有工程环评为环境影响登记表，无竣工环保验收数据。现有工程污染物产排情况根据现状污染源监测数据以及相应规范、产排污系数等进行统计。
废气
现有工程营运期大气污染物主要为牛舍（原位发酵床）恶臭、配料粉尘、青贮发酵恶臭、柴油发电机废气等。项目地处农村，员工多为周边村民，就餐以回家就餐为主，场内仅作简易加热，蔬菜收获后带出场外加工，项目现有工程不设食堂，无油烟废气产生。
（1）牛舍废气
1）恶臭
现有工程恶臭主要来自于牛舍和牛尿等散发的恶臭气体，发酵和变质饲料的异味。恶臭气体的主要成分包括氨、硫化氢、一氧化碳、甲烷等，以NH3为主，夹杂少量H2S。
①NH3的产排情况：
根据《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算技术指南（试行）》(HJ 1434-2025)，圈舍氨排放系数EFh（T，a）计算方法按照下式公式计算：


式中：
Nex(T)——第T种畜禽的每头（羽）年平均氮排泄量，kgN/头（羽）/年，推荐值说明见B.5（项目引进牛犊体重为250kg，育肥饲养至600kg出栏，根据NY/T 3877表A.3，按照平均体重425kg进行计算，肉牛氮排泄量为114gN/头/天，年存栏360天，则本项目肉牛每头年平均氮排泄量为41kgN/头/年；现有工程采用全价配合饲料并添加益生菌，依据 Tricarico et al. (2017) Journal of Animal Science 及 NRC（2016）肉牛/奶牛营养标准以及《饲喂复合益生菌对奶牛粪便中氨气产生及微生物含量的影响》（家畜生态学报），通过精准蛋白与氨基酸添加，并在饲料中添加益生菌，可从源头减少粪尿氮排泄65.5%~70.1%，本项目取值氮排泄量降低70%，则本项目肉牛每头年平均氮排泄量为12.3kgN/头/年；
CRN（a）——第a种圈舍清粪方式下，粪污中的氮素被收集进入粪污贮存与处理设施的收集率，%，推荐值参照NY/T3877表A.4执行，项目采用垫料工艺，取值84.5%；
FracNH3-h——氨气在圈舍氮素损失中的占比，%，推荐值见附表B.2，本项目取值为100%；
γ——氮-大气氨转换系数，取1.214；
[image: ]——圈舍氨气排放本地化校正系数，无量纲，推荐值见附表B.3，本评价取1.4。
综上，计算得到项目牛舍NH3排放系数为3.24kgNH3/头/年。
项目现有工程牛舍NH3产排情况根据《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算技术指南（试行）》（HJ1434-2025）圈舍的氨气排放量进行进一步核算，按照下列公式进行计算：

  式中：
E（hi）——第 i 个规模化畜禽养殖场圈舍的氨气排放量，kg NH3/年；
T——畜禽种类，取值范围包括：生猪、奶牛、肉牛、蛋鸡或肉鸡等；
A(T，i)——第i个规模化畜禽养殖场中第T种畜禽生产活动数据，头（羽）；
PC（T）——第T种畜禽的养殖周期，天，本项目肉牛养殖周期为360天；
a——圈舍清粪方式，取值范围包括：干清粪、垫草垫料、水冲粪或水泡粪等，本项目为垫草垫料工艺；
EFh（T，a）——第T种畜禽在第a种圈舍清粪方式下的圈舍氨气排放系数（附录B.2），kgNH3/头(羽)/年，本评价取3.24kgNH3/头/年；
ar——圈舍氨气减排技术，取值范围包括：优化圈舍清粪技术、舍内喷淋技术、生物发酵床技术、生物发酵床添加固态吸附剂技术或密闭圈舍废气净化技术等；
ηh（T,ar）—第T种畜禽在圈舍采用第ar种氨气减排技术的减排率（附录C），%，若无氨气减排技术，该值为0，项目采用生物发酵床添加益生菌及养殖场喷洒生物除臭剂，减排率取值为40%；
[image: ]——第T种畜禽圈舍氨减排措施覆盖全场养殖量的比例，%，现有工程取100%。
现有工程牛舍一个批次养殖周期为360天，养殖一个批次，牛舍全年工作360天，每天运行24h。牛舍NH3产排情况见下表。
综上，计算得到现有工程牛舍NH3产排情况如下表所示：
表2.1.11-1 现有工程牛舍NH3产排情况一览表
	污染源
	种类
	存栏量
	养殖周期
	氨气排放系数 （kg NH3/头.年）
	氨产生速率(kg/h)
	氨产生量（t/a）
	氨气减排率%
	氨排放速率(kg/h)
	氨排放量（t/a）
	排放方式

	1#牛舍
	肉牛
	56
	360
	3.24
	0.020 
	0.179 
	40%
	0.012 
	0.107 
	无组织

	2#牛舍
	肉牛
	67
	360
	3.24
	0.024 
	0.214 
	40%
	0.015 
	0.128 
	

	3#牛舍
	肉牛
	67
	360
	3.24
	0.024 
	0.214 
	40%
	0.015 
	0.128 
	

	4#牛舍
	肉牛
	80
	360
	3.24
	0.029 
	0.256 
	40%
	0.018 
	0.153 
	

	5#牛舍
	肉牛
	80
	360
	3.24
	0.029 
	0.256 
	40%
	0.018 
	0.153 
	

	6#牛舍
	肉牛
	80
	360
	3.24
	0.029 
	0.256 
	40%
	0.018 
	0.153 
	

	7#牛舍
	肉牛
	50
	360
	3.24
	0.018 
	0.160 
	40%
	0.011 
	0.096 
	

	合计
	480
	/
	/
	0.175
	1.534
	/
	0.105
	0.920
	/


②H2S 的产排情况：
《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算技术指南（试行）》（HJ1434-2025）和《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）尚无H2S产生系数内容。参考《农业环境影响评价技术手册》（化学工业出版社2007）及其他肉牛养殖文献资料，H2S的产生量的比例一般为NH3的1%~5%，本项目取最大值5%计算。
综上所述，本项目 H2S 产生量和排放量详见下表。
表2.1.11-2 现有工程牛舍H2S产排情况一览表
	污染源
	种类
	存栏量
	养殖周期
	硫化氢产生速率(kg/h)
	硫化氢产生量（t/a）
	硫化氢排放速率(kg/h)
	硫化氢排放量（t/a）
	排放方式

	1#牛舍
	肉牛
	56
	360
	0.0010 
	0.0089 
	0.0006 
	0.0054 
	无组织

	2#牛舍
	肉牛
	67
	360
	0.0012 
	0.0107 
	0.0007 
	0.0064 
	

	3#牛舍
	肉牛
	67
	360
	0.0012 
	0.0107 
	0.0007 
	0.0064 
	

	4#牛舍
	肉牛
	80
	360
	0.0015 
	0.0128 
	0.0009 
	0.0077 
	

	5#牛舍
	肉牛
	80
	360
	0.0015 
	0.0128 
	0.0009 
	0.0077 
	

	6#牛舍
	肉牛
	80
	360
	0.0015 
	0.0128 
	0.0009 
	0.0077 
	

	7#牛舍
	肉牛
	50
	360
	0.0009 
	0.0080 
	0.0005 
	0.0048 
	

	合计
	480
	/
	0.0088 
	0.0767 
	0.0053 
	0.0460 
	/


表2.1.11-3 现有工程牛舍NH3和H2S产排情况一览表
	污染物名称
	产生情况
	处理措施及去除率
	排放情况
	排放方式

	
	产生速率(kg/h)
	产生量(t/a)
	措施
	去除率
(%)
	排放速率
(kg/h)
	排放量
(t/a)
	

	NH3
	0.175
	1.534
	科学合理调控饲粮，加强牛舍环境管理，生物发酵床添加益生菌，喷洒生物除臭剂等
	40
	0.105
	0.920
	无组织

	H2S
	0.0088 
	0.0767 
	
	
	0.0053 
	0.0460 
	


③恶臭浓度达标情况
为了解现有工程（一期）采取的恶臭防治措施效果，本次评价委托广西中陆检测技术有限公司对现有工程（一期）厂址下风向恶臭污染物进行监测（监测报告见附件19），监测日期为2026年7月13日至14日，监测期间肉牛存栏量为480头，监测时现有实测数据能有效反映现有工程（一期）恶臭污染物达标情况。
表2.1.11-4 现有工程场界无组织废气监测内容一览表  单位：mg/m3
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	平均时间
	监测浓度范围
	达标情况
	执行标准

	厂界下风向
	2026年7月13日至14日
	NH3
	1小时平均
	0.506~0.551
	达标
	1.5

	
	
	H2S
	1小时平均
	＜0.001
	达标
	0.06

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	一次值
	28~37
	/
	70

	注：未检出时用“＜”表示。


由监测数据可知，现有工程（一期）场界无组织排放恶臭污染物NH3和H2S均满足《恶臭污染物标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建标准限值要求；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准限值（臭气浓度≤70（无量纲）），因此现有工程（一期）NH3、H2S和臭气浓度能达标排放。
2）粉尘
为降低舍内恶臭气体积聚、改善饲养环境，牛舍采用可控自然通风结合辅助机械通风的换气方式，按需调节舍内空气置换效率，保障空气质量。舍内原位发酵床垫料常年维持湿润状态，草料、垫料物料含水率适中，无大量干燥松散浮尘；舍内潜在粉尘以木质纤维、饲草细碎碎屑为主，颗粒物比重偏大，沉降性较好。项目通过管控通风开度，避免强气流扰动翻卷垫料与草料，从源头抑制扬尘产生。
因此，牛舍通风外逸的无组织粉尘产生量较小，对环境影响不大，本次评价不对该部分粉尘进行定量分析。
（2）饲料加工粉尘
①饲料加工粉尘产生量
现有工程（一期）饲料加工生产线的处理能力为5t/h，饲料加工设置在配料区内，生产时间为672h/a，现有工程加工饲料量为3360t/a。
现有工程（一期）采用 TMR 加料法喂养，将草料、精饲料与益生菌等在饲料搅拌器内充分混合得到“全价日粮”，运到牛舍分发饲喂。在饲料搅拌器内，通过绞龙和刀片的作用对饲料切碎、揉搓、软化及搓细，实现饲料的搅拌与混合，过程中会产生少量粉尘。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（工业行业产排污系数手册-132饲料加工行业系数手册），企业以草料、蛋白质类原料（豆粕等）、玉米、益生菌等为主要原料，饲料加工规模<10 万吨，粉尘产污系数为 0.043 千克/吨-产品，现有工程（一期）饲料加工量为3360t/a，则粉尘产生量为0.144t/a。饲料混合产生的颗粒物通过设备自带布袋除尘器后无组织排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中袋式除尘的去除效率为95%~99.7%，保守取值90%。饲料混合加工废气产排量见下表。
表2.1.11-5 现有工程饲料混合加工废气产排情况汇总表
	污染源
	污染物
	产生量
	处理措施及去除效率
	排放量

	
	
	t/a
	kg/d
	kg/h
	
	t/a
	kg/d
	kg/h

	饲料加工粉尘
	颗粒物
	0.144
	0.401
	0.214
	通过设备自带布袋除尘器后无组织排放，去除效率取值90%
	0.014 
	0.040 
	0.021 


②颗粒物达标情况
为了解现有工程（一期）无组织废气颗粒物的排放达标情况，本次评价委托广西中陆检测技术有限公司对现有工程（一期）厂址下风向颗粒物进行监测（监测报告见附件19），监测日期为2026年7月13日至14日，监测期间肉牛存栏量为480头，监测时现有实测数据能有效反映现有工程（一期）颗粒物污染物达标情况。
表2.1.11-6 现有工程场界无组织废气监测内容一览表  单位：mg/m3
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	平均时间
	监测浓度范围
	达标情况
	执行标准

	厂界下风向
	2026年7月13日至14日
	总悬浮颗粒物
	1小时平均
	0.347~0.390
	达标
	1.0


由监测数据可知，现有工程场界无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2无组织排放监控浓度限值要求，因此现有工程颗粒物达标排放。
（3）青贮池发酵恶臭
青贮发酵是一个复杂的微生物活动和生物化学变化过程。青贮过程是为青贮原料上的乳酸菌生长繁殖创造有利条件，使乳酸菌大量繁殖，将青贮原料中可溶性糖类变成乳酸，当达到一定浓度时，抑制了有害微生物的生长，从而达到保存饲料的目的。因此，青贮的成败主要决定于乳酸发酵的程度。
A、发酵恶臭产生原因
刚刈割的青饲料中，带有各种细菌、霉菌、酵母等微生物，其中腐败菌最多，乳酸菌很少。
a、乳酸的大量形成，一方面为乳酸菌本身生长繁殖创造了条件，另一方面产生的乳酸使其它微生物如腐败菌、酪酸菌等死亡。乳酸积累的结果使酸度增强，乳酸菌自身也受抑制而停止活动。在良好的青贮饲料中，乳酸含量一般约占青饲料重的1%～2%，pH值下降到4.2以下时，只有少量的乳酸菌存在。
b、丁酸菌会使葡萄糖和乳酸分解产生具有挥发性臭味的丁酸，也能将蛋白质分解为挥发性脂肪酸，使原料发臭变粘。当青贮饲料中丁酸含量达到万分之几时，即影响青贮料的品质。因此，项目丁酸含量极少。
c、腐败菌是能强烈分解蛋白质的细菌。此类细菌嗜高温、嗜中温、低温；它们能使CP、EF、CHO等分解产生NH3、H2S、CO2、CH4和H2等，使青贮原料变臭变苦，养分损失大，不能饲喂家畜，导致青贮失败。不过腐败菌只在青贮料装压不紧、残存空气较多或密封不好时才大量繁殖；在正常青贮条件下，当乳酸逐渐形成，pH值下降，氧气耗尽后，腐败细菌活动即迅速抑制，以至死亡。
d、酵母菌是好气性菌，喜潮湿，不耐酸。在青饲料切碎尚未装贮完毕之前，酵母菌只在青贮原料表层繁殖，分解可溶性糖，产生乙醇及其他芳香类物质。待封窖后，空气越来越少，其作用随即减弱。在正常青贮条件下，青贮料装压较紧，原料间残存氧气少，酵母菌活动时间短，所产生的少量乙醇等芳香物质，使青贮具有特殊气味。
e、霉菌是导致青贮变质的主要好气性微生物，通常仅存在于青贮饲料的表层或边缘等易接触空气的部分。正常青贮情况下，霉菌仅生存于青贮初期，酸性环境和厌氧条件下，足以抑制霉菌的生长。霉菌破坏有机物质，分解蛋白质产生氨，使青贮料发霉变质并产生酸败味，降低其品质，甚至失去饲用价值。
B、发酵过程
一般青贮的发酵过程可分为3个阶段：好气性菌活动阶段、乳酸菌发酵阶段、青贮稳定阶段。
a、好气性菌活动阶段
新鲜青贮原料在青贮容器中压实密封后，植物细胞并未立即死亡，在1～3d仍进行呼吸作用，分解有机物质，直至青贮饲料内氧气消耗尽，呈厌氧状态时才停止呼吸。如果青贮原料中氧气过多，植物呼吸时间过长，好气性微生物活动旺盛，会使原料内温度升高，有时高达60℃左右，因而削弱乳酸菌与其他微生物竞争能力，使青贮饲料营养成分损失过多，青贮饲料品质下降。
因此，青贮技术关键是尽可能缩短第一阶段时间，通过及时青贮和切短压紧密封好来减少呼吸作用和好气性有害微生物繁殖，以减少养分损失，提高青贮饲料质量。
b、乳酸菌发酵阶段
厌氧条件及青贮原料中的其他条件形成后，乳酸菌迅速繁殖，形成大量乳酸。酸度增大，pH下降，促使腐败菌、酪酸菌等活动受抑停止，甚至绝迹。当pH值降到4.2以下时，各种有害微生物都不能生存，乳酸链球菌的活动也受到抑制，只有乳酸杆菌存在。当pH为3时，乳酸杆菌也停止活动，乳酸发酵即基本结束。
c、稳定阶段
在此阶段青贮饲料内各种微生物停止活动，只有少量乳酸菌存在，营养物质不会再损失。在一般情况下，糖分含量较高的甘蔗、秸秆等青贮后20~30d就可以进入稳定阶段，豆科牧草需3个月以上，若密封条件良好，青贮饲料可长久保存下去。
综上所述，现有工程（一期）青贮发酵过程中的废气主要来源于表层青贮原料发酵时未盖严，导致丁酸菌、酵母菌等存在，挥发出丁酸、乙醇等酸性气体，该类气体无法定量分析。建设单位对青贮池顶部采用2-3层塑料薄膜封严，在薄膜上压一层草帘。可确保大大减少甚至去除青贮池废气。
（4）柴油发电机废气
区域电网供电中断时，场区需保证生牛饮水系统等必要的系统正常运行，项目现有工程设30kW的备用柴油发电机1台，使用含硫量小于10mg/kg（即含硫量不大于0.001%）的优质0#柴油（密度取0.86×103kg/m3），工作时间按每月工作8小时，全年工作96小时计。备用柴油发电机废气经自带排气筒无组织排放。
现有工程（一期）目柴油发电机为备用发电机，发电机启动时所排废气污染物为SO2、NOX、烟尘等，经收集后由发电房自带排气筒排放。根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数，柴油发电机耗油量取212.5g/kwh，每小时耗柴油量6.38kg，每年耗柴油612.48kg。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》锅炉产排污量计算手册中以柴油为原料的燃油工业锅炉，工业废气量为17804标立方米/吨-原料，二氧化硫产污系数为19S千克/吨-原料，颗粒物产污系数为0.26千克/吨-原料，氮氧化物产污系数为3.03千克/吨-原料。
根据以上参数，可计算出发电机组工业废气量约为114m3/h，10905m3/a，大气污染物产生量及排放量见下表。
表2.1.11-7 现有工程发电机组尾气污染物排放一览表
	污染物
	产生量
	排放量
	排放方式

	
	kg/h
	t/a
	kg/h
	t/a
	

	SO2
	0.00012
	0.00001
	0.00012
	0.00001
	无组织

	NOx
	0.01933
	0.00186
	0.01933
	0.00186
	

	颗粒物
	0.00166
	0.00016
	0.00166
	0.00016
	


综上，现有工程（一期）废气污染源强核算结果及相关参数详见下表。
表2.1.11-8 现有工程废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放
时间

	
	
	
	产生速率 kg/h
	产生量
t/a
	工艺
	效率%
	排放速率 kg/h
	排放量
t/a
	h/a

	养殖
	牛舍
	NH3
	0.175
	1.534
	科学合理调控饲粮，加强牛舍环境管理，生物发酵床添加益生菌，喷洒生物除臭剂等
	40
	0.105
	0.920
	8640

	
	
	H2S
	0.0088 
	0.0767 
	
	40
	0.0053 
	0.0460 
	

	饲料
加工
	饲料加工
	颗粒物
	0.214
	0.144
	通过设备自带布袋除尘器处理后无组织排放
	90
	0.040
	0.014
	672

	柴油发电
	柴油发电机
	SO2
	0.00012
	0.00001
	无组织排放
	/
	0.00012
	0.00001
	96

	
	
	NOx
	0.01933
	0.00186
	
	/
	0.01933
	0.00186
	

	
	
	颗粒物
	0.00166
	0.00016
	
	/
	0.00166
	0.00016
	


废水
现有工程（一期）废水包括养殖废水、生活污水。
（1）养殖废水（牛尿、牛饮水漏水）
根据前文可知，现有工程（一期）牛尿产生量为1391.63m3/a（日最大4.35m3/d），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN。为避免牛粪尿对外环境水质的影响，现有工程（一期）牛舍采用圈舍垫料发酵堆肥处理工艺，整个养殖过程牛尿全部被垫料吸收发酵，牛尿液在发酵床中约60%蒸发损耗，剩余牛尿跟随废垫料作为有机肥基肥外售给广西兴嘉农生态科技有限公司进行综合利用，项目养殖废水不外排。垫料仅需定期更换垫料，无需水冲洗，同时加入的益生菌可抑制恶臭的产生，不但避免了废水的产生，同时最大限度地降低了废水带来的臭味影响。
根据前文计算可知，牛饮水漏水日最大产生量约为0.17m3/d，牛饮水漏水年产生量约为55.30m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN，现有工程（一期）未对该部分废水进行收集处理，汇入牛舍周边雨水沟排放。
（2）青贮池渗滤液
现有工程（一期）在料仓设置4个青贮池，总容积约为2000m3。青贮池对甘蔗叶、草料等进行混合青贮，青贮过程中会产生少量的渗滤液。根据业主及设计单位提供资料，项目青贮过程渗滤液产生量约为草料（2880t/a，含水率为65%）含水的1%。即18.72m3/a（0.05m3/d）。渗滤液通过管道收集后进入原位发酵床进行处理，不外排。根据类比《密山市万头肉牛现代化生态养殖产业园项目（一期）环境影响报告书》中对于青贮池渗滤液的污染物产生浓度分别为COD 150mg/L、BOD5 110mg/L、SS 25mg/L、NH3-N 30mg/L。
（3）生活污水
根据现有工程（一期）水平衡分析，项目现有工程（一期）劳动定员8人，生活污水产生量为221.92m3/a，生活污水中各污染物浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生活污染源产排污系数手册中表2-1 柳州市的农村生活污水排放系数及污染物产污强度，其中CODCr的产污强度为32.21克/人·天，NH3-N的产污强度为3.14克/人·天，TN的产污强度为5.11克/人·天，TP的产污强度为0.43克/人·天，表2-2 广西壮族自治区的农村生活污水污染物综合去除率分别为CODCr64%、NH3-N53%、TN46%、TP48%。生活污水经三级化粪池处理后，用于红线范围内菜地施肥。
运营期生活污水经三级化粪池处理前后排放污染物浓度及排放量见表2.1.11-9。

表2.1.11-9 现有工程运营期生活污水产生排放情况表
	废水量(m3/a)
	污染
因子
	产生情况
	去除率（%）
	排放情况

	
	
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	221.92
	CODCr
	424 
	0.0941 
	64
	153 
	0.0339 

	
	NH3-N
	41 
	0.0092 
	53
	19 
	0.0043 

	
	TN
	67 
	0.0149 
	46
	36 
	0.0081 

	
	TP
	6 
	0.0013 
	48
	3 
	0.0007 


现有工程（一期）生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，不外排。
噪声
现有工程（一期）生产运营过程中的主要噪声源有牛叫声及设备运行噪声。
1、	牛叫声
牛会发出尖锐的叫声，随机性较大，养殖场的牛叫声主要发生在喂食时，参考《奶牛舍噪声测量与分析》（王黎虹等，2013）中对牛舍噪声源强的实测，各类牛只最大噪声级在80dB（A）左右，该类噪声为间歇性噪声，在牛舍内产生。
2、	设备噪声
现有工程（一期）主要设备噪声来自于风机、柴油发电机等，设备运行时会产生噪声。噪声源强主要参考《环境工程手册 环境噪声控制卷》（高等教育出版社，主编：郑长聚）、《环境噪声控制》（哈尔滨工业出版社，主编：刘惠玲，出版时间：2002）以及《柴油发电机噪声控制技术的应用》（林君明，2003）等规范和文献，设备工作时声压级在65～100dB (A)之间。
表2.1.11-10 现有工程主要噪声源强调查清单
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强dB(A)
	设备数量（台/套）
	声源控制措施

	1
	1#牛舍
	牛舍风机
	80
	5
	肉牛喂足饲料和水，避免饥渴等；选低噪声设备，室内安装基础减振，加强养护

	2
	
	牛叫声
	80
	/
	

	3
	2#牛舍
	牛舍风机
	80
	7
	

	4
	
	牛叫声
	80
	/
	

	5
	3#牛舍
	牛舍风机
	80
	7
	

	6
	
	牛叫声
	80
	/
	

	7
	4#牛舍
	牛舍风机
	80
	8
	

	8
	
	牛叫声
	80
	/
	

	9
	5#牛舍
	牛舍风机
	80
	8
	

	10
	
	牛叫声
	80
	/
	

	11
	6#牛舍
	牛舍风机
	80
	8
	

	12
	
	牛叫声
	80
	/
	

	13
	7#牛舍
	牛舍风机
	80
	5
	

	14
	
	牛叫声
	80
	/
	

	15
	场区内
	撒料车
	80
	2
	

	16
	
	铲车
	85
	2
	

	17
	
	小货车
	85
	1
	

	18
	发电机房
	柴油发电机
	100
	1
	

	19
	配料区
	TMR搅拌机
	90
	1
	


3、达标判定
本次评价委托广西中陆检测技术有限公司对场界四周噪声进行监测，监测时间为2026年7月13日～14日，生产期间存栏量为480头，监测结果见下表。
表2.1.11-11 现有工程噪声监测结果一览表  单位：dB(A)
	监测点位
	2026.07.13
	2026.07.14
	执行标准

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#项目东面厂界外1m
	53
	42
	53
	43
	60
	50

	2#项目南面厂界外1m
	54
	43
	53
	42
	
	

	3#项目西面厂界外1m
	53
	43
	52
	42
	
	

	4#项目北面厂界外1m
	52
	41
	53
	43
	
	


由上表监测结果可知，现有工程（一期）厂界四周监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。
固体废物
现有工程（一期）生产运营过程中产生的固体废物主要有发酵床更换废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）、病死牛、动物防疫废弃物及生活垃圾等。项目设置固体废物台账进行管理。
（1）牛粪
根据物料平衡可知，牛粪产生量为2367.36t/a（6.58t/d）。粪便经原位发酵处理后，作为有机肥基肥外售给广西兴嘉农生态科技有限公司进行综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该类废物属于“农业固体废物”中“SW82畜牧业废物”，代码为030-001-S82。
（2）饲料残渣
根据物料平衡可知，饲料残渣产生量为16.8t/a（0.05t/d）。项目剩余饲料及时清扫，饲料残渣经原位发酵处理后，作为有机肥基肥外售给广西兴嘉农生态科技有限公司进行综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该类废物属于“农业固体废物”中“SW82畜牧业废物”，代码为030-003-S82。
（3）发酵床更换废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）
根据垫料物料平衡计算，项目现有工程废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）约为3677.80t/a。发酵床更换废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）每2个月清理一次，并作为有机肥基料外售广西兴嘉农生态科技有限公司生产有机肥。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该类废物属于“农业固体废物”中“SW82畜牧业废物”，代码为030-003-S82。
（4）病死牛
考虑到养殖的风险性，会不定期的产生病死牛。根据项目产品方案，肉牛存活率99.7%，病死牛重量按肉牛进栏重量250kg及肉牛出栏重量600kg的平均值425kg进行计算，病死牛产生量详见下表。按照建设单位提供资料，本项目病死牛死亡率取3‰，死亡头数按照2头计算。
表2.1.11-12 现有工程病死牛产生量
	名称
	出栏量(头)
	死亡率（‰）
	产生系数(kg/头)
	死亡头数（头）
	产生量(t/a)

	肉牛
	480
	3
	425
	2
	0.85


根据原环境保护部办公厅关于病害动物无害化处理有关意见的复函（环办函〔2014〕789号）：《动物防疫法》明确要求病害动物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，不得随意处置。病害动物的无害化处理执行《动物防疫法》。病害动物按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ 497-2009)及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）进行无害化处理，不再按照危险废物进行处置。
病死牛产生后立即委托有资质公司柳州市鹿寨县日升畜禽处理有限公司收运和无害化处理，可实现病死牛只的无害化处理，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ 497-2009)、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）的要求。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该类废物属于“农业固体废物”中“SW82畜牧业废物”，代码为030-002-S82。
（5）动物防疫废物
肉牛在进行疾病免疫接种、检疫、消毒、化验诊断、监督、检查的过程中会产生部分防疫废物，主要为废弃的疫苗瓶、少量针头、针管及棉纱等固废。废物产生量按照每头牛年产防疫废物0.05kg计算，本项目现有工程年存栏480头牛，防疫废物产生总量约为0.024t/a。
根据2022年5月广西壮族自治区生态环境厅关于“养殖场防疫废物是否属于危险废物”进行了回复，回复的内容如下：根据《固体废物污染环境法》第七十五条规定，《国家危险废物名录》是确定危险废物的依据，养殖场动物防疫废物未列入《国家危险废物名录》，不属于危险废物；同时根据《医疗废物管理条例》，动物防疫废弃物不属于医疗废物，也不应当按照医疗废物进行管理与处置。依据国家动物防疫法明确要求，该类废物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，具体规定和工作要求请咨询当地兽医主管部门。
本项目动物防疫废物不属于医疗废物，本环评建议将动物防疫废物暂存于兽医室，按照国务院农业农村主管部门的规定，交由有资质的公司运输和集中销毁。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该类废物属于“农业固体废物”中“SW82畜牧业废物”，代码为030-003-S82。
（6）废包装材料
项目废弃包装物主要包括废塑料袋、废桶、废蛇皮袋等各种原辅材料的包装物，属于一般固体废物。现有工程废包装材料产生量约为0.5t/a，收集后外售至废品回收站回收利用。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该类废物属于“农业固体废物”中“SW82畜牧业废物”，代码为030-003-S82。
（7）布袋除尘粉尘
饲料加工过程中设置布袋除尘器收集粉尘，粉尘收集量0.130t/a。收集的粉尘回用于饲料生产过程中。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该类废物属于“农业固体废物”中“SW82畜牧业废物”，代码为030-003-S82。
（8）生活垃圾
现有工程（一期）职工为8人，其中2人在厂区住宿，年工作365天，住宿职工生活垃圾产生量按1kg/d·人计算，不住宿职工生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为5kg/d、1.825t/a。生活垃圾集中收集到场内收集点，由村镇环卫部门统一收集处理。
（9）危险废物
现有工程（一期）投产至今未产生危险废物，现有工程将来可能产生的危险废物包括废机油、废机油桶、含油抹布，本项目扩建工程拟新建一座危废暂存间用于贮存危险废物。
现有工程（一期）固体废物产生情况及处理措施详见下表。
表2.1.11-13 现有工程固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
	序 号
	名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	产生量 t/a
	固废
性质
	处置方法

	1
	牛粪
	养殖过程
	固
	牛粪
	2367.36
	一般工业固体废物
	原位发酵床进行发酵后作为有机肥基肥外售有机肥厂进行综合利用

	2
	饲料残渣
	养殖过程
	固
	饲料残渣
	16.8
	
	

	3
	发酵床废垫料
	牛粪、牛尿、饲料
残渣处理
	固
	发酵后的剩余物
	3677.80
	
	作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用

	4
	病死牛
	养殖过程
	固
	牛的尸体
	0.85
	
	委托动物无害化处理公司进行无害化处理

	5
	防疫废物
	防疫、消毒
	固
	废疫苗、废消毒瓶、针管
	0.024
	
	交由当地防疫机构防疫专员进行回收

	6
	废包装材料
	运营过程
	固
	废塑料袋、废桶、废蛇皮袋
	0.5
	
	由废品回收站回收利用

	7
	布袋除尘粉尘
	饲料加工废气处理
	固
	饲料粉尘
	0.130
	
	回用于饲料生产过程中

	8
	生活垃圾
	办公
	固
	废矿泉水瓶、饮料瓶等
	1.825
	生活
垃圾
	环卫部门清运处理


现有工程项目污染物排放情况汇总
现有工程（一期）污染物排放情况汇总见下表。
表2.1.11-14 现有工程污染物排放情况汇总表
	类别
	污染物名称
	产生量
	削减量
	排放量
	备注

	废水
	养殖废水（牛尿）
	废水量（t/a）
	1391.62
	1391.62
	0
	养殖废水（牛尿）与青贮池渗滤液全部被垫料吸收发酵，部分在发酵床中蒸发损耗，剩余部分进入废垫料

	
	青贮池渗滤液
	废水量（t/a）
	18.72
	18.72
	0
	

	
	牛饮水漏水
	废水量（t/a）
	55.3
	0
	55.3
	牛饮水漏水漫流进入雨水沟

	
	生活污水
	废水量（t/a）
	221.92
	221.92
	0
	生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。

	
	
	CODCr（t/a）
	0.0339 
	0.0339 
	0
	

	
	
	NH3-N（t/a）
	0.0043 
	0.0043 
	0
	

	
	
	TN（t/a）
	0.0081 
	0.0081 
	0
	

	
	
	TP（t/a）
	0.0007 
	0.0007 
	0
	

	废气
	牛舍恶臭
	NH3（t/a）
	1.534
	0.614
	0.920
	向大气环境排放

	
	
	H2S（t/a）
	0.0767
	0.0307
	0.0460
	

	
	饲料处理废气
	颗粒物（t/a）
	0.144
	0.130
	0.014
	

	
	柴油发电机废气
	SO2
	0.00001
	0
	0.00001
	

	
	
	NOx
	0.00186
	0
	0.00186
	

	
	
	颗粒物
	0.00016
	0
	0.00016
	

	固体废物
	一般工业固体废物
	牛粪（t/a）
	2367.36
	2367.36
	0
	原位发酵床进行发酵后作为有机肥基肥外售有机肥厂进行综合利用

	
	
	饲料残渣（t/a）
	16.8
	16.8
	0
	

	
	
	发酵床废垫料（t/a）
	3677.80
	3677.80
	0
	作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用

	
	
	病死牛（t/a）
	0.85
	0.85
	0
	委托动物无害化处理公司进行无害化处理

	
	
	动物防疫废弃物（t/a）
	0.024
	0.024
	0
	交由当地防疫机构防疫专员进行回收

	
	
	废包装材料（t/a）
	0.5
	0.5
	0
	由废品回收站回收利用

	
	
	布袋除尘粉尘（t/a）
	0.130
	0.130
	0
	回用于饲料加工

	
	生活垃圾
	生活垃圾（t/a）
	1.825
	1.825
	0
	环卫部门清运处理


[bookmark: _Toc26894][bookmark: _Toc27063][bookmark: _Toc22962]企业环保投诉情况
经与建设单位及生态环境局核实，建设单位自运营以来无环保投诉。
[bookmark: _Toc1841][bookmark: _Toc19388][bookmark: _Toc27228]现有工程存在的环境保护问题及“以新带老”措施
经现场调查，现有工程环保措施、落实情况、现有工程存在问题及“以新带老”措施详见下表。
表2.1.13-1 现有工程环保问题和拟采取的整改方案一览表
	序号
	类别
	污染源
	现阶段情况/环保措施 
	存在问题
	“以新带老”措施
	整改完成时限要求
	备注

	1
	废气
	饲料加工废气
	通过饲料搅拌机设备（TMR）自带的布袋除尘器处理后无组织排放。
	无
	无
	/
	/

	2
	
	备用发电机废气
	经发电机自带的消烟除尘装置处理后通过配电房换气扇后在场区无组织排放。
	无
	无
	/
	/

	3
	废水
	养殖废水（牛尿）
	采用圈舍垫料原位发酵堆肥处理工艺，整个养殖过程牛尿全部被垫料吸收发酵，牛尿液在发酵床中部分蒸发损耗，剩余部分牛尿跟随废垫料作为有机肥基肥外售给广西兴嘉农生态科技有限公司进行综合利用，项目养殖废水不外排。
	无
	无
	/
	/

	4
	
	牛饮水漏水
	采用牛舍外部饮水槽饮水，牛饮水漏水进入雨水沟排放。
	未对牛饮水漏水进行收集处理。
	扩建后将全场牛舍的饮水槽改造为在牛舍内部（原位发酵床上），将牛饮水漏水直接洒落在原位发酵床上进行处理。
	扩建项目建设期内改造完成
	/

	5
	
	青贮池渗滤液
	采用管道收集后排入牛舍原位发酵床进行处理。
	无
	无
	/
	/

	6
	
	生活污水
	生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。
	无
	无
	/
	/

	7
	
	初期雨水
	雨污分流，初期雨水流入周边低洼处。
	场区初期雨水未经收集处理后直接外排，会对外环境造成影响。
	在项目一期红线内建一座1#初期雨水池，设计容积为100m3。
	扩建项目建设期内建设完成
	/

	8
	噪声
	噪声
	选用低噪声设备，基础安装减震垫，隔声等措施，加强管理。
	无
	无
	/
	/

	9
	固废
	牛粪、饲料残渣
	原位发酵床进行发酵后作为有机肥基肥外售有机肥厂进行综合利用。
	无
	无
	/
	/

	10
	
	废垫料
	作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用。
	无
	无
	/
	/

	11
	
	病死牛
	病死牛一经产生后委托动物无害化处理公司进行无害化处理。
	未设置病死牛暂存间及冰柜。
	新建一间病死牛暂存间及冰柜。
	扩建项目建设期内建设完成
	/

	12
	
	动物防疫废弃物
	防疫废物暂存于兽医室内动物防疫废物暂存桶，定期交由当地有资质单位安排处置。
	无
	无
	/
	/

	13
	
	废包装材料
	外售至废品回收站回收利用。
	无
	无
	/
	/

	14
	
	布袋除尘粉尘
	粉尘收集后回用于饲料生产过程中。
	无
	无
	/
	/

	15
	
	生活垃圾
	设置垃圾桶，集中收集后运至附近生活收集点交由环卫部门清运处理。
	无
	无
	/
	/

	16
	其他
	目前所有构筑物均采用混凝土进行地面硬化。
	未按照要求进行分区防渗
	①牛舍、兽医室、病死牛暂存间、危废暂存间等应按重点防渗区采取防渗措施；
②初期雨水池、洗消区、发电机房等按一般防渗区采取防渗措施；
③道路及其他区域等按简单防渗区采取防渗措施。
	现有工程现有肉牛出栏后对现有未达到防渗要求的地方采取相对应的防渗措施。
	/
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[bookmark: _Toc776]建设项目基本情况
（1）项目名称：柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场；
（2）建设地点：柳州市柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳州市柳江区进德镇四连村水舍屯，项目位置中心坐标为：东经109.370378°，北纬 24.213229°。
（3）建设单位：柳州鑫麦穗农业科技有限公司；
（4）建设性质：扩建；
（5）总投资：2502万元人民币，其中环保投资140万元，占总投资的5.60%；
（6）建设规模：本次扩建工程（二期）实际用地面积为1.0915公顷为已获得批复用地1.5914公顷中的一部分。项目实际建设用地范围详见附图2-1，其余已获批但未用于建设的设施农用地保持为菜地，不改变现状、不进行生产建设。本次扩建工程（二期）主要建设9栋牛舍，以及新建2#初期雨水池、危废暂存间等配套设施。项目现有工程存栏肉牛量为480头，肉牛一年出栏一次，年出栏480头肉牛；扩建项目建成后，新增常年存栏1020头肉牛，其中包括长期育肥牛520头（年出栏1批次）和短期育肥牛500头（年出栏3批次），合计新增年出栏2020头肉牛；扩建后全场合计常年存栏肉牛量为1500头，年出栏2500头肉牛；
（7）劳动定员与工作制度：本项目为半封闭式管理，本次扩建工程（二期）新增劳动定员2人，均不住场；扩建后全场员工共计10人，全年工作365天，每天3班，8小时工作制度，厂区内提供住宿，其中住厂人数2人，项目不设食堂，住宿员工采取自带饭菜就餐，不住宿员工不在场内就餐；
（8）建设进度：项目建设期预计为2026年9月至2026年12月；
（9）项目四至情况：项目场界线由一期和二期用地构成，项目全场红线南侧为广西里湾生态农业科技有限公司进德分公司养鸡场，其余周围为桉树林及旱地。
（10）项目场地现状情况：根据调查，现有工程（一期）场地现状上建设有7栋牛舍投入养殖并配套建设有办公区、料仓、配料区等，本次扩建工程（二期）场地未开工建设。本次扩建工程（二期）场地原为“柳江县力才农业养殖场”用于肉牛养殖，后因经营不善停止运营并空置多年。该地块已被四连村村民委员会水舍村民小组依法收回。本项目建设单位通过租赁方式，从四连村村民委员会水舍村民小组取得该地块的使用权。地块上原有的砖混建筑物及配套设施已由四连村村民委员会水舍村民小组负责拆除完毕，建筑垃圾亦已全部清运。经现场勘查，目前该地块已无遗留建筑物及污染物残留，场地环境状况良好，具备项目建设条件。
项目周边环境及四至关系图详见图2.1-1。
[image: ]

图2.1.13-1 项目周边环境及四至示意图
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[bookmark: _Toc25809][bookmark: _Toc17799][bookmark: _Toc30501]扩建项目建设内容及规模
本次扩建工程（二期）建成后，全场可达到常年存栏量为1500头，出栏量为每年2500头肉牛的规模。扩建工程主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等，项目组成一览表见下表。
表2.2.1-1 扩建工程组成一览表
	类别
	工程名称
	建设内容及规模
	备注

	
	
	现有工程
	扩建项目
	扩建后全场
	

	主体工程
	育肥牛舍
	建设牛舍7栋，均为单层，每栋牛舍均设置中间过道，中间过道约为3.5m，过道两旁为饲料槽，在牛舍两旁设置饮水槽。每个牛舍内按照每10m设置为一个圈养栏，每个圈养栏圈养牛数约为10头，围栏高度均为1.2m，1#牛舍占地面积为850.94m2，2#、3#牛舍占地面积均为1039.34m2，4#、5#、6#牛舍占地面积均为1246.14m2，7#牛舍占地面积约为758.54m2；总占地面积7426.58m2，厂区各牛舍檐口标高为4.2m，牛舍设置原位发酵床，发酵床采用秸秆、秕壳、锯末等作为垫料，垫料厚度为30厘米左右，扣除牛舍中间过道，发酵床有效面积约6000m2。项目牛舍采用单层大跨度钢结构敞开式牛舍。主体承重结构采用钢柱与钢屋架（桁架）体系，屋面采用彩钢板铺设；下部围护结构为砖砌混凝土围墙，围墙上方安装金属护栏，呈下部封闭、上部敞开的半围护状态；内部地面区域铺设混凝土，通道区域为硬化地面。
	建设9栋牛舍，均为单层，每栋牛舍均设置中间过道，中间过道约为3.5m，过道两旁为饲料槽，在牛舍内部发酵床上设置饮水槽。每个牛舍内按照每10m设置为一个圈养栏，每个圈养栏圈养牛数约为10头，围栏高度均为1.2m，8#牛舍占地面积为1246.14m2，9#牛舍占地面积为749.34m2，10#牛舍占地面积为873.54m2，11#、12#牛舍占地面积均为692.08m2，13#牛舍占地面积为756.28m2，14#、15#、16#牛舍占地面积均为593.68m2，总占地面积6790.5m2，厂区各牛舍檐口标高为4.2m，牛舍设置原位发酵床，发酵床采用秸秆、秕壳、锯末等作为垫料，垫料厚度为30厘米左右，扣除牛舍中间过道，扩建工程新建发酵床有效面积约5500m2。项目牛舍采用单层大跨度钢结构敞开式牛舍。主体承重结构采用钢柱与钢屋架（桁架）体系，屋面采用彩钢板铺设；下部围护结构为砖砌混凝土围墙，围墙上方安装金属护栏，呈下部封闭、上部敞开的半围护状态；内部地面区域铺设混凝土，通道区域为硬化地面。
	全场共建设16栋牛舍，均为单层，每栋牛舍均设置中间过道，中间过道约为3.5m，过道两旁为饲料槽，在牛舍内部发酵床上设置饮水槽。现有工程建设7栋牛舍，总占地面积为7426.58m2；扩建工程建设9栋牛舍，总占地面积6790.5m2；合计全场牛舍占地面积为14217.08m2。厂区各牛舍檐口标高为4.2m，牛舍设置原位发酵床，发酵床采用秸秆、秕壳、锯末等作为垫料，垫料厚度为30厘米左右，扣除牛舍中间过道，全场发酵床有效面积约11500m2。项目牛舍采用单层大跨度钢结构敞开式牛舍。主体承重结构采用钢柱与钢屋架（桁架）体系，屋面采用彩钢板铺设；下部围护结构为砖砌混凝土围墙，围墙上方安装金属护栏，呈下部封闭、上部敞开的半围护状态；内部地面区域铺设混凝土，通道区域为硬化地面。
	项目现有工程（一期）牛舍（原位发酵床）粪污处理设施设备满足“五防”即防渗漏、防雨淋、防溢流、防遗撒、防恶臭要求，扩建工程牛舍（原位发酵床）也按照“五防”要求进行建设。

	
	喷洗消杀池
	位于现有工程（一期）地块进口，占地面积约35m2，用于进出车辆喷洗消杀。
	/
	位于现有工程（一期）地块进口，占地面积约35m2，用于进出车辆喷洗消杀。
	全场洗消依托现有工程洗消区，扩建项目不设洗消区。

	
	兽医室
	位于现有工程（一期）地块进口，占地面积约5m2，用于暂存防疫药品和防疫废物。
	/
	位于现有工程（一期）地块进口，占地面积约5m2，用于暂存防疫药品和防疫废物。
	依托现有工程（一期）

	
	配电室
	位于现有工程（一期）地块进口，占地面积约5m2，用于场区电力控制和备用发电。
	/
	位于现有工程（一期）地块进口，占地面积约5m2，用于场区电力控制和备用发电。
	依托现有工程（一期）

	
	办公区
	位于现有工程（一期）地块进口，占地面积约1042.8m2，用于场区员工办公。
	/
	位于现有工程（一期）地块进口，占地面积约1042.8m2，用于场区员工办公。
	依托现有工程（一期）

	
	工具房
	/
	本次扩建工程（二期）新建一座工具房，作为扩建工程配套设施。
	本次扩建工程（二期）新建一座工具房，作为扩建工程配套设施。
	/

	
	病死牛暂存间
	设置1间病死牛暂存间，病死牛暂存间建设在现有工程牛舍旁，收集全场产生的病死牛，建筑面积为10m2，病死牛暂存间内设置1个病死牛暂存冰柜，冰柜长2m×宽3m×高2m=12m3，冰柜为集装式，具有防雨、防风、防渗作用。
	/
	设置1间病死牛暂存间，病死牛暂存间建设在现有工程牛舍旁，收集全场产生的病死牛，建筑面积为10m2，病死牛暂存间内设置1个病死牛暂存冰柜，冰柜长2m×宽3m×高2m=12m3，冰柜为集装式，具有防雨、防风、防渗作用。
	用于暂存全场病死牛

	
	危废暂存间
	/
	在本次扩建工程（二期）用地北面新建一间危废暂存间（10m2），用于暂存全场产生的危险废物，危险废物收集后定期委托有资质的单位进行清运处置。危废暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施并独立封闭；地面采用C30抗渗混凝土（≥200 mm）+2.0 mm HDPE膜+≥1 m压实黏土复合防渗结构，渗透系数≤1.0×10-10 cm/s，四周设≥200 mm防渗墙裙并与地面一体无缝施工；入口及分区设置危废标志标签。
	在本次扩建工程（二期）用地北面新建一间危废暂存间（10m2），用于暂存全场产生的危险废物，危险废物收集后定期委托有资质的单位进行清运处置。危废暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施并独立封闭；地面采用C30抗渗混凝土（≥200 mm）+2.0 mm HDPE膜+≥1 m压实黏土复合防渗结构，渗透系数≤1.0×10-10 cm/s，四周设≥200 mm防渗墙裙并与地面一体无缝施工；入口及分区设置危废标志标签。
	全场危险废物暂存依托扩建工程（二期）危废暂存间。

	储运工程
	料仓
	位于项目现有工程（一期）地块西面，1栋，1层，采用单层大跨度钢结构敞开式料仓。主体承重结构采用钢柱与钢屋架（桁架）体系，屋面采用金属彩钢板铺设；下部围护结构采用钢筋混凝土矮墙，呈完全敞开状态；室内地面已进行水泥硬化处理。占地面积1400m2，高6.8m，共设置6个饲料贮存池，其中4个池子用于青贮饲料使用，贮存时间为40-50天，料仓内设置有渗滤液收集管，将青贮池渗滤液通过管道收集进入原位发酵床进行处理，渗滤液产生量极少，可直接用原位发酵床进行处理。
	/
	位于项目现有工程（一期）地块西面，1栋，1层，采用单层大跨度钢结构敞开式料仓。主体承重结构采用钢柱与钢屋架（桁架）体系，屋面采用金属彩钢板铺设；下部围护结构采用钢筋混凝土矮墙，呈完全敞开状态；室内地面已进行水泥硬化处理。占地面积1400m2，高6.8m，共设置6个饲料贮存池，其中4个池子用于青贮饲料使用，贮存时间为40-50天，料仓内设置有渗滤液收集管，将青贮池渗滤液通过管道收集至渗滤液收集池（1m3）后进入原位发酵床进行处理，渗滤液产生量极少，可直接用原位发酵床进行处理。
	依托现有工程（一期），扩建工程（二期）在料仓旁新建一座渗滤液收集池（1m3）用于收集扩建后全场的渗滤液。

	
	配料区
	位于料仓旁，1栋，1层，采用单层大跨度钢结构敞开式棚舍，主体承重结构采用钢柱与钢桁架（屋架）体系，屋面采用彩钢板铺设；下部围护结构采用“钢筋混凝土矮墙+上部彩钢板”的组合形式，侧墙未完全封闭，呈半敞开状态，室内地面已进行水泥硬化处理，占地面积928.4m2，高6.8m，用于进行饲料的混合加工等工序。
	/
	位于料仓旁，1栋，1层，采用单层大跨度钢结构敞开式棚舍，主体承重结构采用钢柱与钢桁架（屋架）体系，屋面采用彩钢板铺设；下部围护结构采用“钢筋混凝土矮墙+上部彩钢板”的组合形式，侧墙未完全封闭，呈半敞开状态，室内地面已进行水泥硬化处理，占地面积928.4m2，高6.8m，用于进行饲料的混合加工等工序。
	依托现有工程（一期）

	
	精料仓
	位于配料区后方，1层，采用单层大跨度钢结构敞开式棚舍，主体承重结构采用钢柱与钢桁架（屋架）体系，屋面采用彩钢板铺设；下部围护结构采用“钢筋混凝土矮墙+上部彩钢板”的组合形式，侧墙未完全封闭，呈半敞开状态，室内地面已进行水泥硬化处理，占地面积532.4m2，高6.8m，用于贮存精饲料（玉米、豆粕等）。
	/
	位于配料区后方，1层，采用单层大跨度钢结构敞开式棚舍，主体承重结构采用钢柱与钢桁架（屋架）体系，屋面采用彩钢板铺设；下部围护结构采用“钢筋混凝土矮墙+上部彩钢板”的组合形式，侧墙未完全封闭，呈半敞开状态，室内地面已进行水泥硬化处理，采用三面围挡，占地面积532.4m2，高6.8m，用于贮存精饲料（玉米、豆粕等）。
	依托现有工程（一期）

	公用工程
	给水系统
	依靠一口自打水井取水，取水井位于场址北面，抽取地下水至蓄水池内，再布设管网送水到用水单元。场区自打水井涌水量约为191.8m3/d（2.22L/s），现有工程日最大用水量为27m3/d，场区自备水井能满足用于项目生活、生产供水。
	依托现有工程自打水井，场区自打水井涌水量约为191.8m3/d（2.22L/s），扩建工程日最大用水量为48.31m3/d，场区自备水井能满足用于项目生活、生产供水。
	依靠一口自打水井取水，取水井位于场址北面，抽取地下水至蓄水池内，再布设管网送水到用水单元。场区自打水井涌水量约为191.8m3/d（2.22L/s），全场工程日最大用水量为75.31m3/d，场区自备水井能满足用于项目生活、生产供水。
	依托现有工程（一期）

	
	排水系统
	采取雨污分流制，沿牛舍周围及道路建设雨水截排水沟。雨水排至项目附近地表水；牛尿经原位发酵床处理后产生的废垫料作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。
	采取雨污分流制，沿牛舍周围及道路建设雨水截排水沟。初期雨水排至场区内初期雨水池，经沉淀处理后用于厂区及外部运输道路洒水降尘用水，其余雨水排至项目附近地表水；牛尿经原位发酵床处理后产生的废垫料作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。
	采取雨污分流制，沿牛舍周围及道路建设雨水截排水沟。初期雨水排至场区内初期雨水池，经沉淀处理后用于厂区及外部运输道路洒水降尘用水，其余雨水排至项目附近地表水；牛尿经原位发酵床处理后产生的废垫料作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。
	/

	
	供电系统
	供电来自进德镇供电系统，能够满足项目用电需要。
	/
	供电来自进德镇供电系统，能够满足项目用电需要。
	依托现有工程（一期）

	
	降温系统
	牛舍采用洒水降温，降温用水在牛舍屋顶蒸发损耗，不排放，使用风机加强牛舍通风换气。
	牛舍采用洒水降温，降温用水在牛舍屋顶蒸发损耗，不排放，使用风机加强牛舍通风换气。
	牛舍采用洒水降温，降温用水在牛舍屋顶蒸发损耗，不排放，使用风机加强牛舍通风换气。
	/

	环保工程
	废气处理
	牛舍恶臭
	通过原位发酵床工艺、饲料添加益生菌、喷洒生物除臭剂等措施，无组织排放。
	通过原位发酵床工艺、饲料添加益生菌、喷洒生物除臭剂等措施，无组织排放。
	通过原位发酵床工艺、饲料添加益生菌、喷洒生物除臭剂等措施，无组织排放。
	/

	
	
	饲料加工粉尘
	饲料含水率较高，通过设备自带布袋除尘器处理后无组织排放。
	/
	饲料含水率较高，通过设备自带布袋除尘器处理后无组织排放。
	依托现有工程（一期）

	
	
	柴油发电机废气
	备用柴油发电机仅在场区停电时启用，使用频率低，时间短，燃油废气经设备自带排气筒无组织排放。
	/
	备用柴油发电机仅在场区停电时启用，使用频率低，时间短，燃油废气经设备自带排气筒无组织排放。
	依托现有工程（一期）

	
	废水
	养殖废水
	项目养殖采用原位发酵床工艺，牛粪、牛尿液等进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床定期更换，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。
	项目养殖采用原位发酵床工艺，牛粪、牛尿液等进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床定期更换，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。
	项目养殖采用原位发酵床工艺，牛粪、牛尿液等进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床定期更换，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。
	/

	
	
	青贮池渗滤液
	青贮池渗滤液通过收集管道收集排入原位发酵床进行处理。
	/
	青贮池渗滤液通过收集管道收集至渗滤液收集池（1m3）后排入原位发酵床进行处理。
	扩建工程在料仓旁新建一座渗滤液收集池（1m3）用于收集扩建后全场的渗滤液。

	
	
	牛饮水漏水
	牛饮水产生的漏水通过漫流进入牛舍旁雨水沟排放。
	将牛舍的饮水槽改造为在牛舍内部（原位发酵床上），将牛饮水漏水直接洒落在原位发酵床上进行处理。
	将全场牛舍的饮水槽改造为在牛舍内部（原位发酵床上），将牛饮水漏水直接洒落在原位发酵床上进行处理。
	扩建工程（二期）改造

	
	
	生活污水
	生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。
	/
	生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。
	依托现有工程（一期）

	
	
	初期雨水
	实行雨污分流，雨水通过雨水沟流入周边低洼处。
	在场区四周设置排水沟（长度约500m，宽度约0.5m），在项目二期工程旁新建一座2#初期雨水池，设计容积为50m3。初期雨水经沉淀处理后用于厂区及外部运输道路洒水降尘用水。
	在场区四周设置排水沟（长度约500m，宽度约0.5m），分别在项目一期工程旁以及二期工程旁建设1#初期雨水池和2#初期雨水池，设计容积分别为100m3和50m3。初期雨水经沉淀处理后用于厂区及外部运输道路洒水降尘用水。
	/

	
	
	车辆清洗废水
	车辆清洗废水经沉淀后循环使用不外排。
	/
	车辆清洗废水经沉淀后循环使用不外排。
	依托现有工程（一期）

	
	噪声
	降噪措施
	选用低噪声设备，基础安装减震垫，隔声等措施；规范牛舍养殖管理，为牛群提供良好舒适的成长环境。
	选用低噪声设备，基础安装减震垫，隔声等措施；规范牛舍养殖管理，为牛群提供良好舒适的成长环境。
	选用低噪声设备，基础安装减震垫，隔声等措施；规范牛舍养殖管理，为牛群提供良好舒适的成长环境。
	扩建工程（二期）新增设备及牛舍新建对应降噪措施

	
	固体废物
	牛粪
	项目养殖采用原位发酵床工艺，牛粪、牛尿液等进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床定期更换，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。
	项目养殖采用原位发酵床工艺，牛粪、牛尿液等进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床定期更换，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。
	项目养殖采用原位发酵床工艺，牛粪、牛尿液等进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床定期更换，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。
	/

	
	
	饲料残渣
	饲料残渣混入发酵床垫料发酵，与废垫料一同清运外售有机肥厂生产有机肥。
	饲料残渣混入发酵床垫料发酵，与废垫料一同清运外售有机肥厂生产有机肥。
	饲料残渣混入发酵床垫料发酵，与废垫料一同清运外售有机肥厂生产有机肥。
	/

	
	
	废垫料（有机肥基料）
	有机肥基料（即腐熟发酵物，包括牛粪、饲料残渣和发酵垫料）定期外售给有机肥厂。
	有机肥基料（即腐熟发酵物，包括牛粪、饲料残渣和发酵垫料）定期外售给有机肥厂。
	有机肥基料（即腐熟发酵物，包括牛粪、饲料残渣和发酵垫料）定期外售给有机肥厂。
	/

	
	
	病死牛
	病死牛产生后立即通知鹿寨县日升畜禽处理有限公司上门清运处理。
	/
	在项目一期建设一座病死牛暂存间及病死牛暂存冰柜，病死牛产生后立即通知鹿寨县日升畜禽处理有限公司上门清运处理。
	用于暂存全场病死牛

	
	
	动物防疫废物
	动物防疫废弃物集中收集后，暂存于兽医室内的防疫废物收集箱，收集后由当地有资质单位进行处理。
	/
	动物防疫废弃物集中收集后，暂存于兽医室内的防疫废物收集箱，收集后由当地有资质单位进行处理。
	依托现有工程（一期）

	
	
	废包装材料
	经收集后外售至废品回收站回收处理。
	经收集后外售至废品回收站回收处理。
	经收集后外售至废品回收站回收处理。
	/

	
	
	布袋除尘粉尘
	经收集后回用于饲料生产过程中。
	经收集后回用于饲料生产过程中。
	经收集后回用于饲料生产过程中。
	/

	
	
	危险废物（废机油、废机油桶、含油抹布）
	/
	新建一间危废暂存间，用于贮存全场产生的危险废物，定期委托有资质的单位进行清运处置。
	新建一间危废暂存间，用于贮存全场产生的危险废物，定期委托有资质的单位进行清运处置。
	扩建工程新建危废暂存间，用于贮存全场产生的危险废物。

	
	
	生活垃圾
	场区设置垃圾桶，经集中收集后运至进德镇生活垃圾处理点处理。
	场区设置垃圾桶，经集中收集后运至进德镇生活垃圾处理点处理。
	场区设置垃圾桶，经集中收集后运至进德镇生活垃圾处理点处理。
	/

	
	地下水防治
	所有构筑物均采用混凝土进行地面硬化
	牛舍、兽医室、病死牛暂存间、危废暂存间等采取重点防渗；料仓、配料区、精料仓、化粪池、渗滤液收集池、配电室等采取一般防渗；工具房及道路等采取简单防渗。
	牛舍、兽医室、病死牛暂存间、危废暂存间等采取重点防渗；料仓、配料区、精料仓、化粪池、渗滤液收集池、配电室等采取一般防渗；工具房及道路等采取简单防渗。
	按照分区防渗要求进行区防渗建设



表2.2.1-2 项目扩建工程牛舍尺寸一览表
	工程
	牛舍
	存栏种类
	尺寸（m）
	占地面积（m2）

	扩建工程（二期）牛舍
	8#牛舍
	肉牛
	60.2*20.7
	1246.14

	
	9#牛舍
	肉牛
	36.2*20.7
	749.34

	
	10#牛舍
	肉牛
	42.2*20.7
	873.54

	
	11#牛舍
	肉牛
	42.2*16.4
	692.08

	
	12#牛舍
	肉牛
	42.2*16.4
	692.08

	
	13#牛舍
	肉牛
	36.2*13.3+30.2*9.1
	756.28

	
	14#牛舍
	肉牛
	36.2*16.4
	593.68

	
	15#牛舍
	肉牛
	36.2*16.4
	593.68

	
	16#牛舍
	肉牛
	36.2*16.4
	593.68

	合计
	/
	6790.5



[bookmark: _Toc32303][bookmark: _Toc28973][bookmark: _Toc8299][bookmark: _Toc24183]扩建后养殖规模及产品方案
本项目牛群结构均为肉牛，养殖规模为设计最大存栏1500头肉牛，年出栏2500头肉牛。项目全场养殖长期育肥牛年存栏1000头（从市场引进250kg牛犊进行育肥，饲养360天，育肥至600kg后外售，出栏批次为1批次/年），养殖短期育肥牛年存栏量500头（引进425kg青年牛进行育肥，饲养120天，育肥至600kg后外售，出栏批次为3批次/年）。
根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中对畜禽养殖场的规模分级，集约化畜禽养殖场，肉牛存栏数≥400头为Ⅰ级养殖场，200头≤肉牛存栏数＜400头为Ⅱ级养殖场。本项目全场肉牛常年存栏数为1500头，属于Ⅰ级养殖场。本次扩建工程（二期）新增1020头肉牛存栏量，根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），1头肉牛折算成5头猪，本次扩建工程（二期）新增养殖规模相当于新增年存栏5100头生猪。全场肉牛常年存栏数为1500头，相当于年存栏7500头生猪。
表2.2.2-1 扩建工程牛舍存栏情况表
	工程
	牛舍
	存栏种类
	扩建后存栏数量（头）
	存栏周期（天）

	扩建工程（二期）牛舍
	8#牛舍
	肉牛
	185
	360

	
	9#牛舍
	肉牛
	110
	360

	
	10#牛舍
	肉牛
	130
	360

	
	11#牛舍
	肉牛
	105
	360

	
	12#牛舍
	肉牛
	105
	360

	
	13#牛舍
	肉牛
	115
	360

	
	14#牛舍
	肉牛
	90
	360

	
	15#牛舍
	肉牛
	90
	360

	
	16#牛舍
	肉牛
	90
	360

	合计
	1020
	/


[bookmark: _Toc14397][bookmark: _Toc22827][bookmark: _Toc26555][bookmark: _Toc31800]主要原辅材料及用量
1、主要饲料种类及消耗量
本项目肉牛养殖所需饲料主要包括粗饲料（草料）和精饲料（玉米、豆粕等），全部来源于本地采购，具体如下：
（1）粗饲料（草料）
项目所需粗饲料主要为青贮玉米秸秆、皇竹草、象草及稻草等，全部从柳州市柳江区及周边乡镇的农户、种植合作社或秸秆收储中心直接收购。柳江区是广西重要的粮食和甘蔗产区，秸秆资源丰富，可满足项目全年的粗饲料需求。项目外购的草料在收割时就已切碎打断，进场后不再进行处理，直接用于青贮或贮存。
（2）精饲料（玉米、豆粕等）
精饲料主要包括玉米、豆粕、麸皮及预混料等，全部从柳州市本地粮库或饲料经销商采购。柳州市及周边地区（如来宾、贵港）是广西玉米和豆粕的主要集散地，供应链稳定，质量可控。精饲料进场前已打碎成粉，进场后可直接用于饲料混料加工。
（3）饲料用量
根据企业养殖经验，肉牛饲料消耗量按7t/（头·a）计，项目采用外购饲料原料，在场内进行加工生产TMR全混合日粮，扩建后全场新增肉牛年存栏量为1020头，新增肉牛饲料需求量为7140t/a（19.83t/d）。扩建后全场肉牛年存栏量为1500头，全场饲料需求量为10500t/a，（29.17t/d）。
TMR全混合日料主要含有精饲料、草料以及益生菌，其中精饲料主要为玉米、麦麸、豆粕等；草料主要为甘蔗尾梢、玉米秆、秸秆等。使用的饲料严格按照《中华人民共和国国家标准饲料卫生标准》（GB13078-2001）及《饲料添加剂安全使用规范》（农业部1224号）要求选取，项目饲料中无添加重金属、抗生素、兴奋剂、镇静剂等成分。
2、发酵床垫料用量情况
项目养殖采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，牛粪、牛尿液进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床每2个月清理一次，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售。根据项目业主提供资料，垫料铺设厚度约30cm，发酵床面积按牛舍80%计，其余20%为牛采食槽及过道等。扩建工程牛舍新增占地面积6790.5m2，发酵床有效面积约5500m2。其中1m3垫料约为0.25t，更换发酵床期间不添加垫料，只添加菌种，项目外运垫料直接运输至牛舍进行铺设，不在场地内设置垫料贮存间，则本次扩建工程（二期）牛舍发酵床垫料单次使用量为412.5t，年使用垫料量为2475t/a。根据前文计算项目现有工程（一期）牛舍发酵床垫料单次使用量为450t，年使用垫料量为2700t/a，则全场工程牛舍发酵床垫料单次使用量为862.5t，年使用垫料量为5175t/a。
2、原辅材料及能源消耗
项目原料主要为外购饲料（草料、玉米、豆粕等），辅助材料主要包括发酵床垫料、消毒剂、疫苗、兽药、除臭剂等。建设项目原辅材料及能源消耗情况见表2.2.3-1。
表2.2.3-1 扩建后全场原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	项目
	名称
	单位
	现有工程年消耗量
	扩建工程年消耗量
	全场工程年消耗量
	最大储存量
	备注

	1
	饲料
	草料
	t/a
	2880
	7140
	9000
	240
	外购于周边市场，干草、甘蔗叶等进场前已切碎，贮存于料仓。

	2
	
	精饲料
	t/a
	480
	1020
	1500
	40
	主要为玉米、豆粕等，外购于周边市场，进场前已粉碎，贮存于精料仓，精饲料与草料配比约1：6。

	3
	
	益生菌
	t/a
	1.68
	3.57
	5.25
	0.15
	外购于周边市场，暂存于配料区，饲料中益生菌添加量为0.05%。

	4
	疫苗、兽药
	各种疫苗、兽药
	t/a
	视疫情而定
	/
	/
	/
	外购，为牛养殖过程中防疫及治疗，无法定量，根据饲养过程中牛疫病的发生次数和牛接种疫苗等具体情况使用。

	5
	消毒剂
	生石灰
	t/a
	0.5
	1.0
	1.5
	0.1
	外购，牛舍外消毒

	6
	
	过氧乙酸
	t/a
	1
	2
	3
	0.1
	外购，牛舍带牛消毒、牛舍喂食用具消毒、空圈消毒

	7
	
	烧碱
	t/a
	0.5
	1.0
	1.5
	0.05
	外购，入场消毒

	8
	除臭剂
	生物菌除臭液
	t/a
	1.5
	3.0
	4.5
	0.5
	用作除臭，主要成分有乳酸菌、酵母菌、光合菌等多种有益微生物发酵液等，来源外购。

	9
	堆肥发酵垫料
	秸秆、秕壳、甘蔗渣等
	t/a
	2700
	2475
	5175
	862.5
	当地购买成品，垫料每2个月更换一次清理，定期添加菌种，垫料及菌种均不含重金属

	10
	
	发酵菌
	t/a
	1
	2
	3
	0.5
	

	11
	备用柴油发电机
	柴油
	t/a
	0.612
	0
	0.612
	0.15
	柴油发电机使用

	12
	病死牛暂存
	R290冰柜制冷剂
	t/a
	0
	0.1
	0.1
	0.1
	病死牛暂存冰柜使用，内含丙烷

	13
	能耗
	新鲜水
	m3/a
	7594.3
	14603.4
	22197.7
	/
	自打水井

	14
	
	电
	万 kWh/a
	50
	100
	150
	/
	当地电网


项目主要原辅材料理化性质详见下表。
表2.2.3-2 原辅材料理化性质一览表
	名称
	理化性质

	烧碱
	名称
	中文名称：氢氧化钠（烧碱）	      CAS号：1310-73-2
分子式：NaOH	                  分子量：40.01     
危险性类别：第8.2类碱性腐蚀品UN

	
	理化特性
	含量：工业品一级＞99.5%，二级299.0%。
外观与性状：白色不透明固体，易潮解。 
溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。
熔点（°C）：318.4；沸点（°C）：1390；
相对密度（水=1）：2.12；饱和蒸气压（kPa）：0.13（739C）；
主要用途：用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等；禁配物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水；避免接触条件：潮湿空气。

	
	危险性概述
	本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

	
	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止, 立即进行人工呼吸，就医。
食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

	
	消防措施
	用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产 生飞溅，造成灼伤。

	
	泄漏应急处理
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物 处理场所处置。

	过氧乙酸
	名称
	中文名：过氧化乙酸；过乙酸；过氧乙酸    分子式：C2 HO3
分子量：76.05                           CAS 号：79-21-0

	
	理化特性
	物理性质：无色液体，具有强烈刺激性气味，一般商品为 35%的醋酸稀释溶液， 易溶于水，溶于乙醇、乙醚、硫酸，沸点 105℃，熔点 0.1℃。
化学特性：完全燃烧能生成二氧化碳和水；具有酸的通性。

	
	危险性概述
	易燃，加热至 100℃时猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。有强烈腐蚀性。

	
	急救措施
	皮肤接触：用大量的流动的清水冲洗至少 15 分钟，就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗 15 分钟，就医。
吸入：迅速脱离现场到空气新鲜处。保持呼吸道畅通。若呼吸困难，给输氧。若呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。
食入：饮足量温水，给饮牛奶或蛋清，就医。

	
	消防措施
	消防人员须在有防爆掩蔽处操作。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。遇大火切勿轻易接近，在物料附近失火，须用水保持容器冷却。

	
	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处  理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物。尽可能  切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

	生石灰
	名称
	碱石灰；氧化钙

	
	理化性质
	氢氧化钙在常温下是白色无定形粉末，含有杂质时呈灰色或淡黄色，具有吸湿性，不溶于醇，溶于酸、甘油。密度3.35g/cm3，熔点为2580℃，沸点为2850℃

	
	危险性概述
	本品属强碱，有刺激和腐蚀作用。对呼吸道有强烈刺激性，吸入本品粉尘可致化学性肺炎。对眼和皮肤有强烈刺激性，可致灼伤。口服刺激和灼伤消化道。长期接触本品可致手掌皮肤角化、皲裂、指甲变形。急性毒性：腹腔-小鼠 LD50：3059 mg/kg。

	
	急救措施
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，先用植物油或矿物油清洗。用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	
	名称
	碱石灰；氧化钙

	
	理化性质
	氢氧化钙在常温下是白色无定形粉末，含有杂质时呈灰色或淡黄色，具有吸湿性，不溶于醇，溶于酸、甘油。密度3.35g/cm3，熔点为2580℃ ，沸点为2850℃

	柴油
	名称
	柴油

	
	理化
性质
	柴油为稍有粘性的棕色液体，具有刺激性气味，熔点为-18℃ ，沸点为282~338℃，相对密度（水=1）为 0.87~0.90，相对密度（空气=1），不溶于水。

	
	燃烧爆炸危险性
	柴油属于可燃物质，闪点为 38℃，爆炸极限为 0.7~5%；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内增压大，有开裂和爆炸的危险。对环境有危害，对水体和大气可能造成污染。
灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场  中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	
	健康危害
	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。

	
	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。
建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄
漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运
至废物处理场所处置。

	[bookmark: _Toc2542][bookmark: _Toc31736][bookmark: _Toc5978][bookmark: _Toc16101]丙烷
	名称
	中文名称：丙烷	      CAS号：74-98-6
分子式：C3H8；CH3CH2CH3	  分子量：44.10     

	
	理化特性
	为无色无味气体。相对密度（水=1）0.58/-44.5℃ ；相对密度（空气=1）1.56；饱和蒸汽压为53.32kPa/-55.6℃。微溶于水，溶于乙醇、乙醚

	
	危险性概述
	易燃气体；与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险；与氧化剂接触会剧烈反应；气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃

	
	急救措施
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

	
	健康危害
	丙烷有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触浓度为1%的丙烷，不引起异常症状；接触10%以下浓度的丙烷，只引起轻度头晕；接触高浓度丙烷时，可出现麻醉状态、意识丧失；接触极高浓度丙烷时，可致窒息。急性中毒时，有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状；严重者可突然倒下、尿失禁、意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。长期接触低浓度丙烷者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等症状

	
	消防措施
	切断气源；若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰；喷水冷却容器如有可能，将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉

	
	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。应急处理人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，用防爆排风机将漏出气送至空旷处或装设适当喷头将其烧掉。也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。


主要设备
[bookmark: _Toc29787][bookmark: _Toc31904][bookmark: _Toc1911][bookmark: _Toc1689]扩建后全场主要生产设备见表2.2.4-1。
表2.2.4-1 扩建后全场主要生产设备一览表
	序号
	名称
	规格
	功能
	现有工程
	扩建工程
	扩建后全场
	单位
	备注

	1
	撒料车
	5m3
	喂食
	2
	0
	2
	辆
	/

	2
	铲车
	946L
	更换垫料使用
	2
	0
	2
	辆
	/

	3
	小货车
	7m3
	运输饲料
	1
	0
	1
	辆
	/

	4
	TMR搅拌机
	16m3
	混合饲料
	1
	0
	1
	台
	混合配料废气通过布袋除尘器处理

	7
	风机
	400W
	牛舍通风
	48
	38
	86
	台
	/

	8
	喷淋系统
	/
	牛舍降温
	7
	9
	16
	套
	每栋牛舍设置一套

	9
	柴油发电机
	30kW
	发电
	1
	0
	1
	台
	/

	10
	病死牛暂存冰柜
	12m3
	暂存病死牛
	0
	1
	1
	台
	/


公用工程
给水工程
本项目全场生产、生活用水均依托现有水井，现有水井位于场区北面，采用蓄水池集中向各区域供水。场区内水井水量可满足生产生活需要，项目运营期用水环节主要为牛饮用水、降温用水、消毒用水、洗车用水、生活用水等。
依托现有工程（一期）自打水井，场区自打水井涌水量约为191.8m3/d（2.22L/s），扩建工程（二期）日最大用水量为48.31m3/d，全场工程日最大用水量为75.31m3/d，场区自备水井能满足用于项目全场生活、生产供水。
排水工程 
本次扩建工程（二期）场区排水采用雨污分流的排水体制，雨水采用明沟，生活污水采用暗管形式。
1、养殖废水、生活污水
本次扩建工程（二期）采用原位发酵床养殖技术，牛粪、牛尿液、牛饮水漏水等进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床定期更换，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，无废水外排。本次扩建工程（二期）运营期间无废水外排。
2、雨水	
项目采用雨污分流体制，场区道路全部采用水泥硬底化，由于初期雨水浓度相对较高，因此本次扩建工程（二期）初期雨水通过养殖区外围导流渠收集进入初期雨水池，将15分钟前厂区初期雨水排入初期雨水池，沉淀后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水。后期雨水直接经建筑物周边设有的雨水暗沟汇集后，依地势排出场区外，汇入项目场址东北侧约220米处沟渠后汇入瓜楼河。
供电
本次扩建工程（二期）用电主要用于生产和生活，用电来源为农村电网，扩建工程（二期）年用电约100万度，扩建后全场用电量约150万度。项目用电从附近农村供电网接入，在厂内设置专用变压器，经变电室变电后由配电房分配至各用电单体，保障电力充足、稳定，可满足项目生产生活用电需求。另外，项目设置功率为30kW备用柴油发电机1台，柴油发电机作为自备应急电源，当电网电源故障时仍可保证本项目供电。
通风与保暖系统
项目牛舍采用钢架棚四周开放式结构，通风采光性良好。牛舍充分采光、通风良好，阳光可照射一定发酵床面积，以利于微生物的生长繁殖，有助于发酵。发酵床表面的温度在25℃左右，可以安全越冬；牛舍设置风机、喷淋降温系统，可以通风降温。
[bookmark: _Toc2200][bookmark: _Toc32304][bookmark: _Toc12364][bookmark: _Toc21041]储运工程
1、仓储
本次扩建工程（二期）储存系统新增设置主要包括病死牛暂存间、危险废物暂存间和工具房，本次扩建工程（二期）原辅料仓储依托现有工程（一期）料仓、精料仓等。动物防疫废弃物依托现有工程（一期）兽医室内的防疫废物收集箱暂存。现有工程（一期）料仓容积为3000m3，扩建后全场需要储存的草料原料最大储存量约为2400m3，现有工程（一期）精料仓容积为200m3，扩建后全场需要储存的草料原料最大储存量约为100m3，故本次扩建工程（二期）依托现有工程（一期）料仓、精料仓进行仓储可行。
扩建完成后全场病死牛暂存在病死牛暂存间内的冰柜，冰柜能容纳约5t的病死牛，项目全场病死牛产生量约为3.4t/a，能贮存项目最不利情况下全年一次病死牛数量；全场危险废物暂存于扩建新增危废暂存间内。
2、运输
本项目均使用汽车运输。场地主要出入口设置在场地西面，该主要出入口主要是运输牛、运输原料、运输垫料出入口。与场外运输线路连接的主干道路宽约4.5m。
[bookmark: _Toc11874][bookmark: _Toc8958][bookmark: _Toc14392][bookmark: _Toc28872]场区总平面布置
（1）禽养殖场场区布置要求
根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的规定，畜禽养殖场场区布局应符合下列要求：新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离；粪便污水处理设施应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。
（2）扩建完成后全场平面布置情况
项目所在区域风向以北风为主，项目分为两期建设，项目现有工程（一期）主要建设7座牛舍、料仓、配料区，“以新带老”措施建设病死牛暂存间、1#初期雨水池等；本次扩建工程（二期）主要建设9座牛舍，以及配套建设2#初期雨水池、危废暂存间等。
现有工程（一期）主要包含牛舍、料仓、配料区、办公区、1#初期雨水池、病死牛暂存间等，项目现有工程（一期）用地红线区呈不规则形状，本项目采取集约化养殖方式，项目现有工程（一期）共设置7栋牛舍，办公区位于现有工程（一期）地块西侧，料仓、配料区等位于地块西侧。办公区位于养殖区侧风向。本次扩建工程（二期）主要建设内容包括新建牛舍、工具房、2#初期雨水池、危废暂存间等，本次扩建工程（二期）新建9栋牛舍，并在扩建工程（二期）牛舍旁新建2#初期雨水池，在本次扩建工程（二期）用地北侧新建危废暂存间、工具房。
平面布置结合农业部《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T 682-2023）和场区地形地势进行设计，做到养殖场与外部环境隔离、场内分区间的合理分隔，便于疫病控制，形成大规模小区化、环境控制与疫病控制相结合的布局。
同时各分区之间地面分隔建设，建设成一个规范、先进的大规模生态养殖场。项目办公区与养殖区及环保区均保持一定距离。项目区域常年主导风向为北风，办公生活区位于养殖区侧风向。与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求相符。扩建后总平面布置情况详见附图2-3。
（3）项目总平面布置的环境合理性
结合主导风向为北风，以及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）等要求，分析如下：
风向与敏感点布局合理：项目常年主导风向为北风。办公生活区位于场区西南侧，处于养殖区（主要位于中北部）的侧风向位置，有效避免了养殖区产生的恶臭气体直接吹向办公生活区，符合卫生防护要求。
环保设施风向选址基本合理：病死牛暂存间位于场区西侧（偏南），相对于主导风向（北风）处于侧风向，危废暂存间位于本次扩建工程（二期）用地北侧，且远离办公生活区，降低了对敏感区域的影响，符合防疫与环保要求。
分期与隔离布局合理：本次扩建工程（二期）牛舍集中布置在北侧，与现有工程（一期）牛舍及办公区通过道路和空间保持一定距离，实现了生产区与生活管理区的相对隔离，便于疫病控制和分区管理。
雨水收集系统配套：场内沿牛舍及道路设置了雨水排水沟，并在东北侧和东侧低处配套建设初期雨水池，有利于实现雨污分流，收集初期雨水进行处理。
（4）调整建议说明
确保各牛舍周边的雨水排水沟与东北侧、东侧的初期雨水池水力连通顺畅，初期雨水池建议加盖密封，防止滞留产生恶臭。
综上所述，本项目扩建完成后全场总平面布置基本合理。
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本项目进行肉牛养殖工作，项目施工期主要进行牛舍、初期雨水池、病死牛暂存间、危废暂存间以及道路等配套工程的建设以及相应设备的安装、调试，施工期总共3个月。
施工期环境影响主要体现在施工扬尘、废气影响，施工机械、运输物料车辆噪声影响，施工废水影响和施工固体废物堆放影响。施工期产污环节示意图见图2.2-1，施工期主要污染源见表 2.2-1。


图2.3.1-1 扩建工程施工期工艺流程及产污环节示意图
本次扩建工程（二期）施工期污染源统计见表 2.3.1-1。
表2.3.1-1 扩建工程施工期主要污染源一览表
	类别
	主要污染源

	废气
	①施工扬尘，主要污染因子为颗粒物；
②施工及运输车辆尾气，主要污染因子为 CO2、CH4、N2O；

	噪声
	各类施工机械噪声，噪声值在 80~105dB（A），设备安装噪声，运输车辆流动噪声；

	废水
	①施工人员生活污水，主要污染因子为 CODCr、NH3-N、TP、TN；
②施工废水，主要污染因子为 SS；

	固体废物
	①建筑垃圾，主要为施工过程中废弃的建筑材料；
②施工人员生活垃圾。
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扩建工程工艺流程及产污节点
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图2.3.2-1 扩建工程生产工艺流程及产污节点图
饲料生产工艺
扩建工程（二期）依托现有工程（一期）建设的一个料仓、一个精料仓、一个配料区，外购饲料原料在厂区内进行生产全混合日粮，能够提供足够的营养以满足牛养殖需要，使用的饲料配置主要为：草料、精饲料、益生菌等。
精饲料外购于市场上售卖的饲料(主要成分为玉米、豆粕等)，运至本项目精料仓储存，根据牛群营养需求按比例和其他配料进行配比，一般情况下精饲料和草料配比是1:6。
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图2.3.2-2 饲料生产工艺及产污节点图
（1）饲料青贮工艺
工艺说明：
①青贮池：项目设草料池6个，总容积3000m3，其中包含青贮池4个，总容积为2000m3。
②原料选择：制作青贮的原料以含糖量大于2%的优质牧草、鲜甘蔗叶或甜玉米秸秆等为主，含水量控制在65%～70%。当含水量超过70%时，将其与适量干草或干秸秆混合青贮。外购青贮原料在进场前已进行了切碎，进场后直接用于青贮。
③装填：外购的青贮原料在装入青贮池内时压实。
④封顶：青贮原料装满后，需再继续装至原料高出池的边沿40cm至60cm，然后用2-3层塑料薄膜封严，不得漏气，在薄膜上压一层草帘。可确保大大减少甚至去除青贮池废气，封闭后要确保不漏气不漏水。
⑤取料：一般贮存40-50天后可开始取料。取料时用多少取多少，应从一端开启，由上到下垂直切取，不可全面打开或掏洞取料，尽量减小取料横截面，取料后立即盖好。如中途停喂，间隔较长，必须按原来封顶的方法封严。
（2）TMR（全混合日粮）生产工艺
项目建设智能TMR“中央厨房”配送中心，由中央控制系统、精料存储添加系统、粗饲料添加系统、液体饲料添加系统、搅拌混合系统、成品出料系统和撒料系统组成，另有人工粉碎及除尘系统。根据肉牛不同生产阶段所需营养配比，对能量饲料、蛋白质补充料、加工业副产品饲料、矿物质饲料、青干草饲料、农作物秸秆进行科学配方和调制加工，分别存放于各类料仓中，按需进行搅拌、投料，满足企业育肥肉牛的饲料需求。
①原料准备：由铲车或翻斗车将青贮，以及预先粉碎好的干草等粗饲料添加到粗料仓中，由PLC控制系统控制粗饲料取料品种和重量输送至对应的TMR制备机中；由PLC控制系统控制精料取料品种和重量，经刮板输送机输送至计量集料仓，混合搅拌后由刮板输送机输送至TMR制备机上方的精料暂存仓中待用。
②TMR自动加工及出料：TMR制备机自物料输送线启动时开启搅拌系统，系统完成投料后根据时间控制自动完成TMR制备，自动降低搅龙转速，避免过度搅拌。当撒料车接料时，驾驶员在车上遥控启动，控制出料口的皮带，将TMR饲料输送到的撒料车上，待皮带上所有的物料排除干净后遥控停止，完成整个出料过程。
③撒料：出料完成后，加工完成的TMR成品经过撒料车抛撒到对应的牛舍内，撒料过程监控撒料均匀度和实际的撒料牛舍。
牛养殖工艺
饲料喂养技术：采用TMR加料法喂养，采用TMR技术，全天候饲喂，实现机械喂料，牛群自由采食全混合日粮，自由卧栏休息。每日饲喂3次。
饮水方式：每栋牛舍均设置饮水槽，通过蓄水池定期向饮水槽供水，牛可自由饮水。
牛犊购入：本项目育肥肉牛牛犊从其他良繁场购入，购入前在良繁场进行隔离检疫，排除疫情病牛，才能入牛舍饲养。入栏后让牛熟悉新的环境，适应新的草料条件，消除应激反应，观察牛只健康，健胃、驱虫等。从市场引进250kg牛犊进行育肥，饲养360天，育肥至600kg后外售，出栏批次为1批次/年；引进425kg青年牛进行育肥，饲养120天，育肥至600kg后外售，出栏批次为3批次/年。
牛犊育肥：分三个阶段，育肥前期、育肥后期、肉质改善期，按各阶段中的重量相应达到的育肥目标，确定各期粗、精饲料、饲喂量，精粗饲料配比，饲料中蛋白质含量，以确保各阶段营养充分合理，提高饲料报酬等，降低饲养成本。
出栏：育肥牛体重约达600kg出栏标准后，出栏外售。
发酵床工艺
发酵床原理：项目牛粪与牛尿采用舍内生物发酵床(又称原位发酵床)处理，原位发酵床养牛是一项新型的环保养殖技术，是根据生物发酵原理，在牛舍内建造发酵床，并铺设一定厚度的垫料(秸秆、秕壳、甘蔗渣等和微生物菌种混合)，牛将粪尿直接排泄到垫料上面，通过牛的踩踏和人工辅助翻耙，使粪尿和垫料充分混合，让有益微生物菌种发酵，使粪、尿有机物质分解和转化。
①牛舍的建造
本项目生态养殖发酵床养牛采用双排对开钢架结构形式（中间为饲养通道），发酵床内设有过道以便操作，充分采光、通风良好。阳光可照射床面，有利于微生物的生长繁殖，有助于发酵。牛在松软的有机物微生物垫料床面上自由活动，发酵床表面的温度在25℃左右。牛舍底部进行水泥硬化防渗，防止污染物通过底部渗入地下水和土壤。
②菌床铺设
a、准备好原料：根据业主提供资料以及参考相关资料，牛舍每立方米垫料重约250kg，垫料以秸秆、秕壳、锯末等和微生物菌种混合，按一定比例混合敷设到牛舍中，本项目牛舍垫料层高度为30cm，每2个月更换一次。
b、发酵好的垫料在牛舍摊开铺平，覆盖上面整平，然后等待24小时后方可进牛。发酵床中的垫料中存在大量的微生物菌群，通过微生物菌群的分解发酵，发酵床面一年四季始终保持在25℃左右的温度。
③维护管理
a、垫料通透性管理：经常翻动垫料，使垫料中的含氧量始终维持在正常水平，垫料层上下混合均匀。
b、疏粪管理：牛粪垫料若集中在一起的话要人工疏散。项目每天都要进行粪便的掩埋，把粪便均匀的散开在发酵床上面，埋入甘蔗渣里面混合发酵，使粪便及时分解，同时可防止粪便暴露，产生恶臭。
c、补菌：为保持其粪尿持续分解能力，应定期补充发酵剂以维护发酵床正常微生态平衡。
d、及时更换垫料：发酵床养牛床面的温度在25度，20cm以下是发酵层，温度可以达到50℃左右，表层的湿度在30%。一般情况下，项目发酵床垫料每2个月全部更换一次，以满足发酵床工艺养殖要求。
④发酵床清理更换
项目使用的发酵床工艺养殖无需冲洗圈舍，只需定期清理发酵床。项目运营时为了减小发酵床清理对牛只生活的影响，运营期采用分区清理、分区铺设发酵床的方式更换发酵床，待更换垫料牛舍内的牛只临时转移至另一空栏或已有牛只的牛舍进行短期混群饲养，利用铲车开进每个牛舍的圈养栏内将需要更换的垫床垫料清运至运输车上，然后人工清扫地面，进行消毒剂喷洒消毒后由铲车更换新的垫料，更换好垫料后将肉牛赶回原舍。更换清理的废发酵床垫料作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥，实现资源的循环利用。


图2.3.2-3 发酵床工艺流程图
粪便处置工艺
项目粪便处置采用原位发酵床垫料工艺，饲料残渣、牛粪和尿液进入垫料中，废垫料清理后直接运走作为有机肥基料生产有机肥，废垫料不在场内贮存。牛舍地面进行水泥硬化、防渗并设遮雨棚。人工定期在牛舍内、外部喷洒生物除臭剂。
病死牛处理工艺
根据建设单位提供的资料，肉牛死亡率约占存栏规模的3‰左右。本项目“以新带老”措施在项目现有工程（一期）用地内设置一座病死牛暂存间以及病死牛暂存冰柜，项目病死牛妥善处置，防止二次污染，并杜绝传播疾病。根据《禽畜养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）有关要求，病死动物需进行无害化处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。场区病死牛尸体及时委托鹿寨县日升畜禽处理有限公司清运处理（详见附件16-1）。
据调查，《柳州市鹿寨县日升畜禽处理有限公司病死禽畜无害化处理项目环境影响报告表》于2018年6月13日获得柳州市鹿寨生态环境局以鹿环审字〔2018〕21号文件同意项目建设；并于2019年5月20日取得柳州市鹿寨生态环境局《关于柳州市鹿寨县日升畜禽处理有限公司病死畜禽无害化处理项目固体废物环境保护设施竣工验收申请的批复》（鹿环验字〔2019〕11 号）详见附件16-2，固定污染源登记回执见附件16-3。柳州市鹿寨县日升畜禽处理有限公司病死畜禽无害化处理中心位于鹿寨县鹿寨镇角塘村欧村屯鬼打冲垃圾场内，通过高温高压灭菌处理工艺对病死畜禽尸体进行无害化处理，年处理病死或死因不明动物及屠宰废弃物3600吨，将处理后的物料通过粉碎烘干后得到肉骨粉，作为有机肥的原料，产量1080t/a；得到的油脂用于工业用油或提炼生物柴油，产量252t/a。完全达到农业部关于《病死动物无害化处理技术规范》要求，对周边环境影响较小。根据调查，柳州市鹿寨县日升畜禽处理有限公司2025年处理死猪7689头，约年处理922.68吨，占比25.63%，尚有处理余量2677.32t/a，本项目全场病死牛产生量为3.4t/a，占柳州市鹿寨县日升畜禽处理有限公司处理余量的0.13%，所占比例极小，完全有余力处理本项目产生的病死牛。
本项目全场产生的病死牛使用病死牛暂存间及冰柜暂存，病死牛产生立即通知柳州市鹿寨县日升畜禽处理有限公司上门清运并代为无害化处理。
病死牛暂存
（1）病死牛处理要求
根据《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令 2022 年第3号）：
第十一条 畜禽养殖场、养殖户、屠宰厂（场）、隔离场应当及时对病死畜禽和病害畜禽产品进行贮存和清运。畜禽养殖场、屠宰厂（场）、隔离场委托病死畜禽无害化处理场处理的，应当符合以下要求：
（一）采取必要的冷藏冷冻、清洗消毒等措施；
（二）具有病死畜禽和病害畜禽产品输出通道；
（三）及时通知病死畜禽无害化处理场进行收集，或自行送至指定地点。
第十二条 病死畜禽和病害畜禽产品集中暂存点应当具备下列条件：
（一）有独立封闭的贮存区域，并且防渗、防漏、防鼠、防盗，易于清洗消毒；
（二）有冷藏冷冻、清洗消毒等设施设备；
（三）设置显著警示标识；
（四）有符合动物防疫需要的其他设施设备。
根据农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）的通知：
5.2.1 采用冷冻或冷藏方式进行暂存，防止无害化处理前动物尸体腐败。
5.2.2 暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。
5.2.3 暂存场所应设置明显警示标识。
项目“以新带老”整改措施在项目现有工程（一期）地块西南面设置病死牛暂存间，暂存间内设置一座专用冰柜，用于病死牛暂存。本项目全场病死牛一经产生立刻收集送到场区冰柜暂存，同时通知病死牛委托单位鹿寨县日升畜禽处理有限公司处理，不在项目场地内处理。符合《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令 2022年第3号）和《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号）的相关处理要求。
（2）病死牛暂存间及冰柜建设方案
病死牛暂存间占地约10m2，内设有专用冰柜暂存养殖产生的病死牛，冰柜尺寸约为长2m×宽3m×高2m=12m3，能容纳约5t的病死牛，项目全场病死牛产生量约为3.4t/a，能贮存项目最不利情况下全年一次病死牛数量。由鹿寨县日升畜禽处理有限公司派出专门冷藏运输车辆清运，运输途中尽量避开人群密集区和避开早晚高峰期。因此项目建设的冰柜有足够的容积可容纳项目病死牛产生量。
病死牛暂存间具有防风、防雨、防晒、防渗漏、防泄漏、防腐蚀作用。防渗设计为采用防渗混凝土硬化，防渗层达到Mb≥6.0，渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s，可达到重点防渗要求。
冰柜为双面彩钢聚氨酯库板，冰柜设计温度为-30℃（可调），冰柜库体保温活动组合式，主机配备水冰柜机机组，采用风冷方式冷凝（冷风机蒸发）。冰柜制冷剂为R290，根据《中国消耗臭氧层物质替代品推荐名录》（环办大气函〔2023〕198号），R290已列入中国消耗臭氧层物质替代品推荐名录，ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质，运营过程中不会产生恶臭气体。R290制冷剂一次注入量约为100kg，每两到三年更换一次。
（3）病死牛暂存要求
①采用冷冻或冷藏方式进行暂存，防止无害化处理前动物尸体腐坏。
②暂存场所能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。
③暂存场所设置明显警示标识。
（4）病死牛无害化运输要求
①选择专用的运输车辆或封闭厢式运载工具，车厢四壁及底部使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施。
②车辆驶离暂存、养殖等场所前，对车轮及车厢外部进行消毒。
③运载车辆尽量避免进入人口密集区。
④若运输途中发生渗漏，重新包装、消毒后运输。
备用柴油使用情况及使用时间
区域电网供电中断时，场区需保证肉牛饮水系统等必要的系统正常运行，项目设30kW的备用柴油发电机1台，使用含硫量小于10mg/kg（即含硫量不大于0.001%）的优质0#柴油（密度取0.86×103kg/m3），工作时间按每月工作8小时，全年工作约96小时计。
养殖场防疫
（1）防疫机构建设
健全兽医室。兽医室的职能包括对基地肉牛疫病动态监控，制定防设计划和疫情处理措施。
（2）加强防疫技术队伍
项目的建设中，应配置相关的兽医技术人员，再采取培训、派送到相关单位进一步进修学习等，使技术人员更全面地掌握现代肉防治疾病和保健知识。
（3）卫生防疫技术
规模养牛控制疫病设计必须从卫生、免疫、营养，设备等方面入手，采取相应的措施，来保护安全、舒适、无病的“生态环境”不受有害生物、物理、化学因素的危害，从而把疫病病源拒之于牛场大门之外。具体要求如下：
①引进肉牛时，必须调查产地是否为非疫区，并有产地检疫证明。引入后隔离饲养，在此期间进行观察、检疫。确认为健康者，方可并群饲养。及时注射牛瘟疫苗；
②牛场严禁饲养禽、犬、猫及其他动物；
③严格控制参观牛场，必要时须经场长许可，须更换场区工作服、工作鞋及消毒，并遵守场内防疫制度；
④生产人员进入生产区，应穿工作服和胶靴，戴工作帽。工作服应保持清洁，定期消毒。严禁相互串使用；
⑤每天坚持打扫牛舍卫生，保持厂区卫生清洁。舍内可用过氧乙酸或其他消毒药消毒，夏季每两周消毒一次，冬季一个月消毒一次；
⑥牛场道路和环境要保持清洁卫生，因地制宜选用高效、低毒、广谱的消毒药品，定期消毒；
⑦每栋牛只调出后，圈舍要严格进行清扫消毒；
⑧灭蝇控制，蚊蝇的孳生是苍蝇、臭气等几个产生二次污染的因素之一，必须实施综合治理苍蝇的措施和规范化的灭蝇方法。
目前，规范化的灭蝇技术主要分两类：一是化学防治一药物灭蝇，主要包括喷雾灭蝇、烟雾灭蝇、颗粒药剂灭蝇等；二是非药物灭蝇，主要包括覆盖防治法、压实防治法、诱捕法、电击法、植物驱蝇法等。在实施灭蝇的工作中，应加强科学的管理，从根本上杜绝蝇类孳生源。
⑨根据本地区疫病发生的种类，确定免疫接种内容和适宜的免疫程序。
项目污染工序汇总
本项目扩建工程（二期）排污节点见表2.3.2-1。
表2.3.2-1 扩建工程排污节点一览表
	类别
	名称
	产生点
	排放
特点
	污染物
	主要减缓措施

	废气
	牛舍恶臭
	牛舍
	连续
	NH3、H2S、臭气浓度
	通过原位发酵床工艺、饲料添加益生菌、喷洒生物除臭剂等措施，无组织排放。

	
	饲料混合粉尘
	配料区
	间歇
	TSP
	饲料含水率较高，饲料加工粉尘产生量极少，通过布袋除尘器处理后无组织排放。

	废水
	牛尿
	牛舍
	连续
	CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、粪大肠菌群
	通过发酵床工艺进行处理后作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。

	
	牛饮水漏水
	牛舍
	连续
	CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
	

	
	青贮池渗滤液
	料仓
	连续
	CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
	

	
	生活污水
	办公生活区
	间歇
	CODCr、NH3-N、TP、TN
	生活污水三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。

	
	初期雨水
	养殖区
	间歇
	SS
	场区设计初期雨水池收集初期雨水，扩建工程（二期）建设2#初期雨水池（50m3），可满足初期雨水收集需要，初期雨水经沉淀后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水。

	噪声
	牛叫声
	牛舍
	间歇
	等效连续
A声级
	喂足饲料，避免饥渴；厂房隔声等

	
	牛舍风机
	牛舍
	连续
	
	采用低噪音设备，安装消声垫、消声器等装置。

	固体废物
	废垫料
	牛舍
	不外排
	秸秆、秕壳、甘蔗渣等
	收集后外售有机肥厂

	
	牛粪
	牛舍
	不外排
	有机质、氮等
	经原位发酵床粪污处理系统处理，产生的有机肥基料外售

	
	饲料残渣
	牛舍
	不外排
	饲料
	

	
	废包装材料
	配料区
	不外排
	废塑料袋、废桶、废蛇皮袋
	由厂家统一回收利用

	
	布袋除尘粉尘
	配料区
	不外排
	饲料粉尘
	回用于饲料生产过程中

	
	病死牛
	牛舍
	不外排
	病死牛尸体
	暂存病死牛暂存间，通知委托的有资质单位代为处理

	
	动物防疫废物
	牛舍
	不外排
	废疫苗瓶、废消毒剂瓶、针管、废药品包装物等
	暂存于兽医室，按照国务院农业农村主管部门的规定，交由有资质的公司运输和集中销毁

	
	废机油
	机修
	不外排
	废机油
	采用专用容器收集后暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处理

	
	废机油桶
	
	
	废机油桶
	

	
	含油抹布
	
	
	含油抹布
	

	
	生活垃圾
	办公生活区
	不外排
	纸、塑料、剩菜、果皮等
	环卫部门清运。
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水平衡
1、给水
本项目生产、生活用水均利用井水，水井位于场区北侧。采用蓄水池集中向各区域供水。牛舍清理主要是清扫后喷洒消毒剂，不对牛舍进行水清洗，项目主要的用水环节为牛饮用水、牛舍降温用水、消毒用水、生活用水、车辆清洗用水等。
①牛饮用水
根据《农林牧渔业及农村居民生活用水定额》（DB45/T804-2025），肉牛规模养殖先进值用水定额为30L/头·d，夏季调节系数1.2，夏季按120天计（6月~9月），其他季节按240天计。扩建工程年养殖最大存栏量为1020头；扩建后全场年养殖最大存栏量为1500头，则扩建后项目肉牛饮用水量见下表。
表2.3.3-1 扩建后项目肉牛饮水量一览表
	序号
	名称
	季节
	用水系数（L/d·头）
	存栏数量（头）
	用水天数（d）
	日用水量（m3/d）
	用水量（m3/a）
	年用水量合计（m3/a）

	1
	现有工程育肥牛
	夏季
	36
	480
	120
	17.28
	2073.6
	5529.6

	
	
	其它季节
	30
	
	240
	14.4
	3456
	

	2
	扩建工程育肥牛
	夏季
	36
	1020
	120
	36.72
	4406.4
	11750.4

	
	
	其它季节
	30
	
	240
	30.6
	7344
	

	3
	扩建后全场育肥牛
	夏季
	36
	1500
	120
	54
	6480
	17280

	
	
	其它季节
	30
	
	240
	45
	10800
	


②消毒用水
为营造安全卫生的养殖环境，减少动物疫病的发生，保证产品质量，项目需要对入场车辆、物品以及人员等进行消毒，并定期对养殖区和场区道路进行消毒，养殖区出入口设置消毒池。项目消毒池无外排废水，只需定期加入清水和药剂。
项目使用的消毒剂有过氧乙酸、烧碱（氢氧化钠）、生石灰。本次扩建工程（二期）过氧乙酸、烧碱、生石灰消毒剂使用量分别为2t/a、1.0t/a、1.0t/a，使用时与水稀释配比成溶液喷洒，其中过氧乙酸配比比例为1：1000比例进行稀释，烧碱（氢氧化钠）以1:20的稀释比例进行稀释，生石灰以1:100的比例进行稀释，则本次扩建工程（二期）需加入的水量为2120m3/a（平均5.89m3/d），扩建后全场消毒用水量为3180m3/a（平均8.83m3/d），全部蒸发损耗。
③车辆清洗用水
运输采用专用运输车辆，定期进行清洗消毒，洗车用水量约为100L/车次，本次扩建工程（二期）新增年洗车1460次（4次/d），因此扩建工程（二期）新增用水量为146m3/a（0.4m3/d），扩建后全场车辆清洗用水为219m3/a（0.6m3/d），洗车废水经沉淀后循环使用，每天蒸发、运输车辆带走水量约为10%，根据损耗定期补充新鲜水，则本次扩建工程（二期）补充水量约14.6m3/a（0.04m3/d），扩建后全场补充水量约21.9m3/a（0.06m3/d）。
④牛舍降温用水
夏季温度较高时，利用牛舍顶棚的降温喷淋系统在屋顶进行洒水降温，根据企业提供资料，降温用水量平均约为0.001m3/m2牛舍（按扩建工程（二期）发酵床有效面积约5500m2进行计算），降温补水按120天计，则降温用水量约为660m3/a（5.5m3/d），扩建后全场降温用水量约为1380m3/a（11.5m3/d）。降温用水蒸发损耗于大气中，不外排。
⑤生活用水
项目生活污水主要来自办公生活区。本次扩建工程（二期）新增劳动定员2人，均不在场内住宿，扩建后项目全场劳动定员10人，其中2人在场内住宿，员工年工作时间为365天。参照《农林牧渔业及农村居民生活用水定额》（DB45/T804-2025），项目生活用水用自打水井，属于农村分散式供水，对应农村居民生活用水定额为100L/d·人，则住厂员工生活用水量按100L/d·人计，不住厂员工生活用水量按80L/d·人计。本次扩建工程（二期）新增生活用水量为0.16m3/d（58.4m3/a），扩建后全场生活用水量为0.92m3/d（335.8m3/a）。
综上所述，扩建后场区用水量情况见下表。
表2.3.3-2 扩建工程新增用水情况一览表
	序号
	用水源
	用水量

	
	
	日最大用水量（m3/d）
	全年（m3/a）

	1
	牛饮用水
	36.72
	11750.4

	2
	消毒用水
	5.89
	2120

	3
	车辆清洗用水
	0.04
	14.6

	4
	牛舍降温用水
	5.5
	660

	5
	生活用水
	0.16
	58.4

	合计
	48.31
	14603.4


注：日最大用水量为夏季养殖期间牛舍需要降温用水。
表2.3.3-3 扩建后全场用水情况一览表
	序号
	用水源
	用水量

	
	
	日最大用水量（m3/d）
	全年（m3/a）

	1
	牛饮用水
	54
	17280

	2
	消毒用水
	8.83
	3180

	3
	车辆清洗用水
	0.06
	21.9

	4
	牛舍降温用水
	11.5
	1380

	5
	生活用水
	0.92
	335.8

	合计
	75.31
	22197.7


注：日最大用水量为夏季养殖期间牛舍需要降温用水。
2、排水
本项目采用原位发酵床饲养工艺，牛养殖过程中产生的牛粪、尿落入牛舍发酵垫料内，牛粪内水分自然挥发及牛日常踩结，形成粪床，定期清理更换发酵垫料，且牛舍不冲洗，直接消毒杀菌，再铺新的发酵垫料，无生产废水。项目废水主要为职工生活污水。
（1）牛尿
根据《畜禽粪尿产生量及主要成分参数》（NY/T 4755-2025）中表1，育肥牛尿液日产生量为7.55kg/头，牛尿密度为1.0g/cm，则育肥牛尿液日产生量为7.55L/头。
同时根据尿量与饮水量成正相关，根据育肥牛夏季和其他季节的饮水量，肉牛夏季排尿是其他季节的排尿1.2倍。则项目扩建完成后牛尿产生情况见下表。
表2.3.3-4 扩建完成后牛尿产生量一览表
	序号
	名称
	季节
	产污系数
（L/d·头）
	存栏数量（头）
	存栏天数（d）
	产生量
（m3/d）
	产生量
（m3/a）
	合计年产生量（m3/a）

	1
	现有工程育肥牛
	夏季
	9.06
	480
	120
	4.35 
	521.86 
	1391.62

	
	
	其它
季节
	7.55
	
	240
	3.62 
	869.76 
	

	2
	扩建工程育肥牛
	夏季
	9.06
	1020
	120
	9.24 
	1108.94 
	2957.18 

	
	
	其它季节
	7.55
	
	240
	7.70 
	1848.24 
	

	3
	扩建后全场育肥牛
	夏季
	9.06
	1500
	120
	13.59 
	1630.80 
	4348.8

	
	
	其它季节
	7.55
	
	240
	11.33 
	2718.00 
	


扩建工程牛尿在发酵床中约60%蒸发，即1774.31m3/a（日最大5.54m3/d）蒸发损耗，剩余1182.87m3/a（日最大3.70m3/d）跟随废垫料作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥；扩建后全场牛尿约60%蒸发，即2609.28m3/a（日最大8.15m3/d）蒸发损耗，剩余1739.52m3/a（日最大5.44m3/d）跟随废垫料作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。
（2）牛饮水漏水
根据业主养殖经验，牛使用饮水槽饮水过程中会产生少量饮水漏水，该部分牛饮水漏水的产生量约为饮水量的1%，扩建工程夏季饮水漏水日产生量约为0.37m3/d，其他季节的漏水日产生量约为0.31m3/d，牛饮水漏水年产生量约为117.5m3/d；扩建后全场工程夏季饮水漏水日产生量约为0.54m3/d，其他季节的漏水日产生量约为0.45m3/d，牛饮水漏水年产生量约为172.8m3/d。扩建过程中对全场牛舍（现有牛舍以及扩建牛舍）的饮水槽进行改造，将其置于牛舍内部的原位发酵床上，牛饮水过程中产生的牛饮水漏水直接洒落在原为发酵床上进行处理。
（3）青贮池渗滤液
项目扩建工程（二期）依托现有工程（一期）在料仓设置的4个青贮池，总容积约为2000m3。青贮池对甘蔗叶、草料等进行混合青贮，青贮过程中会产生少量的渗滤液。根据业主及设计单位提供资料，扩建工程青贮过程渗滤液产生量约为草料（7140t/a，含水率为65%）含水的1%。即46.41m3/a（0.13m3/d），扩建后全场青贮过程渗滤液产生量约为草料（9000t/a，含水率为65%）含水的1%。即58.5m3/a（0.16m3/d）。渗滤液通过管道收集至渗滤液收集池（1m3）后进入原位发酵床进行处理，不外排，渗滤液收集池内的渗滤液5d进行一次清空处理。
（4）生活污水
项目扩建工程新增生活用水为0.16m3/d（58.4m3/a），扩建后全场生活用水为0.92m3/d（335.8m3/a）。生活污水的产生量按其用水量的80%计，则项目扩建工程生活污水的产生量约为0.13m3/d（46.72m3/a），扩建后全场生活污水的产生量约为0.74m3/d（268.64m3/a）。
（5）初期雨水
扩建项目场区排水方式为“雨污分流”，雨水通过雨水沟收集。项目牛舍、料仓等均有遮盖，无露天生产、储存设施，场区道路定期清扫，场区初期雨水主要含有少量的悬浮物，项目拟在项目场地东面设置两个初期雨水池，分别用于收集现有工程（一期）场地和本次扩建工程（二期）场地的污区初期雨水。
根据《柳州市暴雨强度公式修订研究》（谢东等，2017），推算出的暴雨强度总公式为：
q=1929.943（1+0.776LgP）/(t+9.507)0.652
式中：P——重现期，取2年；
t——降雨历时，取15分钟。
计算得降雨强度q为295.75L/s·ha。
根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），初期雨水按下式进行估算：
Q=qFΨ
式中：Q——雨水径流量，L/s；
F——汇水面积（公顷），初期雨水收集汇水区域为生产区路面雨水；
Ψ——为径流系数，项目场区道路主要为水泥路面，根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），混凝土路面径流系数取0.95；
q——为降雨强度，L/s•ha。
根据上述参数，计算得出初期雨水量结果详见下表。


表2.3.3-5 项目初期雨水计算结果表
	区域
	q降雨强度
（L/s・ha）
	F汇水面积
（ha）
	Ψ径流系数
	T收水时间
（min）
	初期雨水
（m3）

	现有工程（一期）场地
	295.75
	0.24
	0.95
	15
	60.69 

	扩建工程（二期）场地
	295.75
	0.1
	0.95
	15
	25.29 

	合计
	/
	0.34
	/
	/
	85.98 


现有工程（一期）场地初期雨水产生量为60.69m3/次，本次扩建工程（二期）场地初期雨水产生量为25.29m3/次，合计全场初期雨水产生量为85.98m3/次，项目牛舍有遮盖，无露天生产、储存设施，项目场区雨水污染物主要为SS，项目建设两座初期雨水池，设计容积分别为100m3和50m3，其中1#初期雨水池（100m3）用于收集现有工程（一期）场地产生的初期雨水，2#初期雨水池（50m3）用于收集本次扩建工程（二期）场地产生的初期雨水，项目设计的初期雨水池可满足初期雨水收集需要。根据厂区平面布置设计，现有工程（一期）牛舍地面最低标高为101.6m，项目设计1#初期雨水池处地面标高为95.6m，本次扩建工程（二期）牛舍地面最低标高为98.0m，项目设计2#初期雨水池处地面标高为97.0m，项目设计初期雨水池可用于分别收集场区内产生的初期雨水。初期雨水经初期雨水池沉淀处理后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水，不外排。
项目场区初期雨水量计算方法可参照《路面雨水污染物水环境影响评价》（赵剑强等，1994）一文中所推荐的方法。考虑暴雨强度与降雨历时关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期2小时（120分钟）内，估算初期（前15分钟）雨水的量，其产生量可按下述公式进行计算：
年均初期雨水量＝所在地区年均降雨量×径流系数×集雨面积×15/120
柳江区多年平均降雨量为1424.7mm，项目全场集雨面积共计3400m²，径流系数取0.95，通过计算，全年平均初期雨水总量约为575.22m³/a。根据《规模化畜禽场良好生产环境第1部分：场地要求》（GB/T41441.1-2022）中4.2.4条，规模化畜禽场场区应实施雨污分流，对场区已接触或可能接触废弃物的径流雨水进行导流，应视其为污水进行处理。本次评价要求在项目在污区道路一侧设专用截水沟和调节阀收集污区初期雨水，前15分钟雨水经收集进入场内初期雨水池，沉淀后回用于项目场区道路洒水降尘，15分钟后关闭雨水阀门，其余雨水顺着截排水沟排出场外，排至项目场址东北侧约220米处沟渠后汇入瓜楼河。
综上所述，本项目扩建工程排水情况详见下表。


表2.3.3-6 本项目扩建工程排水情况一览表
	序号
	项目
	排水量

	
	
	日最大排水量（m3/d）
	全年（m3/a）

	1
	牛尿
	9.24
	2957.18

	2
	牛饮水漏水
	0.37
	117.50

	3
	青贮池渗滤液
	0.13
	46.41

	4
	生活污水
	0.13
	46.72

	合计
	9.87
	3167.81


表2.3.3-7 本项目全场工程排水情况一览表
	序号
	项目
	排水量

	
	
	日最大排水量（m3/d）
	全年（m3/a）

	1
	牛尿
	13.59
	4348.8

	2
	牛饮水漏水
	0.54
	172.8

	3
	青贮池渗滤液
	0.16
	58.5

	4
	生活污水
	0.74
	268.64

	合计
	15.03
	4848.74


本项目扩建工程用水平衡见下表和下图。
表2.3.3-8 项目扩建工程日最大用水情况统计表   单位：m3/d
	序号
	用水单元
	进水
	消耗
水量
	出水

	
	
	总用水量
	新鲜水
	循环水量
	
	回用
	物料带走
	菜地施肥

	1
	牛饮用水
	36.72
	36.72
	0
	15.93
	0
	20.79
	0

	2
	牛舍消毒用水
	5.89
	5.89
	0
	5.89
	0
	0
	0

	3
	车辆清洗用水
	0.4
	0.04
	0.36
	0.04
	0.36
	0
	0

	4
	牛舍降温用水
	5.5
	5.5
	0
	6
	0
	0
	0

	5
	生活用水
	0.16
	0.16
	0
	0.03
	0
	0
	0.13

	合计
	48.67
	48.31
	0.36
	27.89
	0.36
	20.79
	0.13




图2.3.3-1 项目扩建工程日最大用水水平衡图  单位：m3/d

表2.3.3-9 项目扩建工程年用水情况统计表   单位：m3/a
	序号
	用水单元
	进水
	消耗
水量
	出水

	
	
	总用水量
	新鲜水
	循环水量
	
	回用
	物料带走
	菜地施肥

	1
	牛饮用水
	11750.4
	11750.4
	0
	4651.21
	0
	7099.19
	0

	2
	牛舍消毒用水
	2120
	2120
	0
	2120
	0
	0
	0

	3
	车辆清洗用水
	146
	14.6
	131.4
	14.6
	131.4
	0
	0

	4
	牛舍降温用水
	660
	660
	0
	660
	0
	0
	0

	5
	生活用水
	58.4
	58.4
	0
	11.68
	0
	0
	46.72

	合计
	14734.8
	14603.4
	131.4
	7457.49
	131.4
	7099.19
	46.72




图2.3.3-2 项目扩建工程水平衡图  单位：m3/a
扩建后项目全场用水平衡见下表和下图。
表2.3.3-10 项目全场工程日最大用水情况统计表   单位：m3/d
	序号
	用水单元
	进水
	消耗
水量
	出水

	
	
	总用水量
	新鲜水
	循环水量
	
	回用
	物料带走
	菜地施肥

	1
	牛饮用水
	54
	54
	0
	23.43
	0
	30.57
	0

	2
	牛舍消毒用水
	8.83
	8.83
	0
	8.83
	0
	0
	0

	3
	车辆清洗用水
	0.6
	0.06
	0.54
	0.06
	0.54
	0
	0

	4
	牛舍降温用水
	11.5
	11.5
	0
	11.5
	0
	0
	0

	5
	生活用水
	0.92
	0.92
	0
	0.18
	0
	0
	0.74

	合计
	75.85
	75.31
	0.54
	44
	0.54
	30.57
	0.74




图2.3.3-3 项目全场工程日最大用水水平衡图  单位：m3/d

表2.3.3-11 项目全场工程年用水情况统计表   单位：m3/a
	序号
	用水单元
	进水
	消耗
水量
	出水

	
	
	总用水量
	新鲜水
	循环水量
	
	回用
	物料带走
	菜地施肥

	1
	牛饮用水
	17280
	17280
	0
	6840
	0
	10440
	0

	2
	牛舍消毒用水
	3180
	3180
	0
	3180
	0
	0
	0

	3
	车辆清洗用水
	219
	21.9
	197.1
	21.9
	197.1
	0
	0

	4
	牛舍降温用水
	1380
	1380
	0
	1380
	0
	0
	0

	5
	生活用水
	335.8
	335.8
	0
	67.16
	0
	0
	268.64

	合计
	22394.8
	22197.7
	197.1
	11489.06
	197.1
	10440
	268.64




图2.3.3-4 扩建后项目全场工程水平衡图  单位：m3/a
物料平衡
一、饲料物料平衡
1、饲料用量情况
根据企业养殖经验，肉牛饲料消耗量按7t/（头·a）计，项目采用外购饲料原料，在场内进行加工生产TMR全混合日粮，扩建工程新增肉牛年存栏量为1020头，新增肉牛饲料需求量为7140t/a（19.83t/d）。扩建后全场肉牛年存栏量为1500头，全场饲料需求量为10500t/a，（29.17t/d）。
2、物料消耗及转移情况
①饲料残渣
根据建设单位提供资料，牛舍饲料损耗一般为总饲料量的0.5%，则扩建工程饲料残渣量为35.7t/a（0.10t/d），扩建后全场饲料残渣量为52.5t/a（0.15t/d），饲料残渣混入发酵床垫料发酵，与废垫料一起清出作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。
②肉牛粪便
根据《畜禽粪尿产生量及主要成分参数》（NYT4755-2025）育肥牛的固体粪便日产生量为13.7kg/头，则项目全场肉牛粪便产生情况见下表。
表2.3.3-12 扩建项目排污节点一览表
	项目
	产污系数
（kg/头·天）
	最大存栏量/（头）
	日产生量（t/d）
	年存栏天数（d）
	牛粪产生量（t/a）

	现有工程牛粪
	13.7
	480
	6.58
	360
	2367.36

	扩建工程
	13.7
	1020
	13.97
	360
	5030.64

	扩建后全场
	13.7
	1500
	20.55
	360
	7398


牛粪混入发酵床垫料发酵，牛群产生的新鲜牛粪含水率约为80%，则本项目扩建工程绝干牛粪产生量为1006.13t/a（2.79t/d），牛粪含水量为4024.51t/a（11.18t/d）；扩建后全场绝干牛粪产生量为1479.6t/a（4.11t/d），牛粪含水量为5918.4t/a（16.44t/d）；发酵床每2个月清理一次，牛粪便与废垫料一起清出作为有机肥基料外售至有机肥厂生产有机肥。
③肉牛吸收 
根据以上分析，投入的饲料除产生饲料残渣、牛粪便外，其余部分均被肉牛消耗吸收，则项目扩建工程肉牛吸收饲料量为6098.17t/a（16.94t/d），扩建后全场肉牛吸收饲料量为8967.9t/a（24.91t/d）。
3、饲料物料平衡
本项目扩建工程饲料物料平衡见下表。
表2.3.3-13 项目扩建工程饲料物料平衡情况一览表  单位：t/a
	输入
	输出

	序号
	原料名称
	数量
	序号
	产物名称
	数量

	1
	饲料
	7140
	1
	牛粪（绝干）
	1006.13

	
	
	
	2
	饲料残渣
	35.7

	
	
	
	3
	肉牛吸收
	6098.17

	合计
	7140
	合计
	7140




图2.3.3-5 扩建工程饲料物料平衡图	单位：t/a
本项目全场工程饲料物料平衡见表2.3.3-3。
表2.3.3-14 项目全场工程饲料物料平衡情况一览表  单位：t/a
	输入
	输出

	序号
	原料名称
	数量
	序号
	产物名称
	数量

	1
	饲料
	10500
	1
	牛粪（绝干）
	1479.6

	
	
	
	2
	饲料残渣
	52.5

	
	
	
	3
	肉牛吸收
	8967.9

	合计
	10500
	合计
	10500




图2.3.3-6 全场工程饲料物料平衡图	单位：t/a
二、发酵床物料平衡
项目养殖采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，牛粪、牛尿液、青贮池渗滤液进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床每2个月清理一次，年更换垫料6次，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料，期间不补充垫料。经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥料基料外售。根据项目业主提供资料，垫料铺设厚度约30cm，发酵床有效面积按牛舍80%计，其余20%为牛采食槽及过道等。本次扩建工程（二期）新增牛舍总占地面积6790.5m2，发酵床有效面积约5500m2，有效容积为1650m3。其中1m3垫料约为0.25t，更换发酵床期间不添加垫料，只添加菌种，项目外运垫料直接运输至牛舍进行铺设，不在场地内设置垫料贮存间，则项目扩建工程牛舍新增发酵床垫料单次使用量为412.5t，年使用垫料量为2475t/a。
结合前文现有工程（一期）发酵床物料平衡计算结果，扩建后全场工程牛舍发酵床垫料单次使用量为862.5t，年使用垫料量为5175t/a。
根据建设单位提供资料，垫料发酵过程整体损耗率约为20%；项目扩建工程牛粪产生量为5030.64t/a（含水率80%、绝干重1006.13t/a），饲料残渣为35.7t/a，其中60%在发酵中蒸发损耗；牛尿产生量为2957.18m3/a，其中60%在发酵中蒸发损耗；青贮池渗滤液的产生量为46.41m3/a，其中60%在发酵中蒸发损耗；牛饮水漏水的产生量为117.5m3/a，其中60%在发酵中蒸发损耗。废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）2个月更换一次。
表2.3.3-15 扩建工程废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）产生情况一览表  单位：t/a
	输入
	物料转移和输出过程

	序号
	原料名称
	数量
	序号
	输出项目
	消耗量
	输出物料量

	1
	牛尿
	2957.18
	1
	废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）
	5407.46
	1182.87

	2
	青贮池渗滤液
	46.41
	
	
	
	18.56

	3
	牛饮水漏水
	117.5
	
	
	
	47

	4
	牛粪便
	5030.64
	
	
	
	2012.26

	5
	饲料残渣
	35.7
	
	
	
	14.28

	6
	垫料
	2475
	
	
	
	1980

	合计
	10662.43
	合计
	/
	5407.46
	5254.97




图2.3.3-7 扩建工程发酵床物料平衡图（t/a）

表2.3.3-16 扩建后全场工程废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）产生情况一览表  单位：t/a
	输入
	物料转移和输出过程

	序号
	原料名称
	数量
	序号
	输出项目
	消耗量
	输出物料量

	1
	牛尿
	4348.8
	1
	废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）
	8253.36
	1739.52

	2
	青贮池渗滤液
	58.5
	
	
	
	23.4

	3
	牛饮水漏水
	172.8
	
	
	
	69.12

	4
	牛粪便
	7398
	
	
	
	2959.2

	5
	饲料残渣
	52.5
	
	
	
	21

	6
	垫料
	5175
	
	
	
	4140

	合计
	17205.6
	合计
	/
	8253.36
	8952.24




图2.3.3-8 扩建后全场工程发酵床物料平衡图（t/a）
[bookmark: _Toc516593027][bookmark: _Toc14825][bookmark: _Toc25441][bookmark: _Toc30750]污染源源强核算
[bookmark: _Toc21681][bookmark: _Toc357][bookmark: _Toc14218][bookmark: _Toc23790]施工期污染源强分析
本次扩建工程（二期）施工期对外环境的影响主要体现在施工扬尘、施工机械设备废气影响；施工机械、运输物料车辆噪声影响；施工废水影响和施工固体废物堆放影响；以及场地开挖、平整、建筑施工过程对局部生态环境产生不利影响。
项目施工期计划为2026年9月～2026年12月，预计施工期为3个月，最大施工人数为20人。施工期主要污染源分析如下：
施工期废气
1、施工扬尘
本次扩建工程（二期）施工期间，扬尘污染主要来源于施工场地平整、基础开挖、建材运输道路扬尘等。建筑施工的扬尘排放量与施工面积、施工水平、施工时天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关。根据《广西壮族自治区生态环境厅关于发布应税污染物施工扬尘排污特征值系数及计算方法的公告》(桂环规范﹝2019﹞9号)，扬尘排放量（kg）=（扬尘产生量系数-扬尘排放量削减系数）（kg/m2·月）×月，对于建筑工地按建筑面积计算，扬尘产生及削减系数见下表。
表2.4.1-1 施工扬尘产生、削减系数表
	工地类型
	扬尘产生量系数（kg/m2·月）

	建筑施工
	1.01

	工地类型
	扬尘类型
	扬尘污染控制措施
	扬尘排放量削减系数（kg/m2·月）

	
	
	
	措施达标

	
	
	
	是
	否

	建筑工地
	一次扬尘
	道路硬化措施
	0.071
	0

	
	
	边界围挡
	0.047
	0

	
	
	裸露地面覆盖
	0.047
	0

	
	
	易扬尘物料覆盖
	0.025
	0

	
	
	定期喷洒抑制剂
	0.03
	0

	
	二次扬尘
	运输车辆机械冲洗装置
	0.31
	0

	
	
	运输车辆简易冲洗装置
	0.155
	0


本次扩建工程（二期）施工拟采取设施冲洗平台、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆盖、定期喷洒喷淋等措施，本项目施工期3个月，扩建项目施工期扬尘排放量削减系数为0.304，月建筑面积：约2500m2。扩建项目施工期3个月，经计算，扩建项目施工扬尘产生量为（1.01-0.304）×2500×3/1000=5.30t。
2、施工机械设备废气
本次扩建工程（二期）施工机械设备主要用到挖掘机、装载机、推土机、运输车辆等机械，这些施工机械在作业时需燃油而产生燃油废气，主要污染物为CO2、CH4、N2O等。污染物的排放使得局部范围的CO2、CH4、N2O等浓度有所增加，为间歇性无组织排放。施工机械和车辆集中运行时间较短，产生施工机械设备尾气量较少。
废水
本次扩建工程（二期）施工期废水主要包括施工废水、施工生活污水。
1、施工废水
本次扩建工程（二期）施工废水主要来自进出施工场地的运输车辆、施工机械和工具冲洗水、结构阶段混凝土养护排水、桩基施工产生的泥浆废水、砂石料冲洗废水。另外，地基挖填造成的裸露地表、临时堆土堆等在大雨冲刷时泥土随雨水流失产生的含泥沙废水。施工废水中主要污染物为水泥、沙子、块状垃圾、油污等杂质，污染因子为SS。
施工场地内通过设置导流渠和沉淀池等措施防治施工废水。施工废水经沉淀处理后回用作降尘用水、车辆冲洗水。
2、生活污水
本次扩建工程（二期）施工期为3个月（按90d计），均在场内吃住，参照《农林牧渔业及农村居民生活用水定额》（DB45/T804-2025），生活用水量按80L/d·人计，排水量按用水量的80%计，项目施工期以20人计，施工期3个月，则生活污水产生量为1.28m3/d，合计115.2m3。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生活污染源产排污系数手册中表2-1 柳州市的农村生活污水排放系数及污染物产污强度，其中CODCr的产污强度为32.21克/人·天，NH3-N的产污强度为3.14克/人·天，TN的产污强度为5.11克/人·天，TP的产污强度为0.43克/人·天，表2-2 广西壮族自治区的农村生活污水污染物综合去除率分别为CODCr64%、NH3-N53%、TN46%、TP48%。
本次扩建工程（二期）施工期生活污水经三级化粪池处理前后排放污染物浓度及排放量见表2.4.1-2。
表2.4.1-2 扩建工程施工期生活污水产生排放情况表
	施工期废水量 (m3)
	污染
因子
	产生情况
	去除率（%）
	排放情况

	
	
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t）
	
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t）

	115.2
	CODCr
	503 
	0.0580 
	64
	181 
	0.0209 

	
	NH3-N
	49 
	0.0057 
	53
	23 
	0.0027 

	
	TN
	80 
	0.0092 
	46
	43 
	0.0050 

	
	TP
	7 
	0.0008 
	48
	3 
	0.0004 


本次扩建工程（二期）施工期生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。
噪声
本次扩建工程（二期）施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地内施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声以及施工人员的活动噪声等，短时将会高于80dB（A），对环境造成一定的影响。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表2.4.1-3。
表2.4.1-3 各施工阶段主要噪声源状况
	施工阶段
	声源
	声级/dB（A）

	土石方阶段
	装载机
	90

	
	挖掘机
	96

	
	推土机
	86

	结构阶段
	振捣器
	97

	
	混凝土输送泵
	85

	
	电锯、电刨
	95

	
	电焊机
	103

	装修阶段
	电锯、电锤
	95

	
	多功能木工刨
	103


各施工阶段物料运输车辆引起的噪声声级见表2.4.1-4。
表2.4.1-4 交通运输车辆声级
	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	dB（A）

	土石方阶段
	土石方运输
	大型载重车、装载机
	90

	结构阶段
	钢筋、商品混凝土
	混凝土罐车、载重车
	80～85

	装修阶段
	各种装修材料及必要的设备
	轻型载重卡车
	75


固体废物
1、废弃土石方
根据现场踏勘，项目场地较为平整无重大开挖回填的区域，施工期间土石方基本平衡，因此施工期无废弃土石方产生。
2、施工建筑垃圾
本次扩建工程（二期）为扩建项目，施工期间产生的建筑垃圾指在建筑物（或构筑物）建设过程中产生的废弃物，主要为废混凝土块、施工过程中散落的砂浆和混凝土、碎砖渣、金属、木材、装饰装修产生的废料、各种包装材料和其他废弃物等。根据《环境影响评价工程师登记资格培训教材（社会区域）》，建筑施工过程中建筑垃圾产生量一般为50～60kg/m2，本项目取55kg/m2，项目扩建工程建筑面积约8000m2，则建筑垃圾产生量为440t。建筑垃圾中的金属、包装材料等废弃物可回收利用，其余废弃物约占总建筑垃圾量的10%左右，约为44t。建筑垃圾交由依法取得《建筑垃圾运输许可证》的单位承运到市容环境卫生行政主管部门指定的地点填埋，采取集中堆放，定时清运的措施，交给符合规定的运输单位运输至正规的消纳场所，不得随意倾倒、堆置。
3、施工人员生活垃圾
本次扩建工程（二期）施工期施工人数以20人计，施工人员均在场内吃住，生活垃圾产生量按平均1.0kg/人•d，则生活垃圾产生量约为20kg/d，则施工期生活垃圾产生量为0.6t，总产生为1.8t。施工期生活垃圾委托环卫部门统一收集清运至生活垃圾填埋场处理。
生态环境影响分析
本次扩建工程（二期）施工期对生态环境的影响主要表现在三个方面，一是工程施工占地破坏植被，区域植物生物量减少；二是施工活动扰动地表，受雨水冲刷，易造成水土流失；三是伴随着施工期占地和植被的破坏，动物栖息地缩小，影响动物生存。
[bookmark: _Toc7145][bookmark: _Toc10346][bookmark: _Toc1829][bookmark: _Toc13410]营运期污染源源强分析
废气
本次扩建工程（二期）营运期新增大气污染物主要为牛舍恶臭、饲料加工粉尘、青贮发酵恶臭、柴油发电机废气等。项目地处农村，员工多为周边村民，就餐以回家就餐为主，场内仅作简易加热，蔬菜收获后带出场外加工，项目扩建工程不设食堂，无油烟废气产生。
（1）牛舍废气
1）恶臭
项目恶臭主要来自于牛舍和牛尿等散发的恶臭气体，发酵和变质饲料的异味。恶臭气体的主要成分包括氨、硫化氢、一氧化碳、甲烷等，以NH3为主，夹杂少量H2S。
①NH3的产排情况：
根据《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算技术指南（试行）》(HJ 1434-2025)，圈舍氨排放系数EFh（T，a）计算方法按照下式公式计算：


式中：
Nex(T)——第T种畜禽的每头（羽）年平均氮排泄量，kgN/头（羽）/年，推荐值说明见B.5（根据NY/T 3877表A.3，肉牛氮排泄量为114gN/头/天，年存栏360天，则本项目肉牛每头年平均氮排泄量为41kgN/头/年；项目采用全价配合饲料并添加益生菌，依据 Tricarico et al. (2017) Journal of Animal Science 及 NRC（2016）肉牛/奶牛营养标准以及《饲喂复合益生菌对奶牛粪便中氨气产生及微生物含量的影响》（家畜生态学报），通过精准蛋白与氨基酸添加，并在饲料中添加益生菌，可从源头减少粪尿氮排泄65.5%~70.1%，本项目取值氮排泄量降低70%，则本项目肉牛每头年平均氮排泄量为12.3kgN/头/年；
CRN（a）——第a种圈舍清粪方式下，粪污中的氮素被收集进入粪污贮存与处理设施的收集率，%，推荐值参照NY/T3877表A.4执行，项目采用垫料工艺，取值84.5%；
FracNH3-h——氨气在圈舍氮素损失中的占比，%，推荐值见附表B.2，本项目取值为100%；
γ——氮-大气氨转换系数，取1.214；
[image: ]——圈舍氨气排放本地化校正系数，无量纲，推荐值见附表B.3，本评价取1.4。
综上，计算得到项目牛舍NH3排放系数为3.24kgNH3/头/年。
项目扩建工程牛舍NH3产排情况根据《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算技术指南（试行）》（HJ1434-2025）圈舍的氨气排放量进行进一步核算，按照下列公式进行计算：

  式中：
E（hi）——第 i 个规模化畜禽养殖场圈舍的氨气排放量，kg NH3/年；
T——畜禽种类，取值范围包括：生猪、奶牛、肉牛、蛋鸡或肉鸡等；
A(T，i)——第i个规模化畜禽养殖场中第T种畜禽生产活动数据，头（羽）；
PC（T）——第T种畜禽的养殖周期，天，本项目常年存栏肉牛养殖周期按360天计；
a——圈舍清粪方式，取值范围包括：干清粪、垫草垫料、水冲粪或水泡粪等，本项目为垫草垫料工艺；
EFh（T，a）——第T种畜禽在第a种圈舍清粪方式下的圈舍氨气排放系数（附录B.2），kgNH3/头(羽)/年，本评价取3.24kgNH3/头/年；
ar——圈舍氨气减排技术，取值范围包括：优化圈舍清粪技术、舍内喷淋技术、生物发酵床技术、生物发酵床添加固态吸附剂技术或密闭圈舍废气净化技术等；
ηh（T,ar）—第T种畜禽在圈舍采用第ar种氨气减排技术的减排率（附录C），%，若无氨气减排技术，该值为0，项目采用生物发酵床添加益生菌及养殖场喷洒生物除臭剂，减排率取值为40%；
[image: ]——第T种畜禽圈舍氨减排措施覆盖全场养殖量的比例，%，项目工程取100%。
扩建工程牛舍年养殖天数为360天，每天运行24h。牛舍NH3产排情况见下表。
综上，计算得到本次扩建工程（二期）牛舍NH3产排情况如下表所示：
表2.4.2-1 扩建工程牛舍新增NH3产排情况一览表
	工程
	污染源
	扩建工程存栏量
	氨气排放系数（kg NH3/头.年）
	氨产生速率(kg/h)
	氨产生量（t/a）
	氨气减排率
	氨排放速率(kg/h)
	氨排放量（t/a）
	排放方式

	扩建工程
（二期）牛舍
	8#牛舍
	185
	3.24
	0.067 
	0.591 
	40%
	0.040 
	0.355 
	无组织

	
	9#牛舍
	110
	3.24
	0.040 
	0.352 
	40%
	0.024 
	0.211 
	

	
	10#牛舍
	130
	3.24
	0.047 
	0.415 
	40%
	0.028 
	0.249 
	

	
	11#牛舍
	105
	3.24
	0.038 
	0.336 
	40%
	0.023 
	0.201 
	

	
	12#牛舍
	105
	3.24
	0.038 
	0.336 
	40%
	0.023 
	0.201 
	

	
	13#牛舍
	115
	3.24
	0.042 
	0.367 
	40%
	0.025 
	0.220 
	

	
	14#牛舍
	90
	3.24
	0.033 
	0.288 
	40%
	0.020 
	0.173 
	

	
	15#牛舍
	90
	3.24
	0.033 
	0.288 
	40%
	0.020 
	0.173 
	

	
	16#牛舍
	90
	3.24
	0.033 
	0.288 
	40%
	0.020 
	0.173 
	

	合计
	1020
	/
	0.372 
	3.260 
	/
	0.223 
	1.956 
	


扩建完成后全场工程牛舍NH3产排情况如下表所示：
表2.4.2-2 全场工程牛舍NH3产排情况一览表
	工程
	污染源
	氨产生速率(kg/h)
	氨产生量（t/a）
	氨气减排率
	氨排放速率(kg/h)
	氨排放量（t/a）
	排放方式

	现有工程
（一期）牛舍
	1#牛舍
	0.020 
	0.179 
	40%
	0.012 
	0.107 
	无组织

	
	2#牛舍
	0.024 
	0.214 
	40%
	0.015 
	0.128 
	

	
	3#牛舍
	0.024 
	0.214 
	40%
	0.015 
	0.128 
	

	
	4#牛舍
	0.029 
	0.256 
	40%
	0.018 
	0.153 
	

	
	5#牛舍
	0.029 
	0.256 
	40%
	0.018 
	0.153 
	

	
	6#牛舍
	0.029 
	0.256 
	40%
	0.018 
	0.153 
	

	
	7#牛舍
	0.018 
	0.160 
	40%
	0.011 
	0.096 
	

	扩建工程
（二期）牛舍
	8#牛舍
	0.067 
	0.591 
	40%
	0.040 
	0.355 
	

	
	9#牛舍
	0.040 
	0.352 
	40%
	0.024 
	0.211 
	

	
	10#牛舍
	0.047 
	0.415 
	40%
	0.028 
	0.249 
	

	
	11#牛舍
	0.038 
	0.336 
	40%
	0.023 
	0.201 
	

	
	12#牛舍
	0.038 
	0.336 
	40%
	0.023 
	0.201 
	

	
	13#牛舍
	0.042 
	0.367 
	40%
	0.025 
	0.220 
	

	
	14#牛舍
	0.033 
	0.288 
	40%
	0.020 
	0.173 
	

	
	15#牛舍
	0.033 
	0.288 
	40%
	0.020 
	0.173 
	

	
	16#牛舍
	0.033 
	0.288 
	40%
	0.020 
	0.173 
	

	合计
	0.544
	4.796
	/
	0.330
	2.874
	


②H2S 的产排情况：
《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算技术指南（试行）》（HJ1434-2025）和《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）尚无H2S产生系数内容。参考《农业环境影响评价技术手册》（化学工业出版社2007）及其他肉牛养殖文献资料，H2S的产生量的比例一般为NH3的1%~5%，本项目取最大值5%计算。
综上所述，本项目扩建工程 H2S 产生量和排放量详见下表。
表2.4.2-3 扩建工程牛舍H2S产排情况一览表
	工程
	污染源
	存栏量
	硫化氢产生速率(kg/h)
	硫化氢产生量（t/a）
	硫化氢排放速率(kg/h)
	硫化氢排放量（t/a）
	排放方式

	扩建工程
（二期）牛舍
	8#牛舍
	185
	0.0034 
	0.0296 
	0.0020 
	0.0177 
	无组织

	
	9#牛舍
	110
	0.0020 
	0.0176 
	0.0012 
	0.0105 
	

	
	10#牛舍
	130
	0.0024 
	0.0208 
	0.0014 
	0.0125 
	

	
	11#牛舍
	105
	0.0019 
	0.0168 
	0.0011 
	0.0101 
	

	
	12#牛舍
	105
	0.0019 
	0.0168 
	0.0011 
	0.0101 
	

	
	13#牛舍
	115
	0.0021 
	0.0184 
	0.0013 
	0.0110 
	

	
	14#牛舍
	90
	0.0016 
	0.0144 
	0.0010 
	0.0086 
	

	
	15#牛舍
	90
	0.0016 
	0.0144 
	0.0010 
	0.0086 
	

	
	16#牛舍
	90
	0.0016 
	0.0144 
	0.0010 
	0.0086 
	

	合计
	1020
	0.0186 
	0.1630 
	0.0112 
	0.0978 
	


扩建完成后项目全场工程 H2S 产生量和排放量详见下表。
表2.4.2-4 全场工程牛舍H2S产排情况一览表
	工程
	污染源
	硫化氢产生速率(kg/h)
	硫化氢产生量（t/a）
	硫化氢排放速率(kg/h)
	硫化氢排放量（t/a）
	排放方式

	现有工程
（一期）牛舍
	1#牛舍
	0.0010 
	0.0089 
	0.0006 
	0.0054 
	无组织

	
	2#牛舍
	0.0012 
	0.0107 
	0.0007 
	0.0064 
	

	
	3#牛舍
	0.0012 
	0.0107 
	0.0007 
	0.0064 
	

	
	4#牛舍
	0.0015 
	0.0128 
	0.0009 
	0.0077 
	

	
	5#牛舍
	0.0015 
	0.0128 
	0.0009 
	0.0077 
	

	
	6#牛舍
	0.0015 
	0.0128 
	0.0009 
	0.0077 
	

	
	7#牛舍
	0.0009 
	0.0080 
	0.0005 
	0.0048 
	

	扩建工程
（二期）牛舍
	8#牛舍
	0.0034 
	0.0296 
	0.0020 
	0.0177 
	

	
	9#牛舍
	0.0020 
	0.0176 
	0.0012 
	0.0105 
	

	
	10#牛舍
	0.0024 
	0.0208 
	0.0014 
	0.0125 
	

	
	11#牛舍
	0.0019 
	0.0168 
	0.0011 
	0.0101 
	

	
	12#牛舍
	0.0019 
	0.0168 
	0.0011 
	0.0101 
	

	
	13#牛舍
	0.0021 
	0.0184 
	0.0013 
	0.0110 
	

	
	14#牛舍
	0.0016 
	0.0144 
	0.0010 
	0.0086 
	

	
	15#牛舍
	0.0016 
	0.0144 
	0.0010 
	0.0086 
	

	
	16#牛舍
	0.0016 
	0.0144 
	0.0010 
	0.0086 
	

	合计
	0.0273
	0.2399
	0.0163
	0.1438
	


表2.4.2-5 项目扩建后牛舍NH3和H2S产排情况一览表
	工程
	污染物名称
	产生情况
	处理措施及去除率
	排放情况
	排放方式

	
	
	产生速率(kg/h)
	产生量(t/a)
	措施
	去除率
(%)
	排放速率
(kg/h)
	排放量
(t/a)
	

	扩建工程
	NH3
	0.372 
	3.260 
	科学合理调控饲粮，加强牛舍环境管理，生物发酵床添加益生菌，喷洒生物除臭剂等
	40
	0.223 
	1.956 
	无组织

	
	H2S
	0.0186 
	0.1630 
	
	
	0.0112 
	0.0978 
	

	扩建后全场工程
	NH3
	0.544
	4.796
	
	40
	0.330
	2.874
	无组织

	
	H2S
	0.0273
	0.2399
	
	
	0.0163
	0.1438
	


2）粉尘
为降低舍内恶臭气体积聚、改善饲养环境，牛舍采用可控自然通风结合辅助机械通风的换气方式，按需调节舍内空气置换效率，保障空气质量。舍内原位发酵床垫料常年维持湿润状态，草料、垫料物料含水率适中，无大量干燥松散浮尘；舍内潜在粉尘以木质纤维、饲草细碎碎屑为主，颗粒物比重偏大，沉降性较好。项目通过管控通风开度，避免强气流扰动翻卷垫料与草料，从源头抑制扬尘产生。
因此，牛舍通风外逸的无组织粉尘产生量较小，对环境影响不大，本次评价不对该部分粉尘进行定量分析。
3）场界臭气浓度
德升牧业大湾养牛场项目年出栏肉牛3000头，并于2022年5月通过验收并投入运营。采用发酵床养牛模式，垫料中加入益生菌，抑制粪便中氨气的产生和散发，且起到分解粪便的效果；喂养饲料中拌入益生菌；定期对牛舍喷洒除臭剂。根据其验收监测结果，德升牧业大湾养牛场项目场界无组织硫化氢、氨气排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新改扩建标准，臭气浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）恶臭排放限值要求；硫化氢、氨气、臭气浓度均达标排放。根据类比项目分析，扩建后本项目全场年出栏肉牛2500头，小于类比项目年出栏量，故本项目扩建后臭气浓度也能达标排放。
（2）饲料加工粉尘
本次扩建工程（二期）饲料加工依托现有工程（一期）饲料加工生产线，该生产线生产能力为5t/h，饲料加工设置在配料区内，本次扩建工程（二期）新增加工饲料量为7140t/a，则年增加饲料加工时间为1428h/a，扩建完成后全场工程加工饲料量为10500t/a，则全场饲料加工生产时间为2100h/a。
本项目采用 TMR 加料法喂养，将草料、精饲料与益生菌等在饲料搅拌器内充分混合得到“全价日粮”，运到牛舍分发。在饲料搅拌器内，通过绞龙和刀片的作用对饲料切碎、揉搓、软化及搓细，实现饲料的搅拌与混合，过程中会产生少量粉尘。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（工业行业产排污系数手册-132饲料加工行业系数手册），饲料加工规模<10 万吨，粉尘产污系数为 0.043 千克/吨-产品，项目扩建工程（二期）加工饲料量为7140t/a，则扩建工程（二期）新增粉尘产生量为0.307t/a，项目扩建完成后全场工程加工饲料量为10500t/a，则项目全场粉尘产生量为0.451t/a。饲料混合加工产生的颗粒物通过设备自带布袋除尘器后无组织排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中袋式除尘的去除效率为95%~99.7%，本项目保守取值90%。饲料混合加工废气产排量见下表。
表2.4.2-6 扩建后项目饲料混合产排情况汇总表
	污染源
	污染物
	产生量
	处理措施及去除效率
	排放量

	
	
	t/a
	kg/d
	kg/h
	
	t/a
	kg/d
	kg/h

	饲料加工粉尘
（扩建工程新增）
	颗粒物
	0.307
	0.853
	0.215
	通过设备自带布袋除尘器后无组织排放，去除效率为90%
	0.031 
	0.085 
	0.022 

	饲料加工粉尘
（全场工程）
	颗粒物
	0.451
	1.254
	0.215
	
	0.045 
	0.125 
	0.022 


（3）青贮池发酵恶臭
青贮发酵是一个复杂的微生物活动和生物化学变化过程。青贮过程是为青贮原料上的乳酸菌生长繁殖创造有利条件，使乳酸菌大量繁殖，将青贮原料中可溶性糖类变成乳酸，当达到一定浓度时，抑制了有害微生物的生长，从而达到保存饲料的目的。因此，青贮的成败主要决定于乳酸发酵的程度。
A、发酵恶臭产生原因
刚刈割的青饲料中，带有各种细菌、霉菌、酵母等微生物，其中腐败菌最多，乳酸菌很少。
a、乳酸的大量形成，一方面为乳酸菌本身生长繁殖创造了条件，另一方面产生的乳酸使其它微生物如腐败菌、酪酸菌等死亡。乳酸积累的结果使酸度增强，乳酸菌自身也受抑制而停止活动。在良好的青贮饲料中，乳酸含量一般约占青饲料重的1%～2%，pH值下降到4.2以下时，只有少量的乳酸菌存在。
b、丁酸菌会使葡萄糖和乳酸分解产生具有挥发性臭味的丁酸，也能将蛋白质分解为挥发性脂肪酸，使原料发臭变粘。当青贮饲料中丁酸含量达到万分之几时，即影响青贮料的品质。因此，项目丁酸含量极少。
c、腐败菌是能强烈分解蛋白质的细菌。此类细菌嗜高温、嗜中温、低温；它们能使CP、EF、CHO等分解产生NH3、H2S、CO2、CH4和H2等，使青贮原料变臭变苦，养分损失大，不能饲喂家畜，导致青贮失败。不过腐败菌只在青贮料装压不紧、残存空气较多或密封不好时才大量繁殖；在正常青贮条件下，当乳酸逐渐形成，pH值下降，氧气耗尽后，腐败细菌活动即迅速抑制，以至死亡。
d、酵母菌是好气性菌，喜潮湿，不耐酸。在青饲料切碎尚未装贮完毕之前，酵母菌只在青贮原料表层繁殖，分解可溶性糖，产生乙醇及其他芳香类物质。待封窖后，空气越来越少，其作用随即减弱。在正常青贮条件下，青贮料装压较紧，原料间残存氧气少，酵母菌活动时间短，所产生的少量乙醇等芳香物质，使青贮具有特殊气味。
e、霉菌是导致青贮变质的主要好气性微生物，通常仅存在于青贮饲料的表层或边缘等易接触空气的部分。正常青贮情况下，霉菌仅生存于青贮初期，酸性环境和厌氧条件下，足以抑制霉菌的生长。霉菌破坏有机物质，分解蛋白质产生氨，使青贮料发霉变质并产生酸败味，降低其品质，甚至失去饲用价值。
B、发酵过程
一般青贮的发酵过程可分为3个阶段：好气性菌活动阶段、乳酸菌发酵阶段、青贮稳定阶段。
a、好气性菌活动阶段
新鲜青贮原料在青贮容器中压实密封后，植物细胞并未立即死亡，在1～3d仍进行呼吸作用，分解有机物质，直至青贮饲料内氧气消耗尽，呈厌氧状态时才停止呼吸。如果青贮原料中氧气过多，植物呼吸时间过长，好气性微生物活动旺盛，会使原料内温度升高，有时高达60℃左右，因而削弱乳酸菌与其他微生物竞争能力，使青贮饲料营养成分损失过多，青贮饲料品质下降。
因此，青贮技术关键是尽可能缩短第一阶段时间，通过及时青贮和切短压紧密封好来减少呼吸作用和好气性有害微生物繁殖，以减少养分损失，提高青贮饲料质量。
b、乳酸菌发酵阶段
厌氧条件及青贮原料中的其他条件形成后，乳酸菌迅速繁殖，形成大量乳酸。酸度增大，pH下降，促使腐败菌、酪酸菌等活动受抑停止，甚至绝迹。当pH值降到4.2以下时，各种有害微生物都不能生存，乳酸链球菌的活动也受到抑制，只有乳酸杆菌存在。当pH为3时，乳酸杆菌也停止活动，乳酸发酵即基本结束。
c、稳定阶段
在此阶段青贮饲料内各种微生物停止活动，只有少量乳酸菌存在，营养物质不会再损失。在一般情况下，糖分含量较高的甘蔗、秸秆等青贮后20~30d就可以进入稳定阶段，豆科牧草需3个月以上，若密封条件良好，青贮饲料可长久保存下去。
综上所述，项目青贮发酵过程中的废气主要来源于表层青贮原料发酵时未盖严，导致丁酸菌、酵母菌等存在，挥发出丁酸、乙醇等酸性气体，该类气体无法定量分析。建设单位对青贮池顶部采用2-3层塑料薄膜封严，在薄膜上压一层草帘。可确保大大减少甚至去除青贮池废气。
（4）柴油发电机燃烧废气
本次扩建工程（二期）依托现有工程（一期）柴油发电机，与现有工程（一期）使用情况一致，不新增排放量，扩建后全场柴油发电机产生的SO2、NOx、颗粒物的排放量分别为0.00001t/a、0.00186t/a、0.00016t/a。
综上，项目扩建工程废气污染源强核算结果及相关参数详见下表。
表2.4.2-7 扩建工程废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放
时间

	
	
	
	产生速率 kg/h
	产生量
t/a
	工艺
	效率%
	排放速率 kg/h
	排放量
t/a
	h

	养殖
	牛舍
	NH3
	0.372 
	3.260 
	科学合理调控饲粮，加强牛舍环境管理，生物发酵床添加益生菌，喷洒生物除臭剂等
	40
	0.223 
	1.956 
	8640

	
	
	H2S
	0.0186 
	0.1630 
	
	40
	0.0112 
	0.0978 
	

	饲料
加工
	饲料加工
	颗粒物
	0.215
	0.307
	通过设备自带布袋除尘器后无组织排放
	90
	0.022 
	0.031 
	1428


项目扩建完成后全场工程废气污染源强核算结果及相关参数详见下表。
表2.4.2-8 全场工程废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放
时间

	
	
	
	产生速率 kg/h
	产生量
t/a
	工艺
	效率%
	排放速率 kg/h
	排放量
t/a
	h

	养殖
	牛舍
	NH3
	0.544
	4.796
	科学合理调控饲粮，加强牛舍环境管理，生物发酵床添加益生菌，喷洒生物除臭剂等
	40
	0.330
	2.874
	8640

	
	
	H2S
	0.0273
	0.2399
	
	40
	0.0163
	0.1438
	

	饲料
加工
	饲料加工
	颗粒物
	0.215
	0.451
	通过设备自带布袋除尘器后无组织排放
	90
	0.022 
	0.045 
	2100

	柴油发电
	柴油发电机
	SO2
	0.00012
	0.00001
	无组织排放
	/
	0.00012
	0.00001
	96

	
	
	NOx
	0.01933
	0.00186
	
	/
	0.01933
	0.00186
	

	
	
	颗粒物
	0.00166
	0.00016
	
	/
	0.00166
	0.00016
	


废水
1、养殖废水
（1）牛尿
根据前文可知，本次扩建工程（二期）牛尿产生量为2957.18 m3/a（日最大9.24m3/d），扩建完成后全场工程牛尿产生量为4348.8 m3/a（日最大13.59m3/d），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN。为避免牛粪尿对外环境水质的影响，项目现有工程牛舍采用圈舍垫料发酵堆肥处理工艺，整个养殖过程牛尿全部被垫料吸收发酵，牛尿液在发酵床中约60%蒸发损耗，剩余牛尿跟随废垫料作为有机肥基肥外售给广西兴嘉农生态科技有限公司进行综合利用，项目养殖废水不外排。垫料仅需定期更换垫料，无需水冲洗，同时加入的益生菌可抑制恶臭的产生，不但避免了废水的产生，同时最大限度地降低了废水带来的臭味影响。
（2）青贮池渗滤液
项目在料仓设置6个青贮池，总容积约为3000m3。青贮池对甘蔗叶、草料等进行混合青贮，青贮过程中会产生少量的渗滤液，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N。根据业主及设计单位提供资料，本次扩建工程（二期）青贮过程渗滤液产生量约为草料（7140t/a，含水率为65%）含水的1%。即46.41m3/a（0.13m3/d），扩建后全场青贮过程渗滤液产生量约为草料（9000t/a，含水率为65%）含水的1%。即58.5m3/a（0.16m3/d）。渗滤液通过管道收集至渗滤液收集池（1m3）后进入原位发酵床进行处理，不外排，渗滤液收集池内的渗滤液5d进行一次清空处理。根据类比《密山市万头肉牛现代化生态养殖产业园项目（一期）环境影响报告书》中青贮池渗滤液的污染物产生浓度分别为COD 150mg/L、BOD5 110mg/L、SS 25mg/L、NH3-N 30mg/L。
（3）牛饮水漏水
根据前文计算可知，本次扩建工程（二期）牛饮水漏水日最大产生量约为0.37m3/d，牛饮水漏水年产生量约为117.50m3/d，扩建后全场工程牛饮水漏水日最大产生量约为0.54m3/d，牛饮水漏水年产生量约为172.80m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN，扩建后牛饮水槽布置在牛舍内的原位发酵床上，牛饮水过程中撒漏的牛饮水漏水直接洒落在原为发酵床上进行处理，牛饮水漏水不排放。
2、生活污水
根据项目水平衡分析，本次扩建工程（二期）生活污水量为46.72m3/a，扩建完成后全场生活污水量为268.64m3/a，生活污水中各污染物浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生活污染源产排污系数手册中表2-1 柳州市的农村生活污水排放系数及污染物产污强度，其中CODCr的产污强度为32.21克/人·天，NH3-N的产污强度为3.14克/人·天，TN的产污强度为5.11克/人·天，TP的产污强度为0.43克/人·天，表2-2 广西壮族自治区的农村生活污水污染物综合去除率分别为CODCr64%、NH3-N53%、TN46%、TP48%。
运营期生活污水经三级化粪池处理前后排放污染物浓度及排放量见下表。
表2.4.2-9 扩建后项目运营期生活污水产生排放情况表
	工程
	废水量(m3/a)
	污染
因子
	产生情况
	去除率（%）
	排放情况

	
	
	
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t）
	
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t）

	扩建工程
	46.72
	CODCr
	503 
	0.0235 
	64
	181 
	0.0085 

	
	
	NH3-N
	49 
	0.0023 
	53
	23 
	0.0011 

	
	
	TN
	80 
	0.0037 
	46
	43 
	0.0020 

	
	
	TP
	7 
	0.0003 
	48
	3 
	0.0002 

	扩建完成后全场工程
	268.64
	CODCr
	438 
	0.1176 
	64
	158 
	0.0423 

	
	
	NH3-N
	43 
	0.0115 
	53
	20 
	0.0054 

	
	
	TN
	69 
	0.0187 
	46
	37 
	0.0101 

	
	
	TP
	6 
	0.0016 
	48
	3 
	0.0008 


生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，不外排。
3、初期雨水
[bookmark: bookmark568][bookmark: bookmark569][bookmark: bookmark567]根据前文计算可知，现有工程（一期）场地初期雨水产生量为60.69m3/次，本次扩建工程（二期）场地初期雨水产生量为25.29m3/次，全场初期雨水产生量为85.98m3/次。项目牛舍有遮盖，无露天生产、储存设施，项目场区雨水污染物主要为SS，项目在场区东面及东北面建设两座初期雨水池，设计容积分别为100m3和50m3，可满足初期雨水收集需要；初期雨水经初期雨水池沉淀处理后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水，不外排。
噪声
生产运营过程中的主要噪声源有牛叫声及设备运行噪声。
1、	牛叫声
牛会发出尖锐的叫声，随机性较大，养殖场的牛叫声主要发生在喂食时，参考《奶牛舍噪声测量与分析》（王黎虹等，2013）中对牛舍噪声源强的实测，各类牛只最大噪声级在80dB（A）左右，该类噪声为间歇性噪声，在牛舍内产生。
[bookmark: bookmark571]2、	设备噪声
扩建项目新增设备噪声来自于风机，设备运行时会产生噪声。噪声源强主要参考《环境工程手册 环境噪声控制卷》（高等教育出版社，主编：郑长聚）、《环境噪声控制》（哈尔滨工业出版社，主编：刘惠玲，出版时间：2002）等规范和文献，设备工作时声压级在80dB (A)左右。

[bookmark: bookmark572]表2.4.2-10 主要噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	建筑物名称
	声源
名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m

	
	
	
	声压级/距声源距离/dB(A)/m
	
	X
	Y
	Z

	1
	8#牛舍
	牛舍风机1
	80/1
	牛只喂足饲料和水，避免饥渴等；选低噪声设备，室内安装基础减振，加强养护
	-54.54
	211.75
	3

	
	
	牛舍风机2
	80/1
	
	-52.13
	207.85
	3

	
	
	牛舍风机3
	80/1
	
	-50.19
	204.53
	3

	
	
	牛舍风机4
	80/1
	
	-47.55
	199.95
	3

	
	
	牛舍风机5
	80/1
	
	-45.03
	195.49
	3

	
	
	牛舍风机6
	80/1
	
	-41.94
	189.88
	3

	
	
	牛叫声
	80/1
	
	-56.48
	197.55
	1

	2
	9#牛舍
	牛舍风机1
	80/1
	牛只喂足饲料和水，避免饥渴等；选低噪声设备，室内安装基础减振，加强养护
	-33.66
	233.05
	3

	
	
	牛舍风机2
	80/1
	
	-40.86
	228.47
	3

	
	
	牛舍风机3
	80/1
	
	-38.4
	224.15
	3

	
	
	牛舍风机4
	80/1
	
	-35.69
	219.16
	3

	
	
	牛只叫声
	80/1
	
	-34.13
	215.71
	1

	3
	10#牛舍
	牛舍风机1
	80/1
	牛只喂足饲料和水，避免饥渴等；选低噪声设备，室内安装基础减振，加强养护
	-25.63
	203.34
	3

	
	
	牛舍风机2
	80/1
	
	-22.91
	198.12
	3

	
	
	牛舍风机3
	80/1
	
	-19.92
	193.87
	3

	
	
	牛舍风机4
	80/1
	
	-16.37
	187.81
	3

	
	
	牛只叫声
	80/1
	
	-26.9
	187.89
	1

	4
	11#牛舍
	牛舍风机1
	80/1
	牛只喂足饲料和水，避免饥渴等；选低噪声设备，室内安装基础减振，加强养护
	-24.65
	245.7
	3

	
	
	牛舍风机2
	80/1
	
	-22.74
	240.7
	3

	
	
	牛舍风机3
	80/1
	
	-19.71
	236.68
	3

	
	
	牛舍风机4
	80/1
	
	-16.74
	231.43
	3

	
	
	牛只叫声
	80/1
	
	-23.83
	231.63
	1

	5
	12#牛舍
	牛舍风机1
	80/1
	牛只喂足饲料和水，避免饥渴等；选低噪声设备，室内安装基础减振，加强养护
	-19.89
	241.34
	3

	
	
	牛舍风机2
	80/1
	
	-18.15
	237.86
	3

	
	
	牛舍风机3
	80/1
	
	-14.86
	232.18
	3

	
	
	牛舍风机4
	80/1
	
	-11.92
	228.33
	3

	
	
	牛只叫声
	80/1
	
	-10.46
	238.68
	1

	6
	13#牛舍
	牛舍风机1
	80/1
	牛只喂足饲料和水，避免饥渴等；选低噪声设备，室内安装基础减振，加强养护
	-8.17
	253.43
	3

	
	
	牛舍风机2
	80/1
	
	-4.78
	247.57
	3

	
	
	牛舍风机3
	80/1
	
	-2.12
	243.45
	3

	
	
	牛舍风机4
	80/1
	
	1.08
	238.32
	3

	
	
	牛只叫声
	80/1
	
	5.3
	247.48
	1

	7
	14#牛舍
	牛舍风机1
	80/1
	牛只喂足饲料和水，避免饥渴等；选低噪声设备，室内安装基础减振，加强养护
	-5.36
	211.49
	3

	
	
	牛舍风机2
	80/1
	
	-2.21
	206.35
	3

	
	
	牛舍风机3
	80/1
	
	0.32
	201.93
	3

	
	
	牛舍风机4
	80/1
	
	3.47
	197.31
	3

	
	
	牛只叫声
	80/1
	
	-6.83
	200.78
	1

	8
	15#牛舍
	牛舍风机1
	80/1
	牛只喂足饲料和水，避免饥渴等；选低噪声设备，室内安装基础减振，加强养护
	-4.2
	215.59
	3

	
	
	牛舍风机2
	80/1
	
	-1.37
	210.13
	3

	
	
	牛舍风机3
	80/1
	
	1.89
	204.77
	3

	
	
	牛舍风机4
	80/1
	
	4.52
	199.94
	3

	
	
	牛只叫声
	80/1
	
	6.51
	209.6
	3

	9
	16#牛舍
	牛舍风机1
	80/1
	牛只喂足饲料和水，避免饥渴等；选低噪声设备，室内安装基础减振，加强养护
	11.35
	221.58
	1

	
	
	牛舍风机2
	80/1
	
	13.76
	215.7
	3

	
	
	牛舍风机3
	80/1
	
	16.49
	212.33
	3

	
	
	牛舍风机4
	80/1
	
	19.22
	207.92
	3

	
	
	牛只叫声
	80/1
	
	22.69
	216.43
	1



固体废物
生产运营过程中产生的固体废物主要有发酵床更换废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）、病死牛、动物防疫废物及生活垃圾等。项目设置固体废物台账进行管理。
（1）牛粪
根据物料平衡可知，本次扩建工程（二期）牛粪产生量为5030.64t/a（13.97t/d），扩建完成后全场工程牛粪产生量为7398t/a（20.55t/d）。粪便经原位发酵处理后，作为有机肥基肥外售给广西兴嘉农生态科技有限公司进行综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该类废物属于“农业固体废物”中“SW82畜牧业废物”，代码为030-001-S82。
（2）饲料残渣
根据物料平衡可知，本次扩建工程（二期）饲料残渣产生量为35.7t/a（0.10t/d），扩建完成后全场工程饲料残渣产生量为52.5t/a（0.15t/d）。项目剩余饲料及时清扫，饲料残渣经原位发酵处理后，作为有机肥基肥外售给广西兴嘉农生态科技有限公司进行综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该类废物属于“农业固体废物”中“SW82畜牧业废物”，代码为030-003-S82。
（3）发酵床更换废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）
根据垫料物料平衡计算，本次扩建工程（二期）新增废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）约为5254.97t/a，扩建后全场废垫料为8952.24。发酵床更换废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售广西兴嘉农生态科技有限公司生产有机肥。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该类废物属于“农业固体废物”中“SW82畜牧业废物”，代码为030-003-S82。
（4）病死牛
考虑到养殖的风险性，会不定期的产生病死牛。根据项目产品方案，肉牛存活率99.7%，病死牛重量按肉牛重量平均值425kg进行计算，病死牛产生量详见下表。按照建设单位提供资料，本项目病死牛死亡率取3‰，项目病死牛产生情况见下表。
表2.4.2-11 病死牛产生量
	名称
	出栏量(头)
	死亡率（‰）
	产生系数(kg/头)
	死亡头数（头）
	产生量(t/a)

	现有工程（一期）
	480
	3
	425
	2
	0.85

	扩建工程（二期）
	2020
	3
	425
	6
	2.55

	全场工程
	2500
	3
	425
	8
	3.4


根据原环境保护部办公厅关于病害动物无害化处理有关意见的复函（环办函〔2014〕789号）：《动物防疫法》明确要求病害动物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，不得随意处置。病害动物的无害化处理执行《动物防疫法》。病害动物按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ 497-2009)及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）进行无害化处理，不再按照危险废物进行处置。
本项目场区内设有冰柜暂存产生的病死牛，病死牛产生后立即委托有资质公司柳州市鹿寨县日升畜禽处理有限公司收运和无害化处理，可实现病死牛只的无害化处理，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ 497-2009)、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）的要求。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该类废物属于“农业固体废物”中“SW82畜牧业废物”，代码为030-002-S82。
（5）动物防疫废物
肉牛在进行疾病免疫接种、检疫、消毒、化验诊断、监督、检查的过程中会产生部分防疫废物，主要为废弃的疫苗瓶、少量针头、针管及棉纱等固废。废物产生量按照每头牛年产防疫废物0.05kg计算，本项目扩建工程年存栏1020头牛，防疫废物产生总量约为0.051t/a；扩建完成后全场工程年存栏1500头牛，防疫废物产生总量约为0.075t/a。
根据2022年5月广西壮族自治区生态环境厅关于“养殖场防疫废物是否属于危险废物”进行了回复，回复的内容如下：根据《固体废物污染环境法》第七十五条规定，《国家危险废物名录》是确定危险废物的依据，养殖场动物防疫废物未列入《国家危险废物名录》，不属于危险废物；同时根据《医疗废物管理条例》，动物防疫废弃物不属于医疗废物，也不应当按照医疗废物进行管理与处置。依据国家动物防疫法明确要求，该类废物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，具体规定和工作要求请咨询当地兽医主管部门。
本项目动物防疫废物不属于医疗废物，本环评建议将动物防疫废物暂存于兽医室，按照国务院农业农村主管部门的规定，交由有资质的公司运输和集中销毁。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该类废物属于“农业固体废物”中“SW82畜牧业废物”，代码为030-003-S82。
（6）布袋除尘粉尘
饲料加工过程中设置布袋除尘器收集粉尘，现有工程（一期）粉尘收集量为0.130t/a，扩建工程（二期）粉尘收集量为0.276t/a，全场工程的除尘粉尘收集量为0.406t/a。收集的粉尘回用于饲料生产过程中。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该类废物属于“农业固体废物”中“SW82畜牧业废物”，代码为030-003-S82。
（7）废包装材料
项目废包装材料主要包括废塑料袋、废桶、废蛇皮袋等各种原辅材料的包装物，属于一般固体废物。扩建工程废包装材料产生量约为1.0t/a，则项目全场工程废包装材料产生量约为1.5t/a，收集后外售至废品回收站回收利用。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该类废物属于“农业固体废物”中“SW82畜牧业废物”，代码为030-003-S82。
（8）废机油、废机油桶、含油抹布
项目运营过程中需定期或不定期对生产设备（撒料车、铲车、小货车、TMR搅拌机等）进行维护保养，会产生少量废机油、废机油桶、含油抹布，其中废机油产生量约 0.1t/a，废机油桶产生量约 0.01t/a，含油抹布产生量约 0.001t/a。根据《国家危险废物名录（2025）年版》中的规定，废机油、废机油桶、含油抹布均属于危险废物，废机油、废机油桶危险废物类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，危废代码为“900-249-08”；含油抹布危废类别为 HW49，危废代码为“900-041-49”。收集装桶加盖密闭后，分类暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处理。
危险废物须集中收集、储存，执行危险废物“六联单”制度，定期交由有危险废物处置资质的单位统一回收处置，不得混入生活垃圾，若随意堆放、丢弃将会对周边环境及周边居民产生一定的危害。
（9）生活垃圾
本次扩建工程（二期）新增劳动定员2人，均不住场，扩建完成后全场劳动定员为10人，其中2人在厂区住宿，年工作365天，住宿职工生活垃圾产生量按1kg/d·人计算，不住宿职工生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，则本次扩建工程（二期）新增生活垃圾产生量为1.0kg/d、0.365t/a，扩建完成后全场生活垃圾产生量为6.0kg/d、2.19t/a。生活垃圾集中收集到场内收集点，由村镇环卫部门统一收集处理。
本项目各类副产物的产生量情况详见下表。
表2.4.2-12 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
	序 号
	名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	扩建工程产生量 t/a
	全场工程产生量t/a
	固废
性质
	处置方法

	1
	牛粪
	养殖过程
	固
	牛粪
	5030.64
	7398
	一般工业固体废物
	原位发酵床进行发酵后作为有机肥基肥外售有机肥厂进行综合利用

	2
	饲料残渣
	养殖过程
	固
	饲料残渣
	35.7
	52.5
	
	

	3
	发酵床废垫料
	牛粪、牛尿、饲料
残渣处理
	固
	发酵后的剩余物
	5254.97
	8952.24
	
	作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用

	4
	病死牛
	养殖过程
	固
	牛的尸体
	2.55
	3.4
	
	委托动物无害化处理公司进行无害化处理

	5
	防疫废物
	防疫、消毒
	固
	废疫苗、废消毒瓶、针管
	0.051
	0.075
	
	交由当地防疫机构防疫专员进行回收

	6
	废包装材料
	运营过程
	固
	废塑料袋、废桶、废蛇皮袋
	1.0
	1.5
	
	由废品回收站回收利用

	7
	布袋除尘粉尘
	饲料加工废气处理
	固
	饲料粉尘
	0.276
	0.406
	
	回用于饲料生产过程中

	8
	废机油
	机修
	液
	废机油
	0.1
	0.1
	危险废物
	采用专用容器收集后暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处理

	
	废机油桶
	
	固
	废机油桶
	0.01
	0.01
	
	

	
	含油抹布
	
	
	含油抹布
	0.001
	0.001
	
	

	9
	生活垃圾
	办公
	固
	废矿泉水瓶、饮料瓶等
	0.365
	2.19
	生活
垃圾
	环卫部门清运处理


本项目固体废物物质属性判定主要依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）规定进行，属性判定结果见下表。
表2.4.2-13 项目固体废物属性判定一览表
	序号
	名称
	产生环节
	形态
	主要成分
	是否属于固废
	判定依据

	1
	牛粪
	饲养过程
	固态
	有机质、氮等
	是
	5.2b）

	2
	饲料残渣
	饲养过程
	固态
	饲料
	是
	5.3b）

	3
	废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）
	饲养过程
	固态
	牛粪、牛尿、菌类、甘蔗渣等
	是
	5.2b）

	4
	病死牛
	饲养过程
	固态
	病死牛尸体
	是
	5.2b）

	5
	动物防疫废物
	卫生防疫过程
	固态
	废疫苗瓶、废消毒剂瓶、针管、废药品包装物等
	是
	5.2a）

	6
	废包装材料
	饲养过程
	固态
	废塑料袋、废桶、废蛇皮袋
	是
	5.2a）

	7
	布袋除尘粉尘
	饲料加工过程
	固态
	饲料粉尘
	是
	5.3b）

	8
	废机油
	机修
	液态
	废机油
	是
	4.1g）

	
	废机油桶
	
	固态
	废机油桶
	是
	4.1d）

	
	含油抹布
	
	固态
	含油抹布
	是
	4.1d）

	9
	生活垃圾
	办公生活
	固态
	纸、塑料、剩菜、果皮等
	是
	4.1a）



6、固体废物分类汇总
扩建后全场固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见下表。
表2.4.2-14 扩建后全场固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置
	固体废物名称
	固体废物属性
	固废/危废代码
	产生情况
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	
	核算方法
	扩建项目新增产生量（t/a）
	扩建后全场产生量（t/a）
	工艺
	扩建项目新增处置量（t/a）
	扩建后全场性质处置量（t/a）
	

	饲养过程
	牛舍
	牛粪
	一般固体废物 
	030-001-S82
	类比法
	5030.64
	7398
	采用原位发酵床生产有机肥基料
	5030.64
	7398
	作为有机肥基料外售至广西兴嘉农生态科技有限公司

	饲养过程
	牛舍
	饲料残渣
	一般固体废物
	030-003-S82
	类比法
	35.7
	52.5
	采用原位发酵床生产有机肥基料
	35.7
	52.5
	

	饲养过程
	牛舍
	废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）
	一般固体废物
	030-003-S82
	类比法
	5254.97
	8952.24
	作为有机肥基料外售
	5254.97
	8952.24
	

	饲养过程
	病死牛暂存间
	病死牛
	一般固体废物
	030-002-S82
	类比法
	2.55
	3.4
	暂存于病死牛暂存间冰柜
	2.55
	3.4
	委托鹿寨县日升畜禽处理有限公司无害化处理单位处置

	卫生防疫
过程
	防疫废弃物暂存间
	动物防疫废物
	一般固体废物
	030-003-S82
	类比法
	0.051
	0.075
	收集暂存于防疫废弃物暂存间
	0.051
	0.075
	委托有处理资质的单位处理

	饲养过程
	配料区
	废包装材料
	一般固体废物
	030-003-S82
	类比法
	1.0
	1.5
	收集后外售
	1.0
	1.5
	外售至废品回收站

	饲料加工过程
	配料区
	布袋除尘粉尘
	一般固体废物
	030-003-S82
	类比法
	0.276
	0.406
	回用于饲料加工
	0.276
	0.406
	回用于饲料加工

	机修过程
	设备
	废机油
	危险废物
	900-249-08
	类比法
	0.1
	0.1
	暂存于危废暂存间
	0.1
	0.1
	委托有处理资质的单位处理

	
	
	废机油桶
	
	900-249-08
	类比法
	0.01
	0.01
	
	0.01
	0.01
	

	
	
	含油抹布
	
	900-041-49
	类比法
	0.001
	0.001
	
	0.001
	0.001
	

	办公生活
	垃圾桶
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	类比法
	0.365
	2.19
	收集
	0.365
	2.19
	环卫部门清运处置




扩建工程污染物排放情况汇总
本次扩建工程（二期）污染物排放情况汇总见下表。
表2.4.2-15 扩建工程污染物排放情况汇总表
	污染物类型
	污染物名称
	产生量
	削减量
	排放量

	废水
	生产废水
（牛尿、牛饮水漏水、青贮池渗滤液）
	项目养殖采用原位发酵床工艺，牛粪、牛尿液、牛饮水漏水、青贮池渗滤液全部进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床每2个月清理一次，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂，牛舍不排放养殖废水。
	3121.09
	3121.09
	0

	
	生活污水
	废水量（m3/a）
	46.72
	46.72
	用于红线范围内菜地施肥

	
	
	CODCr（t/a）
	0.0085 
	0.0085 
	

	
	
	NH3-N（t/a）
	0.0011 
	0.0011 
	

	
	
	TN（t/a）
	0.0020 
	0.0020 
	

	
	
	TP（t/a）
	0.0002 
	0.0002 
	

	废气
	无组织
	牛舍
	NH3（t/a）
	3.260
	1.304
	1.956

	
	
	
	H2S（t/a）
	0.1630
	0.0652
	0.0978

	
	
	饲料加工粉尘
	颗粒物（t/a）
	0.307
	0.276
	0.031

	噪声
	设备噪声等（dB（A））
	80
	15
	65

	固体废物
	一般工业固体废物
	牛粪（t/a）
	5030.64
	5030.64
	0

	
	
	饲料残渣（t/a）
	35.7
	35.7
	0

	
	
	发酵床废垫料（t/a）
	5254.97
	5254.97
	0

	
	
	病死牛（t/a）
	2.55
	2.55
	0

	
	
	防疫废物（t/a）
	0.051
	0.051
	0

	
	
	废包装材料（t/a）
	1.0
	1.0
	0

	
	
	布袋除尘粉尘（t/a）
	0.276
	0.276
	0

	
	危险废物
	废机油（t/a）
	0.1
	0.1
	0

	
	
	废机油桶（t/a）
	0.01
	0.01
	0

	
	
	含油抹布（t/a）
	0.001
	0.001
	0

	
	生活垃圾
	生活垃圾（t/a）
	0.365
	0.365
	0




扩建后全场污染物排放情况汇总
扩建后全场污染物排放情况汇总见下表。
表2.4.2-16 全场工程污染物排放情况汇总表
	污染物类型
	污染物名称
	产生量
	削减量
	排放量

	废水
	养殖废水
（牛尿、牛饮水漏水、青贮池渗滤液）
	项目养殖采用原位发酵床工艺，牛粪、牛尿液、牛饮水漏水、青贮池渗滤液全部进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床每2个月清理一次，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂，牛舍不排放养殖废水。
	4579.78
	4579.78
	0

	
	生活污水
	废水量（m3/a）
	268.64
	268.64
	用于红线范围内菜地施肥

	
	
	CODCr（t/a）
	0.042 
	0.042 
	

	
	
	NH3-N（t/a）
	0.005 
	0.005 
	

	
	
	TN（t/a）
	0.010 
	0.010 
	

	
	
	TP（t/a）
	0.001 
	0.001 
	

	废气
	无组织
	牛舍
	NH3（t/a）
	4.796
	1.922
	2.874

	
	
	
	H2S（t/a）
	0.2399
	0.0961
	0.1438

	
	
	配料区
	颗粒物（t/a）
	0.451
	0.406
	0.045

	
	
	备用发电机
	SO2（t/a）
	0.00001
	0 
	0.00001

	
	
	
	NOx（t/a）
	0.00186
	0 
	0.00186

	
	
	
	颗粒物（t/a）
	0.00016
	0 
	0.00016

	噪声
	设备噪声等（dB（A））
	80
	15
	65

	固体废物
	一般工业固体废物
	牛粪（t/a）
	7398
	7398
	0

	
	
	饲料残渣（t/a）
	52.5
	52.5
	0

	
	
	发酵床废垫料（t/a）
	8952.24
	8952.24
	0

	
	
	病死牛（t/a）
	3.4
	3.4
	0

	
	
	防疫废物（t/a）
	0.075
	0.075
	0

	
	
	废包装材料（t/a）
	1.5
	1.5
	0

	
	
	布袋除尘粉尘（t/a）
	0.406
	0.406
	0

	
	危险废物
	废机油（t/a）
	0.1
	0.1
	0

	
	
	废机油桶（t/a）
	0.01
	0.01
	0

	
	
	含油抹布（t/a）
	0.001
	0.001
	0

	
	生活垃圾
	生活垃圾（t/a）
	2.19
	2.19
	0


非正常工况污染源强分析
（1）情形分析
非正常排放是指生产设备在开、停车状态，未能完全运行或者故障检修状态下污染物的排放情况。
本项目对于恶臭气体采用臭气处理装置，亦存在失效或者故障问题，可导致恶臭气体处理效率下降。
（2）废气处理装置失效
本项目非正常排放仅考虑废气处理设施达不到应有效率的情况下排放。考虑生物除臭剂部分失效，除臭效率为零以及布袋除尘失效，去除效率为0的情景，非正常工况时间按 1 小时考虑。
表2.4.2-17 非正常工况产生废气情况
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间（h）
	年发生频次（次/a）
	应对
措施

	牛舍（扩建工程新增）
	饲料未添加植物添加剂、通风故障、生物发酵床未添加益生菌、生物除臭剂失效
	NH3
	/
	0.372
	1
	1
	及时检查修理

	
	
	H2S
	/
	0.0186
	1
	1
	

	牛舍（项目全场）
	
	NH3
	/
	0.544
	1
	1
	

	
	
	H2S
	/
	0.0273
	1
	1
	

	饲料加工区
	布袋除尘失效
	颗粒物
	/
	0.215
	1
	1
	


扩建前后“三本账”
根据项目工程分析，项目扩建前后污染物排放“三本账”见下表。
表2.4.3-1 项目扩建前后污染物排放“三本账”
	类别
	污染物名称
	现有工程排放量（固废指产生量）
	“以新带老”削减量
	扩建工程排放量（固废指产生量）
	全场排放量（固废指产生量）
	排放增减量（固废指产生量）

	废水
	废水
	生产废水
	废水量（t/a）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	生活污水
	废水量（t/a）
	221.92
	0
	46.72
	268.64
	+46.72

	
	
	
	CODCr（t/a）
	0.0339 
	0
	0.0085 
	0.0424 
	+0.0085 

	
	
	
	NH3-N（t/a）
	0.0043 
	0
	0.0011 
	0.0054 
	+0.0011 

	
	
	
	TN（t/a）
	0.0081 
	0
	0.0020 
	0.0101 
	+0.0020 

	
	
	
	TP（t/a）
	0.0007 
	0
	0.0002 
	0.0009 
	+0.0002 

	
	废气
	牛舍恶臭
	NH3（t/a）
	0.920
	0
	1.956 
	2.874
	+1.956 

	
	
	
	H2S（t/a）
	0.0460 
	0
	0.0978 
	0.1438
	+0.0978 

	
	
	配料加工粉尘
	颗粒物（t/a）
	0.014
	0
	0.031
	0.045
	+0.031

	
	
	备用发电机废气
	SO2（t/a）
	0.00001
	0
	0
	0.00001
	0

	
	
	
	NOx（t/a）
	0.00186
	0
	0
	0.00186
	0

	
	
	
	颗粒物（t/a）
	0.00016
	0
	0
	0.00016
	0

	固体废物
	一般工业固体废物
	牛粪（t/a）
	2367.36
	0
	5030.64
	7398
	+5030.64

	
	
	饲料残渣（t/a）
	16.8
	0
	35.7
	52.5
	+35.7

	
	
	发酵床废垫料（t/a）
	3677.80
	0
	5254.97
	8952.24
	+5254.97

	
	
	病死牛（t/a）
	0.85
	0
	2.55
	3.4
	+2.55

	
	
	防疫废物（t/a）
	0.024
	0
	0.051
	0.075
	+0.051

	
	
	废包装材料（t/a）
	0.5
	0
	1.0
	1.5
	+1

	
	
	布袋除尘粉尘（t/a）
	0.130
	0
	0.276
	0.406
	+0.276

	
	危险废物
	废机油（t/a）
	0
	0
	0.1
	0.1
	+0.1

	
	
	废机油桶（t/a）
	0
	0
	0.01
	0.01
	+0.01

	
	
	含油抹布（t/a）
	0
	0
	0.001
	0.001
	+0.001

	
	生活垃圾
	生活垃圾（t/a）
	1.825
	0
	0.365
	2.19
	+0.365
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柳州市地处北纬23°54′~26°03′，东经108°32′~110°28′之间。东与桂林市的龙胜、永福和荔浦为邻，西接河池市的环江毛南族自治县、罗城仫佬族自治县和河池市宜州区，南面边界为来宾市金秀瑶族自治县、象州县、兴宾区和忻城县，北部和西北部分别与湖南省通道侗族自治县和贵州省黎平县、从江县相毗邻。柳州属于典型的喀斯特地貌，形成了“拔地奇峰画卷开”的山水特点，柳江穿越市区，把市区环绕成一个“U”字形半岛。
柳州市位于桂中岩溶平原的北端，东、西、北三面环山，具有典型的岩溶地貌特征。由于柳江穿流市区及气候、岩性、构造的影响，形成河流阶地地貌与岩溶地貌叠加的天然盆地，地貌属桂中岩溶平原范围，大部分地区地势平坦，地形开阔，地质状况较好。
柳江区位于桂中盆地东南部，地处东经108°54′40″~109°44′45″、北纬23°54′30″~24°29′00″之间。北面紧连柳州市柳南区，柳城县马山乡、社冲乡；东北与鱼峰区、鹿寨县相邻；东及东南部与象州县运江镇、马坪镇相邻，南面与来宾市兴宾区大湾乡、凤凰镇、北五乡、七洞乡接壤；西南及西北部背靠忻城县安东乡、大塘镇、欧洞乡和宜州市屏南乡、三岔镇。湘桂、黔桂、枝柳铁路和322、209 国道贯穿境内，柳州普客和货运列车停靠柳江并设立柳江站；桂柳、南柳、宜柳、柳武、柳梧、柳州北环高速公路、三（江）北（海）高速、贺州-柳州-巴马高速公路在境内交汇，建设中的南（宁）柳（州）第二高速也将穿境而过并设有出口；白莲机场坐落于柳江新兴工业园旁边，距城区仅7公里；西江水系通过柳江区境内，水运可直达广州、香港，辖区所有行政村通村道路已实现水泥硬化，交通、陆运、水运、航运、铁运十分便利。
本项目位于柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳州市柳江区进德镇四连村水舍屯（为一整块连续地块），项目位置中心坐标为：东经109.370378°，北纬24.213229°。项目地理位置详见附图1。
[bookmark: _Toc1312][bookmark: _Toc27264][bookmark: _Toc28476][bookmark: _Toc15262]地形地貌
柳江区境内呈岩溶地质和低丘陵地貌，山地面积占51%，平原面积占29%，丘陵面积为11%。柳江区地形西南高，标高300～600m；地势西南高，多山地；东部次高，多丘陵；中部低平，多平原。山脉属南岭山脉中的凤凰山脉，最高山为大仁山，海拔712m，在土博镇梅里村甘梅屯西南面。
全区岩溶地貌占绝对优势，其面积占全区 80%以上，地貌成因类型主要分为溶蚀堆积及侵蚀溶蚀两类，其次为非岩溶地貌的构造溶蚀、剥蚀类型，零星分布着一些河流侵蚀堆积类型。全区大致可以分为峰丛谷地区、峰林谷地和孤峰平原区、丘陵区三个区。峰丛谷地区位于柳江区的西部和南部，包括土博镇和里高镇全境、三都镇的2个村、百朋镇西部的9个村；峰林谷地和孤峰平原区位于柳江区中部，包括进德镇、拉堡镇、成团镇全境以及百朋镇的6个村、穿山镇的13个村；丘陵区主要位于柳江区东部，主要为穿山镇的林寺村一带，以丘陵为主，间有石山。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK199][bookmark: OLE_LINK198]项目宏观地貌属孤峰岩溶平原地貌，项目位于四面低中部高土丘的北东坡之上，项目场地北东低南西高，地面高程95～110m，地势高差15m左右，项目四周为耕地。
[bookmark: _Toc9903][bookmark: _Toc13119][bookmark: _Toc28202][bookmark: _Toc1515][bookmark: _Toc15177]地层岩性及地质构造
1、地层岩性
[bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK171]根据勘探结果及区域水文地质、工程地质、环境地质资料、野外水文地质调查，项目区地层结构较简单，主要由第四系(Q) 黏性土及下伏石炭系中统大埔组（C2d）白云岩组成，现分述如下：
（1）第四系(Q)黏性土
褐黄色，稍湿，土质较均匀，结构致密，呈硬塑状，切面稍有光滑，韧性和干强度中等，无摇振反应，按压略见指印，呈硬塑状态，局部偶含风化碎石。厚度7.40～16.00m。
（2）石炭系中统大埔组（C2d）白云岩
浅灰色，细晶结构，中厚～厚层状构造，质硬性脆，属较硬岩，局部裂隙发育，岩体较破碎～较完整，岩芯呈块状～中长柱状，断口较新鲜。属较硬岩，岩体基本质量等级为Ⅳ～Ⅲ级。层面埋深7.40～16.00m，本次钻探揭露厚度7.10～10.00m。
2、地质构造
根据1:50万数字地质图构造单元划分，项目区位于广西“山字型”构造东翼内侧和马蹄形盾地东部边缘地带，处于构成“山字型”两个组成部分的交界部位。项目位于单斜构造之上，地层倾向南东、倾角27°。
据野外调查和区域地质资料分析，项目内及其附近未见断裂经过，也未发现新的构造活动痕迹，亦未发现有地裂、塌陷、地面沉降等地质灾害发育，场区稳定性较稳定。场地内岩层倾向南东，倾角27°，属单斜构造。
3、地震及新构造活动
依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计标准》(GB/T 50011-2010)（2024版），项目场区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速值为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，设计地震分组为第一组（图3.1.3-1、图3.1.3-2）。
[image: 地震图]
图3.1.3-1 项目场区地震动参数区划图
[image: 地震图]
图3.1.3-2 项目场区地震动反应谱特征周期区划图
[bookmark: _Toc28961][bookmark: _Toc4079][bookmark: _Toc4957][bookmark: _Toc627][bookmark: _Toc16990]气象及水文
1、气象
[bookmark: _Toc309564989][bookmark: _Toc234426629][bookmark: _Toc304735230][bookmark: _Toc306109202]柳州市地处桂中北部，属中亚热带季风气候，夏半年盛行偏南风，高温、高湿、多雨，冬半年盛行偏北风，寒冷、干燥、少雨。夏长冬短、雨热同季，光、温、水气候资源丰富，但地区差异较大，北部各县具有较明显的山地气候特征。太阳辐射量年平均为95～110kcal/cm2，南部多于北部，一年中以7～8月最高，1～2月最低。柳州市地处中亚热带向南亚热带过渡的地带，属亚热带气候区，气候温和，雨量充沛。根据近20年的气象资料统计，多年平均气温21.1℃，极端最高气温38.7℃，极端最低气温零下1.1℃；多年平均气压998.2hPa，多年平均水汽压19.4hPa，多年平均相对湿度为72.3%，多年平均降雨量为1523.9mm，日平均降雨量5.08mm，日最大降雨量233.6mm。柳州市多年主导风向为北风（N），风向频率为10.2%，全年静风频率为3.9%，多年平均风速为1.5m/s，多年最大风速16.5m/s。
2、水文
调查区域内的地表水系主要为三千河和瓜楼河。项目北场界距三千河850m左右，三千河发源于柳江区穿山镇，流域范围覆盖当地多个乡镇，最终汇入柳江干流，是柳江下游区域的重要水系组成部分，具季节性变化特点，雨季流量较大，旱季相对平缓，其流域与柳江区穿山镇、新兴农场等区域紧密相关，是当地及周边村落农业生产的主要水源之一。调查期间在三千村附近实测三千河水位高程为87.37m，三千河为本区的排泄基准面。
项目场界东距瓜楼河570m左右，瓜楼河是柳江区三千河的一级支流，流域面积53.9km2，河道长度约31.7km，由南向北径流，属季节性河流，在回龙屯附近汇入三千河，调查期间在歪拉屯附近实测得河水位高程为91.12m。
[bookmark: _Toc32209][bookmark: _Toc14891][bookmark: _Toc26308][bookmark: _Toc7741][bookmark: _Toc265]水文地质条件
[bookmark: _Toc19230]略。
[bookmark: _Toc12670][bookmark: _Toc10121][bookmark: _Toc11492][bookmark: _Toc18579][bookmark: _Toc1197]动植物
1、植物
柳江区境内有三伯岭、龙汉岭、冲马岭、鹿岭等4个国有林场；有材林主要有松木、杉木、桉木、荷木、樟木、香樁、苦楝、椎木、柠檬桉、泡桐木等；经济林有油茶、柑桔、沙田柚、龙眼、柿、桃、李、梨等。境内林地面积12.24万公顷，森林面积11.10万公顷，林木活立木总蓄积量200.4万立方米，森林覆盖率达44.60%。
2、动物
项目所在地人类活动频繁，野生动物较少，周围野生动物主要有大山雀、百劳、白头鹎、翠鸟、红臀鹎、缝叶莺、泽蛙、沼蛙、蟾蜍、老鼠、壁虎等常见种类。
3、评价区域动植物资源状况
根据现场调查，项目所在地人类活动频繁，野生动物较少，评价区域动物种类除人工养殖的家禽外，还分布有两栖类、爬行类、鸟类及小型兽类等常见的野生动物。
项目所在地植被以人工种植的桉树、甘蔗为主，未发现国家级重点保护植物和广西重点保护植物、野生动物。评价区域内无野生珍稀动植物记载，亦无风景名胜和自然保护区。评价区域动植物类型相对较为简单。
土壤
柳州市土壤种共有水稻土、红壤土、黄壤土、石灰土、冲积土和紫色土等六个土类及所属的18个亚类，61个土属，162个土种。其中以红壤土和石灰土所占的比例较大。红壤土主要分布在柳城、融安、融水、三江县境内，土质一般比较贫瘠，有机质含量低，普遍缺氮、磷、钾；石灰土以南部的柳江区分布最广；耕作性土壤以旱作土壤和水稻土为主，其中旱作土壤占50%以上。在海拔150~450m 的低山丘陵区，属于砂页岩红壤土pH值呈酸性，土体较厚、粘性，有机质含量低；在海拔80~150m的缓丘及平原地区，广泛分布红壤土和水稻土，土层深厚，肥沃，旱地主要是红壤土，水稻土以淹育、潴育、潜育、盐渍型为主。柳江两岸河谷为沙土、油沙土混合地带，分布于黄村、柳东和羊角山等乡；西北部丘陵地带地势较高，缺水易干；沙塘、长塘、白露、西鹅等地属江土母质水稻土地带；远郊太阳村镇及南郊羊角乡属石灰岩山谷和残峰平原，为石灰土质；东北部为坡状地带，多为红土壤。
柳江区土壤类型主要有水稻土、红壤、石灰（岩）土、粗骨土等四个土类，其中红壤呈酸性，质地黏重，pH4.0~5.0之间，盐基不饱和，缺磷钾，土壤土层厚重，养分中等，有机质含量可达2%～6%，主要分布于县境东南部；石灰土多由碳酸盐岩溶蚀残余物发育而成的，pH6.0~8.5 之间，土层厚度较薄，有机质分解较快，腐殖质积累作用较微弱，有机质含量较低。
项目所在区域土壤类型为红壤，土壤质地介于黏土和砂土之间，兼有黏土和砂土的优点，通气透水、保水保温性能都较好，属轻壤土，pH在5~6之间。
[bookmark: _Toc31991]区域饮用水水源及饮用水源保护区及地下水开发利用状况调查
1、饮用水源基本情况
柳州市区饮用水源地含一级保护区4个、二级保护区2个和准保护区2个。一级保护区分为柳西水厂、城中水厂、柳南水厂、柳东水厂4段一级保护区。其中柳西水厂、城中水厂一级保护区的保护范围，分别为两水厂取水口上游1km至下游0.3km共1.3km的水域，及沿岸红花水电站正常蓄水位下沿岸50m的陆域。柳南水厂及柳东水厂一级保护区范围，分别为两水厂取水口上游1km至下游0.1km共1.1km水域，及沿岸从水域至西堤路防洪堤临江边界（0~25m）的陆域。
二级保护区分为柳江河二级保护区和新圩江二级保护区。柳江河二级保护区范围为新圩断面上游1km至柳东水厂取水口下游300m扣除一级保护区范围外的柳江河水域及有防洪堤或滨江路的，为防洪堤或滨江路向江区域；没有防洪堤或滨江路的，为红花电站正常蓄水位下沿岸纵深50m。新圩江二级保护区范围为新圩江入柳江河口至其上游2km全部水域及两岸纵深50m陆域。
准保护区分为柳江河段和新圩江河段。
项目场址不在柳州市市区饮用水源保护区范围内，项目距离保护区边界约10.9km，且项目不向环境排放废水，因此项目不会对柳州市饮用水源保护区产生不利影响。
2、柳州市乡镇饮用水水源保护区
略。
3、周边村屯饮用水情况调查
[bookmark: _Toc667][bookmark: _Toc31449]略。

图3.1.7-1 下游分散式水井调查分布图
[bookmark: _Toc10229]环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc18827][bookmark: _Toc24314][bookmark: _Toc8460][bookmark: _Toc16103]大气环境质量现状监测与评价
[bookmark: _Toc3562]1、项目所在区域环境空气质量达标区判定
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2的要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或者地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。
项目位于柳州市柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳州市柳江区进德镇四连村水舍屯（为一整块连续地块），根据柳州市生态环境厅网站发布的《2024年柳州市生态环境状况公报》，柳州市柳江区2024年环境空气自动监测点监测数据统计结果见下表。
表3.3.1-1 柳州市柳江区2024年环境空气质量现状评价表
	评价
因子
	平均时段
	过渡阶段二级标准限值（μg/m3）
	现状浓度（μg/m3）
	占标率
（%）
	达标
情况

	SO2
	年平均质量浓度
	60
	9
	15.0%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	40
	17
	42.5%
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	60
	44
	73.3%
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	30
	29
	96.7%
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	4000
	1200
	30.0%
	达标

	O3
	8小时滑动日平均值
	160
	130
	81.3%
	达标


注：项目引用数据为2024年，环境空气污染物执行过渡阶段浓度限值。
由上表可知，项目所在的柳州市柳江区2024年环境空气质量监测项目均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求。
2、其他污染物环境质量现状评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及项目所在区域及环境特征，以及项目排放的污染物特征，本次评价对特征因子TSP、NH3、H2S、臭气浓度进行了补充监测。
（1）监测布点
根据项目污染物排放情况、项目大气环境评价等级、评价区域气象特征及敏感点分布情况等因素，本项目大气特征因子补充监测共布设1个监测点，监测点位情况见表3.3-2，监测点位示意图见附图6。 
表3.3.1-2 环境空气监测点布设
	监测编号
	监测点位
	监测点位坐标
	监测项目
	与本项目的方位及距离

	
	
	经度
	纬度
	
	

	1#
	塘岸屯
	109.371142408°E
	24.205910399°N
	TSP、NH3、H2S、臭气浓度
	项目南面540m


（2）监测分析方法
环境空气采样分析方法详见下表。
[bookmark: _Toc14300]表3.3.1-3 环境空气采样分析方法
	监测项目
	分析方法
	方法检出限

	NH3
	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》（HJ 534-2009）
	0.025mg/m3

	H2S
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局 2003年）《第三篇 环境空气质量监测 第一章 气态无机污染物 十一、硫化氢（二）亚甲基蓝分光光度法（B）》
	0.001mg/m3

	臭气浓度
	《环境空气和废气 臭气的测定三点比较式臭袋法》
（HJ 1262-2022）
	-

	总悬浮颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ1263-2022）
	168μg/m3


（3）监测时间与频率
NH3、H2S、TSP连续采样7天，臭气浓度采样3天（根据恶臭污染环境监测技术规范（HJ905-2017）“对于环境空气敏感点的监测，根据现场踏勘、调查确定的时段采样，样品采集次数不少于3次，取其最大测定值。”本次臭气浓度监测是对环境空气敏感点进行监测，采样3天）。NH3、H2S、臭气浓度每天监测4次，每个时段采样1小时；TSP采集日均值。监测期间同步观测气温、气压、风向、风速等气象要素。
（4）评价标准及评价方法
①评价标准
表3.3.1-4 环境空气质量现状评价标准
	序号
	物质名称
	标准浓度
	标准来源

	1
	硫化氢
	10μg/m3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》
（HJ2.2-2018）附录D

	2
	氨气
	200μg/m3
	

	3
	TSP
	300μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）


②评价方法
采用对标法对监测因子进行评价，对照监测因子有关的环境质量标准，分析各项监测因子小时平均浓度、日平均浓度的达标情况。

污染物的最大浓度占标率按下式计算：
式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率，%；
Ci—第i个污染物的实测最大浓度，mg/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。超标率按下式计算：

对于超标的监测数据，应分析其超标率、最大超标倍数、超标原因及污染水平和变化趋势。
（5）监测结果与评价
NH3、H2S、TSP现状监测时间为2026年07月13日至07月20日，臭气浓度现状监测时间为2026年07月13日至07月16日，监测结果如下：
表3.3.1-5 环境空气中NH3、H2S、臭气浓度小时平均浓度值监测结果
	检测点位
	检测时间
	检测项目
	检测频次及结果
	单位

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	均值
	

	1#塘岸屯
	2026.07.13
	臭气浓度
	
	
	
	
	
	无量纲

	
	
	TSP
	
	μg/m3

	
	
	NH3
	
	
	
	
	
	μg/m3

	
	
	H2S
	
	
	
	
	
	μg/m3

	
	2026.07.14
	臭气浓度
	
	
	
	
	
	无量纲

	
	
	TSP
	
	μg/m3

	
	
	NH3
	
	
	
	
	
	μg/m3

	
	
	H2S
	
	
	
	
	
	μg/m3

	
	2026.07.16
	臭气浓度
	
	
	
	
	
	无量纲

	
	
	TSP
	
	μg/m3

	
	
	NH3
	
	
	
	
	
	μg/m3

	
	
	H2S
	
	
	
	
	
	μg/m3

	
	2026.07.17
	TSP
	
	μg/m3

	
	
	NH3
	
	
	
	
	
	μg/m3

	
	
	H2S
	
	
	
	
	
	μg/m3

	
	2026.07.18
	TSP
	
	μg/m3

	
	
	NH3
	
	
	
	
	
	μg/m3

	
	
	H2S
	
	
	
	
	
	μg/m3

	
	2026.07.19
	TSP
	
	μg/m3

	
	
	NH3
	
	
	
	
	
	μg/m3

	
	
	H2S
	
	
	
	
	
	μg/m3

	
	2026.07.20
	TSP
	
	μg/m3

	
	
	NH3
	
	
	
	
	
	μg/m3

	
	
	H2S
	
	
	
	
	
	μg/m3


表3.3.1-6 评价区域环境空气质量统计评价结果
	监测
点位
	监测项目
	平均时间
	监测浓度
范围（μg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标情况
	二级标准（μg/m3）

	1#塘岸屯
	NH3
	1小时平均
	
	
	
	
	200

	
	H2S
	1小时平均
	
	
	
	
	10

	
	TSP
	24小时平均
	
	
	
	
	300

	
	臭气浓度（无量纲）
	一次值
	
	
	
	
	/

	注：未检出以“＜+检出限”表示，取检出限的1/2进行评价


由表3.3-6可以看出，H2S、NH3小时浓度值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其它污染物空气质量浓度参考限值要求。臭气浓度为未检出。TSP日均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值。
[bookmark: _Toc31637][bookmark: _Toc28106][bookmark: _Toc7648][bookmark: _Toc3379]地表水环境质量现状监测与评价
项目养殖采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废水主要为职工生活污水。生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，本项目无废水外排。项目地表水影响评价等级为水污染影响型三级B，可不开展区域污染源调查，主要调查依托的污水处理设施的情况。本项目废水经处理后不排入周边地表水体，无依托的污水处理设施，不进行相应分析。故本次项目仅对项目所在区域地表水体瓜楼河的环境质量进行调查。
为了解项目所在区域地表水瓜楼河环境质量情况，本次委托广西中陆检测技术有限公司对项目区域瓜楼河地表水进行监测。
（1）监测断面布设
项目地表水环境现状监测断面为瓜楼河地表水监测断面，具体监测断面布设情况见附图6。
[bookmark: _Toc12678][bookmark: _Toc676][bookmark: _Toc471739542][bookmark: _Toc497947017][bookmark: _Toc475546459]（2）监测因子
[bookmark: _Toc3156][bookmark: _Toc471739543][bookmark: _Toc497947018][bookmark: _Toc13796][bookmark: _Toc475546460]pH值、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总氮、总磷、粪大肠菌群数、高锰酸盐指数共10项。
（3）监测时间与频率
[bookmark: _Toc471739544][bookmark: _Toc28073][bookmark: _Toc475546461][bookmark: _Toc497947019][bookmark: _Toc14981]监测时间为2026年07月13日～08月15日连续3天。
（4）分析方法
地表水监测依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ /T 91-2002）执行，分析方法见下表。
表3.3.2-1 地表水分析方法一览表
	序号
	检测项目
	检测依据
	仪器名称及型号
	检出限

	1
	pH值
	《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）
	便携式酸度计PHB-4
	-

	2
	溶解氧
	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》（HJ 506-2009）
	便携式智能溶解氧分析仪JPB-608A
	-

	3
	化学需氧量
	《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ 828-2017）
	标准COD消解装置 KHCOD-8Z、棕色酸碱双式滴定管50ml
	4mg/L

	4
	五日生化需氧量
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009）
	恒温恒湿培养箱LRH250-S便携式溶解氧仪LC-JPB-608
	0.5mg/L

	5
	氨氮
	《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
	双光束紫外可见分光光度计UV-2601
	0.025mg/L

	6
	悬浮物
	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）
	电子天平ML204、电热恒温鼓风干燥箱HGZF-II-101-1
	4mg/L

	7
	粪大肠菌群
	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》（HJ 1001-2018）
	生化培养箱SPX80型、手提式压力蒸汽灭菌器XDB-280A+
	10MPN/L

	8
	总氮
	《水质 总氮的测定碱性过硫酸 钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012））
	双光束紫外可见分光光度计UV-2601
	0.05mg/L

	9
	总磷
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）
	双光束紫外可见分光光度计UV-2601
	0.01mg/L

	10
	高锰酸盐指数
	《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原性滴定法》（HJ1445-2026）
	棕色酸碱双式滴定管50ml
	0.4mg/L


[bookmark: _Toc6241][bookmark: _Toc475546462][bookmark: _Toc471739545][bookmark: _Toc24883][bookmark: _Toc497947020]（5）评价标准
瓜楼河地表水监测断面评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。
[bookmark: _Toc24683][bookmark: _Toc471739546][bookmark: _Toc20129][bookmark: _Toc475546463][bookmark: _Toc497947021]（6）评价方法
采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018）推荐的标准指数法进行评价。公式为：
Si.j=Ci.j/Csi
式中：Si.j——污染物i在监测点j的标准指数，标准指数大于1，说明水质已受到该污染物的污染；
Ci.j——污染物i在监测点j的浓度，mg/L；
Csi——水质参数i的地面水水质标准，mg/L。
溶解氧（DO）的标准指数计算公式：




式中：SDO，j———溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标;
DOj———溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L;
DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L;
DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/(31.6+T)，对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=(491-2.65S)/(33.5+T)；
S——实用盐度符号，量纲一；
T——水温，℃。
pH值的水质指数为：




式中：SpH,j——pH值水质指数；
pHj——pH值实测值；
pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限；
pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限。
水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，说明该水质超标越严重。
[bookmark: _Toc475546464][bookmark: _Toc5679][bookmark: _Toc497947022][bookmark: _Toc471739547][bookmark: _Toc12785]（7）监测结果与评价
瓜楼河的监测结果和评价见下表。
表3.3.2-2 瓜楼河地表水环境监测结果及评价结果
	检测点位
	检测项目
	采样日期及结果
	标准值
	标准指数
	达标情况

	
	
	2026.07.13
	2026.07.14
	2026.07.15
	
	2026.07.13
	2026.07.14
	2026.07.15
	

	1#瓜楼河
	水温（°C）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pH值（无量纲）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	溶解氧（mg/L）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量（mg/L）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮（mg/L）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	悬浮物（mg/L）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总氮（mg/L）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总磷（mg/L）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	
	
	
	
	
	
	
	


由上表可见，瓜楼河水质各监测因子参数单项标准指数小于等于1，均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。
[bookmark: _Toc8572][bookmark: _Toc30153][bookmark: _Toc4238][bookmark: _Toc29190]地下水环境质量现状监测与评价
[bookmark: _Toc28342]本次委托广西中陆检测技术有限公司对项目区域地下水进行监测。
1、监测布点
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价等级为三级，结合项目区域环境特征，本项目评价范围内设地下水水质监测点3处，水位监测点3处，监测点位置见下表及附图6。
[bookmark: _Toc2788]表3.3.3-1 地下水监测点布设
	监测点
	水位高程（m）
	井口高程（m）
	水位埋深（m）
	用途
	与地下水流向相对关系
	备注
	含水层

	水质/水位监测点
	1#屯兵屯水井（S2）
	
	
	
	
	上游
	与场地位于同一水文地质单元
	松散岩类孔隙水

	
	2#项目场地水井（SK2）
	
	
	
	
	厂址
	
	碳酸盐岩裂隙溶洞水

	
	3#项目场地下游水井（SK1）
	
	
	
	
	下游
	
	碳酸盐岩裂隙溶洞水

	水位监测点
	4#项目场地水井（SK3）
	
	
	
	
	上游
	与场地位于同一水文地质单元
	碳酸盐岩裂隙溶洞水

	
	5#芭蕉林
自用水井（S1）
	
	
	
	
	侧游
	
	碳酸盐岩裂隙溶洞水

	
	6#歪拉屯水井（S12）
	
	
	
	
	侧下游
	
	碳酸盐岩裂隙溶洞水


本次地下水现状监测点结合区域水文地质条件，沿地下水流向布设，上游设置背景对照井，各污染源地下水下游加密监控点位，点位密度匹配场地规模与污染风险，监测点位布设整体合理，可客观反映区域地下水水质现状及污染迁移特征。
2、监测项目
CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、Mg2+、Ca2+、K+、Na+、水温、pH值、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐、硫化物、亚硝酸盐、氨氮、硫酸盐、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、汞、铅、铁、锰、铜、锌、六价铬、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物。
[bookmark: 3.3.3.3采样时间、频率]3、采样时间、频率
于2026年7月13日～7月14日进行采样监测，监测采样方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020）要求进行。
[bookmark: 3.3.3.4监测分析方法]4、监测分析方法
监测分析方法及检出限见下表。
表3.3.3-2 地下水水质监测分析方法及检出限
	序号
	检测项目
	检测依据
	仪器名称及型号
	检出限

	1
	pH值
	《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）
	便携式酸度计PHB-4
	-

	2
	水温
	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB/T13195-1991）
	温度计
	-

	3
	硫酸盐（以SO42-计）
	《水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法（试行）》（HJ/T 342-2007）
	双光束紫外可见分光光度计UV-2601
	8mg/L

	4
	总硬度
	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物流指标》（GB/T5750.4-2023）10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法
	棕色酸碱双式滴定管50ml
	1.0mg/L

	5
	氨氮
	《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
	双光束紫外可见分光光度计UV-2601
	0.025mg/L

	6
	高锰酸盐指数
	《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原性滴定法》（HJ1445-2026）
	棕色酸碱双式滴定管50ml
	0.4mg/L

	7
	总大肠菌群
	《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》（HJ1001-2018）
	电热培养箱DHP-9082、手提式压力蒸汽灭菌器XFS-280A+
	10MPN/L

	8
	硝酸盐（以N计）
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84-2016）
	离子色谱仪883 Basic IC plus
	0.016mg/L

	9
	硫化物
	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ1226-2021）
	双光束紫外可见分光光度计UV-2601
	0.003mg/L

	10
	铜
	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T7475-1987）
	原子吸收光谱仪iCE3000
	0.05mg/L

	11
	锌
	
	
	0.05mg/L

	12
	铁
	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T11911-1989）
	原子吸收分光光度计AA-7020
	0.03mg/L

	13
	锰
	
	
	0.01mg/L

	14
	色度
	《水质 色度的测定（3铂钴比色法）》（GB/T 11903-1989）
	-
	-

	15
	浑浊度
	《水质 浊度的测定 浊度计法》（HJ1075-2019）
	数显便携式浊度仪WGZ-1B
	0.3NTU

	16
	砷
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ694-2014）
	原子荧光光度计PF6-1
	0.3μg/L

	17
	汞
	
	
	0.04μg/L

	18
	碳酸根
	《地下水质分析方法 第49 部分碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法》（DZ/T0064.49-2021）
	棕色酸碱双式滴定管25ml
	5mg/L

	19
	碳酸氢根
	
	
	5mg/L

	20
	氯离子
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84-2016）
	离子色谱仪883 Basic IC plus
	0.007mg/L

	21
	亚硝酸盐（以N计）
	《水质 亚硝酸盐氮的测定分光 光度法》（GB/T 7493-1987）
	双光束紫外可见分光光度计UV-2601
	0.003mg/L

	22
	菌落总数
	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》（HJ1000-2018）
	恒温恒湿培养箱LRH-150-S、手提式压力蒸汽灭菌器XDB-280A+
	1CFU/mL

	23
	硫酸根
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84-2016）
	离子色谱仪883 Basic IC plus
	0.018mg/L

	24
	六价铬
	《地下水质分析方法 第17部分：总铬和六价铬量的测 定二苯碳酰二肼分光光度法》（DZ/T 0064.17-2021）
	双光束紫外可见分光光度计UV-2601
	0.004mg/L

	25
	K+
	《水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、
NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法》（HJ 812-2016）
	离子色谱仪/CIC-D100ZCXY-FX-006

	0.02mg/L

	26
	Na+
	
	
	0.02mg/L

	27
	Ca2+
	
	
	0.03mg/L

	28
	Mg2+
	
	
	0.02mg/L

	29
	溶解性总固体
	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2023） 11.1 称量法
	电子天平ML204、电热恒温鼓风干燥箱DHG-9246A
	-

	30
	臭和味
	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（ GB/T 5750.4-2023） 6.1嗅气和尝味法
	-
	-

	31
	肉眼可见物
	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2023）7.1直接观察法
	-
	-

	32
	铅
	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T 5750.6-2023）14.1无火焰原子吸收分光光度法
	原子吸收分光光度计AA-7020
	2.5μg/L

	33
	镉
	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T 5750.6-2023) 12.1无火焰原子吸收分光光度法
	原子吸收分光光度计AA-7020 
	0.5μg/L


5、评价方法
项目区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准，对于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无标准值的监测因子，仅作记录，不评价。
采用《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）推荐的标准指数法进行评价。标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：
①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式为：
[image: ]
式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；
  Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。
②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：
[image: ]        pH≤7时；
[image: ]       pH＞7时；
式中：PpH——pH 的标准指数，无量纲；
pH——pH 监测值；
pHsu——标准中 pH 的上限值；
pHsd——标准中 pH 的下限值。
6、监测结果与评价
项目地下水环境质量现状监测和评价结果见下表。
表3.3.3-3 地下水水质监测结果及评价
	检测点位
	检测项目
	单位
	检测日期及检测结果
	标准限值
	标准指数
	达标情况

	
	
	
	7.13
	07.14
	
	07.13
	07.14
	

	1#屯兵屯水井
	pH值
	无量纲
	
	
	
	
	
	

	
	水温
	℃
	
	
	
	
	
	

	
	硫酸盐
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	总硬度
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	

	
	高锰酸盐指数
	
	
	
	
	
	
	

	
	总大肠菌群
	MPN/L
	
	
	
	
	
	

	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	硫化物
	
	
	
	
	
	
	

	
	铜
	
	
	
	
	
	
	

	
	锌
	
	
	
	
	
	
	

	
	铁
	
	
	
	
	
	
	

	
	锰
	
	
	
	
	
	
	

	
	色度
	度
	
	
	
	
	
	

	
	浊度
	NTU
	
	
	
	
	
	

	
	砷
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	碳酸氢根
	
	
	
	
	
	
	

	
	碳酸根
	
	
	
	
	
	
	

	
	汞
	
	
	
	
	
	
	

	
	氯离子
	
	
	
	
	
	
	

	
	亚硝酸盐（以N计）
	
	
	
	
	
	
	

	
	菌落总数
	MPN/100mL
	
	
	
	
	
	

	
	硫酸根
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	六价铬
	
	
	
	
	
	
	

	
	K+
	
	
	
	
	
	
	

	
	Na+
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ca2+
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mg2+
	
	
	
	
	
	
	

	
	溶解性总固体
	
	
	
	
	
	
	

	
	铅
	
	
	
	
	
	
	

	
	臭和味
	/
	
	
	
	
	
	

	
	肉眼可见物
	/
	
	
	
	
	
	

	
	镉
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	2#项目场地水井（SK2）
	pH值
	无量纲
	
	
	
	
	
	

	
	水温
	℃
	
	
	
	
	
	

	
	硫酸盐
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	总硬度
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	

	
	高锰酸盐指数
	
	
	
	
	
	
	

	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	
	
	
	
	
	

	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	硫化物
	
	
	
	
	
	
	

	
	铜
	
	
	
	
	
	
	

	
	锌
	
	
	
	
	
	
	

	
	铁
	
	
	
	
	
	
	

	
	锰
	
	
	
	
	
	
	

	
	色度
	度
	
	
	
	
	
	

	
	浊度
	NTU
	
	
	
	
	
	

	
	砷
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	汞
	
	
	
	
	
	
	

	
	亚硝酸盐（以N计）
	
	
	
	
	
	
	

	
	菌落总数
	CFU/mL
	
	
	
	
	
	

	
	六价铬
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	溶解性总固体
	
	
	
	
	
	
	

	
	铅
	
	
	
	
	
	
	

	
	臭和味
	/
	
	
	
	
	
	

	
	肉眼可见物
	/
	
	
	
	
	
	

	
	镉
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	3#项目场地下游水井（SK1）
	pH值
	无量纲
	
	
	
	
	
	

	
	水温
	℃
	
	
	
	
	
	

	
	硫酸盐
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	总硬度
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	

	
	高锰酸盐指数
	
	
	
	
	
	
	

	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	
	
	
	
	
	

	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	硫化物
	
	
	
	
	
	
	

	
	铜
	
	
	
	
	
	
	

	
	锌
	
	
	
	
	
	
	

	
	铁
	
	
	
	
	
	
	

	
	锰
	
	
	
	
	
	
	

	
	色度
	度
	
	
	
	
	
	

	
	浊度
	NTU
	
	
	
	
	
	

	
	砷
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	汞
	
	
	
	
	
	
	

	
	亚硝酸盐（以N计）
	
	
	
	
	
	
	

	
	菌落总数
	CFU/mL
	
	
	
	
	
	

	
	六价铬
	mg/L
	
	
	
	
	
	

	
	溶解性总固体
	
	
	
	
	
	
	

	
	铅
	
	
	
	
	
	
	

	
	臭和味
	/
	
	
	
	
	
	

	
	肉眼可见物
	/
	
	
	
	
	
	

	
	镉
	mg/L
	
	
	
	
	
	


注：检测结果未检出时表示为“＜检出限”，未检出因子的占标率以检出限的1/2计算。
[bookmark: _Toc26201][bookmark: _Toc32287][bookmark: _Toc16968][bookmark: _Toc10991]由上表中的结果分析，各监测点位地下水监测因子均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准要求。
声环境质量现状监测与评价
[bookmark: _Toc4285]1、监测点布设
为了解评价区声环境质量现状，对评价区进行声环境现状监测，在项目厂区四个厂界分别设置4个监测点，监测点布置情况见下表，监测点布置见附图6。
[bookmark: _Toc25201]表3.3.4-1 项目声环境质量现状监测布点情况
	编号
	监测点名称
	方位与距离
	级别

	1#
	项目东面厂界外1m
	厂界外1m
	《声环境质量标准》GB3096-2008）2类标准

	2#
	项目南面厂界外1m
	厂界外1m
	

	3#
	项目西面厂界外1m
	厂界外1m
	

	4#
	项目北面厂界外1m
	厂界外1m
	


[bookmark: 3.3.4.2监测项目]2、监测项目
等效连续A声级（LAeq）。
[bookmark: 3.3.4.3监测频率][bookmark: _Toc9514]3、监测频率
于2026年07月13日至07月14日进行连续监测2天，每天昼间（6：00～22：00）和夜间（22：00～6：00）各监测一次，分别代表昼间和夜间的噪声值。
[bookmark: 3.3.4.4监测方法][bookmark: _Toc12786]4、监测方法
按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的测量方法进行测量。
[bookmark: 3.3.4.5监测结果与评价]5、监测结果与评价
项目厂界外周边200m范围内无环境保护目标，因此项目仅针对厂界设噪声监测点，声环境现状监测与评价结果见下表。
[bookmark: _Toc22385]表3.3.4-2 项目环境噪声监测结果表	单位：dB(A)
	监测点位
	2026.07.13
	2026.07.14

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#项目东面厂界外1m
	
	
	
	

	2#项目南面厂界外1m
	
	
	
	

	3#项目西面厂界外1m
	
	
	
	

	4#项目北面厂界外1m
	
	
	
	


从上表监测结果可知，项目厂界的昼间、夜间监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。
[bookmark: _Toc26535][bookmark: _Toc3146][bookmark: _Toc30066][bookmark: _Toc25439]土壤质量现状监测与评价
[bookmark: _Toc27269]1、监测布点及监测因子
[bookmark: 3.3.5.2监测项目][bookmark: _Toc13232]结合本项目特征，在项目拟建牛舍、拟建初期雨水池周围设置3个土壤表层样监测点，监测点情况见下表。具体位置详见附图6。
表3.3.5-1 土壤环境监测点位分布一览表
	序号
	监测点位
	监测点位情况
	监测因子

	1#
	项目拟建牛舍
	表层样0～0.2m
	pH值（无量纲）、汞、砷、镉、铅、铬、镍、铜、锌、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度

	2#
	项目拟建牛舍
	
	pH值（无量纲）、汞、砷、镉、铅、铬、镍、铜、锌

	3#
	项目拟建初期雨水池
	
	


2、监测时间和频次
监测时间：1#、2#、3#土壤监测点位监测时间为2026年07月13日。
监测频次：各监测点均采样一次。
3、监测分析方法
[bookmark: _Toc24072]表3.3.5-2 土壤监测分析方法
	序号
	检测项目
	检测依据
	仪器名称及型号
	检出限

	1
	铅
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491-2019）
	电子天平BSA224S、原子吸收分光光度计AA-7020
	10mg/kg

	2
	镍
	
	
	3mg/kg

	3
	铬
	
	
	4mg/kg

	4
	铜
	
	电子天平BSA224S、原子吸收光谱仪iCE3000
	1mg/kg

	5
	锌
	
	
	1mg/kg

	6
	pH值
	《土壤 PH的测定 电位法》（HJ962-2018）
	实验室PH计 PHSJ-3F、电子天平YP6002B、恒温振荡器CHA-S
	-

	7
	镉
	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T17141-1997）
	电子天平BSA224S、原子吸收分光光度计AA-7020
	0.01mg/kg

	8
	总汞
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》
GB/T 22105.1-2008
	电子天平BSA224S、原子荧光光度计PF6-1
	0.002mg/kg

	9
	总砷
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的 测定原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定》
GB/T 22105.2-2008
	电子天平BSA224S、原子荧光光度计PF6-1
	0.01mg/kg

	10
	阳离子交换量
	《土壤阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》（HJ 889-2017）
	电子天平YP6002B、双光束紫外可见分光光度计UV-2601
	0.8cmol+/kg

	11
	土壤渗滤率（饱和导水率）

	《森林土壤 渗滤率的测定》（LY/T 1218-1999）
	英霍夫锥形管1000mL
	-

	12
	容重
	《土壤检测 第4部分：土壤容重 的测定》（NY/T 1121.4-2006）
	电子天平YP6002B、电热恒温鼓风干燥箱HGZF-II-101-1
	-

	13
	孔隙度
	《森林土壤水分-物理性质 的测定》
LY/T 1215-1999
	电子天平KFS-C
	-


4、监测评价方法和标准
（1）评价方法
采用单因子指数法进行评价，评价公式：


式中：Pi——土壤中i污染物的污染指数；
Ci——土壤中i污染物的实测含量；
Si ——评价标准。
当Pi>1时，说明评价区域土壤环境受到某污染物的污染，标准指数越大，说明超标越严重。
（2）评价标准
厂区土壤环境质量现状评价标准执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。
5、监测结果和评价
[bookmark: _Toc10338]（1）土壤理化性质
[bookmark: _Toc7262]表3.3.5-3 项目土壤理化特性调查表
	点号
	

	经度
	

	纬度
	

	时间
	

	层次
	

	现场记录
	颜色
	

	
	结构
	

	
	质地
	

	实验室测定
	阳离子交换量（cmol+/kg）
	

	
	氧化还原电位（mV）
	

	
	土壤渗滤率（饱和导水率）(mm/min)（K10)
	

	
	土壤容重(g/cm3）
	

	
	土壤孔隙度(%)
	


[bookmark: _Toc31166]（2）土壤重金属指标检测结果及分析
[bookmark: _Toc32696][bookmark: _Toc24151][bookmark: _Toc30492]表3.3.5-4 土壤重金属指标现状监测结果  单位：mg/kg，pH 无量纲
	采样点位
	采样深度
	评价项目
	监测结果及评价

	
	
	
	pH
	汞
	砷
	镉
	铅
	铬
	镍
	铜
	锌

	1#
	表层
（0-20cm）
	标准值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	监测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	标准指数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	达标情况
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2#
	表层
（0-20cm）
	标准值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	监测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	标准指数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	达标情况
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3#
	表层
（0-20cm）
	标准值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	监测值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	标准指数
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	达标情况
	
	
	
	
	
	
	
	
	


从监测结果可知，项目表层样监测点位均达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。
[bookmark: _Toc99][bookmark: _Toc19148][bookmark: _Toc18680][bookmark: _Toc6462]生态环境质量现状评价
生态环境现状调查
项目位于广西壮族自治区柳州市柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳州市柳江区进德镇四连村水舍屯，该区域为农村区域，项目周边为林地（桉树）及旱地（主要种植甘蔗）和少量草地，项目场地已进行平整，场地内现状用地为设施农用地，周边为农业生产区，生态系统主要为农业生态系统。
（1）评价区生态系统概况
根据中国植物区系分区类型（吴钲镒，1979；吴钲镒，1983），评价区位于泛北极植物区，在植物亚区上位于中国－日本森林植物亚区，以中国－日本森林植物亚区为主，在植物地区上属于滇、黔、桂地区和华南地区，以滇、黔、桂地区为主体。结合广西植被植物区系组成的地理分布的差异性，根据《广西植被》（苏宗明等，2014），本区植物植被区系属于广西植被植物区系中的桂中东地区。
根据《广西植被》（苏宗明等，2014），经统计，评价区内野生种子植物科的分布类型有热带和温带，热带成分较高，占组成的72.1%。以热带亚洲和泛热带分布为主，其次是旧世界热带分布类型，热带亚洲、热带非洲至热带大洋洲分布类型也有一定数量的分布，组成上还有一定数量的古老孑遗科和特有成分。
本区一方面有马尾松林、杉木林和华南地区常见或占优势的代表，如地带性植被以红锥为优势的季风常绿阔叶林，另一方面本区是华南、华中主要区系组成马尾松、杉木、华南五针松、江南油杉等向西分布的最远点。
项目生态评价范围为项目占地外扩300m范围，总面积67.1hm2，评价区以人工植被为主，少量自然植被（灌草丛），评价范围内人工植被主要包括桉树、甘蔗。
（2）植被类型与面积组成
依据《中国植被》、《广西森林》和《广西植被》等重要植被专著中采用的分类系统，遵循群落学－生态学的分类原则，采用3个主级分类单位，即植被型高级分类单位、群系中级分类单位和群丛低级分类单位，各级再设亚级或辅助单位。本项目评价区内的自然植被可分为1个植被型组、1个植被型和1个群系。评价区的植被类型见下表。
表3.3.6-1 评价区植被类型分类系统表
	A.自然植被

	一、草丛（植被型组）

	（一）灌草丛（植被型）

	Ⅰ.灌草丛（植被亚型）

	1.灌木

	B.人工植被

	二、用材林

	2.桉树人工林

	三、农田植被

	3.甘蔗


注：“一”表示植被型组，“（一）”表示植被型，“Ⅰ”表示植被亚型，“1”表示群系
根据现场踏勘，项目场地已平整施工，已无原生植被存在，仅零星分布少量杂草，项目场地外从各植被类型在评价区的分布来看，人工植被广泛分布在场址周边，项目周边300m范围内为人工植被和少量自然植被（灌木）。
表3.3.6-2 评价区植被类型分类面积统计一览表
	植被类型
	面积（hm2）
	比例（%）

	自然植被
	灌木林地
	14
	20.9%

	
	小计
	14
	20.9%

	人工植被
	桉树
	8.5
	12.7%

	
	甘蔗
	35
	52.2%

	
	小计
	43.5
	64.8%

	其他
	水塘
	3
	4.5%

	
	设施农用地
	6.625
	9.9%

	
	小计
	9.625
	14.3%

	合计
	67.125
	100.0%


[image: a1cb47f7eb1e24e2b9a4e0681d586c92]
图3.3.6-1 植被分布图
（3）评价区重点保护野生植物调查
评价区内未发现国家级重点保护植物和广西重点保护植物。
（4）评价区古树名木调查
根据2017年6月1日开始施行的《广西壮族自治区古树名木保护条例》，经实地调查，在评价区范围内没有古树名木分布。
4、野生动物调查
项目评价范围内为人工、半人工生态系统，评价区内生态系统简单，动植物物种丰富度不高。根据现场踏勘，并通过走访当地居民了解当地动物的情况并结合以往的调查工作，总结相关文献资料，工程所处地区动物种类、种群数量较少，调查未发现工程评价区内有大型的野生动物。
现场踏勘中，评价区内多为适生于人类活动影响的各种常见爬行类、鸟类等动物，以及瓜楼河中少量的虾、鱼、螃蟹、青蛙等动物，未发现受国家及自治区保护的野生动物栖息与活动情况。
水土流失现状
本项目位于柳州市柳江区，根据广西壮族自治区水利厅公布的广西壮族自治区水土保持公报（2025年），截止2025年12月，柳江区水土流失面积513.59km2。
表3.3.6-3 柳州市柳江区水土流失面积
	行政区
	水土流失面积
	各级侵蚀强度水土流失面积（km2）
	水土保持率

	
	
	轻度
	中度
	强烈
	极强烈
	剧烈
	

	柳州市柳江区
	513.59
	285.58
	95.42
	41.55
	45.56
	45.48
	79.76


柳州市土壤侵蚀类型为以轻度水力侵蚀为主的南方红壤丘陵区，根据第一次全国水利普查数据资料，境内的水土流失以轻度侵蚀为主，水土流失类型主要为面蚀，拟建项目周边大部分区域有植被覆盖，水土流失较轻。项目所在地土壤侵蚀背景值为500t/(km2·a)。
土地利用类型调查
项目区域土地利用现状调查是在相关土地利用现状图图件收集和植被调查的基础上，结合现有的资料，测算、统计各类土地利用类型的面积。
本项目评价区总面积约为67.1hm2，主要有建设用地、林地、耕地、坑塘水面。评价区内各类型的土地利用面积见下表。评价区内土地利用现状见下图。
表3.3.6-4 评价区范围内各土地利用类型面积及占比统计表
	占地类型
	设施农用地
	耕地
	桉树林地
	灌木林地
	建筑物
	水塘
	合计

	面积（hm2）
	6.625
	35
	8.5
	14
	3.8
	3
	67.125

	所占百分比(%)
	9.9%
	52.2%
	12.7%
	20.9%
	5.7%
	4.5%
	100.0%


[image: 39a683723982033d44ea7ee063f9af21]
图3.3.6-2 评价区土地利用类型图
生态环境现状评价结论
（1）项目所经区域为农村地区，植被以灌木及桉树、甘蔗等为主；现场踏勘未发现受特殊保护植物。
（2）项目评价范围内，野生动物受人类活动干扰严重，存在的种类较少，多为适生于人类活动影响的各种常见爬行类、鸟类等动物，现场踏勘中未在评价范围内发现受国家及广西壮族自治区保护的动物。
（3）项目区周边地区土壤侵蚀类型以轻度水力侵蚀为主，侵蚀形态主要为面蚀，拟建项目周边大部分区域有植被覆盖，水土流失较轻。
[bookmark: _Toc2782][bookmark: _Toc24247][bookmark: _Toc12881]区域污染源调查
（1） 本项目污染源
调查本项目污染源正常排放情况。详见工程分析章节。
（2） 拟被替代污染源
据调查本项目无替代污染源。
（3）项目周边污染源调查
略。
（4）交通运输移动源调查
项目肉牛、饲料、废垫料等为汽车运输，通过市场购入，涉及的道路为北侧村道等。
受肉牛、饲料、废垫料等运输影响，项目周边道路平均新增卡车运输约421车次/年，平均单车次运输距离以100km计。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机动车排放系数手册》、《大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南（试行）》第六章 移动源和油品储运销：机动车核算范围包括大气污染物、CO2、CH4和N2O排放。参考6.2.1.2交通量法 结合交通流特征数据计算分时段的路网排放量，各路段的逐时排放可根据下式计算：
[image: ]
经核算，运输移动源温室气体排放：CO2为17.261t/a，CH4为0.000126t/a，N2O为0.000253t/a。


[bookmark: _Toc23163][bookmark: _Toc11504]环境影响预测与分析
[bookmark: _Toc2088][bookmark: _Toc23989]施工期环境影响分析与评价
[bookmark: _Toc11361][bookmark: _Toc19176][bookmark: _Toc24313][bookmark: _Toc11397]施工期影响分析
[bookmark: _Toc21304][bookmark: _Toc12374][bookmark: _Toc7553]项目现有工程（一期）已建成，本次扩建工程（二期）尚未建设，二期工程目前已完成的建设内容包括场地原有建筑物拆除，相关配套设施安排在项目主体设施建设之后。尚未完成建设的内容为本次扩建工程（二期）育肥牛舍、初期雨水池、危废暂存间等，其他工程均依托现有。
项目现有工程（一期）已建成，本次扩建工程（二期）尚未建设，建设工程运输施工材料和土方调运时，车辆采用加盖篷布的方式；露天堆放的施工材料、主体工程区、运输道路定期洒水降尘；运输车辆采用无密闭车斗，物料、渣土、建筑垃圾等的装载高度不超过车辆槽帮上沿，车斗用篷布遮盖严实，保证物料、渣土、建筑垃圾等不露出，同时车辆按照批准的路线和时间进行物料、渣土、建筑垃圾的运输。
施工临时生活办公场所生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。
为尽可能减小项目施工噪声对周边环境的影响，选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，高噪声设备间歇施工；材料运输车辆利用乡村道路作运输路线时，经过居民居住区时低速行驶，并尽量避免鸣笛；车辆不超重装载；并尽量避开居民的休息时间运输作业，夜间停止运输，安排工人轮流操作机械，减少工人接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，采取发放防声耳塞、头盔等保护措施，使工人进行自身保护等措施。
生活垃圾经统一收集后送至环卫部门指定地点统一处理。项目建设过程中将废混凝土块、废水泥砖块、散落的砂浆等用于厂区道路路基填充物使用，金属、木材等废弃物可回收利用。施工产生的建筑垃圾可全部处置完毕，无需外运。场地平整挖方量基本等于项目场地平整填方量，项目土石方无需外运。
综上所述，项目在现阶段施工的过程中，项目采取了有效的污染防治措施，对周边环境产生的影响较小。施工过程中未收到任何有关项目的环保投诉。项目现阶段施工期影响较小。
施工期环境空气影响分析
1、施工扬尘影响
根据类比调查，项目施工扬尘主要影响施工现场下风向200m范围内区域，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。据类比调查，在一般气象条件下，施工地区下风向200m内，PM10浓度平均值为0.49mg/m3左右。
项目周边最近的敏感点为本次扩建工程（二期）西面约507m的屯兵屯，不在200m的主要影响范围内，受到的影响不大。
根据《广西 2026 年度大气污染防治工作计划》（桂环函〔2026〕713号）要求，结合本项目的具体情况，建议采取以下措施减轻污染：
①施工工地做到周边围挡、土方开挖湿法作业、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；
②使用预拌商品混凝土，不设搅拌机，减少搅拌机扬尘。
③在易产生扬尘的作业时段、作业环节以及场内道路，采用洒水的办法减轻总悬浮微粒的污染，增加洒水次数，可减少空气中总悬浮微粒的浓度；
④运送车辆在运输过程中，不得装载过满；运输时加盖防水布等，防止沿途洒落，造成二次扬尘污染；
⑤及时清理场内道路路面，进出车辆减速慢行，运输车辆出入口应设置硬化地面，并设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，车辆应冲洗干净后出场。
采取以上措施，施工扬尘产生量可减少80%以上，对周围环境造成的影响不大，施工结束，影响消除。
[bookmark: _Toc14996]2、车辆、机械尾气影响
工程施工机械主要有挖掘机、装载机、推土机、运输车辆等机械，由工程分析可知，这些施工机械在作业时需燃油而产生燃油废气，主要污染物为CO2、CH4、N2O等。污染物的排放使得局部范围的CO2、CH4、N2O等浓度有所增加，为间歇性无组织排放。对施工现场的施工人员将造成一定影响。因此施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备。项目位于农村地区，周围植被覆盖情况较好，分布有较大面积的天然灌丛，经大气稀释及植被吸附后，施工机械设备尾气对环境产生的影响较小。
[bookmark: _Toc27113][bookmark: _Toc28274][bookmark: _Toc5564][bookmark: _Toc16063]施工期水影响分析
施工期废水主要包括施工废水、施工生活污水。
1、施工期地表水环境影响分析
（1）施工废水
施工废水中主要污染物为水泥、沙子、块状垃圾、油污等杂质，污染因子为SS和石油类。
施工场地内通过设置导流渠和沉淀池等措施防治施工废水。施工废水经沉淀处理后回用作降尘用水、车辆冲洗水，不外排。采取以上措施后，项目施工废水对周围地表水环境影响较小。
项目占地扰动地表，雨季形成的地面径流会携带施工时暴露在工地表面的有机废弃物、泥土等，随意排放将会污染环境。工程拟在场地内地势低洼处设置沉沙池，含沙量较高的地面径流经沉沙池处理后方排入周围地表水体。采取以上措施后，项目施工区水土流失得到有效控制，对周围地表水影响较小。
（2）生活污水
本项目施工期最大施工人员为20人，均在场内吃住，根据工程分析，施工期生活污水产生量为1.28m3/d，合计115.2m3，施工期生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，不排入地表水环境，对水环境影响不大。
2、施工期地下水环境影响分析
项目场区地下水埋深在5.90～17.50m之间。项目基础开挖深度不超过3m，开挖深度高于地下水水位，土建施工不影响区域的地下水径流渠道及水位动态。
项目施工过程若遇到地下水渗出，采取抽水机抽出送至沉沙池沉淀处理后用于场地洒水降尘或排至周边水体排放，并采用水泥灌浆封堵出水点；项目施工人员生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥。施工废水经沉淀处理后回用作降尘用水、车辆冲洗水。为防止施工废水对地下水质产生污染影响，项目在施工时应对施工废水收集设施进行硬化防渗处理，禁止在施工场地倾倒施工机械废油，在采取上述措施后，项目施工废水对地下水水质影响不大。
[bookmark: _Toc13839][bookmark: _Toc16761][bookmark: _Toc17352][bookmark: _Toc11841]施工期声环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc3499]1、机械设备声源环境影响分析
[bookmark: _Toc16305]（1）主要噪声源
根据工程分析可知，施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的声级一般在78～103dB（A），且各施工阶段均有大量设备相互作业，设备在场地内的位置、使用频率有较大变化。
[bookmark: _Toc5952]（2）评价标准
施工场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025 ），昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。
[bookmark: _Toc27743]（3）施工噪声影响分析
施工机械噪声经距离衰减采用点声源几何发散衰减模式：
LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0)
式中：LA(r)、LA(r0)——分别为预测点、参考点处的A声级；
r、r0——分别是预测点和参考点距点声源的距离，其中r0为1m。
各声源在预测点产生的合成声级采用以下计算公式：


式中：Leqi———第i个声源对某预测点的等效声级。
随距离增加的衰减量△L=20lg(r/r0)，把主要高噪声设备的噪声值分别代入预测模式中进行计算，预测单台机械设备的噪声值。施工期单台机械设备噪声预测值见表4.1.4-1。
表4.1.4-1 主要施工机械噪声随距离的变化情况单位：dB(A)
	施工阶段
	声源
	噪声值（峰值）
	距声源不同距离处的噪声值
	昼间达标距离
	夜间达标距离

	
	
	
	10m
	20m
	40m
	50m
	60m
	100m
	200m
	300m
	
	

	土石方阶段
	装载机
	90
	70
	64
	58
	56
	54
	50
	44
	40.5
	10
	57

	
	挖掘机
	96
	76
	70
	64
	62
	60
	56
	50
	46.5
	20
	113

	
	推土机
	86
	66
	60
	54
	52
	50
	46
	40
	36.5
	7
	36

	结构阶段
	振捣器
	97
	77
	71
	65
	63
	61
	57
	51
	47.5
	23
	126

	
	混凝土输送泵
	85
	65
	59
	53
	51
	49
	45
	39
	35.5
	6
	32

	
	电锯、电刨
	95
	75
	69
	63
	62
	59
	55
	49
	45.5
	18
	100

	
	电焊机
	103
	83
	77
	71
	69
	67
	63
	57
	53.5
	45
	252

	装修阶段
	电锯、电锤
	95
	75
	69
	63
	62
	59
	55
	49
	45.5
	18
	100

	
	多功能木工刨
	103
	83
	77
	71
	69
	67
	63
	57
	53.5
	45
	252


从表4.1.4-1的预测结果表明：单台施工机械施工时，在不采取降噪措施的情况下，各施工阶段昼间噪声经过距离衰减达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025 ）要求[70dB(A)]的距离在6m~45m左右，而夜间噪声经过距离衰减达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025 ）要求[55dB(A)]的距离至少在252m以上。若将项目红线范围视为施工的场界，施工机械在厂界附近施工时，工程施工期间场界噪声不能满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025 ）的要求，对周围环境有所影响。
现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设各阶段每种设备同时均有一台同时使用，将所产生的噪声叠加后预测某个距离的总声压级。施工期多台机械设备同时运转时噪声预测值，具体预测值见表4.1.4-2。
表4.1.4-2 多台机械设备同时运转的噪声预测值  单位：dB(A)
	距离
	10m
	20m
	40m
	50m
	60m
	100m
	200m
	300m
	昼间达标距离
	夜间达标距离

	土石方
阶段
	77.3
	71.3
	65.3
	63.3
	61.7
	57.3
	51.3
	47.8
	24
	313

	结构阶段
	79.3
	73.2
	67.2
	65.3
	63.7
	59.3
	53.2
	43.7
	30
	165

	装修阶段
	106.3
	72.3
	74.3
	72.3
	70.7
	66.3
	60.3
	56.8
	66
	368


从表4.1.4-2的预测结果可知：多台施工机械施工时，在不采取降噪措施的情况下，各施工阶段昼间噪声经过距离衰减达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025 ）要求[70dB(A)]的距离至少在66m以上，而夜间噪声经过距离衰减达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025 ）要求55dB(A)的距离至少在368m以上。将项目红线范围视为施工的场界，施工机械在厂界附近施工时，则工程施工期间场界噪声不能满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025 ）的要求，对周围环境有所影响。
为减小施工场界噪声值及对周围环境的影响，施工方应采取以下噪声防治措施：
①选择低噪声设备，加强设备的运行维护；②严格控制施工时间，尽量避免夜间和中午进行施工作业，若由于施工工艺和其它因素要求必须进行夜间施工的，应对当地居民进行告示并采取更严格的降噪措施；③对高噪声机械、设备安装减震垫、消声器等。
项目施工期周边200m范围内无声环境敏感点，最近的居民点为本次扩建工程（二期）西面约507m的屯兵屯，该敏感点与施工场地有甘蔗等农作物作为绿化带相隔，受到的影响不大。通过采取以上措施后可有效减轻施工期间噪声对环境的影响，施工结束后，施工噪声对周边环境的影响将会随之消失。
2、交通噪声环境影响分析
物料运输车辆产生的交通噪声源强约为75～90dB（A），项目土石方实现场内平衡，无废弃土石方外运。项目施工期交通噪声主要为原材料运输和人员出入车辆噪声。采取合理安排物料运输时间、运输路线，进场及经过居民点时减速慢行，禁止鸣笛等措施可有效降低物料运输交通噪声对环境产生的影响。
[bookmark: _Toc12618][bookmark: _Toc10172][bookmark: _Toc11149][bookmark: _Toc10869]施工期固体环境影响分析
项目施工期固体废物主要包括废弃土方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
建设项目场地内比较平整无重大开挖回填的区域，挖方与填方基本持平，不产生弃土外运，造成的影响不大。
施工期间产生的建筑垃圾指在建筑物（或构筑物）建设过程中产生的废弃物，主要为废混凝土块、施工过程中散落的砂浆和混凝土、碎砖渣、金属、木材、装饰装修产生的废料、各种包装材料和其他废弃物等。由工程分析可知，建筑垃圾产生量约为440t，建筑垃圾中的金属、包装材料等可回收利用的废弃物约为44t。建筑垃圾交由依法取得《建筑垃圾运输许可证》的单位承运到市容环境卫生行政主管部门指定的地点填埋，采取集中堆放，定时清运的措施，交给符合规定的运输单位运输至正规的消纳场所，不得随意倾倒、堆置。
[bookmark: 4.1.5生态影响分析]施工期生活垃圾委托环卫部门统一收集清运至生活垃圾填埋场处理。
综上所述，施工期产生的固体废物经处置后，对周围环境影响较小。
[bookmark: _Toc25804][bookmark: _Toc22143][bookmark: _Toc26395][bookmark: _Toc31886]施工期生态环境影响分析
1、对植被的影响
工程土石方开挖、清基等活动将会破坏原有的地形地貌及地表植被。工程建设区现状为旱地，项目红线内区域植被多为荒草、灌丛等，植被类型单一，植被覆盖率较低，未发现珍稀保护植物分布。工程施工对区域植被种类及数量造成的影响均不大。
2、对野生动物的影响
项目占地将会清除现有植被，导致局部生态环境的变化；由于施工人员、机械和材料的进入，对地表结构和环境造成一定影响，人类活动频繁，会对当地的野生动物产生一定影响。经调查，评价区域未发现国家和地方保护的珍稀野生植物。当地野生动物主要为蛙类、鼠类、部分鸟类等，项目施工将占用其部分生境，有一定驱赶作用，使它们暂时逃逸到其他地方活动。工程用地区外，类似生境基本不受项目建设影响，可为迁移出的野生动物提供栖息场所，因此项目施工对野生动物影响较小。
3、水土流失
项目水土流失类型主要是水力侵蚀，并以坡面侵蚀为主。水土流失主要受降雨、地形、岩性、植被、土壤及人为活动等因素的影响。其中降雨及其产生的径流是水土流失的直接动力，土壤则为侵蚀的对象，岩性、地形、植被和人为活动直接影响水土流失的程度。
项目厂区建设扰动地表损坏原地貌植被，水土保护功能降低或丧失，形成加速侵蚀区而增加的水土流失量；项目涉及到基础开挖、土方挖填，会造成大面积的裸露地表以及工程弃土的临时堆放，如不采取合理的措施，遇雨情况下极易造成水土流失。为减少施工场地水土流失量，可采取如下措施：
（1）项目施工场地应合理设置排水沟渠，并在排水沟出口设沉淀池，将施工场地内汇集的雨水导流出施工场地；
（2）科学安排施工工序和施工时间，土建阶段尽量避开雨季；
（3）施工结束后，及时进行植被恢复。
通过采取以上措施，大大减少了因施工造成的水土流失，施工期影响是短暂的。
扩建工程（二期）施工对现有工程（一期）的环境影响分析
项目现有工程（一期）已建成，本次扩建工程（二期）尚未建设，本次扩建工程（二期）目前已完成的建设内容包括场地原有建筑物拆除，本次扩建工程（二期）建设将对现有工程（一期）产生影响。
本次扩建工程（二期）施工时对现有工程（一期）产生的影响主要为：新建牛舍产生施工扬尘、施工废水、施工废物，噪声等，本次扩建工程（二期）施工对现有工程（一期）的影响将随着施工期的结束而停止。
（1）大气影响分析：本次扩建工程（二期）新建工程施工位置位于现有工程（一期）的北面，施工时采取围栏遮挡、洒水降尘等措施，并加强易起尘的材料的堆放管理，用篷布进行遮盖，采取措施后施工扬尘对一期牛舍影响不大。
（2）废水影响分析：施工期间在施工场地修建临时沉淀池，废水经沉淀后，回用于建筑施工和洒水降尘，生活污水依托已建化粪池处理，在做好回收、防渗处理的基础上不会对现有工程（一期）产生影响。
（3）固体废物影响分析：本次扩建工程（二期）施工地已平整，不涉及弃土清运，主要的固体废物为建筑垃圾，废混凝土块，废包装材料等，能回收利用的回收利用，不能回收利用的运至政府部门指定地点堆放，生活垃圾集中收集，由当地环卫部门统一清运处理，固体废物合理处置不会对现有工程（一期）产生影响。
（4）声环境影响分析
施工期的噪声可分为机械噪声、施工作业噪声等，施工噪声会对现有工程（一期）产生影响，施工单位选用低噪声施工机械，采取围栏阻挡，合理安排高噪声设备的施工时间，禁止在夜间施工等噪声污染防治措施，减少施工噪声对现有工程（一期）的影响，且施工噪声对现有工程（一期）的影响将随着施工期的结束而停止。
综上，在做好防护措施的情况下，本次扩建工程（二期）施工对现有工程（一期）的影响是可以接受的。
[bookmark: _Toc16222][bookmark: _Toc25078][bookmark: _Toc24647]营运期环境影响分析与评价
[bookmark: _Toc28965][bookmark: _Toc30260][bookmark: _Toc9196][bookmark: _Toc3268]环境空气环境影响预测与评价
根据项目工程分析的结果，本项目涉及的大气污染因素主要为牛舍恶臭气体、饲料加工废气及柴油发电机废气，均为无组织排放。备用发电机尾气对大气影响情况较小，仅作简单分析。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，采用估算模式AERSCREEN筛选计算，确定本次大气环境影响评价工作等级为一级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.1.1 一级评价项目应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。”与“8.8.7 污染物排放量核算”的相关要求，本次评价对本项目的污染物排放量进行核算，并进行进一步预测与评价。
项目所在地气象分析
1、气象资料来源
本项目评价采用的是柳州气象站（59046）资料，气象站位于柳州市，地理坐标为东经109.46，北纬24.3628，海拔高度96.8m。气象站始建于1951年，1951年正式进行气象观测。柳州气象站距项目约15.52km，气象站区域气象特征与项目所在区域气象特征基本一致，是国家基本气象站，拥有长期的气象观测资料，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的要求，以下资料根据近20年气象数据统计分析。

表4.2.1-1 气象站基本信息
	气象站名称
	气象站编号
	气象站等级
	气象站坐标
	相对距离
	海拔高度
	数据年份
	气象要素

	柳州
	59046
	基准站
	
	
	
	
	
	风速、风向、总云量、低云量、干球温度


2、近20年气象站常规气象数据统计
表4.2.1-2 柳州气象站常规气象项目统计（2005-2024）
	[bookmark: _Toc23068]统计项目
	统计值
	单位

	年平均风速
	
	

	年平均气压
	
	

	年平均气温
	
	

	极端最高气温
	
	

	极端最低气温
	
	

	年平均相对湿度
	
	

	年平均降水量
	
	

	最大年降水量
	
	

	最小年降水量
	
	

	年日照时数
	
	

	年最多风向
	
	

	年均静风频率
	
	


3、柳州站2024年气象统计
（1）年平均温度月变化统计
表4.2.1-3 柳州市气象站2024年的年平均温度月变化统计 （单位：℃）
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度(℃)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）年平均风速月变化统计
表4.2.1-4 柳州市气象站2024年的年平均风速月变化统计	单位 m/s
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速(m/s)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




（3）季小时平均风速的日变化统计
表4.2.1-5 柳州市气象站2024年的季小时平均风速的日变化统计
	风速(m/s)  小时(h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	春季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	秋季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	冬季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	风速(m/s)  小时(h)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	春季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	秋季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	冬季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（4）年均风速变化
表4.2.1-6 柳州市气象站2024年的年均风速变化统计
	月份
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十一月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十二月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全年
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	春季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	秋季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	冬季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（5）年均风频变化
表4.2.1-7 柳州市气象站2024年的年均风频变化统计
	月份
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十一月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十二月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全年
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	春季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	秋季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	冬季
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



（6）风玫瑰图

图4.2.1-1 柳州2024年风频玫瑰图
预测因子、范围和内容
1、预测因子
根据工程分析以及估算分析结果，本项目进行进一步预测因子包括：TSP、NH3、H2S。
2、预测范围
根据HJ2.2-2018“预测范围应覆盖评价范围，并覆盖各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域”，项目最大污染物占标率大于10%的距离为厂界线外2397m，小于2.5km，评价范围应为以项目为中心，边长为5km的矩形区域。
3、预测内容
项目所在区域的柳州市为达标区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.6及项目的实际情况，本项目废气均为无组织排放，但项目场区各污染源未及时添加益生菌，喷洒生物除臭剂等，恶臭去除效率下降为0%，导致废气非正常排放，项目预测内容具体见下表。
表4.2.1-8 预测内容一览表
	评价对
象
	污染源
	污染源排放形式
	预测因子
	预测内容
	评价内容

	达标区评价项目
	新增污染源
	正常排放
	TSP
	短期浓度、
长期浓度
	最大浓度占标率

	
	
	
	H2S、NH3
	短期浓度
	

	
	新增污染源-“以新带老”污染源（如有）-区域削减污染源（如有）+ 其他拟建、在建的污染源
	正常排放
	TSP
	短期浓度、
长期浓度
	叠加环境质量浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况，或短期浓度达标情况

	
	
	
	H2S、NH3
	短期浓度
	

	
	新增污染源
	非正常排放
	TSP、H2S、NH3
	1h平均质量浓度
	最大浓度占标率

	大气环境防护距离
	新增污染源-“以新带老”污染源（如有）+项目全厂现有污染源
	正常排放
	TSP、H2S、NH3
	短期浓度
	大气环境防护距离


4、预测背景浓度选取
本次评价其他污染物（TSP、H2S、NH3）选取检测报告中的最大值进行预测，如下表所示：
表4.2.1-9 大气预测污染物背景浓度选取一览表 （单位：μg/m3）
	类型
	污染物
	评价指标
	现状浓度
	数据来源

	其他污染物
	TSP
	日平均浓度
	
	检测报告检测结果最大值

	
	NH3
	1小时浓度
	
	

	
	H2S
	1小时浓度
	
	

	注：未检出以“＜+检出限”表示，现状浓度选取时取检出限的一半进行核算。


1.1.1.1. 预测模型及基础数据
1、预测模型
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN估算结果可知，本项目评价范围为边长为5km×5km的矩形区域，属局地尺度（≤50km），根据柳州市气象站2024年气象资料，年静风频率（风速<0.2m/s）（%）为0%，未超过35%，风速≤0.5m/s的持续时间为3h，未超过72h，根据筛选结果，选取AERMOD模型进行下一步模拟。
预测软件为由六五软件工作室开发制作并拥有全部版权的EIAProA2018。EIAProA2018以2018版中国大气环境影响评价导则和2018版风险导则的技术要求和推荐模型为编制依据，采用AERSCREEN/AERMOD/SLAB/AFTOX为模型内核，功能全面深入、符合导则要求。AERMOD是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。AERMOD模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布，适用于评价范围小于等于50km的一级、二级评价项目，符合本次评价进一步预测的模式要求。
预测评价基准年为2024年。
2、基础数据
（1）气象数据
项目采用的是柳州气象站（59046），气象站位于广西壮族自治区柳州市，地理坐标为109.4033°，北纬23.3444°，海拔高度96.8m。近20年（2005-2024）气象资料分析，柳州市主导风向为北风。
（2）地面特征参数
根据项目所处地理环境，项目周边土地利用类型主要为农用地，地表湿度根据中国干湿地区划分属于湿润气候，全年按季计算评价区地面特征参数，见下表所示。
表4.2.1-10 AERMOD地面特征参数
	序号
	扇区
	时段
	正午反照率
	BOWEN
	粗糙度

	1
	0-360
	
	
	
	

	2
	0-360
	
	
	
	

	3
	0-360
	
	
	
	

	4
	0-360
	
	
	
	


评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，并采用AERMAP运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形数据。构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为（x，y），以厂区左下角为坐标原点（0，0）。
预测网格、计算点及污染源清单
1、预测网格
选择环境空气关心点、预测范围内的网格点以及区域最大地面浓度点作为计算点。网格点设置采用直角坐标网格、近密远疏法，距离源中心≤1km，每50m布设1个点；距离源中心≥1km，每100m布设一个点。
项目预测网格设置见下表。
表4.2.1-11 网格点选取
	预测网格设置方法
	直角坐标网格

	布点原则
	网格等间距或近密远疏法

	预测网格点网格距
	距源中心≤1000m
	50m

	
	距源中心＞1000m
	100m


2、计算点
包含环境空气保护目标共28个及网格点1个，共29个，如下所示：
表4.2.1-12 项目大气预测计算点一览表
	环境要素
	保护对象
	坐标
	相对厂址方位
	相对厂界距离m
	保护对象
	保护人数/人
	环境功能区

	
	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	
	

	大气环境
	竹必屯
	109.372021
	24.221843
	北
	549
	村庄
	920
	2类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	
	土垢屯
	109.367343
	24.221843
	北
	690
	村庄
	210
	

	
	木岸屯
	109.366442
	24.225920
	北
	1070
	村庄
	780
	

	
	龙胜屯
	109.376935
	24.222701
	东北
	1010
	村庄
	80
	

	
	回龙屯
	109.381934
	24.224182
	东北
	1480
	村庄
	250
	

	
	三千村
	109.383200
	24.231499
	东北
	1750
	村庄
	1200
	

	
	千七屯
	109.392856
	24.227078
	东北
	2530
	村庄
	280
	

	
	三定屯
	109.390217
	24.231220
	东北
	2630
	村庄
	320
	

	
	土近屯
	109.377514
	24.234374
	东北
	2300
	村庄
	260
	

	
	歪拉屯
	109.379274
	24.210513
	东南
	740
	村庄
	860
	

	
	瓜楼屯
	109.382321
	24.205320
	东南
	1365
	村庄
	500
	

	
	新兴农场矮山一队
	109.391805
	24.191072
	东南
	3300
	村庄
	290
	

	
	塘岸屯
	109.371506
	24.205535
	南
	720
	村庄
	800
	

	
	琼林村
	109.375282
	24.196566
	南
	1800
	村庄
	1000
	

	
	凤村屯
	109.356013
	24.208711
	西南
	1170
	村庄
	180
	

	
	中坡屯
	109.349233
	24.210127
	西南
	1890
	村庄
	100
	

	
	瓦角屯
	109.350048
	24.204333
	西南
	2070
	村庄
	66
	

	
	屯兵屯
	109.361592
	24.212101
	西
	507
	村庄
	240
	

	
	教坡屯
	109.349319
	24.213946
	西
	1880
	村庄
	210
	

	
	四连村水舍屯
	109.362064
	24.219611
	西北
	513
	村庄
	320
	

	
	大塘尾
	109.352451
	24.222057
	西北
	1830
	村庄
	420
	

	
	新田屯
	109.362934
	24.228296
	西北
	1400
	村庄
	380
	

	
	新村
	109.357591
	24.229712
	西北
	1810
	村庄
	400
	

	
	竹根屯
	109.362848
	24.233210
	西北
	2150
	村庄
	580
	

	
	田段
	109.361753
	24.235957
	西北
	2460
	村庄
	320
	

	
	北凤
	109.357355
	24.233553
	西北
	2385
	村庄
	350
	

	
	塘岸屯散户
	109.3705571
	24.208276
	南
	551
	村庄
	18
	

	
	柳州白莲机场
	109.3879063
	24.214574
	东
	1440
	机场
	200
	

	
	网格
	/
	/
	/
	/
	/
	



3、污染源清单
（1）在建、拟建、拟被替代污染源调查
根据现场踏勘及走访调查，项目大气评价范围内与本项目排放同类污染物的项目均已建成运行，无在建、拟建、拟被替代污染源存在。
（2）本项目新增污染源调查
本项目废气均为无组织排放，项目场区各污染源未及时添加益生菌，喷洒生物除臭剂，恶臭去除效率下降为0%，导致废气非正常排放，因此本次环评主要预测正常排放和非正常排放情况下废气污染物对环境空气的影响。
根据前文分析，将8#~10#牛舍、10#~16#牛舍、配料区分别作为独立的无组织矩形排放源进行预测，根据项目总平面布置的特点，大气污染源强见下表：
表4.2.1-13 主要废气污染源参数一览表（矩形面源，正常排放）
	编号
	名称
	面源起点中心坐标（m）
	面源海拔高度（m）
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	与正北方向夹角（°）
	面源有效排放高度（m）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S
	TSP

	1
	8#~10#牛舍
	-43
	196
	107
	95
	115
	60
	4.2
	8640
	正常
	0.092
	0.0046
	/

	2
	11#~16#牛舍
	-4
	221
	107
	95
	115
	60
	4.2
	8640
	正常
	0.131
	0.0065
	/

	3
	配料区
	-27
	86
	112
	40
	20
	-45
	6.8
	1428
	正常
	/
	/
	0.022


注：①废气污染源面源有效排放高度按照建筑物平均排放高度取值：牛舍平均高度4.2m，配料区平均高度6.8m；
②牛舍、配料区源强考虑最大排放速率；
③预测原点（0，0）位于项目西南侧拐角，经纬度坐标为东经109.37026°，北纬24.21189°。
根据工程分析，项目场区各污染源未及时喷洒除臭剂、未及时添加益生菌，恶臭去除效率下降为0%，导致废气非正常排放。根据前文分析，非正常情况下计算得到8#~10#牛舍、11#~16#牛舍、配料区的氨、硫化氢、TSP排放速率如下表所示：


表4.2.1-14 主要废气污染源参数一览表（矩形面源，非正常排放）
	编号
	名称
	面源起点中心坐标（m）
	面源海拔高度（m）
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	与正北方向夹角（°）
	面源有效排放高度（m）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S
	TSP

	1
	8#~10#牛舍
	-43
	196
	107
	95
	115
	60
	4.2
	8640
	正常
	0.154
	0.0078
	/

	2
	11#~16#牛舍
	-4
	221
	107
	95
	115
	60
	4.2
	8640
	正常
	0.217
	0.0107
	/

	3
	配料区
	-27
	86
	112
	40
	20
	-45
	6.8
	1428
	正常
	/
	/
	0.215


注：①废气污染源面源有效排放高度按照建筑物平均排放高度取值：牛舍平均高度4.2m，配料区平均高度6.8m；
②牛舍、配料区源强考虑最大排放速率；
③预测原点（0，0）位于项目西南侧拐角，经纬度坐标为东经109.37026°，北纬24.21189°。
1.1.1.2. 预测结果
（1）基本信息底图
[image: 基本信息底图]
图4.2.1-2 基本信息底图
（2）项目基本信息图
项目基本信息图详见上图。
（3）正常排放预测评价结果
1）项目新增污染源贡献值浓度占标率预测结果与评价
①氨正常排放贡献值浓度占标率预测结果
正常排放情况下，项目新增氨排放贡献值浓度占标率的预测结果见下表。
表4.2.1-15 项目新增氨1小时质量浓度贡献值占标率预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间(YYMMDDHH)
	贡献值浓度(mg/m3)
	评价标准(mg/m3)
	占标率%
	是否超标

	1
	竹必屯
	1小时
	24013017
	0.0219
	0.2
	10.94 
	达标

	2
	土垢屯
	1小时
	24051702
	0.0282
	0.2
	14.11 
	达标

	3
	木岸屯
	1小时
	24051702
	0.0246
	0.2
	12.30 
	达标

	4
	龙胜屯
	1小时
	24090304
	0.0169
	0.2
	8.43 
	达标

	5
	回龙屯
	1小时
	24032105
	0.0099
	0.2
	4.96 
	达标

	6
	三千村
	1小时
	24120922
	0.0084
	0.2
	4.21 
	达标

	7
	千七屯
	1小时
	24012924
	0.0062
	0.2
	3.11 
	达标

	8
	三定屯
	1小时
	24032105
	0.0056
	0.2
	2.80 
	达标

	9
	土近屯
	1小时
	24090302
	0.0123
	0.2
	6.16 
	达标

	10
	歪拉屯
	1小时
	24032903
	0.0183
	0.2
	9.17 
	达标

	11
	瓜楼屯
	1小时
	24091021
	0.0115
	0.2
	5.75 
	达标

	12
	新兴农场矮山一队
	1小时
	24120920
	0.0071
	0.2
	3.53 
	达标

	13
	塘岸屯
	1小时
	24032902
	0.0227
	0.2
	11.37 
	达标

	14
	琼林村
	1小时
	24032901
	0.0131
	0.2
	6.54 
	达标

	15
	凤村屯
	1小时
	24032520
	0.0228
	0.2
	11.39 
	达标

	16
	中坡屯
	1小时
	24011321
	0.014
	0.2
	6.99 
	达标

	17
	瓦角屯
	1小时
	24010506
	0.009
	0.2
	4.49 
	达标

	18
	屯兵屯
	1小时
	24032519
	0.0267
	0.2
	13.37 
	达标

	19
	教坡屯
	1小时
	24120121
	0.008
	0.2
	3.99 
	达标

	20
	四连村水舍屯
	1小时
	24011218
	0.0143
	0.2
	7.13 
	达标

	21
	大塘尾
	1小时
	24071902
	0.0086
	0.2
	4.30 
	达标

	22
	新田屯
	1小时
	24051624
	0.0105
	0.2
	5.25 
	达标

	23
	新村
	1小时
	24051701
	0.0073
	0.2
	3.64 
	达标

	24
	竹根屯
	1小时
	24051702
	0.0102
	0.2
	5.08 
	达标

	25
	田段
	1小时
	24051702
	0.0097
	0.2
	4.85 
	达标

	26
	北凤
	1小时
	24051701
	0.0095
	0.2
	4.76 
	达标

	27
	塘岸屯散户
	1小时
	24051320
	0.0229
	0.2
	11.47 
	达标

	28
	柳州白莲机场
	1小时
	24061102
	0.0084
	0.2
	4.18 
	达标

	29
	网格
	1小时
	24050520
	0.1373
	0.2
	68.65
	达标


由上表可知，区域最大落地浓度占标率中，氨1小时浓度贡献值为0.1373mg/m3，最大落地浓度占标率为68.65%（≤100%）。
②硫化氢正常排放贡献值占标率预测结果
正常排放情况下，项目新增硫化氢排放贡献值浓度占标率的预测结果见下表。
表4.2.1-16 项目新增硫化氢1小时质量浓度贡献值占标率预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间(YYMMDDHH)
	贡献值浓度(mg/m3)
	评价标准(mg/m3)
	占标率%
	是否超标

	1
	竹必屯
	1小时
	24013017
	0.0011
	0.01
	10.89 
	达标

	2
	土垢屯
	1小时
	24051702
	0.0014
	0.01
	14.06 
	达标

	3
	木岸屯
	1小时
	24051702
	0.0012
	0.01
	12.25 
	达标

	4
	龙胜屯
	1小时
	24090304
	0.0008
	0.01
	8.39 
	达标

	5
	回龙屯
	1小时
	24032105
	0.0005
	0.01
	4.93 
	达标

	6
	三千村
	1小时
	24120922
	0.0004
	0.01
	4.19 
	达标

	7
	千七屯
	1小时
	24012924
	0.0003
	0.01
	3.10 
	达标

	8
	三定屯
	1小时
	24032105
	0.0003
	0.01
	2.78 
	达标

	9
	土近屯
	1小时
	24090302
	0.0006
	0.01
	6.13 
	达标

	10
	歪拉屯
	1小时
	24032903
	0.0009
	0.01
	9.13 
	达标

	11
	瓜楼屯
	1小时
	24091021
	0.0006
	0.01
	5.72 
	达标

	12
	新兴农场矮山一队
	1小时
	24120920
	0.0004
	0.01
	3.51 
	达标

	13
	塘岸屯
	1小时
	24032902
	0.0011
	0.01
	11.33 
	达标

	14
	琼林村
	1小时
	24032901
	0.0007
	0.01
	6.51 
	达标

	15
	凤村屯
	1小时
	24032520
	0.0011
	0.01
	11.34 
	达标

	16
	中坡屯
	1小时
	24011321
	0.0007
	0.01
	6.96 
	达标

	17
	瓦角屯
	1小时
	24010506
	0.0004
	0.01
	4.47 
	达标

	18
	屯兵屯
	1小时
	24032519
	0.0013
	0.01
	13.31 
	达标

	19
	教坡屯
	1小时
	24120121
	0.0004
	0.01
	3.97 
	达标

	20
	四连村水舍屯
	1小时
	24011218
	0.0007
	0.01
	7.10 
	达标

	21
	大塘尾
	1小时
	24071902
	0.0004
	0.01
	4.28 
	达标

	22
	新田屯
	1小时
	24051624
	0.0005
	0.01
	5.22 
	达标

	23
	新村
	1小时
	24051701
	0.0004
	0.01
	3.63 
	达标

	24
	竹根屯
	1小时
	24051702
	0.0005
	0.01
	5.06 
	达标

	25
	田段
	1小时
	24051702
	0.0005
	0.01
	4.83 
	达标

	26
	北凤
	1小时
	24051701
	0.0005
	0.01
	4.74 
	达标

	27
	塘岸屯散户
	1小时
	24051320
	0.0011
	0.01
	11.42 
	达标

	28
	柳州白莲机场
	1小时
	24061102
	0.0004
	0.01
	4.17 
	达标

	29
	网格
	1小时
	24050520
	0.0068
	0.01
	68.13 
	达标


由上表可知，区域最大落地浓度占标率中，硫化氢1小时浓度贡献值为0.0068mg/m3，最大落地浓度占标率为68.13%（≤100%）。
③TSP正常排放贡献值占标率预测结果
正常排放情况下，项目新增TSP排放贡献值浓度占标率的预测结果见下表。
表4.2.1-17 项目新增TSP日平均浓度贡献值占标率预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间(YYMMDDHH)
	贡献值浓度(mg/m3)
	评价标准(mg/m3)
	占标率%
	是否超标

	1
	竹必屯
	日平均
	240902
	0.0001
	0.3
	0.0400 
	达标

	2
	土垢屯
	日平均
	240303
	0.0003
	0.3
	0.0900 
	达标

	3
	木岸屯
	日平均
	240303
	0.0002
	0.3
	0.0700 
	达标

	4
	龙胜屯
	日平均
	240903
	0.0001
	0.3
	0.0400 
	达标

	5
	回龙屯
	日平均
	240321
	0.0001
	0.3
	0.0200 
	达标

	6
	三千村
	日平均
	240903
	0.0001
	0.3
	0.0200 
	达标

	7
	千七屯
	日平均
	241115
	0.0000
	0.3
	0.0100 
	达标

	8
	三定屯
	日平均
	240321
	0.0000
	0.3
	0.0100 
	达标

	9
	土近屯
	日平均
	240903
	0.0001
	0.3
	0.0200 
	达标

	10
	歪拉屯
	日平均
	240320
	0.0002
	0.3
	0.0600 
	达标

	11
	瓜楼屯
	日平均
	240910
	0.0001
	0.3
	0.0400 
	达标

	12
	新兴农场矮山一队
	日平均
	240112
	0.0000
	0.3
	0.0100 
	达标

	13
	塘岸屯
	日平均
	241226
	0.0003
	0.3
	0.1100 
	达标

	14
	琼林村
	日平均
	240109
	0.0002
	0.3
	0.0500 
	达标

	15
	凤村屯
	日平均
	240113
	0.0002
	0.3
	0.0500 
	达标

	16
	中坡屯
	日平均
	240131
	0.0001
	0.3
	0.0400 
	达标

	17
	瓦角屯
	日平均
	241203
	0.0001
	0.3
	0.0300 
	达标

	18
	屯兵屯
	日平均
	240930
	0.0003
	0.3
	0.0900 
	达标

	19
	教坡屯
	日平均
	241017
	0.0001
	0.3
	0.0300 
	达标

	20
	四连村水舍屯
	日平均
	240514
	0.0001
	0.3
	0.0400 
	达标

	21
	大塘尾
	日平均
	240515
	0.0001
	0.3
	0.0200 
	达标

	22
	新田屯
	日平均
	240928
	0.0001
	0.3
	0.0400 
	达标

	23
	新村
	日平均
	240718
	0.0001
	0.3
	0.0200 
	达标

	24
	竹根屯
	日平均
	240118
	0.0001
	0.3
	0.0300 
	达标

	25
	田段
	日平均
	240118
	0.0001
	0.3
	0.0200 
	达标

	26
	北凤
	日平均
	240516
	0.0000
	0.3
	0.0200 
	达标

	27
	塘岸屯散户
	日平均
	240226
	0.0006
	0.3
	0.2100 
	达标

	28
	柳州白莲机场
	1小时
	240611
	0.0000
	0.3
	0.0100 
	达标

	29
	网格
	1小时
	240727
	0.0018
	0.3
	0.6
	达标


由上表可知，区域最大落地浓度占标率中，TSP日平均浓度贡献值为0.0018mg/m3，最大落地浓度占标率为0.6%（≤100%）。
项目位于环境空气质量达标区，根据预测分析，项目新增污染源正常排放下，各敏感点及网格点处氨、硫化氢1小时平均浓度贡献值、TSP的日平均浓度贡献值最大浓度占标率小于100%。
2）叠加背景浓度情境下正常排放环境影响预测结果及评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），叠加情境下主要考虑项目新增污染源—“以新带老”污染源＋其他在建、拟建项目相关污染源，同时叠加环境背景浓度，根据调查，项目大气评价范围内无“以新带老”及其他在建、拟建项目污染源，本次环评主要考虑叠加现状背景值的环境影响，进行综合叠加预测。
①氨叠加预测结果
正常排放情况下，氨叠加影响的预测计算的结果见下表。

表4.2.1-18 氨1小时浓度叠加预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	贡献值浓度(mg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(mg/m3)
	叠加背景后的浓度(mg/m3)
	评价标准(mg/m3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	竹必屯
	1小时
	0.0219
	24013017
	0.04
	0.0619
	0.2
	30.94 
	达标

	2
	土垢屯
	1小时
	0.0282
	24051702
	0.04
	0.0682
	0.2
	34.11 
	达标

	3
	木岸屯
	1小时
	0.0246
	24051702
	0.04
	0.0646
	0.2
	32.30 
	达标

	4
	龙胜屯
	1小时
	0.0169
	24090304
	0.04
	0.0569
	0.2
	28.43 
	达标

	5
	回龙屯
	1小时
	0.0099
	24032105
	0.04
	0.0499
	0.2
	24.96 
	达标

	6
	三千村
	1小时
	0.0084
	24120922
	0.04
	0.0484
	0.2
	24.21 
	达标

	7
	千七屯
	1小时
	0.0062
	24012924
	0.04
	0.0462
	0.2
	23.11 
	达标

	8
	三定屯
	1小时
	0.0056
	24032105
	0.04
	0.0456
	0.2
	22.80 
	达标

	9
	土近屯
	1小时
	0.0123
	24090302
	0.04
	0.0523
	0.2
	26.16 
	达标

	10
	歪拉屯
	1小时
	0.0183
	24032903
	0.04
	0.0583
	0.2
	29.17 
	达标

	11
	瓜楼屯
	1小时
	0.0115
	24091021
	0.04
	0.0515
	0.2
	25.75 
	达标

	12
	新兴农场矮山一队
	1小时
	0.0071
	24120920
	0.04
	0.0471
	0.2
	23.53 
	达标

	13
	塘岸屯
	1小时
	0.0227
	24032902
	0.04
	0.0627
	0.2
	31.37 
	达标

	14
	琼林村
	1小时
	0.0131
	24032901
	0.04
	0.0531
	0.2
	26.54 
	达标

	15
	凤村屯
	1小时
	0.0228
	24032520
	0.04
	0.0628
	0.2
	31.39 
	达标

	16
	中坡屯
	1小时
	0.014
	24011321
	0.04
	0.054
	0.2
	26.99 
	达标

	17
	瓦角屯
	1小时
	0.009
	24010506
	0.04
	0.049
	0.2
	24.49 
	达标

	18
	屯兵屯
	1小时
	0.0267
	24032519
	0.04
	0.0667
	0.2
	33.37 
	达标

	19
	教坡屯
	1小时
	0.008
	24120121
	0.04
	0.048
	0.2
	23.99 
	达标

	20
	四连村水舍屯
	1小时
	0.0143
	24011218
	0.04
	0.0543
	0.2
	27.13 
	达标

	21
	大塘尾
	1小时
	0.0086
	24071902
	0.04
	0.0486
	0.2
	24.30 
	达标

	22
	新田屯
	1小时
	0.0105
	24051624
	0.04
	0.0505
	0.2
	25.25 
	达标

	23
	新村
	1小时
	0.0073
	24051701
	0.04
	0.0473
	0.2
	23.64 
	达标

	24
	竹根屯
	1小时
	0.0102
	24051702
	0.04
	0.0502
	0.2
	25.08 
	达标

	25
	田段
	1小时
	0.0097
	24051702
	0.04
	0.0497
	0.2
	24.85 
	达标

	26
	北凤
	1小时
	0.0095
	24051701
	0.04
	0.0495
	0.2
	24.76 
	达标

	27
	塘岸屯散户
	1小时
	0.0229
	24051320
	0.04
	0.0629
	0.2
	31.47 
	达标

	28
	柳州白莲机场
	1小时
	0.0084
	24061102
	0.04
	0.0484
	0.2
	24.18 
	达标

	29
	网格
	1小时
	0.1373
	24050520
	0.04
	0.1773
	0.2
	88.65
	达标


由上表可知，叠加现状浓度后，评价范围内的氨1小时浓度预测值均达标。区域最大落地浓度中，氨1小时平均浓度预测值最大值为0.1773mg/m3，占标率为88.65%。对于敏感点而言，项目排放的氨小时浓度预测值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度参考限值要求。
叠加现状浓度后氨1小时平均质量浓度分布图见下图：
[image: ]
图4.2.1-3 叠加后氨1小时浓度分布图（单位：mg/m3）
②硫化氢叠加预测结果
正常排放情况下，硫化氢叠加影响的预测计算的结果见下表。
表4.2.1-19 硫化氢1小时浓度叠加预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	贡献值浓度(mg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(mg/m3)
	叠加背景后的浓度(mg/m3)
	评价标准(mg/m3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	竹必屯
	1小时
	0.0011
	24013017
	5.00E-07
	0.0011
	0.01
	10.89 
	达标

	2
	土垢屯
	1小时
	0.0014
	24051702
	5.00E-07
	0.0014
	0.01
	14.06 
	达标

	3
	木岸屯
	1小时
	0.0012
	24051702
	5.00E-07
	0.0012
	0.01
	12.25 
	达标

	4
	龙胜屯
	1小时
	0.0008
	24090304
	5.00E-07
	0.0008
	0.01
	8.39 
	达标

	5
	回龙屯
	1小时
	0.0005
	24032105
	5.00E-07
	0.0005
	0.01
	4.94 
	达标

	6
	三千村
	1小时
	0.0004
	24120922
	5.00E-07
	0.0004
	0.01
	4.19 
	达标

	7
	千七屯
	1小时
	0.0003
	24012924
	5.00E-07
	0.0003
	0.01
	3.10 
	达标

	8
	三定屯
	1小时
	0.0003
	24032105
	5.00E-07
	0.0003
	0.01
	2.79 
	达标

	9
	土近屯
	1小时
	0.0006
	24090302
	5.00E-07
	0.0006
	0.01
	6.14 
	达标

	10
	歪拉屯
	1小时
	0.0009
	24032903
	5.00E-07
	0.0009
	0.01
	9.14 
	达标

	11
	瓜楼屯
	1小时
	0.0006
	24091021
	5.00E-07
	0.0006
	0.01
	5.73 
	达标

	12
	新兴农场矮山一队
	1小时
	0.0004
	24120920
	5.00E-07
	0.0004
	0.01
	3.52 
	达标

	13
	塘岸屯
	1小时
	0.0011
	24032902
	5.00E-07
	0.0011
	0.01
	11.33 
	达标

	14
	琼林村
	1小时
	0.0007
	24032901
	5.00E-07
	0.0007
	0.01
	6.51 
	达标

	15
	凤村屯
	1小时
	0.0011
	24032520
	5.00E-07
	0.0011
	0.01
	11.34 
	达标

	16
	中坡屯
	1小时
	0.0007
	24011321
	5.00E-07
	0.0007
	0.01
	6.97 
	达标

	17
	瓦角屯
	1小时
	0.0004
	24010506
	5.00E-07
	0.0004
	0.01
	4.47 
	达标

	18
	屯兵屯
	1小时
	0.0013
	24032519
	5.00E-07
	0.0013
	0.01
	13.31 
	达标

	19
	教坡屯
	1小时
	0.0004
	24120121
	5.00E-07
	0.0004
	0.01
	3.97 
	达标

	20
	四连村水舍屯
	1小时
	0.0007
	24011218
	5.00E-07
	0.0007
	0.01
	7.10 
	达标

	21
	大塘尾
	1小时
	0.0004
	24071902
	5.00E-07
	0.0004
	0.01
	4.29 
	达标

	22
	新田屯
	1小时
	0.0005
	24051624
	5.00E-07
	0.0005
	0.01
	5.23 
	达标

	23
	新村
	1小时
	0.0004
	24051701
	5.00E-07
	0.0004
	0.01
	3.63 
	达标

	24
	竹根屯
	1小时
	0.0005
	24051702
	5.00E-07
	0.0005
	0.01
	5.06 
	达标

	25
	田段
	1小时
	0.0005
	24051702
	5.00E-07
	0.0005
	0.01
	4.83 
	达标

	26
	北凤
	1小时
	0.0005
	24051701
	5.00E-07
	0.0005
	0.01
	4.74 
	达标

	27
	塘岸屯散户
	1小时
	0.0011
	24051320
	5.00E-07
	0.0011
	0.01
	11.43 
	达标

	28
	柳州白莲机场
	1小时
	0.0004
	24061102
	5.00E-07
	0.0004
	0.01
	4.17 
	达标

	29
	网格
	1小时
	0.0068
	24050520
	5.00E-07
	0.0068
	0.01
	68.14
	达标


由上表可知，叠加现状浓度后，评价范围内的硫化氢1小时浓度预测值均达标。区域最大落地浓度中，硫化氢1小时平均浓度预测值最大值为0.0068mg/m3，占标率为68.14%。对于敏感点而言，项目排放的硫化氢1小时浓度预测值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度参考限值要求。
叠加现状浓度后硫化氢1小时平均质量浓度分布图见下图：
[image: ]
图4.2.1-4 叠加后硫化氢1小时浓度分布图（单位：mg/m3）
③TSP叠加预测结果
正常排放情况下，TSP叠加影响的预测计算的结果见下表。
表4.2.1-20 TSP日平均浓度叠加预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	贡献值浓度(mg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(mg/m3)
	叠加背景后的浓度(mg/m3)
	评价标准(mg/m3)
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	竹必屯
	日平均
	0.0001
	240902
	0.15
	0.1501
	0.3
	50.0400 
	达标

	2
	土垢屯
	日平均
	0.0003
	240303
	0.15
	0.1503
	0.3
	50.0900 
	达标

	3
	木岸屯
	日平均
	0.0002
	240303
	0.15
	0.1502
	0.3
	50.0700 
	达标

	4
	龙胜屯
	日平均
	0.0001
	240903
	0.15
	0.1501
	0.3
	50.0400 
	达标

	5
	回龙屯
	日平均
	0.0001
	240321
	0.15
	0.1501
	0.3
	50.0200 
	达标

	6
	三千村
	日平均
	0.0001
	240903
	0.15
	0.1501
	0.3
	50.0200 
	达标

	7
	千七屯
	日平均
	0.0000
	241115
	0.15
	0.15
	0.3
	50.0100 
	达标

	8
	三定屯
	日平均
	0.0000
	240321
	0.15
	0.15
	0.3
	50.0100 
	达标

	9
	土近屯
	日平均
	0.0001
	240903
	0.15
	0.1501
	0.3
	50.0200 
	达标

	10
	歪拉屯
	日平均
	0.0002
	240320
	0.15
	0.1502
	0.3
	50.0600 
	达标

	11
	瓜楼屯
	日平均
	0.0001
	240910
	0.15
	0.1501
	0.3
	50.0400 
	达标

	12
	新兴农场矮山一队
	日平均
	0.0000
	240112
	0.15
	0.15
	0.3
	50.0100 
	达标

	13
	塘岸屯
	日平均
	0.0003
	241226
	0.15
	0.1503
	0.3
	50.1100 
	达标

	14
	琼林村
	日平均
	0.0002
	240109
	0.15
	0.1502
	0.3
	50.0500 
	达标

	15
	凤村屯
	日平均
	0.0002
	240113
	0.15
	0.1502
	0.3
	50.0500 
	达标

	16
	中坡屯
	日平均
	0.0001
	240131
	0.15
	0.1501
	0.3
	50.0400 
	达标

	17
	瓦角屯
	日平均
	0.0001
	241203
	0.15
	0.1501
	0.3
	50.0300 
	达标

	18
	屯兵屯
	日平均
	0.0003
	240930
	0.15
	0.1503
	0.3
	50.0900 
	达标

	19
	教坡屯
	日平均
	0.0001
	241017
	0.15
	0.1501
	0.3
	50.0300 
	达标

	20
	四连村水舍屯
	日平均
	0.0001
	240514
	0.15
	0.1501
	0.3
	50.0400 
	达标

	21
	大塘尾
	日平均
	0.0001
	240515
	0.15
	0.1501
	0.3
	50.0200 
	达标

	22
	新田屯
	日平均
	0.0001
	240928
	0.15
	0.1501
	0.3
	50.0400 
	达标

	23
	新村
	日平均
	0.0001
	240718
	0.15
	0.1501
	0.3
	50.0200 
	达标

	24
	竹根屯
	日平均
	0.0001
	240118
	0.15
	0.1501
	0.3
	50.0300 
	达标

	25
	田段
	日平均
	0.0001
	240118
	0.15
	0.1501
	0.3
	50.0200 
	达标

	26
	北凤
	日平均
	0.0000
	240516
	0.15
	0.15
	0.3
	50.0200 
	达标

	27
	塘岸屯散户
	日平均
	0.0006
	240226
	0.15
	0.1506
	0.3
	50.2100 
	达标

	28
	柳州白莲机场
	1小时
	0.0000
	240611
	0.15
	0.15
	0.3
	50.0100 
	达标

	29
	网格
	1小时
	0.0018
	240727
	0.15
	0.1518
	0.3
	50.6
	达标


由上表可知，叠加现状浓度后，评价范围内的TSP日平均浓度预测值均达标。区域最大落地浓度中，TSP日平均浓度预测值最大值为0.1518mg/m3，占标率为50.6%。对于敏感点而言，项目排放的TSP日平均浓度预测值满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准限值要求。
叠加现状浓度后TSP日平均浓度质量浓度分布图见下图：
[image: ]
图4.2.1-5 叠加后TSP日平均浓度分布图（单位：mg/m3）
综上，正常排放的情况下，叠加环境质量现状浓度后，各敏感点及网格点处氨、硫化氢的1小时平均浓度预测值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D要求，TSP的日平均浓度预测值满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准，项目废气排放对周边敏感点影响较小。
（4）非正常排放预测评价结果
1）项目非正常排放新增污染源1h贡献值浓度占标率预测结果与评价
①氨非正常排放1h贡献值浓度占标率预测结果
非正常排放情况下，项目新增氨排放1h贡献值浓度占标率的预测结果见下表。
表4.2.1-21 非正常排放情况下项目新增氨1小时质量浓度贡献值占标率预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间(YYMMDDHH)
	贡献值浓度(mg/m3)
	评价标准(mg/m3)
	占标率%
	是否超标

	1
	竹必屯
	1小时
	24013017
	0.0364
	0.2
	18.19
	达标

	2
	土垢屯
	1小时
	24051702
	0.047
	0.2
	23.49
	达标

	3
	木岸屯
	1小时
	24051702
	0.0409
	0.2
	20.47
	达标

	4
	龙胜屯
	1小时
	24090304
	0.028
	0.2
	14.02
	达标

	5
	回龙屯
	1小时
	24032105
	0.0165
	0.2
	8.24
	达标

	6
	三千村
	1小时
	24120922
	0.014
	0.2
	7
	达标

	7
	千七屯
	1小时
	24012924
	0.0104
	0.2
	5.18
	达标

	8
	三定屯
	1小时
	24032105
	0.0093
	0.2
	4.65
	达标

	9
	土近屯
	1小时
	24090302
	0.0205
	0.2
	10.25
	达标

	10
	歪拉屯
	1小时
	24032903
	0.0305
	0.2
	15.26
	达标

	11
	瓜楼屯
	1小时
	24091021
	0.0191
	0.2
	9.56
	达标

	12
	新兴农场矮山一队
	1小时
	24120920
	0.0117
	0.2
	5.87
	达标

	13
	塘岸屯
	1小时
	24032902
	0.0379
	0.2
	18.93
	达标

	14
	琼林村
	1小时
	24032901
	0.0217
	0.2
	10.87
	达标

	15
	凤村屯
	1小时
	24032520
	0.0379
	0.2
	18.94
	达标

	16
	中坡屯
	1小时
	24011321
	0.0233
	0.2
	11.63
	达标

	17
	瓦角屯
	1小时
	24010506
	0.0149
	0.2
	7.47
	达标

	18
	屯兵屯
	1小时
	24032519
	0.0445
	0.2
	22.23
	达标

	19
	教坡屯
	1小时
	24120121
	0.0133
	0.2
	6.63
	达标

	20
	四连村水舍屯
	1小时
	24011218
	0.0237
	0.2
	11.86
	达标

	21
	大塘尾
	1小时
	24071902
	0.0143
	0.2
	7.16
	达标

	22
	新田屯
	1小时
	24051624
	0.0175
	0.2
	8.73
	达标

	23
	新村
	1小时
	24051701
	0.0121
	0.2
	6.07
	达标

	24
	竹根屯
	1小时
	24051702
	0.0169
	0.2
	8.45
	达标

	25
	田段
	1小时
	24051702
	0.0161
	0.2
	8.07
	达标

	26
	北凤
	1小时
	24051701
	0.0158
	0.2
	7.92
	达标

	27
	塘岸屯散户
	1小时
	24051320
	0.0382
	0.2
	19.09
	达标

	28
	柳州白莲机场
	1小时
	24061102
	0.0139
	0.2
	6.96
	达标

	29
	网格
	1小时
	24050520
	0.2275
	0.2
	113.73
	超标


由上表可知，非正常排放情况下，区域最大落地浓度占标率中，氨1小时浓度贡献值为0.2275mg/m3，最大落地浓度占标率为113.73%，大于100%。
②硫化氢非正常排放1h贡献值占标率预测结果
非正常排放情况下，项目新增硫化氢排放1h贡献值浓度占标率的预测结果见下表。
表4.2.1-22 非正常排放情况下项目新增硫化氢1小时质量浓度贡献值占标率预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间(YYMMDDHH)
	贡献值浓度(mg/m3)
	评价标准(mg/m3)
	占标率%
	是否超标

	1
	竹必屯
	1小时
	24013017
	0.0018
	0.01
	18.12
	达标

	2
	土垢屯
	1小时
	24051702
	0.0023
	0.01
	23.45
	达标

	3
	木岸屯
	1小时
	24051702
	0.002
	0.01
	20.4
	达标

	4
	龙胜屯
	1小时
	24090304
	0.0014
	0.01
	13.99
	达标

	5
	回龙屯
	1小时
	24032105
	0.0008
	0.01
	8.22
	达标

	6
	三千村
	1小时
	24120922
	0.0007
	0.01
	6.98
	达标

	7
	千七屯
	1小时
	24012924
	0.0005
	0.01
	5.16
	达标

	8
	三定屯
	1小时
	24032105
	0.0005
	0.01
	4.64
	达标

	9
	土近屯
	1小时
	24090302
	0.001
	0.01
	10.23
	达标

	10
	歪拉屯
	1小时
	24032903
	0.0015
	0.01
	15.21
	达标

	11
	瓜楼屯
	1小时
	24091021
	0.001
	0.01
	9.54
	达标

	12
	新兴农场矮山一队
	1小时
	24120920
	0.0006
	0.01
	5.84
	达标

	13
	塘岸屯
	1小时
	24032902
	0.0019
	0.01
	18.91
	达标

	14
	琼林村
	1小时
	24032901
	0.0011
	0.01
	10.83
	达标

	15
	凤村屯
	1小时
	24032520
	0.0019
	0.01
	18.89
	达标

	16
	中坡屯
	1小时
	24011321
	0.0012
	0.01
	11.59
	达标

	17
	瓦角屯
	1小时
	24010506
	0.0007
	0.01
	7.44
	达标

	18
	屯兵屯
	1小时
	24032519
	0.0022
	0.01
	22.15
	达标

	19
	教坡屯
	1小时
	24120121
	0.0007
	0.01
	6.61
	达标

	20
	四连村水舍屯
	1小时
	24011218
	0.0012
	0.01
	11.85
	达标

	21
	大塘尾
	1小时
	24071902
	0.0007
	0.01
	7.14
	达标

	22
	新田屯
	1小时
	24051624
	0.0009
	0.01
	8.69
	达标

	23
	新村
	1小时
	24051701
	0.0006
	0.01
	6.06
	达标

	24
	竹根屯
	1小时
	24051702
	0.0008
	0.01
	8.45
	达标

	25
	田段
	1小时
	24051702
	0.0008
	0.01
	8.06
	达标

	26
	北凤
	1小时
	24051701
	0.0008
	0.01
	7.89
	达标

	27
	塘岸屯散户
	1小时
	24051320
	0.0019
	0.01
	19.03
	达标

	28
	柳州白莲机场
	1小时
	24061102
	0.0007
	0.01
	6.94
	达标

	29
	网格
	1小时
	24050520
	0.0112
	0.01
	112.16
	超标


由上表可知，非正常排放情况下，区域最大落地浓度占标率中，硫化氢1小时浓度贡献值为0.0112mg/m3，最大落地浓度占标率为112.16%，大于100%。
③TSP非正常排放1h贡献值占标率预测结果
非正常排放情况下，项目新增TSP排放1h贡献值浓度占标率的预测结果见下表。
表4.2.1-23 非正常排放情况下项目新增TSP1小时质量浓度贡献值占标率预测结果表
	序号
	点名称
	浓度类型
	出现时间(YYMMDDHH)
	贡献值浓度(mg/m3)
	评价标准(mg/m3)
	占标率%
	是否超标

	1
	竹必屯
	1小时
	24013017
	0.0218
	0.9
	2.42
	达标

	2
	土垢屯
	1小时
	24051702
	0.0279
	0.9
	3.1
	达标

	3
	木岸屯
	1小时
	24051702
	0.0207
	0.9
	2.3
	达标

	4
	龙胜屯
	1小时
	24090303
	0.0201
	0.9
	2.23
	达标

	5
	回龙屯
	1小时
	24012622
	0.0077
	0.9
	0.85
	达标

	6
	三千村
	1小时
	24090303
	0.0086
	0.9
	0.96
	达标

	7
	千七屯
	1小时
	24012924
	0.007
	0.9
	0.77
	达标

	8
	三定屯
	1小时
	24032105
	0.0043
	0.9
	0.48
	达标

	9
	土近屯
	1小时
	24090302
	0.0099
	0.9
	1.1
	达标

	10
	歪拉屯
	1小时
	24091019
	0.0168
	0.9
	1.87
	达标

	11
	瓜楼屯
	1小时
	24111506
	0.0127
	0.9
	1.41
	达标

	12
	新兴农场矮山一队
	1小时
	24011203
	0.0044
	0.9
	0.48
	达标

	13
	塘岸屯
	1小时
	24032902
	0.0266
	0.9
	2.95
	达标

	14
	琼林村
	1小时
	24012618
	0.0107
	0.9
	1.19
	达标

	15
	凤村屯
	1小时
	24010508
	0.0154
	0.9
	1.71
	达标

	16
	中坡屯
	1小时
	24013105
	0.0121
	0.9
	1.35
	达标

	17
	瓦角屯
	1小时
	24032520
	0.0105
	0.9
	1.16
	达标

	18
	屯兵屯
	1小时
	24013106
	0.0219
	0.9
	2.43
	达标

	19
	教坡屯
	1小时
	24013020
	0.0073
	0.9
	0.81
	达标

	20
	四连村水舍屯
	1小时
	24051622
	0.0147
	0.9
	1.63
	达标

	21
	大塘尾
	1小时
	24013006
	0.011
	0.9
	1.23
	达标

	22
	新田屯
	1小时
	24011421
	0.0112
	0.9
	1.24
	达标

	23
	新村
	1小时
	24051701
	0.0099
	0.9
	1.1
	达标

	24
	竹根屯
	1小时
	24051702
	0.0123
	0.9
	1.37
	达标

	25
	田段
	1小时
	24051702
	0.0113
	0.9
	1.25
	达标

	26
	北凤
	1小时
	24051624
	0.0068
	0.9
	0.75
	达标

	27
	塘岸屯散户
	1小时
	24040602
	0.0279
	0.9
	3.1
	达标

	28
	柳州白莲机场
	1小时
	24061102
	0.0101
	0.9
	1.12
	达标

	29
	网格
	1小时
	24061508
	0.0821
	0.9
	9.12
	达标


由上表可知，非正常排放情况下，区域最大落地浓度占标率中，TSP1小时浓度贡献值为0.0821mg/m3，最大落地浓度占标率为9.12%，小于100%。
达标性分析
（1）厂界无组织废气达标性分析
项目建设完成后，考虑全厂无组织排放源，预测厂界浓度贡献值达标情况，考虑最不利因素，本次评价厂界无组织废气排放浓度采用厂区排放无组织废气最大落地浓度贡献值进行叠加预测，厂界预测结果详见下表。
表4.2.1-24 无组织废气污染物周界外浓度贡献值分析表
	序号
	污染源
	无组织厂界最大落地浓度贡献值（mg/m3）

	
	
	氨
	硫化氢
	TSP

	1
	厂界浓度最大值
	0.0706
	0.0015
	0.1513

	厂界执行标准
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	标准值（mg/m3）
	1.5
	0.06
	1

	达标情况
	达标
	达标
	达标


由上表可知，项目建设完成后，项目厂界外各废气污染源排放的氨、硫化氢最大落地点贡献值浓度叠加结果能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放限值，厂界外废气污染源排放的TSP最大落地点贡献值浓度叠加结果能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值。
（2）敏感点达标性分析
根据前文进一步预测结果，氨、硫化氢在敏感点处的最大落地浓度预测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，TSP在敏感点处的最大落地浓度预测值满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准，项目建成后敏感点处氨、硫化氢、TSP浓度能达标。
1.1.1.3. 大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，对于厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度。
根据前文分析，项目建设完成后全厂厂界外氨、硫化氢等未超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放限值，全厂厂界TSP未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值。项目无组织排放的各污染物在厂界处均达标排放。项目建成后，考虑全厂污染源，在预测范围（-2500，2500）内每50m布设一个点，预测厂界外主要污染物的短期贡献浓度达标情况。
表4.2.1-25 各污染物在厂界外短期浓度贡献达标情况预测结果表
	序号
	污染物
	预测点
	平均时段
	浓度贡献值（mg/m3）
	评价标准
（mg/m3）
	达标情况

	1
	氨
	网格点（50，50）
	1小时平均
	0.1373
	0.2
	达标

	2
	硫化氢
	网格点（50，50）
	1小时平均
	0.0068
	0.01
	达标

	3
	TSP
	网格点（50，50）
	日平均
	0.0018
	0.01
	达标


根据上表预测结果可知，项目建成后，全厂合计排放的氨、硫化氢、TSP等厂界外大气污染物短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。
恶臭环境影响分析
本项目无组织排放恶臭主要来自于牛舍和牛尿、青贮工艺等散发的恶臭气体，发酵和变质饲料的异味，恶臭气体的主要成分包括氨、硫化氢、一氧化碳、甲烷等，以NH3为主，夹杂少量H2S。项目青贮饲料发酵过程中，若青贮原料未盖严，导致空气进入，则会促使表层原料产生丁酸菌、酵母菌，分解出丁酸、乙醇等酸性气体，本环评要求建设单位后期需对青贮池顶部采用2-3层塑料薄膜封严，不得漏气，在薄膜上压一层草帘，可确保大大减少甚至去除青贮池废气。
恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，恶臭强度划分为6级（《城市污水处理厂恶臭污染影响分析与评价》，福建省环境科学研究院，林长植）。恶臭强度分级及相应恶臭污染物浓度见下表。
表4.2.1-26 臭气强度分级
	恶臭强度级别
	嗅味感受
	氨（mg/m3）
	硫化氢（mg/m3）

	0
	未闻到任何气味，无任何反应
	＜0.1
	＜0.0005

	1
	勉强感觉到气体，不易辨认臭气性质
	0.1
	0.0005

	1.5
	——
	0.35
	0.00325

	2
	能闻到有较弱的气味，能辨认气味性质
	0.6
	0.006

	2.5
	——
	1.55~2.55
	0.013~0.0193

	3
	很容易闻到气味，有所不快，但不反感
	2.5~3.5
	0.02~0.2

	4
	有很强的气味，很反感，想离开
	10
	0.7

	5
	很强的气味，无法忍受，立即离开
	40
	0.8


本项目对周边最近敏感点的恶臭影响结果见下表。
表4.2.1-27 项目恶臭强度对周边最近敏感点影响结果
	恶臭源
	屯兵屯（西面507m）

	恶臭浓度预测值（mg/m3）
	厂区恶臭源叠加背景浓度及在建拟建项目后预测值
	硫化氢
	0.0011

	
	
	氨
	0.0229

	恶臭强度级别
	厂区恶臭源叠加背景浓度及在建拟建项目后预测值
	硫化氢
	0级

	
	
	氨
	0级


由上表可知，项目恶臭污染物在采取除臭处理情况下，氨、硫化氢对项目周边最近敏感点屯兵屯的影响程度为：“未闻到任何气味，无任何反应”、“勉强感觉到气体，不易辨认臭气性质”级别，说明在采取对部分产生恶臭设施封闭并除臭处理后，项目产生的臭气对周边敏感点影响较小。
厂界臭气浓度
德升牧业大湾养牛场项目环境影响报告书于2021年11月15日通过了来宾市生态环境局的审批，审批文号为来环审〔2021〕250号，年出栏肉牛3000头，并于2022年5月通过验收并投入运营。采用发酵床养牛模式，垫料中加入益生菌，抑制粪便中氨气的产生和散发，且起到分解粪便的效果；喂养饲料中拌入益生菌；定期对牛舍喷洒除臭剂。根据其验收监测结果，德升牧业大湾养牛场项目场界无组织硫化氢、氨气排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新改扩建标准，臭气浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）恶臭排放限值要求；硫化氢、氨气、臭气浓度均达标排放。
本项目扩建后全场肉牛年存栏量为1500头，年出栏量为2500头，采用原位发酵床工艺、饲料添加益生菌、喷洒生物除臭剂等措施抑制恶臭，除臭措施与德升牧业大湾养牛场项目基本一致，养殖规模小于德升牧业大湾养牛场项目，因此本项目类比德升牧业大湾养牛场项目监测数据可行。参考德升牧业大湾养牛场项目，本项目投产后厂界硫化氢、氨气排放浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新改扩建标准，臭气浓度能达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）恶臭（臭气浓度＜70）排放限值要求，对环境影响不大。
备用发电机废气影响分析
本次扩建工程（二期）依托现有工程（一期）柴油发电机，与现有工程（一期）使用情况一致，不新增排放量。柴油发电机的功率为30kW，工作时燃油产生的废气主要有SO2、NOx、烟尘等污染物。备用发电机在供电正常时不使用，只有在停电的应急情况下才会使用。目前区域供电较为正常，发电机全年工作时间较少，废气排放量较少，经收集后由发电机自带排气筒排放。使用含硫量小于10mg/kg（即含硫量不大于0.001%）的优质0#柴油，减少污染物的排放。
根据调查，本项目所在地区的供电比较正常，备用发电机全年工作时间约96小时，年共耗油0.73m3/a（7.59L/h）。燃油废气主要污染物排放量为SO20.006t/a，NOx0.004t/a，烟尘0.001t/a。备用发电机尾气经收集后由发电机自带排气筒排放，对周围大气环境影响不大。
项目产品及废垫料运输过程影响分析
项目主要产品为肉牛，由购买方办理相应的手续后，到场内拉运，运输车辆根据此次运输牛的数量选择大小适宜的运输车辆。运牛车辆宜选敞篷式，护栏为栏栅式，保持车厢内通风良好。车厢内要铺上垫草，以防止在运输途中道路颠簸，牛打滑；车辆在经过村庄时应控制车速在20km/h以下，禁止鸣笛，应选择在白天运输。肉牛的运输路线为场区-龙胜屯-回龙屯-三千村-门头路-柳江大道-屠宰场，采取上述措施后，肉牛运输过程对该路线途经的敏感点环境影响不大。
项目废垫料作为有机肥基料外售给广西兴嘉农生态科技有限公司生产有机肥。有机肥基料运输由柳州鑫麦穗农业科技有限公司采用封闭式运输车辆运输，运输过程中车厢应全封闭，做到防风、防雨、防漏，杜绝运输途中的污染物泄漏以及恶臭气体的影响。
项目装卸、撒料粉尘影响分析
本项目采用 TMR 加料法喂养，将草料与精饲料及益生菌在饲料搅拌器内充分混合得到“全价日粮”，运到牛舍分发。在饲料搅拌器内，通过绞龙和刀片的作用对饲料切碎、揉搓、软化及搓细，实现饲料的搅拌与混合，过程中会产生少量粉尘。
项目外购的发酵床垫料由秸秆、秕壳、甘蔗渣及益生菌等组成，垫料运至牛舍后直接由铲车铺设至牛舍内，在前期牛舍铺设发酵床垫料及后续更换发酵床垫料过程中会产生少量装卸粉尘，垫料含水率在45%左右，撒料高度较低，通过加强作业管理，以及撒料粉尘自然沉降，该部分粉尘产生量极少。
综上所述，项目装卸、撒料粉尘的影响很小。
污染物排放量核算
本次扩建工程（二期）大气污染物无组织排放量核算结果见下表。



表4.2.1-28 扩建工程大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m³）
	

	1
	牛舍
	NH3
	科学合理调控饲粮，加强牛舍环境管理，生物发酵床添加益生菌，喷洒生物除臭剂等
	H2S和NH3执行《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）中的二级标准
	1.5
	1.956

	
	
	H2S
	
	
	0.06
	0.0978

	2
	配料区
	TSP
	通过设备自带布袋除尘器处理后无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放监控浓度限值
	1.5
	0.031

	3
	柴油发电机
	二氧化硫
	使用优质柴油
	
	0.4
	0.00001

	
	
	氮氧化物
	
	
	0.12
	0.00186

	
	
	颗粒物
	
	
	0.1
	0.00016

	无组织排放总计
	NH3
	1.956

	
	H2S
	0.0978

	
	二氧化硫
	0.00001

	
	氮氧化物
	0.00186

	
	颗粒物
	0.03116


全厂大气污染物无组织排放量核算结果见下表。
表4.2.1-29 扩建后全场大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m³）
	

	1
	牛舍
	NH3
	科学合理调控饲粮，加强牛舍环境管理，生物发酵床添加益生菌，喷洒生物除臭剂等
	H2S和NH3执行《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）中的二级标准
	1.5
	2.874

	
	
	H2S
	
	
	0.06
	0.1438

	2
	配料区
	TSP
	通过设备自带布袋除尘器处理后无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放监控浓度限值
	1.5
	0.045 

	3
	柴油发电机
	二氧化硫
	使用优质柴油
	
	0.4
	0.00001

	
	
	氮氧化物
	
	
	0.12
	0.00186

	
	
	颗粒物
	
	
	0.1
	0.00016

	无组织排放总计
	NH3
	2.874

	
	H2S
	0.1438

	
	二氧化硫
	0.00001

	
	氮氧化物
	0.00186

	
	颗粒物
	0.04516


3、项目大气污染源年排放量核算
本次扩建工程（二期）大气污染物年排放量核算结果见下表。
表4.2.1-30 扩建工程大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	NH3
	1.956

	2
	H2S
	0.0978

	3
	二氧化硫
	0.00001

	4
	氮氧化物
	0.00186

	5
	颗粒物
	0.03116


全场大气污染物年排放量核算结果见下表。
表4.2.1-31 全场大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	NH3
	2.874

	2
	H2S
	0.1438

	3
	二氧化硫
	0.00001

	4
	氮氧化物
	0.00186

	5
	颗粒物
	0.04516


小结
项目所在区域为环境达标区，项目环境影响评价判别情况如下：
（1）项目位于环境空气质量达标区，根据预测分析，项目新增污染源正常排放下，各敏感点及网格点处氨、硫化氢1小时平均浓度、TSP日平均浓度贡献值的最大浓度占标率分别为88.65%、68.14%、50.6%、均小于100%。
（2）正常排放的情况下，叠加环境质量现状浓度后，各敏感点及网格点处氨、硫化氢的1小时平均浓度预测值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D要求，TSP日平均浓度预测值满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）二级标准。
（3）根据预测结果，全厂正常排放的各污染物厂界外短期贡献浓度均满足对应标准的参考限值，无超标现象，因此项目无需设置大气环境防护距离。
综上，项目大气环境影响可以接受，对环境影响较小。
[bookmark: _Toc592]地表水环境影响分析
本项目运行过程废水主要包括养殖废水（牛尿）、牛饮水漏水、青贮池渗滤液、职工生活污水、初期雨水。
项目废水影响分析
本次扩建工程（二期）牛尿产生量为2957.18 m3/a（日最大9.24m3/d），扩建工程牛饮水漏水日最大产生量约为0.37m3/d，牛饮水漏水年产生量约为117.50m3/d，扩建工程青贮过程渗滤液产生量为46.41m3/a（0.13m3/d），项目采用圈舍垫料发酵堆肥处理工艺，整个养殖过程牛尿、牛饮水漏水、青贮池渗滤液全部被垫料吸收发酵，牛尿液、牛饮水漏水、青贮池渗滤液在发酵床中约60%蒸发损耗，剩余牛尿、牛饮水漏水、青贮池渗滤液跟随废垫料作为有机肥基肥外售给广西兴嘉农生态科技有限公司进行综合利用，项目养殖废水不外排。垫料仅需定期更换垫料，无需水冲洗，同时加入的益生菌可抑制恶臭的产生，不但避免了废水的产生，同时最大限度地降低了废水带来的臭味影响。
生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，项目扩建工程生活污水量为46.72m3/a，扩建完成后全场生活污水量为268.64m3/a，本项目产生的生活污水水质简单，水量很少，三级化粪池处理生活污水技术成熟、工艺简单、维护管理方便。据统计，项目已获批并承租的设施农用地范围内有7亩菜地未用于项目建设，菜地内种植有应季蔬菜，可完全消纳本项目的生活污水。因此，本项目生活污水排放对周围水环境影响在可接受范围内。因此，本项目生活污水排放对周围水环境影响在可接受范围内。
综上，本项目无废水外排，对地表水环境影响较小。
初期雨水影响分析
项目厂区排水方式为“雨污分流”，雨水通过雨水沟收集。项目牛舍有遮盖，无露天生产、储存设施，项目场区雨水污染物主要为SS。为防止暴雨导致场区雨水溢出排放对周边土壤、农田、地表水造成污染，项目建设2座初期雨水池，初期雨水池设计容积分别为100m3和50m3，可满足场区初期雨水分区收集需求。初期雨水经沉淀后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水，不排入周边地表水体，对周围环境影响较小。项目场内初期雨水对周边水环境的影响不大。
对区域地表水影响分析
项目北面160m为存在一处天然水塘，水塘面积较小，不涉及鱼类养殖，水塘内水生生态简单，主要是藻类以及底栖生物，水塘也不与外界地表河流存在水力联系，主要通过雨水补给。本项目废水不外排，降雨时初期雨水进入初期雨水池沉淀后用于道路降尘，项目废水对水塘的影响不大。
项目厂界与瓜楼河最近距离为570m，与三千河最近距离为850m。根据调查，瓜楼河、三千河与本项目间有林地、农田相隔，项目无废水外排，对瓜楼河、三千河的影响不大。
小结
综上所述，扩建项目废水全部资源化利用，无废水排放。因此项目废水对区域水环境影响不大，项目运营对地表水环境的影响可接受。
[bookmark: _Toc26948]地下水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境影响评价等级为三级评价。
项目场区水文地质条件
项目位于柳州市柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳州市柳江区进德镇四连村水舍屯，本次评价区域水文地质条件及项目场地内水文地质资料根据《柳州鑫麦穗农业科技有限公司肉牛养殖建设项目水文地质调查报告》得到，项目厂区水文地质条件详见3.1.6章节，本次评价不再重复列出。
项目地下水污染途径分析
项目养殖采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废水主要为职工生活污水。生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，本项目无废水外排。
（1）正常情况下
正常状况下，建设项目的地主要地下水污染源能得到有效防护，污染物不会外排，从源头上得到控制。项目牛舍、初期雨水池、病死牛暂存间等均依据相关国家及地方法律法规采取了防渗措施，在此防渗措施下，项目污染物渗漏量极微，因此，可不考虑在正常状况下对地下水环境的影响，其污染途径可忽略不计。
（2）非正常情况下
非正常状况是指建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到要求时的运行状况或基础不均匀沉降、岩溶塌陷、边坡失稳等因素造成渗滤液收集池泄漏。非正常情况下本项目废水对浅层地下水环境影响的方式主要有：
①发酵床、青贮池渗滤液收集池防渗措施不足，而造成牛尿、青贮池渗滤液下渗污染土壤；②牛尿污染土壤后，因降水导致下渗，污染物迁移到地下水；③基础不均匀沉降、岩溶塌陷、边坡失稳等因素造成渗滤液收集池泄漏，污水渗入地下污染地下水。
地下水环境影响预测分析
1、预测范围
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本项目地下水评价等级为三级，地下水环境影响预测范围一般与调查评价范围一致：北东至三千村、南西至凤村屯、北西至三千河、南东至瓜楼屯，调查评价范围约7.5km2，区域地下水评价范围图见附图3。预测层位为地下水的碳酸盐岩裂隙溶洞水潜水含水层。
2、预测时段
根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）第9.3节要求，地下水环境影响评价预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。
3、情景设置
本项目地下水污染防治措施均可满足GB18597、GB18599等相关标准防渗效果要求，在正常情况下，可有效防止项目运营过程中污染物进入地下水环境，因此，正常情况下，本项目对地下水影响较小。
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2016)，已设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。因此本项目的预测时段确定为非正常状况。
根据项目具体情况，运营期间非正常情况下，可能污染地下水的事故情形主要为：①发酵床、青贮池渗滤液收集池防渗措施不足，而造成牛尿、青贮池渗滤液下渗污染土壤；②牛尿污染土壤后，因降水导致下渗，污染物迁移到地下水；③基础不均匀沉降、岩溶塌陷、边坡失稳等因素造成渗滤液收集池泄漏，污水渗入地下污染地下水。本次评价主要考虑青贮池防渗层受到破坏或地质条件变化，池底出现裂缝，废水从此缝泄漏出，分析废水泄漏对地下水的影响。
根据建设单位提供资料，厂区加强管理和跟踪监测，定期对发酵床、青贮池、危废间等进行检修，定期对下游跟踪监测井开展跟踪监测，能在100d内发现破损问题并立即进行检修。因此将渗漏点位概化为点源，以瞬时泄漏进行预测。
4、预测因子
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）“9.5 预测因子 a）根据5.3.2识别出的特征因子，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，并对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。”，本项目青贮池渗滤液收集池污染因子主要有CODCr、BOD5、SS、NH3-N，本项目不涉及重金属及持久性有机污染物，因《地下水质量标准》(GB/T-14848-2017）没有BOD5、SS、CODCr相关标准，废水中污染因子CODCr，入渗到地下水后按公式转换成耗氧量（CODMn）进行评价。因此本次评价选取耗氧量（CODMn）、NH3-N作为评价因子，CODCr与耗氧量（CODMn）的关系根据《高锰酸盐指数与化学需氧量的相关性分析及应用》（宋盼盼等）曲线方程y=2.6100x+0.5943（式中：y为化学需氧量；x为高锰酸盐指数）换算。
5、预测方法
根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），三级评价可采用解析法或类比分析法进行预测，本评价采用解析法进行影响预测分析。
正常状况下污染源可概化为点源，注入规律为瞬时注入，本项目采用地下水水溶质运移解析法中的一维稳定流动一维水动力弥散问题计算方法进行预测与评价。
“一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入”公式：
[image: 118b4042e899dcd42bd52cc84b62ba8]
式中：x ——距注入点的距离，m；
t ——时间，d；
C(x,t)——t 时刻x处的示踪剂质量浓度，g/L；
m ——注入的示踪剂质量，kg；
w ——横截面面积，m2，破损面积按青贮池渗滤液收集池（1m*1m*1m）底面面积的10%计，则计算得到破损面积约0.1m2。
u ——水流速度，m/d；
ne——有效孔隙度，量纲为 1；
DL——纵向弥散系数，m2/d；
π ——圆周率。
6、预测模型概化及预测参数
（1）水文地质条件概化
边界确定：本评价确定的预测范围以地下水方向为主轴，地下水评价范围：北东至三千村、南西至凤村屯、北西至三千河、南东至瓜楼屯，调查评价范围约7.5km2，预测层位为地下水的碳酸盐岩裂隙溶洞水潜水含水层。
补径排条件：地下水补给类型主要为大气降水入渗补给，其次是其上游地下水的侧向补给及农业灌溉用水的入渗补给，补给区为南西面区域。水文地质单元边界：项目区南西和南面的水文地质单元边界以区域分水岭为界，位于本次调查范围外，北和北东面以三千河为排泄边界，地下水由南西向北东径流，以分散渗流的形式排泄于三千河之中，三千河为本区的排泄基准面。
（2）污染源概况
项目污染源可概化为点源，以青贮池为坐标原点（0，0），地下水的径流方向为纵坐标（X轴）、与y轴的夹角为90°建立坐标系。
（3）水文地质参数的确定
略。
综上，计算时有效孔隙度、水流速度、纵向弥散系数统计见下表。
表4.2.3-1 计算参数一览表
	参数
名称
	有效孔隙度
	地下水流速
	纵向弥散系数

	
	n
	u
	DL

	
	/
	m/d
	m2/d

	建议值
	
	
	


7、预测源强
根据本项目运行状况分析，项目正常运行状况下对地下水环境影响较小。
青贮池渗滤液收集池底部及污水管道泄漏后不易被发现，本次评价主要考虑青贮池渗滤液收集池池体老化，发生渗漏，监测井中污染离子浓度异常升高。考虑最大不利影响即不考虑包气带的吸附作用，泄漏废水下渗全部进入地下水系统。
渗滤液收集池池体底面面积共计1m2，本次评价按最不利情况考虑，选取渗滤液收集池内所有渗滤液（有效容积0.8m3）全部渗漏进行计算。经计算，当发生渗滤液渗漏事故时，渗入地下水的污水量为0.8m3。
本项目预测的水质因子主要为CODMn、氨氮，其泄漏浓度按照最不利情况，即废水未经过处理前浓度进行预测（CODCr产生浓度150mg/L，换算为CODMn为57mg/L，氨氮产生浓度30mg/L），本次评价因子及浓度见下表：
表4.2.3-2 非正常工况下，渗滤液收集池的泄漏源强
	污染源
	泄漏废水量
	耗氧量（CODMn）
	氨氮

	
	m3
	mg/L
	g
	g/L
	g

	渗滤液收集池
	0.8
	57 
	45.8 
	30
	24.0 


8、地下水环境影响预测结果
取本次补充监测3#地下水监测井的现状监测数据（最大值高锰酸盐指数0.2mg/L、氨氮：0.077mg/L）为背景值，叠加背景值后，非正常状况下，渗滤液收集池发生瞬时点源泄漏，耗氧量运移情况计算结果详见下表：

表4.2.3-3 瞬时点源泄漏情况下不同距离高锰酸盐指数影响贡献值结果
	距离（m）
	高锰酸盐指数不同时间预测浓度c(mg/l)

	
	100d
预测贡献值

	100d
叠加背景值
	1000d
预测贡献值

	1000d
叠加背景值

	0
	1.42E+02
	1.42E+02
	9.86E+00
	1.01E+01

	20
	1.31E+02
	1.31E+02
	1.92E+01
	1.94E+01

	40
	2.28E+01
	2.30E+01
	3.17E+01
	3.19E+01

	52（100d预测最远超标距离）
	3.58E+00
	3.78E+00
	3.94E+01
	3.96E+01

	60
	7.47E-01
	9.47E-01
	4.42E+01
	4.44E+01

	65（100d预测最远影响距离）
	4.84E-01
	6.84E-01
	4.53E+01
	4.55E+01

	80
	4.63E-03
	2.05E-01
	5.22E+01
	5.24E+01

	100
	5.42E-06
	2.00E-01
	5.22E+01
	5.24E+01

	120
	1.20E-09
	2.00E-01
	4.42E+01
	4.44E+01

	140
	5.01E-14
	2.00E-01
	3.17E+01
	3.19E+01

	160
	3.95E-19
	2.00E-01
	1.92E+01
	1.94E+01

	180
	5.89E-25
	2.00E-01
	9.86E+00
	1.01E+01

	200
	1.66E-31
	2.00E-01
	4.28E+00
	4.48E+00

	207（1000d预测最远超标距离）
	5.70E-34
	2.00E-01
	3.08E+00
	3.28E+00

	220
	8.81E-39
	2.00E-01
	1.58E+00
	1.78E+00

	240
	0.00E+00
	2.00E-01
	4.91E-01
	6.91E-01

	243（1000d预测最远影响距离）
	0.00E+00
	2.00E-01
	4.06E-01
	6.06E-01

	260
	0.00E+00
	2.00E-01
	1.29E-01
	3.29E-01

	280
	0.00E+00
	2.00E-01
	2.89E-02
	2.29E-01

	300
	0.00E+00
	2.00E-01
	5.45E-03
	2.05E-01

	400
	0.00E+00
	2.00E-01
	1.08E-07
	2.00E-01

	500
	0.00E+00
	2.00E-01
	3.29E-14
	2.00E-01

	600
	0.00E+00
	2.00E-01
	1.56E-22
	2.00E-01

	700
	0.00E+00
	2.00E-01
	1.15E-32
	2.00E-01

	800
	0.00E+00
	2.00E-01
	1.26E-44
	2.00E-01

	900
	0.00E+00
	2.00E-01
	0.00E+00
	2.00E-01

	1000
	0.00E+00
	2.00E-01
	0.00E+00
	2.00E-01

	1200
	0.00E+00
	2.00E-01
	0.00E+00
	2.00E-01

	1400
	0.00E+00
	2.00E-01
	0.00E+00
	2.00E-01

	1600
	0.00E+00
	2.00E-01
	0.00E+00
	2.00E-01

	1800
	0.00E+00
	2.00E-01
	0.00E+00
	2.00E-01

	2000
	0.00E+00
	2.00E-01
	0.00E+00
	2.00E-01


注：选取项目场地下游水井（SK1）高锰酸盐指数实测值为高锰酸盐指数区域背景值，高锰酸盐指数实测值为未检出（未检出因子以检出限的1/2计算，为0.2mg/L）

图4.2.3-1 瞬时点源泄漏情况下100d不同距离高锰酸盐指数预测浓度变化曲线图


图4.2.3-2 瞬时点源泄漏情况下1000d不同距离高锰酸盐指数预测浓度变化曲线图
由上表可知，渗滤液收集池突发污水泄漏事故，污水以平面瞬时点源注入地下含水层中，并向四周运移弥散，从而造成地下水污染。根据上表预测结果，泄漏后的100天时，耗氧量预测的最大值为168.49mg/L，预测超标距离最远为52m，影响距离最远为65m，叠加背景值后超标距离最远为54m；泄漏后的1000天时，耗氧量预测的最大值为53.28mg/L，预测超标距离最远为207m，影响距离最远为243m，叠加背景值后超标距离最远为249m。
渗滤液收集池发生瞬时点源泄漏，氨氮运移情况计算结果详见下表：
表4.2.3-4 瞬时点源泄漏情况下不同距离氨氮影响贡献值结果
	距离（m）
	氨氮不同时间预测浓度c(mg/l)

	
	100d
预测贡献值

	100d
叠加背景值
	1000d
预测贡献值

	1000d
叠加背景值

	0
	7.46E+01
	7.47E+01
	5.16E+00
	5.24E+00

	20
	6.86E+01
	6.87E+01
	1.01E+01
	1.02E+01

	40
	1.19E+01
	1.20E+01
	1.66E+01
	1.67E+01

	58（100d预测最远超标距离）
	5.94E-01
	6.71E-01
	2.26E+01
	2.27E+01

	60
	3.91E-01
	4.68E-01
	2.31E+01
	2.32E+01

	71（100d预测最远影响距离）
	2.94E-02
	1.06E-01
	2.59E+01
	2.60E+01

	80
	2.43E-03
	7.94E-02
	2.73E+01
	2.74E+01

	100
	2.84E-06
	7.70E-02
	2.73E+01
	2.74E+01

	120
	6.28E-10
	7.70E-02
	2.31E+01
	2.32E+01

	140
	2.62E-14
	7.70E-02
	1.66E+01
	1.67E+01

	160
	2.07E-19
	7.70E-02
	1.01E+01
	1.02E+01

	180
	3.08E-25
	7.70E-02
	5.16E+00
	5.24E+00

	200
	8.68E-32
	7.70E-02
	2.24E+00
	2.32E+00

	228（1000d预测最远超标距离）
	3.56E-42
	7.70E-02
	5.28E-01
	6.05E-01

	250
	0.00E+00
	7.70E-02
	1.35E-01
	2.12E-01

	273（1000d预测最远影响距离）
	0.00E+00
	7.70E-02
	2.61E-02
	1.03E-01

	300
	0.00E+00
	7.70E-02
	2.86E-03
	7.99E-02

	350
	0.00E+00
	7.70E-02
	2.14E-05
	7.70E-02

	400
	0.00E+00
	7.70E-02
	5.64E-08
	7.70E-02

	450
	0.00E+00
	7.70E-02
	5.25E-11
	7.70E-02

	500
	0.00E+00
	7.70E-02
	1.72E-14
	7.70E-02

	550
	0.00E+00
	7.70E-02
	2.00E-18
	7.70E-02

	600
	0.00E+00
	7.70E-02
	8.18E-23
	7.70E-02

	650
	0.00E+00
	7.70E-02
	1.18E-27
	7.70E-02

	700
	0.00E+00
	7.70E-02
	6.01E-33
	7.70E-02

	750
	0.00E+00
	7.70E-02
	1.08E-38
	7.70E-02

	800
	0.00E+00
	7.70E-02
	7.01E-45
	7.70E-02

	850
	0.00E+00
	7.70E-02
	0.00E+00
	7.70E-02

	950
	0.00E+00
	7.70E-02
	0.00E+00
	7.70E-02

	1000
	0.00E+00
	7.70E-02
	0.00E+00
	7.70E-02

	1500
	0.00E+00
	7.70E-02
	0.00E+00
	7.70E-02

	2000
	0.00E+00
	7.70E-02
	0.00E+00
	7.70E-02


注：选取项目场地下游水井（SK1）实测值为NH3-N区域背景值，实测值为0.077mg/L。

图4.2.3-3 瞬时点源泄漏情况下100d不同距离NH3-N预测浓度变化曲线图


图4.2.3-4 瞬时点源泄漏情况下1000d不同距离NH3-N预测浓度变化曲线图
由上表可知，渗滤液收集池突发污水泄漏事故，污水以平面瞬时点源注入地下含水层中，并向四周运移弥散，从而造成地下水污染。根据预测结果，泄漏后的100天时，氨氮预测的最大值为88.29mg/L，预测超标距离最远为58m，影响距离最远为71m，叠加背景值后超标距离最远为60m；泄漏后的1000天时，氨氮预测的最大值为27.92mg/L，预测超标距离最远为228m，影响距离最远为273m，叠加背景值后超标距离最远为232m。
非正常状况下，渗滤液收集池发生瞬时点源泄漏，根据预测结果可知，渗滤液收集池发生瞬时点源泄漏，影响范围最远为273m，影响范围在厂区及周边范围内，不会对评价范围内厂区下游水井造成影响。
预测表明非正常工况状态，场地下游地下水将受到不同程度污染。因此，项目应按本次环评要求做好渗滤液收集池地面防渗，建设完备的环境事故风险防范措施，加强生产管理，一旦发现泄漏事故，立即采取应急措施终止污染泄漏，在泄漏初期及时控制污染物，综合采取水动力控制、抽采或阻隔等方法，在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理，避免对下游地下水造成污染影响。在应急处置结束后，采用土壤修复、植物修复等措施对土壤、地下水进行修复，则非正常情况下的污染物泄漏对地下水的污染可控。
项目采取的地下水污染防治措施
为防止对地下水的污染，本项目牛舍、病死牛暂存间、危废暂存间、化粪池、初期雨水池、办公生活区、料仓、配料区、精料仓、工具房等均设置相应的满足要求的防渗措施。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中表7地下水污染防渗分区参照表中规定，病死牛暂存间、牛舍、兽医室、危废暂存间等为重点防渗区，化粪池、初期雨水池、料仓、配料区、精料仓、渗滤液收集池为一般防渗区，办公生活区、工具房等为简单防渗区。为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。
项目取水对地下水的影响分析
项目运营后，场区内自打水井，采用地下水作为生产生活水源，不作为周边居民生活饮用取水井，全场区地下水取水量为22197.7m3/a，日最大取水量约为75.31m3/d。
项目区域年平均降雨量多于1400mm，大气降雨是区域地下水的主要补给来源，降雨多以面状入渗形式补给地下水，这部分降雨渗入量大部分能够进入本区地下水循环系统。枯水期无大气降雨补给，项目考虑最不利情况下枯水期取水对区域地下水的影响：
根据调查，区域含水层汇水面积约6.2km2，枯水期地下水径流模数约为3.0～4.5L/s·km2（本次评价以3L/s·km2计），采用地下水径流模数法估算开采率，地下水径流量计算公式如下：
Q枯=86.4·M·F
式中：
Q枯—枯水期地下水径流量(m3/d)；
M—枯季地下水径流模数(L/s•km2)；
F—含水层汇水面积（km2）；
计算结果Q枯=1607（m3/d），项目地下水开采量占补给量的4.7%，未超过枯水期地下水径流量，项目即使在枯水期对地下水进行开采也不会产生资源枯竭影响，由此看来区内地下水的可采储量是满足本项目需求的。
项目对评价范围内居民分散取水井的影响分析
项目厂区岩土防渗性能为中等，有一定的隔水防渗能力，建设项目含水层易污染程度为中等。并且项目牛舍、动物防疫动物暂存间、病死牛暂存间、危废暂存间、渗滤液收集池、化粪池、初期雨水池、办公生活区、料仓、配料区、精料仓等均采用相应防渗措施，深层地下水会受到项目下渗污水的污染影响可能性较小。
本项目无废水外排，正常情况，项目各处置构筑物采取有效的防渗措施的前提下，项目运营期废水或固体废物等不会对周围敏感点地下水环境造成污染影响。若项目的防渗设施或化粪池破裂，发生废水泄漏，外泄废水往低洼处漫流，可能会对区域洼地区产生一定的影响。根据评价区域地下水环境水文地质特征及补给、排泄条件，项目地下水评价区域土质均为黏土层，为相对隔水层，其包气带防污性能强，废水对地下水的影响程度较低。
项目选址符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》环办环评〔2018〕31号、《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》(H/T81-2001)、《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号，2014年1月1日起施行）中选址要求。
项目在做好地面硬化、防渗措施的前提下，项目正常养殖对周边居民分散水井的环境影响较小。
生活污水施肥对地下水的影响分析
项目养殖采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废水主要为职工生活污水。生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，生活污水的污染物主要为CODcr、BOD5、SS、氨氮，废水水质简单，且污染物产生浓度均不高，经过三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，经过在植物、土壤中的迁移转化、吸附降解等作用，能够渗入地下水的污染物较少，进入环境的NH3-N被大量吸附并保存在土壤中。同时由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了好氧、缺氧和厌氧小区，氨氮在植物根系好氧环境下经硝化作用转化为NO3-，NO3-扩散到缺氧区，经过微生物的反硝化作用还原成氮气和N2O而去除，对地下水环境影响不大。
固体废物堆存对地下水的影响分析
项目场区各岩土层的渗透系数达不到生活与工业污水、废水、废渣场库要求的土岩体天然防渗能力（要求土岩体的渗透系数K≤1×10-7cm/s）。固体废物若直接堆存将对地下水产生较大影响。
本项目的固体废物主要来自于发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）、病死牛、动物防疫废物、废包装材料、布袋除尘粉尘、废机油、废机油桶、含油抹布、生活垃圾等。本项目发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用；病死牛产生后立即外委有资质公司收运和无害化处理；动物防疫废物暂存于兽医室，按照国务院农业农村主管部门的规定，交由当地防疫机构防疫专员进行回收；布袋除尘粉尘收集后回用于饲料生产过程中；废包装材料收集后由废品回收站回收利用；废机油、废机油桶、含油抹布采用收集装桶加盖密闭后，分类暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处理。生活垃圾集中收集到场内收集点，由村镇环卫部门统一收集处理；项目病死牛暂存间、牛舍、兽医室、危废暂存间为重点防渗区，按照基础防渗，采用防渗混凝土硬化或铺设HDPE膜，防渗层为至少6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s进行建设，化粪池、初期雨水池、料仓、配料区、精料仓、渗滤液收集池为一般防渗区，按照地面采取钢筋混凝土并涂覆防渗涂料，可使一般防渗区域的等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s进行建设。办公生活区、设施储存室为简单防渗区，采取一般地面硬化。
综合分析，通过采取地下水保护措施后，可以把项目对地下水的污染影响降到最小，有效地保护场区所在区域水文地质环境和地下水资源，本项目的建设运营对地下水造成的影响较小。
小结
在正常状况下，项目各类设施经分区防渗处理后，对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防。在非正常状况发生后，及时采取应急措施，对污染源防渗设施进行修复，截断污染源，并设置有效的地下水监控措施，使此状况下对周边地下水的影响降至最小。项目运营期，在做好“源头控制、分区防治”，合理施肥，及时有效采取“污染监控、应急响应”措施的情况下，项目对区域地下水环境影响不大。
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预测源强
本项目噪声污染源主要为生产设备噪声和牛叫声。主要噪声源排放情况见第二章工程分析表2.4.2-10、表2.4.2-11。
预测基础数据见下表：
表4.2.4-1 项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据
	备注

	1
	年平均风速
	m/s
	1.5
	/

	2
	主导风向
	/
	N
	/

	3
	年平均气温
	℃
	20.9
	/

	4
	年平均相对湿度
	%
	73.2
	/

	5
	大气压强
	atm
	1
	/

	6
	地形
	/
	平地
	

	7
	地面覆盖情况
	/
	水泥地面
	


预测模式
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A户外声传播的衰减和附录B中工业噪声预测计算模型。
（1）室外点声源的几何发散衰减
计算采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJT2.4-2021）附录A中推荐的点声源几何发散衰减模式，计算公式如下：


式中：
LA（r）—距离声源r处的A声级，dB；
LAw—点声源A计权声功率级，dB；
r—预测点距声源的距离。
（2）室内声源等效室外声源声功率级计算
①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：


式中：
LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
LW—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目Q取1；
R—房间常数；R=Sα/（1−α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
本项目取0.03；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
[image: ]
图4.2.4-1 室内声源等效为室外声源图例
②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


式中：
LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
LPij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
③计算出靠近室外围护结构处的声压级：


式中：
LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，计算公式如下：
Lw=Lp2（T）+10lgS
式中：
Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2。
（3）噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为 LAi，在T时间内该声源工作时间 ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为 LAj，在T时间内该声源工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


式中：
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T—用于计算等效声级的时间，S；
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，S；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，S。
（4）预测值计算
预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。
噪声预测值（Leq）计算公式为：



式中：
Leq—预测点的预测等效声级，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb—预测点的背景值，dB。
评价标准
项目场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。
预测结果及分析
正常生产情况下，夜间牛叫声大幅度降低，同时夜间气温较低，不用使用风机进行降温，经过减振、厂房墙体阻隔以及在空气中衰减后，项目生产噪声到达四周场界的贡献值详见下表，项目噪声贡献值等声值线图见下图。
表4.2.4-2 项目场界噪声贡献值一览表  单位：dB(A)
	预测点
	时间段
	贡献值
	标准限值
	达标情况

	北面厂界
	昼间
	52.10
	60
	达标

	
	夜间
	48.46
	50
	达标

	西面厂界
	昼间
	46.18
	60
	达标

	
	夜间
	43.41
	50
	达标

	南面厂界
	昼间
	36.76
	60
	达标

	
	夜间
	34.28
	50
	达标

	东面厂界
	昼间
	44.61
	60
	达标

	
	夜间
	42.25
	50
	达标


[image: 95cd7971e461cd85d51d3c3c571aa749]
图4.2.4-2 等声值线图（昼间）
[image: ed1eba709c54148ea63a47c96524e534]
图4.2.4-3 等声值线图（夜间）
叠加现状值之后，全厂生产噪声到达四周场界的预测值详见下表
表4.2.4-3 项目场界噪声预测值一览表  单位：dB(A)
	预测点
	时间段
	现状值
	贡献值
	叠加值
	标准限值
	达标情况

	北面厂界
	昼间
	53
	52.1
	55.6 
	60
	达标

	
	夜间
	43
	48.46
	49.5 
	50
	达标

	西面厂界
	昼间
	53
	46.18
	53.8 
	60
	达标

	
	夜间
	43
	43.41
	46.2 
	50
	达标

	南面厂界
	昼间
	54
	36.76
	54.1 
	60
	达标

	
	夜间
	43
	34.28
	43.5 
	50
	达标

	东面厂界
	昼间
	53
	44.61
	53.6 
	60
	达标

	
	夜间
	43
	42.25
	45.7 
	50
	达标

	注：现状值按本次各厂界现状监测最大值计算。


综上所述，在正常生产的情况下，运营期全厂各噪声源经过减振、厂房墙体阻隔以及在空气中衰减后，项目厂界东、南、西、北面昼夜间贡献值、预测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准。
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固体废物产生情况
营运期固体废物主要有发酵床更换发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）、病死牛、动物防疫废物、废包装材料、布袋除尘粉尘、废机油、废机油桶、含油抹布及生活垃圾等。
表4.2.5-1 项目固体废物产生及处置情况一览表
	废物类别
	废物名称
	扩建工程产生量t/a
	全场工程产生量t/a
	排放去向

	一般固体废物
	发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）
	5254.97
	8952.24
	作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用

	
	病死牛
	2.55
	3.4
	委托动物无害化处理公司进行无害化处理

	
	防疫废物
	0.051
	0.075
	交由当地防疫机构防疫专员进行回收

	
	废包装材料
	1.0
	1.5
	由废品回收站回收利用

	
	布袋除尘粉尘
	0.276
	0.406
	回用于饲料生产过程

	危险废物
	废机油
	0.1
	0.1
	暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置

	
	废机油桶
	0.01
	0.01
	

	
	含油抹布
	0.001
	0.001
	

	员工生活垃圾
	0.365
	2.19
	环卫部门清运处理


固体废物影响分析
1、发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）影响分析
①发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）处置影响分析
发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）主要是原位发酵床吸收肉牛产生的排泄物（尿液及粪便）和饲料残渣形成的，2个月清理一次，发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用。
项目喂养饲料及所用药剂和添加剂中不含重金属成分，饲料经牛消化吸收后粪便不含重金属，粪料经过在牛舍发酵床菌种好氧发酵步除臭发酵，最后作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用。在适宜的温度、湿度、碳氮比及有氧的条件下，利用发酵菌，使粪污中的有机物质得到充分的分解和转化，从而降解、消化粪污。发酵过程中，粪污中水分大部分蒸发，未能降解的残留有机物部分转化为腐殖质，粪污中病原体也在长时间的高温发酵环境中失活，达到养殖场无废物排放及粪污无害化、资源化的目的。
本项目不设堆肥间，清除发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）时，提前联系合作的有机肥厂进场清运，不在厂区内堆肥。
②发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）运输过程影响分析
项目发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用。有机肥厂须采用封闭式运输车辆运输，运输过程中车厢应全封闭，做到防风、防雨、防漏，杜绝运输途中的污染物泄漏以及恶臭气体的影响。
2、病死牛影响分析
根据环保部办公厅《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函〔2014〕789号），“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”被列入《国家危险废物名录》中，编号为900-001-01。但是，根据法律位阶高于部门规章的法律适用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》。《动物防疫法》明确要求病害动物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，不得随意处置。病害动物按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）进行无害化处理，不再按照危险废物进行处置。此外，农业部印发的《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发〔2012〕12号）也明确提出，动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监督责任。《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）明确了病害动物无害化处理的技术要求。病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管。
本次扩建工程（二期）病死牛产生量约1.275t/a，扩建后全厂病死牛产生量约2.125t/a，病死牛在病死牛暂存间内采用专用冰柜进行暂存，能储存约5t病死牛，冰柜为集装箱式，病死牛暂存间具有防雨、防风、防渗作用，地面采取重点防渗设计，由有资质公司收运和无害化处理，《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009)、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）的要求。综上，采取以上措施后，项目病死牛对环境影响较小。
项目病死牛外运由委托单位安排专用车辆进行运输，该运输车辆应做好防渗、防漏设计，则对运输路线周边的村庄不会产生不良环境影响。
3、动物防疫废物影响分析
根据2022年5月广西壮族自治区生态环境厅关于“养殖场防疫废物是否属于危险废物”进行了回复，回复的内容如下：根据《固体废物污染环境法》第七十五条规定，《国家危险废物名录》是确定危险废物的依据，养殖场动物防疫废物未列入《国家危险废物名录》，不属于危险废物；同时根据《医疗废物管理条例》，动物防疫废弃物不属于医疗废物，也不应当按照医疗废物进行管理与处置。依据国家动物防疫法明确要求，该类废物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，具体规定和工作要求请咨询当地兽医主管部门。
动物疫病预防、诊断、治疗、动物保健、检疫等活动产生的直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的动物防疫废弃物，由于不同于一般生活垃圾，含有大量的病原微生物、寄生虫和其它有害物质。动物防疫废弃物对大气、地下水、地表水、土壤等均有污染作用。如果垃圾露天堆放，造成大量氨气、硫化物等有害气体的释放，直接焚烧后排放的气体同样严重污染大气，其中垃圾分解散发的多氯联苯、二噁英等，均是致癌物。
动物防疫废弃物中有许多致病微生物，这些病菌可以通过在垃圾中生活的生物，转移给人类。动物防疫废弃物中还可能存在化学污染物等有害物质，具有极大的危险性。由于对直接暴露于动物防疫废弃物的从业人员的管理与培训不是很严格，还有部分动物防疫废弃物散落到社会，造成严重的社会污染；不法商贩廉价回收动物防疫废弃物进行生产再利用，危害人民群众的健康。
本项目动物防疫废物不属于医疗废物，项目动物防疫废物暂存于兽医室，按照国务院农业农村主管部门的规定，交由有资质的公司运输和集中销毁，妥善处理后对环境影响不大。
4、废包装材料
项目饲料部分外购精饲料，袋装后运输至场区，扩建工程废包装材料产生量约1.0t/a，扩建后全厂废包装材料产生量约1.5t/a，收集后外售至废品回收站，对环境影响不大。
5、布袋除尘粉尘
项目在饲料混合过程中产生的废气经设备自带布袋除尘器处理后产生的布袋除尘粉尘主要为饲料颗粒物，将布袋除尘粉尘回用于饲料加工过程中，对环境影响不大。
6、危险废物影响分析
项目产生的危险废物主要为废机油、废机油桶、含油抹布。项目产生的危险废物在新建危废暂存间内临时贮存，定期交由危废处理资质单位进行处置，临时储存点必须做好相应防渗措施。
危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，设置独立危险废物暂存间暂存危险废物，暂存间外墙壁设置危险废物警示标志，盛装危险废物的容器上设置危险废物标签；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况；制定危险废物管理计划并报环保部门备案；进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度，同时建立危险固废处理台账制度及申报制度，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。
项目危险废物收集、临时贮存、运输直至安全处置全过程必须符合《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物转移联单管理办法》中的要求以及规定。
本项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第 9 号）执行，须由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位须获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质。本项目危险废物的转移运输，必须按照国家环保总局《危险废物转移联单管理办法》（第 5 号令）规定实行的五联单制度，认真执行危险废物转移过程中交付、接收和保管要求。
7、员工生活垃圾影响分析
本项目产生的生活垃圾主要是在厂内员工日常生活中抛弃的各类废物，如纸、塑料、剩菜、果皮等。这些废物在堆放过程中，废物中的易腐有机物在微生物的作用下会发生分解，产生带有恶臭气味的气体和含有可溶性有机质及无机质的渗滤水，对环境产生二次污染。本项目生活垃圾收集后与附近村庄生活垃圾一起由环卫部门处理，因此本项目的生活垃圾不会对周围环境造成明显影响。
采取以上措施后，各种固体废物均能妥善处理，不排入外环境，对周边的环境影响不大。
[bookmark: _Toc28220]土壤环境影响预测与评价
本项目为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》
（HJ964-2018），本项目土壤评价等级为三级，三级评价建设项目预测可采用定性描述分析。
土壤环境影响识别
根据项目工程分析结果，项目对土壤环境可能造成影响的主要为各生产单元污染物泄漏垂直入渗影响等，项目土壤环境影响识别情况如下所示。
表4.2.6-1 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	垂直入渗
	其他

	建设期
	—
	—
	—

	运营期
	—
	√
	—

	服务期满后
	—
	—
	—

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计


表4.2.6-2 污染影响型建设项目土壤环境影响源级影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子a
	备注b

	生活污水、初期雨水、原位发酵床
	生活污水收集处理、初期雨水收集、牛舍
	垂直下渗
	COD、NH3-N
	COD、NH3-N
	事故

	a. 根据工程分析结果填写。
b. 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标


废水泄漏造成的土壤环境影响分析
项目可能影响土壤的途径为，厂区初期雨水池、化粪池、原位发酵床、渗滤液收集池底部破损泄漏，通过垂直入渗作用垂向扩散污染物，污染物渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡；同时由于废水蒸发会留下盐分，增加土壤含盐量，使土壤盐碱化。
初期雨水池、化粪池、原位发酵床、渗滤液收集池底部破裂，长期泄漏而未发现，生活污水、初期雨水、牛尿、青贮池渗滤液其中的污染物将进入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致草木不生，对于耕地则造成大面积的减产、影响食品安全。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。
项目废水污染物中的各污染因子多为可降解污染物，在发现池体破裂时应及时修复，非长期泄漏的情况下，土壤微生物及植物可逐步降低土壤中污染物的量，转变为植物生长所需物质，土壤环境将可逐步恢复至自然状态。
因此，本项目初期雨水池、化粪池、原位发酵床、渗滤液收集池严格按照有关规范进行防腐防渗要求设计与施工，项目按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，针对可能发生的污染物渗漏，本项目采取“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”相结合的污染防治措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。将污染防渗区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，对易侵蚀的部位，应按照GB50046的规定采取相应的防腐蚀措施。根据不同区域采取相应的防渗要求，重点污染防治区需达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；一般防渗区防渗需达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，≤1×10-7cm/s，并满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防渗设计要求；简单防渗区采取一般地面硬化。通过对场区构筑物采取相应防渗防腐措施，加强日常污染监控，可最大程度减少项目污染物渗漏对场区土壤环境的影响。因此，在全面落实分区防渗措施的情况下，项目生产过程对周边土壤影响较小。
固体废物对土壤环境的影响分析
项目对场内生产设施拟进行水泥硬化，因此生产过程牛尿、饲料残渣等在收集、转运及处置过程不会与场区内土壤接触。同时《饲料卫生标准》（GB 13078-2017）中对生物毒性较显著的砷、铅、镉、铬、汞等重金属及类金属元素的含量做了限制规定，故本项目所购买的饲料中不含有以上金属元素。
根据本次环评补充监测结果，项目表层样监测点位均达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值。
综上所述，项目营运期产生的固体废物经采取有效措施后对土壤环境影响不大。
土壤环境影响评价结果
本项目运营期产生的废气达标排放，项目周边土壤影响较小；项目采用原位发酵床养牛工艺，养殖废水不外排。因此项目建成营运后对厂区内土壤环境影响较小。
[bookmark: _Toc2412]生态环境影响分析
对生态系统的影响
1、组成的影响
评价区主要有森林生态系统、灌丛生态系统、农田生态系统，它们具有生境支持、生物多样性维持等多种功能。本项目生态评价范围为项目占地周边300m范围，项目评价范围占地面积为67.1hm2，项目占地总面积2.825hm2，作为设施农用地进行养牛场建设，项目建设将改变评价区原有生态系统格局，将对其面积及组成等产生一定影响，主要影响因素为占地。
根据现状调查，项目占地范围内均为设施农用地，其占地面积2.825hm2。项目占地范围已进行场地平整，无重大开挖回填的区域，挖方与填方基本持平，不产生弃土外运，场地内其他区域为空地，植被主要为杂草，项目不占用占地以外的区域，不额外占用生态系统，项目的建设不会导致区域生态系统类型发生变化。
2、结构的影响
组分结构主要讨论的是生物群落的种类组成及各组分间的量比关系。本项目占地2.825hm2，评价范围总占地67.1hm2，项目实施后，占地内生态系统不发生变化，项目占地面积较小，项目不占用占地以外的区域，因此区域生态系统组成结构不发生较大变化。
3、功能的影响
评价区位于南方丘陵区，区域生态功能以水土保持及生物多样性保护为主。本项目建设扰动地表，破坏地表植物及植被，其防护能力减弱，水土流失加剧。
对陆生生态的影响
1、对陆生植被和植物的影响
运营期对植物的影响主要是项目占地影响。工程占地不可避免的破坏占地区植物及植被，项目设施农用地为永久占地，是长期的、不可逆的。根据工程布置，项目总占地面积2.825hm2。项目占地范围内均为设施农用地，目前项目占地范围已进行场地平整，无重大开挖回填的区域，挖方与填方基本持平，不产生弃土外运，场地内其他区域为空地，植被主要为杂草，未发现珍稀受保护的植物存在，项目占地对评价区内植物及植被的影响有限。运营期，建设单位在采取积极的植被恢复措施的前提下，部分被破坏的植被将得到有效的恢复，对区域植物、植被影响较小。
2、对陆生动物的影响 
根据实地调查，项目评价范围内无国家重点保护类的野生动物，野生动物较少。在项目生产期间，野生动物会自动转移到附近区域内生存。项目对野生动物产生的影响主要有2个方面：
①项目生产活动所产生的各种噪声，对生活在周边的野生动物也会产生不利影响。预计在营运期间，附近的部分动物因不能忍受噪声干扰而向远离项目的方向迁移，从而使项目四周动物种类和数量减少，但项目周边类似的生境分布较广，动物迁移后能很快适应新的环境。
②本项目运营期间，由于外来人员聚集，将对周围的野生动物造成骚扰，这将对野生动物生存构成严重影响，且这种影响往往要经过较长时间才能恢复，甚至是不可逆的。对这种影响必须采取强有力的保护措施，防患于未然，将影响的程度控制在最低限度。
综上所述，工程建设对两栖动物、爬行动物和鸟类的影响主要是导致其在项目外围地带的分布及种群数量的变化，不改变其区系组成，更不会造成物种消失。
对生态系统完整性的影响
本项目原有的生态系统结构简单，随着本项目建设完成，区域生态系统很快形成新的平衡，对生态系统完整性影响不大。
除此之外，由于项目所在地没有重点保护野生植物，不占用生态公益林，不涉及基本农田保护区，并且项目及周边植被主要为灌丛、桉树林。由于项目地处农林区，本项目的工程活动虽使区域的生物量有所减少，但不会导致区域物种数量减少，并且由于南方气候适宜，湿润多雨，植被恢复较快，本项目建设对植被的不利影响可以控制在可以接受的范围。
对景观生态环境的影响分析
项目区域生态环境现状是以森林、灌丛等生态系统为主的自然景观，项目的建设，将在一定程度上改变原有自然景观，建设后将呈现人文景观类型的改变。项目建成后，将削弱植被对区域的水土保持、净化空气、涵养水源等作用，对当地的生态环境有一定的影响。但是项目的建设通过采取因地制宜的水土保持措施以后，将在很大程度上降低对生态环境的破坏。
[bookmark: _Toc9313]环境风险分析
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价是对建设项目发生事故的可能性以及事故可能造成的环境损失以及生命财产损失进行评估。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
[bookmark: _Toc20028]评价依据
1、风险源调查
根据对项目风险源调查，项目生产、使用、储存过程涉及的物料中列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B表B.1中的风险物质主要为过氧乙酸、柴油、氢氧化钠等。根据氢氧化钠理化性质以及《化学品分类和标签规范第 18 部分：急性毒性》（GB30000.18-2013），氢氧化钠属于类别3的健康危险急性毒性物质。过氧乙酸、氢氧化钠属于腐蚀性物质。柴油在储存、运输和使用过程中泄漏遇明火、高热或与氧化剂接触引起燃烧爆炸。本项目使用的过氧乙酸、氢氧化钠、柴油等理化性质见前文表2.1-6。
项目涉及的主要危险物质数量和分布情况见表4.3.1-1 。
表4.3.1-1 项目危险物质数量和分布情况一览表
	序号
	原料名称
	物质名称
	CAS号
	所在位置
	最大储存量
	临界量
	物态

	1
	过氧乙酸
	过氧乙酸
	79-21-0
	兽医室
	0.1t
	5t
	液态

	2
	烧碱
	氢氧化钠
	1310-73-2
	兽医室
	0.05t
	50t
	液态

	3
	R290制冷剂
	丙烷
	74-98-6
	病死牛暂存间
	0.1t
	10t
	气态

	4
	柴油
	柴油
	/
	备用发电机房
	0.15t
	2500t
	液态

	5
	废机油
	废机油
	/
	危废暂存间
	0.1t
	2500t
	液态

	注：根据氢氧化钠理化性质以及《化学品分类和标签规范第 18 部分：急性毒性》
（GB30000.18-2013），氢氧化钠属于类别3的健康危险急性毒性物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2、类别为3的急性毒性物质临界量为50t。


2、风险潜势初判和评价等级
分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的附录 C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q。
[image: ]式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； 
Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 
当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 
当 Q≥1 时，将 Q 值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本项目营运期涉及的危险物质主要包括过氧乙酸、氢氧化钠、柴油、丙烷，项目使用过氧乙酸、氢氧化钠作为消毒剂，使用时与水进行配比；丙烷为冰柜制冷剂，储存于储气瓶中。
本项目危险物质数量与临界量比值（Q）见表 4.3.1-2。
表4.3.1-2 项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大贮存量 qn/t
	临界量 Qn/t
	风险物质与临界量比值 Q

	1
	过氧乙酸
	79-21-0
	0.1t
	5t
	0.02

	2
	氢氧化钠
	1310-73-2
	0.05t
	50t
	0.001

	3
	丙烷
	74-98-6
	0.1t
	10t
	0.01

	4
	柴油
	/
	0.15t
	2500t
	0.00006

	5
	废机油
	/
	0.1t
	2500t
	0.00004

	项目 Q 值
	/
	/
	/
	0.0311


由表4.3-2可知，项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.0311，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ。 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1评价工作等级划分，本评价环境风险评价等级为简单分析，具体见表 4.3.1-3。
表4.3.1-3 环境风险评价工作等级判断依据
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析 a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。


拟建项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
[bookmark: _Toc31717]环境敏感目标概况
项目环境风险简单分析，根据导则要求，评价范围不做规定，主要环境敏感目标情况见表1.6-1。
[bookmark: _Toc24334]环境风险识别
风险识别范围是可能引起环境风险的物质贮存、运输、生产过程，工艺系统可能引发环境事故的范围，包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。
生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保工程设施及辅助生产设施等。风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。
1、物质危险性识别
危险性物质排查按照《物质危险性标准》（《建设项目环境风险评价技术导则》 HJ169-2018 附录A.1表1）、《企业突发环境事件风险分级方法》（2018版附录A）等的要求进行。
根据工程分析，本项目存在危险性的主要物质有过氧乙酸、氢氧化钠、柴油、废机油等危险物质，其产生量、储存位置等详见下表。本项目使用的过氧乙酸、氢氧化钾、丙烷、柴油等理化性质见前文表2.2.3-2。
表4.3.3-1 本项目设计原辅材料、燃烧物质危险性
	序号
	物质名称
	贮存量/t
	贮存方式
	贮存位置

	1
	过氧乙酸
	0.1t
	袋装
	兽医室

	2
	氢氧化钠
	0.05t
	袋装
	兽医室

	3
	柴油
	0.15t
	桶装
	备用发电机房

	4
	丙烷
	0.1t
	储气瓶
	病死牛暂存间

	5
	废机油
	0.1t
	桶装
	危废暂存间


2、生产系统危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）危险单元的划分要求：“由一个或多个风险源构成的具有相对独立功能的单元，事故状态下应可实现与其他功能单元的分割”。拟建项目为牛的饲养项目，饲养过程无风险环节。项目存在的风险源主要为：
①消毒剂的贮存及使用过程因工作人员操作不当、瓶盖拧不紧、摔倒等情况下发生泄漏；
②柴油、废机油发生泄漏，遇明火会发生火灾、爆炸事故；
③动物防疫废物收集箱贮存或转移过程工作人员操作不当等情况下发生泄漏，防疫废物残留及衍生的大量病菌、有毒物质是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延以及造成二次污染；
④牛养殖过程中若防疫不当，会造成牛疫病风险；
⑤本项目采用原位发酵床养殖技术，利用拌有微生物菌种的秸秆、秕壳、锯末等作为垫料，牛粪、牛尿留存在舍内发酵，发酵原理是利用微生物分解、转化作用，从而大幅降低粪尿中硫化氢、氨的排放。如果发酵床失效，达不到处理效果，H2S、NH3的排放可能会污染大气环境，危害人体健康。
⑥本项目采用原位发酵床养殖技术，若发酵床破损、渗漏不能及时发现，牛尿、牛饮水漏水、青贮池渗滤液渗漏会污染土壤和地下水，严重时会影响周边村民正常饮水。
⑦项目产品、废垫料、病死牛运输过程中经过村庄，运输过程操作人员操作管理不当，造成运输车辆翻车、运输车辆上的物品散落，对土壤和地下水产生影响，散发出的恶臭对村庄居民造成影响。
⑧项目设有病死牛暂存间，暂存间内设置专用冰柜，用于暂存病死牛，场区一旦发生长时间停电事件，将导致病死牛腐烂，产生大量的恶臭气体及病菌，将对周边环境造成污染影响。
⑨项目冰柜采用R290制冷剂进行制冷，制冷剂主要成分为丙烷，制冷剂储存于储气瓶中，若是储气瓶泄漏，产生丙烷会污染大气环境，危害人体健康。
3、危险物质向环境转移识别
①本项目使用的消毒剂主要为过氧乙酸、氢氧化钠，过氧乙酸及氢氧化钠均属于腐蚀性化学品，贮存于兽医室内，需要兑水使用，在工作人员操作不当、瓶盖拧不紧、摔倒等情况下发生泄漏，经地面下渗，对局部水体、土壤造成污染；
②柴油泄漏并遇明火发生火灾、爆炸引发的伴生/次生大气污染物排放，主要通过大气途径向环境转移，造成局部大气环境污染；
③动物防疫废物收集箱贮存或转移过程工作人员操作不当等情况下发生泄漏，将会对土壤、地下水产生影响。
④患传染病的牛引发的疫病风险：患人畜共患的传染病牛和工作人员接触后引发工作人员发病，病牛的牛粪和工作人员接触后引发工作人员发病。
⑤原位发酵床垫料未达更换期失效，散发出高浓度的恶臭气体，主要通过大气途径向环境转移，造成局部大气环境污染。
⑥原位发酵床破损、渗漏不能及时发现，牛尿进入土壤和地下水，造成土壤和地下水环境污染。
⑦项目产品和废垫料运输过程管理不当，产生恶臭气体向大气转移，散落的固废对区域土壤、地下水造成污染。
⑧病死牛腐烂，产生大量的恶臭气体及病菌，主要通过大气途径向环境转移，造成局部大气环境污染。
⑨制冷剂储气瓶泄漏，产生丙烷主要通过大气途径向环境转移，丙烷燃烧产生一氧化碳造成局部大气环境污染，危害人体健康。
4、风险识别结果
综上分析，项目危险单元主要为牛舍、原料仓库、备用发电机房等，风险识别汇总情况详见下表。
表4.3.3-2 项目环境风险识别表
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	原料仓库
	兽医室
	过氧乙酸
	泄漏
	土壤、水
	项目区域环境保护目标

	
	兽医室
	氢氧化钠
	泄漏
	土壤、水
	

	备用发电机房
	发电机房
	柴油
	泄漏/火灾/爆炸
	大气、土壤、水
	

	危废暂存间
	废机油
	废机油
	泄漏/火灾/爆炸
	大气、土壤、水
	

	兽医室
	动物防疫废物收集箱
	动物防疫废物
	泄漏
	土壤、水
	

	牛舍
	牛
	病菌
	泄漏
	大气、土壤、水
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	原位发酵床垫料
	恶臭气体
	垫料失效
	大气
	

	
	原位发酵床
	牛尿
	发酵床破损
	土壤、水
	

	病死牛暂存间
	病死牛
	病死牛
	病死牛腐烂
	大气
	

	病死牛暂存间
	冰柜制冷剂
	丙烷
	泄漏
	大气
	


环境风险分析
1、消毒剂贮存、使用过程环境风险分析 
根据建设单位提供资料，本项目使用的消毒剂主要为过氧乙酸、氢氧化钠，过氧乙酸及氢氧化钠均属于腐蚀性化学品，贮存于原料仓库内，需要兑水使用。均采用瓶装贮存于仓库内，一般情况不会发生消毒剂的泄漏，仅在工作人员操作不当、瓶盖拧不紧、摔倒等情况下发生泄漏，由于仓库地面已做好防渗，发生泄漏时能够及时收集处置，对周边环境影响不大。
2、柴油、废机油泄漏风险分析
泄漏的油品覆盖于地表使土壤透气性下降，土壤理化性质发生变化，主要对表层0~20cm土层构成污染。含油水进入土壤后由于土壤的截留和吸附使其中大部分油残存于土壤表层造成污染。泄漏的油品粘附于植物体会影响植物光合作用，甚至使植物枯萎死亡。泄漏的油品若进入水体，会造成地表水水质恶化等。
溢油不会出现立即危及生命或健康影响的情况，出现突发性环境风险的可能性较小，环境风险水平可接受。但在发生溢油事故后，从环境保护角度，局部土壤环境会受到污染，进一步可能污染地表水、地下水。通过制定有效的事故应急措施和启动应急预案，可以有效控制污染物排放量，缩短污染持续时间，尽量减轻对周边环境影响。
溢油后，遇明火可能引发火灾，进而引起爆炸。爆炸事故伴随着冲击波、热辐射、容器碎片等，可能导致重大人员伤亡和财产损失。故项目发生溢油后，及时采取如：建立警戒线、谨防火源、控制泄漏源、收容泄漏物等措施，泄漏的柴油得到及时收集处理，基本不会导致火灾爆炸。
3、动物防疫废物贮运过程的风险分析 
养殖场在日常养殖过程中在动物防疫（动物疫病的预防、控制、诊疗、净化、消灭和动物、动物产品的检疫，以及病死动物、病害动物产品的无害化处理）过程中进行打针、注射药物，投喂药物等，防疫过程产生针头、注射器、空药瓶等动物防疫废物。
动物防疫废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播、蔓延和环境的二次污染。项目动物防疫废物不属于医疗废物，本环评将动物防疫废物暂存于兽医室，按照国务院农业农村主管部门的规定，交由有资质的公司运输和集中销毁。。运输过程采用全封闭方式，将贮运过程风险降至最低。
4、疫病风险分析
本项目疾病风险源主要为常见的畜禽重大传染病，传染病具有以下特点：
①普遍存在性：传染病是一种具有侵袭力，且具有感染性的疾病，在养牛场地出现传染病的可能性很大。造成这一现状的主要原因是：某些传染病原具有较强的抵抗力。牛的集中养殖为传染病爆发提供了有利的条件。
②危害性：传染病对牛造成的危害可概括为三方面，导致牛的生病和死亡、阻碍牛的正常生长发育、降低饲养回报率。
③多型性：牛传染病多种多样，且每一种传染病都有自身的特性，在同一类牛身上表现出不同的症状。
④易感性：不同品种、龄期、性别的牛具有不同的感受性。在传染病的防治上，必须考虑到传染病分布广泛、感染普遍、不同传染病表现不同症状等特点，采取综合防治措施，多管齐下，才能收到较好的效果。
项目运行后可能发生各种疫情，若在疫情早期发现，并处理及时、妥当，将仅造成业主自身的经济损失；但若疫情未及时发现或处理不当，将可能传染给周围生物，进而传染给人群，致使当地造成经济损失，甚至人员伤亡等。因此，项目应按《绿色食品 畜禽卫生防疫准则》（NY/T 473-2025）要求，采取相应的有效的风险事故防范措施，防止疫情发生，使项目事故率、损失和环境影响达到最低。
5、原位发酵床垫料失效风险分析
原位发酵床垫料未达更换期失效，散发出高浓度的恶臭气体，主要是H2S、NH3，接触到周边人群时，硫化氢在体内大部分经氧化代谢形成硫代硫酸盐和硫酸盐而解毒，在代谢过程中谷胱甘肽可能起激发作用；少部分可经甲基化代谢而形成毒性较低的甲硫醇和甲硫醚，但高浓度甲硫醇对中枢神经系统有麻醉作用。体内代谢产物可在24小时内随尿排出，部分随粪排出，少部分以原形经肺呼出，在体内无蓄积。
由此可见，本项目由于垫料失效产生的硫化氢和氨气对人体健康的危害较小，但是人体对硫化氢和氨气的臭味较敏感，会引起人的不适甚至厌恶的感觉。
在垫料失效情况下硫化氢和氨气排放浓度、排放速率较正常情况下大幅增大，甚至可能出现超标情况，因此，建设单位应加强牛舍的日常监督管理，及时更换发酵床垫料，使发酵床保持良好的运行状态。
6、发酵床破损、渗漏风险分析
项目发酵床底部破损、渗漏不能及时发现，牛尿、牛饮水漏水、青贮池渗滤液渗漏可能会污染土壤和地下水，土壤受到污染可能会逐渐盐碱化，而一旦地下水受到污染，将难以清除、治理和修复，不仅技术复杂，经济投入大，而且治理的时间周期长，可能影响到人体健康。环评建议做好渗滤液收集池地面防渗，建设完备的环境事故风险防范措施，加强生产管理，一旦发现泄漏事故，立即采取应急措施终止污染泄漏，在泄漏初期及时控制污染物，综合采取水动力控制、抽采或阻隔等方法，在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理，避免对下游地下水造成污染影响。
7、项目运输过程风险分析
项目主要涉及的运输物品有肉牛、病死牛、废垫料、垫料等物品，运输过程经过村庄及镇区，运输过程驾驶员操作不当，或者运输车辆围挡密闭措施不到位，造成运输车辆翻车、运输车辆上的物品散落，运输车辆上的废垫料、牛粪、牛尿等物品散落至道路或者沿途村庄造成土壤和地下水污染，散发的恶臭也会对大气造成污染。环评建议从装载管控、车辆维保、驾驶员操作、路线环境、应急处置五方面落实防控：①装载严格控制堆高、均匀布料并多重捆扎密闭；②出车前检查制动、轮胎、捆扎防护设施；③规范弯道、坡道、大风天气限速操作，④途中定时复检；优化场内运输道路、优选远离水体的运输路线；⑤建立恶劣天气停运制度，配套翻车污染应急围挡、收集设施，全方位消除垫料运输侧翻及环境污染隐患。
8、病死牛暂存风险分析
项目设有病死牛暂存间，暂存间内设置专用冰柜，用于暂存病死牛，场区一旦发生长时间停电事件，将导致病死牛腐烂，产生大量的恶臭气体及病菌，将对周边环境造成污染影响。病死牛暂存过程中，未能及时对病死牛暂存间、冰柜等设施进行消毒，导致疫病发生、扩散。
9、制冷剂泄漏风险分析
制冷剂泄漏，通过大气传输至外环境，对局部大气环境造成影响，R290制冷剂属于环保型制冷剂，对大气环境影响不大。但是泄漏产生的丙烷属于低毒性物质，人体过量摄入可致窒息。急性中毒时，有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状；严重者可突然倒下、尿失禁、意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。长期接触低浓度丙烷者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等症状。丙烷属于易燃气体；与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险；与氧化剂接触会剧烈反应；气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃，产生一氧化碳对大气环境造成污染。
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1、风险防范措施
（1）消毒剂泄漏事故风险预防及应急措施
①储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应分类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。
③泄漏应急措施：尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，作为废水的消毒剂一次性使用。
④灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。
（2）柴油泄漏防范措施
①在备用发电机内柴油储存区设围堰。
②油类不能与强氧化剂混放，定期对贮存桶、设备进行检漏。
③油类在保管和使用时，应建立严格的管理和规章制度，油品装卸、使用时，全过程应有人在现场监督。
④若发现柴油泄漏，应迅速查明泄漏部位和原因，用抹布包扎漏点并采取堵漏或抢修措施；泄漏少量时可用抹布进行吸附，泄漏量较多时采用泥沙进行吸附；泄漏大量时，下侧设置油桶截留下渗的柴油，处理好泄漏的油类，将截留的油类抽回各自贮存桶内。
（3）动物防疫废物贮运风险防范措施
项目建成运营后产生的动物防疫废物必须经科学地分类收集、贮存运送后交由有处理资质的单位运输和集中销毁。鉴于动物防疫废物具有危害性，该项目在收集、贮存、运送危险废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的危险废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范：
①应对项目产生的动物防疫废物进行科学的分类收集各类危险废物不能混合收集；当盛装的动物防疫废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。
②动物防疫废物的运送由有资质的公司运输和集中销毁。项目应当设立专门的动物防疫废物收集箱及兽医室，不得露天存放。
动物防疫废物从厂区内产生环节及时收集后，采用专用的收集箱进行收集，正常情况下发生危废泄漏的几率不大。厂区内道路均进行地面硬化，一旦发生泄漏能及时收集、处置，能够避免污染物对周围环境造成污染。
（4）疫病风险防范措施
在养殖生产中应坚持“防病重于治病”的方针，消灭疫病病原，防止常见疾病尤其是传染病的发生。本项目养殖过程中拟采取以下防疫措施：
1）建立完善的生物安全体系 
①管理用房和生产区严格分开；
②建立严格的防疫屏障，大门设有消毒池及消毒通道，进入生产区、管理用房均建立喷雾消毒设施，严禁场外人员、车辆进入生产区；
③实行全进全出的饲养模式；
④建立专门的隔离舍，对可疑病牛进行隔离饲养；
⑤对病死牛严格实行无害化处理；
2）加强防疫工作
①做好消毒灭源工作：加强进入生产区人员的消毒，进出生产区必须更衣、换鞋、洗手，并经过喷雾消毒；每天更换消毒池内的消毒药水；定期进行牛场环境消毒，平时做好空栏清洗和彻底消毒，空栏一周以上再进牛。
②加强免疫工作：制定科学合理的免疫程序，严格按照免疫程序进行免疫接种，特别是做好传染性胸膜肺炎、口蹄疫、伪狂犬、蓝耳病、细小病毒、乙脑、传染性胃肠炎等病毒性疾病的免疫。
③抓好疫病监测：对病死牛进行剖检，做好病理检测。每年定期开展抗体检测，根据抗体水平变化情况，及时制定完善合理的免疫程序。
④做好常规保健工作：根据不同季节牛病的流行情况，有针对性地进行保健投药，进一步增强牛群的抵抗力。
（5）原位发酵床垫料失效风险防范措施
①故障防范措施
为杜绝原位发酵床垫料失效风险，建议采取以下措施：平时注意发酵床（牛舍）的维护，及时发现处理设施的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放。对员工进行岗位培训，持证上岗。定期监测并做好值班记录，实行岗位责任制。
②发酵床菌种突然失活，发生“死床”情况下，项目立即启动应急预案，及时更换新的垫料及菌种，以确保牛舍内环境的稳定和牛只的健康。本次扩建工程（二期）共有9栋牛舍设置发酵床，通常情况下，发生“死床”现象的牛舍为1栋，其余8栋牛舍的发酵床均能正常运作，有效处理粪污。在发生“死床”的牛舍中，项目团队迅速行动，先将牛只暂时分散安置至其余发酵床功能正常的牛舍，避免牛只继续踩踏、接触失活发酵垫料，减少有害菌、异味、氨气对牛只健康的影响。随后，工作人员会对失活局部垫料补充新鲜碳源垫料、追加高活性功能菌种，增加翻抛频次、强化牛舍通风、喷洒专用生物菌剂除臭抑害。待垫料温度、水分、微生物活性恢复至正常发酵标准后，再将牛只迁回原牛舍正常饲养。
（6）发酵床破损、渗漏风险防范措施
发酵床底面、侧面均采用防渗处理，采用钢筋混凝土并涂覆防渗涂料，可以使牛舍发酵床防渗效果等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s。定期对发酵床进行检查维护，若是发现松动、破损应及时修理，有效防止土壤及地下水受污染。
（7）运输过程风险防范措施
1）建设单位做好合理安排运输时间、尽量避开午间和夜间运输、定期维护运输车辆、途经居民点时禁止鸣笛等管理措施后，对运输路线沿线的居民影响不大。
2）运输车辆运牛前需清洗车辆，运输过程中基本可减少运输车臭气的泄漏、洒漏问题。
3）项目不涉及粪污的外运，仅涉及发酵床更换废垫料的外运，发酵床更换废垫料运输车辆采用封闭式车辆，可有效减少物料的洒漏以及恶臭气体的影响。
4）项目病死牛运输由病死牛无害化处理单位负责，采用冷冻车进行运输，在保证车内温度足够低的情况下做好防漏、防渗，病死牛运输过程基本不会造成不良环境影响。
（8）病死牛暂存风险防范措施
项目有备用柴油发电机，停电情况下可保证冰柜的正常供电，因此冰柜长时间断电的风险概率极低，病死牛腐败发出恶臭的概率极低。
在通知病死牛委托处理单位来将病死牛清运前，在冰柜四周喷洒进行人工喷淋消毒，由委托单位专用车辆清运后，再次人工喷淋消毒。消毒液喷洒于冰柜内及四周。
（9）制冷剂泄漏风险防范措施
①冰柜在不用时应及时关闭。
②制冷剂不能与强氧化剂混放，定期对储气瓶、冰柜进行检漏。
③制冷剂在保管和使用时，应建立严格的管理和规章制度，制冷剂储气瓶装卸、使用时，全过程应有人在现场监督。
④若发现制冷剂泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如无危险，就地燃烧，同时喷雾状水使周围冷却，以防其它可燃物着火。
（10）地下水风险防范措施
①加强对发酵床的日常维护工作，确保发酵床正常发酵。
②对场区各处进行地下水污染分区防渗，包括牛舍等。
③对项目场区内跟踪检测井定期进行水质监测，以便及时发现水质变化的异常情况。
④项目在设计、建设和运营的过程中，必须严格落实“源头控制、分区防治”的措施，及时有效地采取“污染监控、应急响应”措施，降低工程建设带来的环境风险。
（11）地下水监测措施
为了解运营期项目所在场址地下水环境状况，建设单位需建设地下水环境监测管理体系，包括地下水环境影响跟踪监测计划以及跟踪监测制度，并及时加强地下水观测井的建设及运营期的监控，如发生地下水监控井水质出现明显升高现象，则须及时检查项目防渗层是否发生破裂，如有破裂必须及时进行修补。本项目地下水跟踪监测计划如下：
监测因子：pH值、耗氧量、氨氮、溶解性总固体、总大肠菌群、色度、浊度、嗅和味。
监测地点：选取项目场地下游水井SK1作为下游监控井。
监测频率：每半年监测1次；
基本功能：跟踪监测；
监测单位：委托有能力的监测单位监测，并做好相应的跟踪监控记录、统计、分析等报告的编制，并存档备用。
2、事故应急预案
①制订环境突发事故应急预案的目的
根据原国家环保局环管字第057号文的要求，通过对污染事故的风险评价，建设单位应制定应对重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施方案及突发性事故的应急办法等。
②应急预案编制要求
项目建设完成后应按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》相关要求，应完善相应的企业突发环境事件应急预案，并按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）进行备案。应急预案编制内容应报告预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等。
1）预案适用范围
应急预案针对柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场一般性环境污染事件及其以上级别的环境污染及突发环境事件的应急处置，以及附属区域内产生不利影响的各类环境污染事件。
2）环境事件分类与分级
环境事件主要为环境污染事件。根据《突发环境事件信息报告办法》（环保部令〔2011〕17号），按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大（I级）、重大（II级）、较大（III级）、一般（IV级），共四级。结合本项目生产工艺、污染治理设施及风险物质，将本场可能发生的突发环境事件分为四类：突发水环境污染事件、突发大气恶臭污染事件、土壤污染事件、危险废物泄漏次生污染事件，其中原位发酵床、储存设施破损、粪污外排为主要高发环境事件。
3）组织机构与职责
建设单位要设立“重大事故应急救援组织机构”，成立应急救援组织机构指挥领导小组，并和当消防中心、生态环境局建立正常的定期联系，并明确各机构职责。
4）监控和预警
场区突发环境污染事件的预警，指的是当可能发生或者已经发生环境突发事件时，怎样在第一时间内将危险信息传给场区内所有工作人员和周边涉及人员，以及怎样准备及进行应急救援工作，将人员伤害和经济损失降至最低。
5）应急响应
应急响应是事件发生后采取的应急与救援行动，其目标是尽可能地抢救受害人员，保护可能受威胁人员，并尽可能地控制和消除事件。
6）应急保障
为了保证应急反应能力，应急人员、物质装备等必须时刻保证处于准备状态，确保具有足够物资供应和准备。建设单位应建立应急设备、器材台账，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有限期限，还应有管理人员姓名，联系电话。应随时更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施。
7）善后处理
应急行动结束后，建设单位做好突发环境事件的善后工作，主要包括环境恢复、恢复营运、人员安置及损失赔偿、事件上报、事件调查、应急能力评估、经验教训总结及应急预案改进等内容。
8）预案管理与演练
提出应急事件具体演练方案，包含演练内容、频次等。
③应急预案编制内容
建设单位要按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中对应急救援预案内容的要求，针对建设单位的实际情况编制突发事故应急预案，突发事故应急预案框架见下表。
表4.3.5-1 突发性事故应急预案纲要
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故

	2
	危险源概况
	评述危险源类型、数量及其分布

	3
	应急计划区
	兽医室、牛舍、备用发电机房

	4
	应急组织
	公司应急委员会和员工、开发区环境风险应急组织机构和人员。公司应急委员会应成立环境风险应急处置小组，包括环境风险源控制组、救援组、警戒和疏散组、环境监测组等，并任命专人负责事故的记录和报告

	5
	应急状态分类及应急响应程度
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程度

	6
	应急设施、设备与材料
	（1）防火灾事故应急设施，主要为消防器材，如灭火器、消防水带等；
（2）料仓、精料仓及配电房等设置防火隔离带；
（3）设置场区截洪沟、牛舍周边导流沟、饲草料垫高防潮基座等；（4）所有应急设施设备、材料定点存放、标识清晰、专人管理，建立出入库及定期检查台账。

	7
	应急通讯、通知和交通
	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制措施

	8
	应急环境监测及事故后评估
	由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	9
	应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备邻近区域：控制火灾、有毒区域，控制和消除污染措施及相应设备配备

	10
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护
项目邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织及救护

	11
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程度：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	12
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练

	13
	公众教育和信息
	对养殖场邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息

	14
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理

	15
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成


项目在风险事故发生后，根据分级响应条件，启动应急预案，以最大程度地减少事故可能造成的危害。
③应急救援组织机构
建设单位应设立事故应急指挥领导小组，并和当地畜牧部门、生态环境局建立正常的定期联系。总指挥由厂长担任，副总指挥1~2人组成，指挥部设在厂区办公室。在指挥部下设灭火组、疏散组、通讯组、救护组、抢险组等。事故应急指挥领导小组及各部门主要职责见下表。
表4.3.5-2 项目应急组织及职责范围
	组织
	职责范围

	指挥人员
	负责养殖场“应急预案”的制定、修订；组建应急救援队伍，并组织实施和演练；检查督促做好重大突发环境事故的预防措施和应急救援的各项准备作；组织指挥救援队伍实施救援行动；发布和解除应急救援命令信号；向上级政府部门汇报或向周边单位或群众通报安全和污染事故，必要时请求救援；组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。

	指挥人员
	总指挥：负责养殖场应急救援工作的组织和指挥，总指挥不在时，由总指挥指定一位副总指挥代理。
副总指挥：协助总指挥工作。

	灭火组的
职责
	执行现场指挥的命令，进行灭火工作，依灾害性质穿着适当的个人防护具；就近使用可以使用的各种灭火设备灭火；在灭火时首先应确保自身的安全；密切注意火灾事故发展和蔓延情况，如灾情继续扩大向现场指挥请求支援，或及时撤出事故现场；引导专业消防队合理布置消防车和重点保护区域，对重要设备、设施进行重点监控和保护；灭火组组长随时向现场指挥通报灭火情况。

	疏散组的
职责
	执行现场指挥的命令，进行疏散工作；按工厂指定的疏散路线，引导员工进入紧急疏散集合点，应选择集合到当时风向的上风侧；执行危险区域的管制、警戒，防止无关人员及车辆进入危险区；清点已进入集合点的人员，请通讯组协助查找失散、失踪人员，并通报相关人员；疏散组组长随时向现场指挥通报人员疏散情况。

	通讯组的
职责
	确保各专业组与现场指挥之间通讯的畅通；协助现场指挥工作并负责相关的资源、人员、设施等联络，保证救援需要的物资、人员、设施现场指挥的调动要求；与外部救援机构的联系与引导；环保、安全资讯的提供及通报；协助指挥人员安全疏散和自救。

	救护组的
职责
	负责对灾害中受轻伤人员进行止血、简单包扎、人工呼吸等急救工作；经初步抢救后，对受伤人员进行检查分类和观察，采取进一步治疗措施；负责将重伤人员送往医院治疗；向通讯组提供人员简单自救、互救方法，通过广播向被困员工宣传；救护组组长随时向现场指挥通报人员伤害及救治情况。

	抢险组的
职责
	负责设备抢检抢修或设备安装，电源供电保障、电器抢检抢修及保障，负责应急救灾物资的供应和运输，保证救援物质及时到位；抢险组的成员应对事故现场、地形、设施、工艺熟悉，在具有防护措施的前提下，防止事故扩大，降低事故损失，抑制危险范围的扩大；抢险组组长随时向现场指挥通报现场抢险进展情况。


[bookmark: _Toc19373]结论
综合以上分析，本项目环境风险潜势为I，环境风险事故影响较小。建设单位在建设过程中应落实本项目提出的风险防范措施，并根据今后实际生产情况结合本报告中提出的事故应急预案，制定更详实的项目应急预案，确保防范措施的运行。在落实风险防范措施、做好应急预案的前提下，本项目的风险可防控。
本项目环境风险简单分析内容表详见下表：
表4.3.6-1 项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场

	建设地点
	柳州市柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳州市柳江区进德镇四连村水舍屯

	地理坐标
	经度
	东经109.370378°
	纬度
	北纬 24.213229°

	主要危险物质及分布
	过氧乙酸、氢氧化钠储存在兽医室；柴油储存在场区的备用发电机房；丙烷贮存在病死牛暂存间；废机油、废机油桶、含油抹布贮存在危废暂存间。

	环境影响途径及危害后果（大气、土壤、地下水等）
	（1）消毒剂在工作人员操作不当、瓶盖拧不紧、摔倒等情况下发生泄漏，经地面下渗，对局部水体、土壤造成污染；
（2）柴油泄漏并遇明火发生火灾、爆炸引发的伴生/次生大气污染物排放，主要通过大气途径向环境转移，造成局部大气环境污染；发生泄漏事故时，若周围环境的温度达不到爆炸或燃烧条件，则有可能发生中毒事故；
（3）患传染病的牛引发的疫病风险：患人畜共患的传染病牛和工作人员接触后引发工作人员发病，病牛的粪和工作人员接触后引发工作人员发病；
（4）原位发酵床垫料失效风险：原位发酵床垫料未达更换期失效，散发出高浓度的恶臭气体，主要是H2S、NH3，接触到周边人群时，硫化氢在体内大部分经氧化代谢形成硫代硫酸盐和硫酸盐而解毒，在代谢过程中谷胱甘肽可能起激发作用；少部分可经甲基化代谢而形成毒性较低的甲硫醇和甲硫醚，但高浓度甲硫醇对中枢神经系统有麻醉作用。体内代谢产物可在24小时内随尿排出，部分随粪排出，少部分以原形经肺呼出，在体内无蓄积。在垫料失效情况下硫化氢和氨气排放浓度、排放速率较正常情况下大幅增大，甚至可能出现超标情况；
（5）项目发酵床底部破损、渗漏不能及时发现，牛尿渗漏可能会污染土壤和地下水；
（6）项目主要涉及的运输物品有肉牛、病死牛、废垫料、垫料等物品，运输过程经过村庄及镇区，运输过程驾驶员操作不当，或者运输车辆围挡密闭措施不到位，导致运输车辆上的废垫料、牛粪、牛尿等物品散落至道路或者沿途村庄造成土壤和地下水污染，散发的恶臭也会对大气造成污染；
（7）项目设有病死牛暂存间，暂存间内设置专用冰柜，用于暂存病死牛，场区一旦发生长时间停电事件，将导致病死牛腐烂，产生大量的恶臭气体及病菌，将对周边环境造成污染影响。病死牛暂存过程中，未能及时对病死牛暂存间、冰柜等设施进行消毒，导致疫病发生、扩散；
（8）制冷剂泄漏，通过大气传输至外环境，对局部大气环境造成影响，R290制冷剂属于环保型制冷剂，对大气环境影响不大。但是泄漏产生的丙烷低毒性物质，人体过量摄入会危害健康。丙烷遇到明火会燃烧，产生一氧化碳对大气环境造成污染。
（9）危险废物暂存间等设施防渗层破损发生泄漏，泄漏的废机油等含油废液进入土壤，污染周边地下水环境、大气环境、地表水环境。

	风险防范措施要求
	（1）消毒剂储存于阴凉、通风的库房，专业培训后密闭操作，全面通风；
（2）柴油单独放置，防止柴油的跑冒漏滴，禁止明火，安全管理；
（3）加强管理，场地内做好消毒、防疫处理，建立疾病监测制度；
（4）项目应指定专门的技术人员监控发酵床运行状态，及时更换失效垫料；
（5）发酵床底面、侧面均采用防渗处理，定期对发酵床进行检查维护，若是发现松动、破损应及时修理；
（6）建设单位做好合理安排运输时间、尽量避开午间和夜间运输、定期维护运输车辆、途经居民点时禁止鸣笛等管理，运输车辆运牛前需清洗车辆，有机肥基料运输车辆采用封闭式车辆，病死牛运输由病死牛无害化处理单位负责，采用冷冻车进行运输，在保证车内温度足够低的情况下做好防漏、防渗；
（7）项目有备用柴油发电机，停电情况下可保证冰柜的正常供电， 
在通知病死牛委托处理单位来将病死牛清运前，在冰柜四周喷洒进行人工喷淋消毒，由委托单位专用车辆清运后，再次人工喷淋消毒，消毒液喷洒于冰柜内及四周；
（8）加强对发酵床的日常维护工作，确保发酵床正常发酵。 对场区各处进行地下水污染分区防渗，包括牛舍、兽医室、病死牛暂存间、危废暂存间、渗滤液收集池等。 对项目场区内跟踪监测井定期进行水质监测，以便及时发现水质变化的异常情况 ；
（9）冰柜在不用时应及时关闭；制冷剂不能与强氧化剂混放，定期对储气瓶、冰柜进行检漏；制冷剂在保管和使用时，应建立严格的管理和规章制度，制冷剂储气瓶装卸、使用时，全过程应有人在现场监督；若发现制冷剂泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如无危险，就地燃烧，同时喷雾状水使周围冷却，以防其它可燃物着火；
（10）建设单位需建设地下水环境监测管理体系，包括地下水环境影响跟踪监测计划以及跟踪监测制度，并及时加强地下水观测井的建设及运营期的监控，如发生地下水监控井水质出现明显升高现象，则须及时检查项目防渗层是否发生破裂，如有破裂必须及时进行修补；
（11）完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏；
（12）对废气、废水、危废暂存库等开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施。
（13）制定应急预案并定期演练。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
本项目Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中当Q<1时，该项目环境风险潜势为I，可进行简单分析，无需再进行各环境要素风险分析。
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工程土建施工期间，由于开挖的土方通常裸露堆放在施工现场，如果遇到干燥大风天气，将会产生一定量的扬尘，对周围环境产生一定的影响。为减小工程施工期可能对周围环境造成的影响，最大限度减少对环境造成的不利影响，结合本项目的具体情况，评价提出相应的防治措施如下：
1、施工工地做到周边围挡、土方开挖湿法作业、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；
2、使用预拌商品混凝土，不设搅拌机，减少搅拌机扬尘；
3、施工过程中遇到连续晴好干燥天气时，对堆土表面洒水，防止起尘；
4、水泥、砂土堆放时遮盖、密闭；
5、加强出场车辆冲洗管理，确保运输车辆车身、轮胎、底盘等部位积泥冲洗干净后方可出场，确保出入口两侧50米范围内道路整洁。
6、对于运输水泥、砂石的车辆，应谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘；
7、对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂；
8、开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时运走；
9、对于运输车辆尾气，通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率，使用清洁能源等措施，车辆尾气排放符合环保要求，即可有效减少尾气中污染物的产生及排放。
[bookmark: _Toc4298][bookmark: _Toc29235][bookmark: _Toc5239]施工期水污染防治措施
项目施工期废水主要是施工废水和生活污水。施工废水来源于工程用水等过程；生活污水来源于施工人员的日常生活过程。
针对项目废（污）水的产生特点，项目采取的水污染防治措施为：
1、施工废水经简易沉淀池沉淀处理后，用于场地降尘，不外排；
2、施工人员生活污水经现有建筑三级化粪池处理后用于附近菜地施肥。
在采取以上防治措施后，施工期废水对环境影响不大。
[bookmark: _Toc1370][bookmark: _Toc9150][bookmark: _Toc30587]施工期声环境污染防治措施
项目施工过程产生的噪声主要为车辆运行噪声、施工机械噪声以及设备安装调试产生的噪声。
为降低施工噪声对周边敏感点的影响，项目采取如下噪声防治措施：
1、尽量采用低噪声设备，并对动力机械进行定期维修、养护；严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强。
2、合理布局施工场地，避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。
3、车辆经过周边村屯时应禁鸣限速。
4、合理安排施工时间，高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量，禁止施工单位在中午（北京时间12:00～14:30）和夜间（北京时间22:00～次日06:00）进行产生建筑施工噪声的作业。
通过采取以上措施后，可有效控制施工噪声，减轻对周围声环境的影响。
[bookmark: _Toc4976][bookmark: _Toc9318][bookmark: _Toc3072]施工期固体废物污染防治措施
项目施工期产生的固体废物主要包括废弃土石方、建筑垃圾和生活垃圾，施工单位应加强管理，分类收集、合理处置。防治措施如下：
（1）项目场区平整、基础开挖产生的弃土石方随挖随填，场内全部消纳，不外排。
（2）根据施工产生的建筑垃圾，在厂区内设置容量足够的、有围栏和覆盖设施的堆放场地，不得占用基本农田，分类管理，可利用的部分尽量在场内周转、平衡，就地利用，以防产生污染、影响周围环境卫生；建筑垃圾外运时需制定运输计划，避免在行车高峰时运输。
（3）车辆运输建筑垃圾和废弃物时，必须包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运输车辆必须在规定的时间内，按指定路线行驶。
（4）运输车辆不能超载运输，须采取密闭化运输，且车辆出场前应安排专人监督，并对车身外表进行清理，避免沿路泄漏、遗撒。
（5）在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾全部按规定处理，不得乱堆乱放，禁止压占基本农田。
（6）生活垃圾与建筑垃圾分开；将生活垃圾收集后，委托环卫部门统一收集处置。建筑垃圾采取分类堆放方式，回收有用材料，或作为填方使用，不能利用的部分须按规定处理。
[bookmark: _Toc12103][bookmark: _Toc27833][bookmark: _Toc20041]施工期生态环境保护措施
1、防止水土流失
施工期间，应尽可能采取措施来进行水土保持，以将施工所引起的水土流失问题降低到最小限度。
（1）将剥离的土石方就地消化，地表开挖尽量避开雨季及洪水期，随挖随运，随铺随压，以减少水土流失。
（2）将堆料堆放在不易受到地表径流冲刷的地方，或将易冲刷堆料临时覆盖起来。
（3）施工场地、堆体周边要修建排水沟、挡墙和沉砂池，防止上游径流通过施工区、堆体，将收集的地表径流，经过沉砂、除渣后，排入周边地表径流。
（4）尽量避开雨天施工，统筹规划，尽可能缩短工期，以达到减少水土流失程度的目的。
（5）加强施工管理，最大程度的减少地表的剥离面积和上层土壤的破坏，把植被破坏减少到最低程度。
（6）工程结束后，可以进行植被恢复的地方立即进行植被恢复和修复工作，尽可能减少水土流失和土壤侵蚀程度。
2、植物保护措施
在工程建设过程中，除项目用地范围外，不得占用其它土地。施工期间，禁止施工人员滥砍乱伐，树立良好的生态保护意识和资源节约意识。施工场地边界修建截排水沟、沉淀池、临时围挡，抑制施工扬尘逸散、地表径流漫流，减小项目施工对基本农田植被的影响。工程建设过程不可避免的对生态环境造成一定的破坏，在不能避免的情况下，尽量减轻项目对生态环境的影响，对裸露地表及时进行植被恢复。
综上所述，施工期所采用的环保措施简单易行，费用较低，经济技术上均可行。
[bookmark: _Toc2001][bookmark: _Toc8731]营运期污染防治措施可行性分析
[bookmark: _Toc13287][bookmark: _Toc30727][bookmark: _Toc8068]营运期大气污染防治措施及其可行性分析
本项目扩建工程运营期产生的废气主要为牛舍恶臭、青贮发酵恶臭及发电机废气。项目拟采取的污染防治措施如下：
恶臭污染防治措施
由于牛舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求，结合项目生产实际情况，本项目主要通过采取以下措施减少恶臭污染物的产生：
1、牛舍恶臭污染防治措施
（1）饲料中添加益生菌
日常养殖过程肉牛未消化和吸收的营养物质作为粪污排泄是牛场恶臭的主要来源。因此需要科学的设计日粮，提高饲料利用率，并在其中添加微生物型及植物型添加剂。
这样既可以提高饲料中氮、磷的消化率，又可减少粪便排出的臭气浓度。降低养殖饲料中的硫份含量：通过减少硫元素的摄入，减少牛粪中硫元素的排泄，进而减少H2S、氨等恶臭气体的排放。本项目通过在饲料中添加益生菌微生物，提高饲料利用率，完全满足反刍动物营养和代谢要求，同时净化饲养环境，降低舍内氨氮等有害气体的浓度，减少粪便中的水分含量，除臭驱蝇蚊等。
在喂养的饲料中拌入益生菌，从饲料上进行改善和预防，益生菌可调节牛肠道菌群平衡，保护肠道健康，且益生菌可以产生多种酶，促进饲料的消化吸收，提高饲料蛋白质利用率，减少粪便中氨的排放量，根据《家畜粪便学》中汇总的相关研究数据，益生菌可调节牛肠道菌群平衡，保护肠道健康，且益生菌可以产生多种酶，促进饲料的消化吸收，提高饲料蛋白质利用率，减少粪便中氨和硫的排放量，可大大降低粪污散发的恶臭污染。
（2）牛舍设置原位发酵床
生态发酵床养殖技术是指综合利用微生物学、生态学、发酵工程学、热力学原理，以活性功能微生物作为物质能量"转换中枢"的一种生态养殖模式。该技术的核心在于利用活性强大的有益功能微生物复合菌群，长期、持续和稳定地将动物粪尿废弃物转化为有用物质与能量，同时实现将畜禽的粪尿完全降解的无污染、零排放目标，是当今国际上一种最新的生态环保型养殖模式。本项目使用的原位发酵床是生态发酵床的一种，在垫料中混入益生菌，可使垫料表层恒温（22-26℃），这样可抑制粪便中氨气的产生和散发，还能起到分解粪便的效果，降低圈舍空气中氨气含量，减少氨气臭味。项目每2个月更换一次发酵床，定期添加菌种，确保发酵床有效，更换发酵床采取分区清理分区铺设发酵床的方式更换发酵床。
项目生物发酵床采用垫草垫料生物发酵床技术，添加益生菌及使用生物除臭剂，根据《规模化畜禽养殖场氨气排放量核算 技术指南（试行）》（HJ 1434—2025）中附录C 畜禽养殖场不同氨气减排技术减排率推荐值可知，减排率可达到40%。
参考《农业环境影响评价技术手册》（化学工业出版社2007）及其他肉牛养殖文献资料，H2S产生量一般为NH3产生量的1%~5%，本项目取最大值5%进行保守核算。根据《家畜环境卫生学》（安立龙），日粮添加EM菌剂对NH3的平均降解率为72.5%、对H2S的平均降解率为81.5%；根据《农业工程学报》研究表明，复合微生物吸附除臭剂对H2S去除率达65%以上；除臭菌株对牛粪发酵H2S释放量的降低幅度达86.88%~89.69% 。综合以上依据，本项目H2S综合去除效率保守取40%（与HJ 1434—2025中生物发酵床NH3减排率持平）。
（3）喷洒除臭剂
本项目拟平时每周在牛舍喷洒2~3次生物除臭剂，夏季高温天气增加喷洒除臭剂次数。
生物除臭剂处理臭气的基本原理是利用微生物把溶解于水中的恶臭物质吸收于微生物自身体内，通过微生物的代谢活动使其降解的一种过程。基本上分为三个过程：①恶臭气体的溶解过程，即由气相转变为液相的传质过程；②溶于水中的臭气通过微生物的细胞壁和细胞膜被微生物吸收，不溶于水的臭气先附着在微生物体外，由微生物分泌的细胞外酶分解为可溶性物质，再渗入细胞；③臭气进入细胞后，在体内作为营养物质为微生物所分解、利用、使臭气得以去除。微生物处于生物脱臭的核心地位。微生物消化吸收恶臭物质后产生的代谢物再作为其他微生物养料，继续吸收消化，如此循环使恶臭物质逐步降解。真菌生长速度快，形成的菌丝网可有效增大与气体的接触面积，适用于大多数的除臭。
生物除臭剂是多种微生物共同作用的结果，这些微生物包括乳酸菌、酵母菌、光合菌等有益微生物。多种微生物共同作用更有利于吸收、分解粪污产生的氨气、硫化氢等具恶臭味的有害气体。同时，这些微生物又可以产生无机酸，形成不利于腐败微生物生活的酸性环境，从而达到抗菌抑毒和消除异味的效果。
纯的生物除臭剂产品对人体及动物无危害，对环境不造成二次污染，消除异味效果显著，可达到改善环境空气质量的效果。生物除臭剂解决了一般化学除臭法和物理除臭法除臭不彻底，残留药物造成二次污染的共同弊病。根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期（总第383期）“微生物除臭剂研究进展”（赵晓峰，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试万洁芬对NH3、H2S的去除效率分别为92.6%、89%。经查阅大量资料，一般情况下，该类除臭剂对粪污及空气中NH3和H2S的去除率均可达到80%以上，具有去味快、时间持久、无毒、无刺激的特点。
2、青贮发酵恶臭防治措施
青贮池四周砖砌墙体，下部防渗，顶部盖薄膜封闭，不得漏气。同时在取饲料时应从一端开启，由上到下垂直切取，不可全面打开或掏洞取料，尽量减小取料横截面，取料后立即盖好。如中途停喂，间隔较长，必须按原来封顶的方法封严。
发酵良好的青贮料主要微生物为乳酸菌，其不产臭，各类微生物存在时期为植物呼吸期，其过程短，且青贮发酵正常情况下主导微生物为乳酸菌，因此青贮发酵过程产生的异味少，计入场区无组织臭气浓度中。青贮过程负责此部分的员工时刻关注青贮窖情况，青贮不正常情况可被及时发觉，在青贮发酵正常的情况下不产生大量恶臭。
3、项目恶臭污染防治措施技术可行性分析
本项目通过类比广西区内外同类型项目，以了解场区的恶臭污染防治措施可行性。类比《德升牧业大湾养牛场项目》（广西区内同类型项目），类比信息情况见下表。
表5.2.1-1 本项目与区内外同类型养殖场类比信息一览表类
	项目
名称
	运营时间
	养殖规模
	养殖方式
	废气处理措施

	
	
	
	
	

	德升牧业大湾养牛场项目
	2022年2月投入运营，2022年5月通过验收
	年出栏量3000头肉牛
	圈养，采用垫草垫料工艺
	①牛舍采用干垫料处理粪污，在垫料中加入微生物菌种，定期清理发酵床垫料，无需冲洗，清理垫料运至项目配套有有机堆肥车间堆肥发酵成有机肥基料后外卖给有机肥加工厂；
②垫料采用秸秆、秕壳、甘蔗渣等具有较强吸附能力的物料，并定期撒入益生菌等除臭剂；
③牛饲料中加入促进肠道消化、提高饲料中氮、磷的消化率的益生菌，减少恶臭的排放；
④定期使用天然生物除臭剂；
⑤加强场区绿化。

	本项目
	/
	年存栏量1500头肉牛，出栏量2500头肉牛
	圈养，采用垫草垫料工艺
	①牛舍采用干垫料处理粪污，在垫料中加入微生物菌种，定期清理发酵床垫料，无需冲洗，清理废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售；
②垫料采用秸秆、秕壳、甘蔗渣等具有较强吸附能力的物料，并定期补充益生菌；
③牛饲料中加入促进肠道消化、提高饲料中氮、磷的消化率的益生菌，减少恶臭的排放；
④定期使用植物型除臭剂。


根据上表类比信息对比分析可知，本项目德升牧业大湾养牛场项目采用的养殖方式及恶臭处理措施相似，具有可比性。根据德升牧业大湾养牛场项目竣工环境保护验收监测厂界上下风向的硫化氢、氨浓度监测结果为NH3：40~290μg/m3，H2S：ND~2μg/m3，场界无组织硫化氢、氨排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB-14554-93）表1中的二级新改扩建标准要求。本项目养殖规模小于类比项目，除臭措施基本相同，结合大气环境影响预测结果，项目产生的恶臭排放厂界最大落地浓度均小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建标准（氨：1.5mg/m3，硫化氢：0.06mg/m3），实现项目污染物厂界浓度达标排放，对环境影响不大。
综上，本项目牛舍采取通过原位发酵床工艺、饲料添加益生菌、喷洒生物除臭剂等措施，无组织排放恶臭符合《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖业》(HJ1029-2019)中“表 7 畜禽养殖业排污单位恶臭无组织排放控制要求”；经类比分析，场界无组织排放废气硫化氯、氨气、臭气浓度均能达标排放。因此，本项目恶臭污染防治措施技术成熟、经济可行。
4、畜禽养殖行业排污单位废气污染物控制要求可行性分析

项目主要恶臭污染源为牛舍。根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）畜禽养殖行业排污单位恶臭污染防治可行技术及控制要求，进一步分析项目恶臭污染防治措施的技术经济可行性，对照结果见下表。
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表5.2.1-2 畜禽养殖行业排污单位恶臭污染防治措施技术经济可行性分析表
	主要生
产设施
	恶臭无组织排放控制要求
	本项目情况
	经济技术可行性分析

	养殖栏舍
	（1）选用益生菌配方饲料；
（2）及时清运粪污；
（3）向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发；
投加或喷洒生物除臭剂；
（4）集中通风排气经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸附法等）后排放。
（5）集中收集气体经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸附法等）后由排气筒排放。
	项目采用科学饲料配方、饲料中添加益生菌，促进营养吸收，合理设计养殖密度；
采用发酵床工艺，牛舍产生的粪便及牛尿均通过发酵床进行处理后运作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥；
牛舍定期喷洒除臭剂；
牛舍为半开放，通风效果强。
	采取的除臭措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）要求且简单易行，具有经济技术可行性。

	固体粪污处理工程
	（1）定期喷洒生物除臭剂；
（2）及时清运固体粪污；
（3）采用厌氧或好氧堆肥方式；
（4）集中收集气体经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸附法等）后由排气筒排放。
	定期喷洒生物除臭剂措施；
采用发酵床工艺，牛舍产生的粪便及牛尿均通过发酵床进行处理后作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥。
	在堆肥垫料中添加EM菌剂除臭，并定期喷洒生物除臭剂可实现达标排放，因此不设置集中收集废气措施。

	废水处理工程
	（1）定期喷洒生物除臭剂；
（2）废水处理设置加盖或加罩；
（3）集中收集气体经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸附法等）后由排气筒排放。
	牛粪、牛尿被垫料吸收，不冲洗牛舍，无养殖废水，不设生产废水处理设施。
	/

	全场
	（1）固体粪污规范还田利用；
（2）场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘；
（3）加强厂区绿化。
	采用原位发酵床工艺，牛舍产生的粪便及牛尿均通过发酵床进行处理后作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥；厂区道路硬化，保持干净、定期消毒。
	项目无废水外排；项目有机固废外售综合利用，在解决固废去向的同时，增加收入，具有环境技术经济可行性。



运输过程中恶臭污染防治措施
肉牛出栏、废垫料在运输途中粪便、尿液等会散发出恶臭，其主要污染物为H2S、NH3等，运输途中会对公路沿线环境造成短暂的恶臭污染，排放量较少，待运输车辆远离后影响可消除。项目主要产品为肉牛，由购买方办理相应的手续后，到场内拉运，运输车辆根据此次运输牛的数量选择大小适宜的运输车辆。运牛车辆宜选敞篷式，护栏为栏栅式，保持车厢内通风良好。车厢内要铺上垫草，以防止在运输途中道路颠簸，牛打滑；车辆在经过村庄时应控制车速在20km/h以下，禁止鸣笛，应选择在白天运输。肉牛的运输路线为场区-龙胜屯-回龙屯-三千村-白莲大道-迎宾路-柳石路-高速公路，该路线共穿越三座村庄，采取上述措施后，肉牛运输过程对环境影响不大。
项目废垫料作为有机肥基料外售给广西兴嘉农生态科技有限公司生产有机肥。有机肥基料运输由广西兴嘉农生态科技有限公司采用封闭式运输车辆运输，运输过程中车厢应全封闭，做到防风、防雨、防漏，杜绝运输途中的污染物泄漏以及恶臭气体的影响。
通过以上措施处理后，运输过程对运输路线环境影响较小。
备用发电机废气防治措施
本次扩建工程（二期）不新增发电机，与现有工程（一期）使用情况一致。项目所配备的柴油发电机设置在专用机房内。柴油发电机的功率为30kW，工作时燃油产生的废气主要有SO2、NOx、烟尘等污染物。备用发电机在供电正常时不使用，只有在停电的应急情况下才会使用。目前区域供电较为正常，发电机全年工作时间较少，废气排放量较少，属于无组织形式排放。项目备用发电机采用燃油为使用含硫量小于0.001%的优质 0#柴油，减少污染物的排放。由于备用发电机不是经常使用设备，所以其影响是暂时性的，且项目场地周边较为空旷，有助于污染物扩散。
饲料加工粉尘废气防治措施
项目饲料加工粉尘产生量极少，通过设备自带布袋除尘器处理后无组织排放。本次评价委托广西中陆检测技术有限公司对现有工程（一期）厂址下风向颗粒物进行监测（监测报告见附件19），监测日期为2026年7月13日至14日，监测期间肉牛存栏量为480头，监测时现有实测数据能有效反映现有工程（一期）颗粒物污染物达标情况。
表5.2.1-3 现有工程场界无组织废气监测内容一览表  单位：mg/m3
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	平均时间
	监测浓度范围
	达标情况
	执行标准

	厂界下风向
	2026年7月13日至14日
	总悬浮颗粒物
	1小时平均
	0.347~0.390
	达标
	1.0


由监测数据可知，现有工程场界无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2无组织排放监控浓度限值要求，本次扩建工程（二期）扩建后新增饲料加工量，仅增加饲料加工的时长，每小时加工处理的饲料量不变，未改变饲料加工粉尘的排放速率，故现有工程的场界无组织颗粒物监测结果具有参考性，饲料加工粉尘废气防治措施可行，扩建后厂界颗粒物能达标排放，故本项目的饲料加工粉尘处理措施依托现有工程具有可行性。
综上，本项目的废气治理措施在技术上是合理可行的。
[bookmark: _Toc14525][bookmark: _Toc31526][bookmark: _Toc17272]营运期水污染防治措施及其可行性分析
营运期产生的废水主要为牛尿液、牛饮水漏水、青贮池渗滤液、员工生活污水、车辆清洗废水和初期雨水。
废水处理措施
1、原位发酵床工艺
项目牛养殖采用原位发酵床工艺，发酵床养牛是一项环保养殖技术，是根据生物发酵原理，在牛舍内建造发酵床，并铺设一定厚度的有机物垫料（秸秆、秕壳、甘蔗渣和微生物菌种混合），牛将粪尿直接排泄到垫料上面，同时将牛饮水漏水、青贮池渗滤液也排泄到发酵床上，通过牛的踩踏和人工辅助翻耙，使粪尿、废水和垫料充分混合，让有益微生物菌种发酵，使粪、尿有机物质分解和转化。
发酵床清理更换：使用本工艺养殖无需冲洗圈舍，只需定期清理发酵床。项目运营时，为了减小发酵床清理对牛只生活的影响，运营期采用分区清理、分区铺设发酵床的方式更换发酵床，发酵床清理时先将牛赶到另外的未清理圈养栏中，利用铲车开进每个牛舍的圈养栏内将需要更换的垫床清运至运输车上，然后人工清扫地面，进行消毒剂喷洒消毒后由铲车更换新的垫料，更换好垫料后将肉牛赶回原位发酵床。每2个月清理更换一次发酵床废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）。清理出的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售，实现资源的循环利用。
微生物菌群分解粪便的能力，取决于菌群自身的活力，而菌群自身活力受所处环境影响。有机垫料的温度、湿度、光照、有氧状况、碳氮比例以及粪便的数量等都决定发酵分解效果。发酵床维护的目的主要是两方面，一是保持发酵床正常平衡，使有益微生物菌群始终处于优势地位；二是确保发酵床对牛粪尿的消化分解能力始终维持在较高水平。无论是室内发酵床还是室外发酵床，垫料的维护俗称养床，主要目的是维持垫床中微生物的活动在较活跃状态。发酵床养殖技术前在广西已经得到广泛的推广使用，使用该技术，可解决牛场的污染等诸多问题，且牛体干净，发病率和淘汰率大大降低，牛肉的质量也明显提高，还能够节约用水（不需要冲水洗栏）、减少人工费用。
本项目使用的发酵床技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）认定的垫草垫料（舍内生物发酵床）工艺，是可行技术。
根据相关调研，广西中牛畜牧集团有限公司在柳州市柳南区洛满镇建设的大型肉牛养殖基地，年存栏肉牛量1600头，年出栏1600头肉牛，采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水产生，废垫料定时更换，牛尿被微生物全部降解，实现废水零排放。广西糖业集团金光制糖有限公司 5 万头高档肉牛养殖及屠宰深加工建设项目位于南宁市西乡塘区坛洛镇金光农场，牛舍垫料使用为锯木、稻壳、甘蔗渣、玉米粉、粪污微生物发酵菌种，按一定比例混合敷设到牛舍中，牛粪和牛尿在垫料内微生物的作用下降解、消化，最终转化为无机物 CO2、水分和残余粪渣；牛尿被微生物全部降解，实现废水零排放，在微生物的作用下，大大降解、消化其中的恶臭物质，减少恶臭的产生。五河县务本源民族畜牧业养殖有限公司建设的牛存栏数1000头肉牛规模化养殖项目、凉城县海高牧业有限责任公司肉牛养殖建设项目（存栏8000头）、曹县鲁普牧业有限公司肉牛养殖基地项目（年出栏8000头肉牛）等均采用垫草料技术，利用发酵床来处理粪尿污染，产生的踩踏牛粪外售给有机肥生产厂家，做到无废水与资源化养殖。
综上所述，本项目采用的发酵床工艺可行，可实现废水零排放与资源化利用。
2、节水、节能措施
项目配套的智能温控、自动饮水槽及发酵床养殖系统，从源头减少了水资源消耗与能源浪费，属于典型的节水节能措施。
智能温控系统通过传感器实时监测舍内温湿度，联动控制风机、屋顶喷淋降温等设备的启停与运行频率，避免传统养殖中设备长时间满负荷运转造成的电力浪费，实现精准通风与降温，显著降低电能消耗。
项目采用配套自动水位计的饮水槽，属于典型的精准供水节水措施。本项目配套的自动水位计（如浮球阀或电子传感器控制系统）可实时监测槽内水位，实现“按需自动补水”：当牛只饮水导致水位下降时自动开启进水阀，水位达到设定高度时即刻自动关闭。该装置从源头杜绝了长流水与溢流现象。实测表明，相比传统人工控制饮水槽，该配置可节约水资源15%～50%以上，在保障牛只充足、清洁饮水的同时显著降低了新鲜水消耗及养殖废水产生量。
发酵床养殖系统利用生物发酵床分解粪尿，无需建设水冲粪或水泡粪系统，从工艺源头取消了养殖过程的日常冲洗用水，大幅削减新鲜水取用量及粪污废水产生量；同时省去了粪污固液分离、厌氧发酵等后续处理环节的能耗。
综上，三项系统协同作用，构建了“节能控温－精准节水－免冲洗零排放”的节水节能技术体系，符合《自治区生态环境厅 自治区农业农村厅关于印发<进一步深化畜禽养殖污染防治监管措施>的通知》（桂环发〔2026〕9号）等文件的导向要求。
3、生活污水处理措施
本次扩建工程（二期）新增的生活污水的产生量为0.13m3/d（46.72m3/a），扩建后全场生活污水产生量为0.74m3/d（268.64m3/a），经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，不外排。项目场地西侧有约7亩设施农用地，该地块为本项目获批的设施农用地，未用于生产建设，现状为菜地，可用于消纳项目全场产生的生活污水。根据《广西壮族自治区地方标准 农林牧渔业及农村居民生活用水定额》（DB45/T804-2025）表2标准要求，项目位于柳州属于V区，叶菜类灌溉用水定额为408m3/667m2（每茬），柳州市农田每年可以种植叶菜类蔬菜约4茬，则项目配套用于生活污水灌溉施肥的需水量约为11424m3/a，完全足够消纳项目生活污水；项目厂区现有工程建设有1座10m3三级化粪池，处理能力及容量均可满足本项目污水处理要求。
三级化粪池是一种利用沉淀和厌氧微生物发酵的原理，以去除粪便污水或其他生活污水中悬浮物、有机物和病原微生物为主要目的的小型污水初级处理设施。三级化粪池通过第一池沉淀固形物并进行厌氧分解、第二池进一步发酵降解有机物并杀灭病原体、第三池贮留腐熟，可有效去除生活污水中大部分悬浮物、降解部分有机物，同时杀灭寄生虫卵和病原微生物。经三级化粪池处理后的生活污水，全部用于厂区西侧约7亩设施农用地（菜地）施肥，不外排。
综上，本项目生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥的方案在工艺技术、水量平衡及环境效益方面均切实可行，可实现生活污水零外排、全资源化利用。
初期雨水环境影响防治措施
根据工程分析，现有工程（一期）场地初期雨水产生量为60.69m3/次，本次扩建工程（二期）场地初期雨水产生量为25.29m3/次，扩建后全场场区初期雨水产生量为85.98m3/次，初期雨水中主要污染物为SS、COD，浓度分别为500mg/L、200mg/L，建设2座初期雨水池设计容积分别为100m3和50m3，设计2座初期雨水池可满足初期雨水分区收集需要，初期雨水经沉淀后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水，不排入周边地表水体。项目厂区内道路全部采用水泥硬底化，牛舍做到“六防”（防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐）设计，无露天生产、储存设施，项目场区雨水污染物主要为SS，15分钟前厂区初期雨水排入初期雨水池，沉淀后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水，15分钟后关闭阀门，后期较为干净的雨水通过截排水沟直接排出场外，排至项目场址东北侧约220米处沟渠后汇入瓜楼河。项目四周设置截排水沟，根据项目水土保持方案，项目排水沟采用梯形断面，排水沟底宽0.3m，沟深0.4m，边坡比为1:0.5，采用水泥砂浆抹面涂抹排水沟内壁及沟底防冲。防洪标准为按照10年一遇最大1h暴雨强度75.1mm进行设计，排水沟水位高于项目区域最大洪峰流量最高水位，满足雨水过流要求。
初期雨水进入初期雨水池后，采用自然沉淀法进行处理，初期雨水中携带的悬浮颗粒（SS）在重力作用下自然沉降，COD随SS的去除而同步降低。经沉淀处理后的初期雨水全部回用，不排入周边地表水体。
初期雨水具体去向为：①厂区道路洒水降尘：用于场内水泥硬化道路的洒水抑尘，减少扬尘产生。②外部运输道路洒水降尘：用于项目周边进厂道路的洒水保湿，降低运输扬尘对周边环境的影响。
从水量平衡角度，全场单次初期雨水产生量为85.98 m³，设计2座初期雨水池总有效容积150 m³，容积富余系数达1.74，可完全容纳单次降雨产生的初期雨水。项目全场年均初期雨水收集量约575.22m³，项目厂区硬化道路面积约0.34hm²，参照《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）中"浇洒道路用水 2.0~3.0 L/(m²·d)"的定额标准，按保守值 2.0 L/(m²·d) 计，厂区道路洒水降尘用水量约 6.8 m³/d（约1700 m³/a，按年非雨天数250天计）。该部分用水全部来源于初期雨水沉淀池收集的处理水，经洒水车喷洒用于厂区及外部运输道路洒水降尘，用水过程全部蒸发损耗或下渗，不外排、不新增新鲜水取用量。全场初期雨水年均收集量约575.22m³，远大于道路洒水年需水量，水量匹配可行。
同时对初期雨水池进行防渗处理，初期雨水处理措施可行。
经济技术可行性分析
从建设规模的角度考虑，项目建设后废水所采取的治理措施投资额65万元，共占项目总投资（2502万元）的2.6%，因此，在经济上也是可行的。综上所述，可以认为本项目采取的废水治理措施在技术、经济上都是可行的。
[bookmark: _Toc16296][bookmark: _Toc285][bookmark: _Toc11264]营运期地下水污染防治措施及其可行性分析
根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151 号）的要求，项目废水不排入地表水体，牛舍（原位发酵床）、渗滤液收集池、化粪池、危废暂存间、病死牛暂存间等设施必须进行防渗处理，防止污染地下水源。
为有效避免地下水环境污染的风险，应做好地下水污染预防措施，应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的规定，“畜禽粪便的贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防治畜禽粪便污染地下水；贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨（水）进入的措施。项目拟采取的地下水的防治措施与对策应符合《中华人民共和国生态环境法典》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”提出。
源头控制措施
1、本项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生。
2、严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水、物料泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
3、污水排放是造成地表水污染从而造成地下水污染的重要原因。因此，防止地下水污染最根本的方法就是减少废水中污染物的排放量。全场养殖废水（牛尿、牛饮水漏水、青贮池渗滤液）采用原位发酵床工艺，项目养殖过程中产生的牛粪和牛尿液落入垫料内，牛尿、牛粪内水分自然挥发及牛粪、牛尿液进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成粪床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。根据建设单位提供的资料，发酵床废弃垫料定期清理作为有机肥基料外售。生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥。从而减少对地下水可能造成的污染。
4、进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。
分区防控措施
1、污染防控区划分
《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)将地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，本项目地下水污染防渗区为污水系统，防渗分区判定如下。
表5.2.3-1 污染控制难易程度分级参照表
	污染控制难易程度
	主要特征

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理


表5.2.3-2 天然包气带防污性能分级参照表
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数 K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	中
	岩（土）层单层厚度 0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数 K≤1×10-6cm/s，且分布连续、
稳定。岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数 1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s， 且分布连续、稳定。

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件


表5.2.3-3 地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	难-易
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久
性有机污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


根据调查，项目属于天然包气带防污性能中等的区域；本项目污染物主要为牛粪、尿，污染物类型为非持久性有机物；因此，本项目拟采取以水平防渗为主，对项目场区进行分区防渗。
因为项目采用原位发酵床工艺，垫料长期铺设在牛舍内，为了进一步防止牛尿渗入地下水，降低病死牛及动物防疫废物对地下水的影响，因此本项目将病死牛暂存间、牛舍、兽医室、危废暂存间均设置为重点防渗区，初期雨水池、料仓、配料区、精料仓、三级化粪池、渗滤液收集池、配电室等采取一般防渗区，工具房、办公区、场区道路为简单防渗区。项目分区防渗一览表见下表。
表5.2.3-4 分区防渗一览表
	序号
	名称
	防渗等级
	污染控制
难易程度
	天然包气带
防污性能
	污染物
类型
	防渗要求

	1
	病死牛暂存间
	重点防渗区
	难
	中级
	其他类型
	基础防渗，采用防渗混凝土硬化或铺设HDPE膜，防渗层为至少6 m厚粘土层 （渗透系数≤10 -7cm/s），或2 mm厚高密 度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10 -10cm/s。

	2
	牛舍（原位发酵床）
	
	
	
	
	

	3
	危废暂存间
	
	
	
	
	

	4
	兽医室
	
	
	
	
	

	5
	初期雨水池
	一般防渗区
	难
	中级
	
	地面采取钢筋混凝土并涂覆防渗涂料，可使一般防渗区域的等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

	6
	喷洗消杀池
	
	
	
	
	

	7
	三级化粪池
	
	
	
	
	

	8
	渗滤液收集池
	
	
	
	
	

	9
	料仓
	
	
	
	
	

	10
	配料区
	
	
	
	
	

	11
	精料仓
	
	
	
	
	

	12
	配电室
	
	
	
	
	

	13
	工具房
	简单防渗区
	易
	中级
	
	一般地面硬化

	14
	办公区
	
	
	
	
	

	15
	场区道路
	
	
	
	
	


①重点防渗区防渗技术要求为：地面采取防渗混凝土，防渗层采用高密度聚乙烯膜，渗透系数 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生。
②一般防渗区防渗技术要求为：等效黏土防渗层 b≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。为了避免项目产生的废水对地下水产生不利影响，对于本项目一般防渗区在建设过程中均应采取有效的防渗处理工艺，通过采用基础整板，防止混凝土开裂渗透，相关构筑物做相关防腐防渗透处理等措施实现地面整体防渗漏。项目运营过程中应加强管理，避免污染物事故性排放及地面防渗漏措施遭到破坏对地下水造成污染一般地面硬化。
③简单防渗区防渗技术要求为：一般地面硬化，地面采取混凝土进行硬化。道路等非污染区进行地基加固，地面设置排水沟渠。
污染监控措施
项目应配备相应的专职人员，建立地下水环境监控体系，包括科学合理地设置地下水污染监控井、制定监测计划，以便及时发现问题，采取措施控制污染。
由于地下水污染具有隐蔽性和累积性，因此制定有效的监测计划并定期开展监测，对于及早发现污染并采取有效措施防止污染继续扩散显得十分重要和必要。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：“11.3.2.1 跟踪监测点数量要求：三级评价的建设项目，一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置 1 个”，根据项目场地条件，本项目厂区东北面SK1水井作为地下水污染跟踪监测井，厂区地下水流向为西南向东北流向。建议每半年取样分析1次，如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
长期跟踪监测井按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）进行建设，主要建设内容包括井管、滤水管、填料等。地下水监测井结构示意图如下图所示：
[image: c966b2358cf65b97556a5592ef013b2]
图5.2.3-1 地下水环境监测井结构示意图
监测项目、监测频次如下表所示：
表5.2.3-5 项目地下水运营期跟踪监测计划
	监测点位
	坐标/°
	监测井功能
	井深（m）
	井结构
	监测层位
	监测指标
	监测频次
	执行环境质量标准

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	

	厂区东北面监测井（SK1）
	109.370554
	284,24.214329
	跟踪监测井
	14.5
	单管单层监测井
	潜水含水层
	水位、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮、溶解性总固体、总大肠菌群、色度、浊度、嗅和味（可根据当地环境保护部门的要求调整监测频率和监测因子）
	1次/半年
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准


地下水环境监测与日常管理制度
（1）项目单位应建立场地区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系，制定监测计划。
①定期巡检污染区，及时处理发现泄漏源及泄漏物。
②建立地下水污染应急处理方案，发现污染问题后能得到有效处理。
③建立地下水污染监控、预警体系。
（2）跟踪监测计划应根据环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测点，跟踪监测点应明确与建设项目的位置关系，给出点位、坐标、井深、井结构、监测层位、监测因子及监测频率等相关参数。
本项目地下水评价等级为三级，地下水跟踪监测点要求：企业选取项目场地下游水井SK1作为下游监控井，观测地下水位水质的变化与污染情况。本建设项目地下水跟踪监测点应设置在项目场区地下水下游。
（3）制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划
企业制定地下水环境跟踪监测计划时，应落实跟踪监测报告编制的责任主体，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，一般应包括：
①建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。
②生产设备、管线、贮存和运输装置的运行情况，跑冒滴漏记录和维护记录，同时包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。
（4）风险事故应急响应
制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施，制定防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的方案。应急响应措施包括及时发现地下水污染事故、启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
综上分析，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制场区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。
“以新带老”对策和措施
本项目为扩建项目，根据对现有工程（一期）现场踏勘调查，现有工程（一期）各项地下水环境保护措施较完善，未发现有工程存在地下水环境污染问题，但未进行分区防渗。
根据现有工程地下水环境质量现状监测结果表明，各监测点各项水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）Ⅲ类标准要求。扩建完成后现有工程按照扩建项目提出的分区防渗措施进行分区防渗。
[bookmark: _Toc21092][bookmark: _Toc2655][bookmark: _Toc14245]营运期噪声污染防治措施及其可行性分析
本次扩建工程（二期）噪声主要来源于牛叫声、设备产生的机械噪声和进出车辆噪声。拟采取的噪声污染防治措施如下：首先是优化厂内布局，合理布置场区，其次尽量选用低噪声设备，再次采用隔声、屏蔽（如设置单独隔声间、安装吸声材料等）、减震等措施。采取措施后，机械设备噪声可降低15dB（A）。其具体措施如下：
（1） 牛叫：有序地将牛引出，避免踩压，合理安排牛舍，避免由于拥挤相互挤压。尽可能满足牛只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声。
（2） 在厂房建筑设计中要做到合理布局，充分利用厂内建筑物的隔声作用，使噪声对周围环境的影响自然减轻，将生活区与生产区及粪污治理区分割，让高噪声源远离生活和办公环境。
（3）对噪声相对较大的设备、车间要选用隔声及消音性能较好的建筑材料，以减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。
（4）加强对高噪声设备的管理和维护，定期检查检测，发现噪声超标要及时治理和维修。
（5）加强场区运输车辆的管理，在场内不准随意鸣笛，达到预定停车位后及时熄火，场内设汽车减速缓冲带。定期检修保养机械部件，及时更换磨损配件，降低机械运行异响。
由于噪声控制措施的特性，噪声治理措施运行费用很低（有时几乎没有），且噪声控制设备和材料使用寿命较长，因此噪声治理设备能在较长时期保持稳定的技术性能。采用上述治理措施后可有效治理噪声污染，厂界的噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，降低对周围环境的影响，产生较好的社会效益。
因此，项目噪声治理措施从技术角度是可靠的，从经济上是合理的。
[bookmark: _Toc11386][bookmark: _Toc10222][bookmark: _Toc6017]营运期固体废物污染防治措施及其可行性分析
本项目生产过程中产生的固体废物主要为牛粪、饲料残渣、更换的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）、病死牛、动物防疫废物、废包装材料、布袋除尘粉尘、废机油、废机油桶、含油抹布和生活垃圾等，针对不同固废的性质，采取相应的处置和综合利用措施。
管理措施分析
项目一般固体废物包括废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）、防疫废弃物、病死牛、废包装材料、布袋除尘粉尘，一般工业固体废物按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告 2021 年第 82 号）制定管理台账。填写年度、月度台账，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。
牛粪、饲料残渣、废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）
1、处置措施可行性分析
项目肉牛养殖采用原位发酵床养殖，牛粪尿在发酵床微生物的作用下降解、消化，最终转化为无机物CO2、水分和残余粪渣，每2个月清理更换一次发酵床，更换的发酵垫料作为有机肥基料外售处理。满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》、《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于印发<畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南>》（农办牧〔2022〕19 号）等文件，畜禽养殖污染防治最佳可行技术主要分为 1、畜禽粪污厌氧消化最佳可行技术；2、畜禽养殖粪污堆肥处理最佳可行技术；3、以发酵床养殖工艺为核心的污染防治最佳可行技术。
2、原位发酵床处理规模可行性
根据《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》：“堆（沤）肥设施发酵容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×发酵周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），确保充分发酵腐熟，处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》”。本项目原位发酵床采用垫草垫料工艺，发酵床垫料60天更换一次，项目现有工程（一期）发酵床面积为6000m2，本次扩建工程（二期）新增发酵床面积为5500m2，全场原位发酵床占地为11500m2，发酵床高度为0.30m，现有工程（一期）原位发酵床发酵容积为1800立方米，本次扩建工程（二期）原位发酵床发酵容积为1650立方米。根据“技术指南”要求现有工程堆肥设施发酵容积不小于0.025（立方米/天·头）×60（天）×480（头）=720立方米，扩建工程堆肥设施发酵容积不小于0.025（立方米/天·头）×60（天）×1020（头）=1530立方米，项目全场设计的原位发酵床处理规模可满足《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）的要求。
根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》：“堆肥场宜设有至少能容纳 6 个月堆肥产量的贮存设施”。由于本项目堆肥产物废垫料为有机肥基料，并不属于成品有机肥，仍需进行进一步堆（沤）肥处理，项目废垫料2个月清理一次，由有机肥厂安排运输车辆将有机肥基料运出进行进一步堆（沤）肥处理。项目原位发酵床仅为发酵处理设施，不作为堆肥产物的贮存设施，堆肥产物不在场内进行贮存，故本项目不需设置能容纳6个月堆肥产量的贮存设施。原位发酵床采用开放结构，上设铁质顶棚，地面采用防渗混凝土的防渗设计。
3、 有机肥基料处理可行性分析
项目原位发酵床处理粪污后产生的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料委托广西兴嘉农生态科技有限公司进行处置。广西兴嘉农生态科技有限公司位于广西壮族自治区崇左市江州区新和镇，该公司成立于2008年，主要从事生物有机肥的生产、销售。据附件15-2有机肥公司环评可知，广西兴嘉农生态科技有限公司建设有3条有机肥生产线；分别为1条5万t/a有机无机复混肥生产线，1条7万t/a糖蜜腐植酸型生物有机肥生产线，1条8万t/a复合功能菌型生物有机肥生产线，合计为年产20万吨生物有机肥。该公司有机肥生产工艺为原料经混合堆沤、条垛发酵、槽式陈华、筛分粉碎等工序制成有机肥，该企业已取得排污许可证（许可证编号：91451400669748045T001U），排污许可有效期限至2029年8月4日。
根据调查，广西兴嘉农生态科技有限公司有机肥生产线生产能力为年产20万吨生物有机肥，目前年生产有机肥约10万吨，还有约10万吨的生产能力，本项目与该公司签订了废垫料处置协议（见附件15），扩建后全场产生的有机肥基料全部交由该公司进一步加工生产有机肥。该公司可给本项原位发酵系统建设、运行、管理提供技术指导，可接收本项目产生有机肥基料。该接收单位获批的“年产20万吨生物有机肥扩建项目”，其设计定位即为利用糖厂滤泥等工农业废弃物生产生物有机肥。其获批的“混合堆沤、条垛发酵、陈化”生产工艺与本项目废垫料所需的无害化处理路径高度契合；且其厂区配套有高标准防渗、截流及生物除臭设施，具备安全消纳废垫料的环境可行性。
本项目产生的废垫料，富含有机质与微生物菌群，是优质的有机肥原料。鉴于柳州市及周边区域有机肥生产企业暂无富余处理能力接受本项目产生的废垫料，为实现废物的资源化利用，本项目依托广西区内有机肥产业布局，跨区域委托广西兴嘉农生态科技有限公司进行集中处置。该厂具备成熟的发酵床废垫料处理工艺及稳定的消纳能力，可确保废垫料得到规范、高效的无害化处理与资源转化。同时，建设单位将持续关注柳州市及周边地区有机肥产业的发展动态，待本地或邻近区域具备同等条件的有机肥处置能力后，将优先调整处置方案，就近委托处置，以缩短运输距离、降低环境风险，进一步提升项目的绿色低碳运营水平。
病死牛
1、正常运营情况
根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号）、《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》（农牧发〔2020〕6 号）、《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令，2022 年第 3 号）相关要求，推荐病死动物集中无害化处置。
本项目全场产生的病死牛委托鹿寨县日升畜禽处理有限公司收集后进行无害化处理。鹿寨县日升畜禽处理有限公司位于鹿寨县鹿寨镇角塘村欧村屯鬼打冲垃圾场内，建设有生产车间、办公楼及给排水等配套设施。该公司通过高温高压灭菌处理工艺对病死畜禽尸体进行无害化处理，年处理病死或死因不明动物及屠宰废弃物3600吨，将处理后的物料通过粉碎烘干后得到肉骨粉，作为有机肥的原料；得到的油脂用于工业用油或提炼生物柴油。
该公司处理工艺流程示意图如下。
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图5.2.5-1 鹿寨县日升畜禽处理有限公司处理工艺流程
参考柳州市鹿寨县人民政府2026年5月11日发布的《鹿寨县养殖环节病死畜禽无害化处理补助公示表（2025年1-12月，按照第一档次50元/头、第三档次90元/头标准发放中央、自治区、市、县级补助资金）》内容，柳州市鹿寨县日升畜禽处理有限公司2025年处理死猪7689头，约年处理922.68吨，占比25.63%，尚有处理余量2677.32t/a，本项目病死牛产生量为3.4t/a，占柳州市鹿寨县日升畜禽处理有限公司处理余量的0.13%，所占比例极小，完全有余力处理本项目产生的病死牛。经柳州市鹿寨县日升畜禽处理有限公司处理后，本项目病死牛达到无害化处理，符合农业部关于《病死动物无害化处理技术规范》要求，对周边环境影响较小。
本项目“以新带老”措施在项目一期场地内建设一座病死牛暂存间并设专用冰柜暂存养殖产生的病死牛，病死牛暂存间位于场区项目一期地块西面，尺寸约为2m×宽3m×高2m=12m3，能容纳约5t的病死牛，项目病死牛产生量约为3.4t/a，能贮存项目最不利情况下全年一次病死牛数量。由鹿寨县日升畜禽处理有限公司派出专门冷藏运输车辆清运，可实现病死牛的无害化处理，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）。
根据《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号），无害化处理是指用物理、化学等方法处理病死动物尸体及相关动物产品，消灭其所携带的病原体，消除动物尸体危害的过程。处理方法包括有焚烧法、掩埋法、化制法、发酵法、高温法等。
综上，本项目病死牛处理措施可行。
2、突发疫情情况
疫情处置措施：当出现疫情，同时大量牛出现病情或死亡的，应根据防疫要求向政府部门报告，由柳江区或柳州市相关单位派专车专人拉走，进行统一处置。项目业主提供人力及资金的协助配合，符合“谁污染谁治理”的相关要求。综上所述，项目病死牛无害化处理符合《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发〔2017〕25号）的相关要求，技术可行。
3、与《病死及病害动物无害化处理技术规范》符合性分析：
本项目病死牛委托柳州市鹿寨县日升畜禽处理有限公司进行无害化处理。病死牛收集转运及其他要求要符合农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知农医发〔2017〕25号相关要求：
（1）包装
①包装材料应符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求。
②包装材料的容积、尺寸和数量应与需处理病死及病害动物和相关动物产品的体积、数量相匹配。
③包装后应进行密封。
④使用后，一次性包装材料应作销毁处理，可循环使用的包装材料应进行清洗消毒。
（2）暂存
若项目已经发现病死牛，立即暂存冷藏柜。
（3）转运
①可选择符合 GB19217 条件的车辆或专用封闭厢式运载车辆。车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施。
②专用转运车辆应加施明显标识，并加装车载定位系统，记录转运时间和路径等信息。
③车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒。
④转运车辆应尽量避免进入人口密集区。
⑤若转运途中发生渗漏，应重新包装、消毒后运输。
⑥卸载后，应对转运车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。
（4）其他要求
①人员防护
A.病死及病害动物和相关动物产品的收集、暂存、转运的工作人员应经过专门培训，掌握相应的动物防疫知识。
B.工作人员在操作过程中应穿戴防护服、口罩、护目镜、胶鞋及手套等防护用具。
C.工作人员应使用专用的收集工具、包装用品、转运工具、清洗工具、消毒器材等。
D.工作完毕后，应对一次性防护用品作销毁处理，对循环使用的防护用品消毒处理。
②记录要求
A.病死及病害动物和相关动物产品的收集、暂存、转运等环节应建有台账和记录。有条件的地方应保存转运车辆行车信息和相关环节视频记录。
②台账和记录
A.暂存环节
接收台账和记录应包括病死及病害动物和相关动物产品来源场（户）、种类、数量、动物标识号、死亡原因、消毒方法、收集时间、经办人员等。
运出台账和记录应包括运输人员、联系方式、转运时间、车牌号、病死及病害动物和相关动物产品种类、数量、动物标识号、消毒方法、转运目的地以及经办人员等。
B.处理环节
接收台账和记录应包括病死及病害动物和相关动物产品来源、种类、数量、动物标识号、转运人员、联系方式、车牌号、接收时间及经手人员等。
处理台账和记录应包括处理时间、处理方式、处理数量及操作人员等。台账和记录至少要保存五年。
动物防疫废物
根据广西壮族自治区生态环境厅领导信箱 2022年5月27日回复：根据《固体废物污染环境法》第七十五条规定，《国家危险废物名录》是确定危险废物的依据，养殖场动物防疫废物未列入《国家危险废物名录》，不属于危险废物；同时根据《动物防疫废弃物管理条例》，动物防疫废弃物不属于动物防疫废弃物，也不应当按照动物防疫废弃物进行管理与处置。依据国家动物防疫法明确要求，该类废物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理。本项目动物防疫废弃物统一收集暂存后交由有资质的单位运输和集中销毁。本次扩建工程（二期）新增防疫废弃物产生量为0.051t/a，扩建后全场防疫废弃物的产生量为0.075t/a，全场产生的防疫废物均依托现有工程（一期）防疫废弃物收集箱进行暂存，防疫废弃物收集箱可贮存0.02t防疫废弃物，每个月定期委托有资质的单位进行处置，项目依托现有工程（一期）兽医室内的防疫废物收集箱进行暂存具有可行性。
动物防疫废弃物应根据《中华人民共和国动物防疫法》的要求，应当按照国家有关规定处理，不得随意处置；同时应按照国务院农业农村主管部门的规定，交由有资质的单位运输和集中销毁。动物防疫废物在收集运输过程中还应注意：
1、动物防疫废物应单独收集，分类放置于防疫废物收集箱中，收集箱应单独放置并做好隔离，做好记录。
2、动物防疫废物运输应进行有效包装，确保不造成污染，运送工具使用后应当在指定的地点及时消毒和清洁。
废包装材料
饲养过程中产生废包装材料外售至废品回收站回收利用，不外排，对环境影响不大。
布袋除尘粉尘
饲料加工过程中产生布袋除尘粉尘收集后回用于饲料生产过程中，不外排，对环境影响不大。
废机油、废机油桶、含油抹布
废机油、废机油桶、含油抹布收集装桶加盖密闭后，分类暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处理。
危险废物管理要求：
（1）危险废物暂存区设置和管理要求
项目对危废暂存间采取重点防渗措施，使防渗系数达到≤1.0×10-10cm/s 的防渗要求，其他相关内容依据有关规范标准设计，满足“防风、防雨、防晒、防渗透”的“四防”要求。在危废暂存区粘贴明显安全标志。此外，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理。
（2）危险废物转移相关规定
根据《危险废物转移管理办法》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：
1）转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。
2）运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。
3）移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
4）危险废物托运人（以下简称托运人）应当按照国家危险货物相关标准确定危险废物对应危险货物的类别、项别、编号等，并委托具备相应危险货物运输资质的单位承运危险废物，依法签订运输合同。
5）移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。
6）采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。
7）危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。
危险废物移出地省级生态环境主管部门应当自收到接受的省级生态环境主管部门复函之日起五个工作日内作出是否批准转移该危险废物的决定；不同意转移的，应当说明理由。危险废物移出地省级生态环境主管部门应当将批准信息通报移出地省级交通运输主管部门和移入地等相关省级生态环境主管部门和交通运输主管部门。
表5.2.5-1 项目危险废物处置情况
	序号
	危废名称
	产生工序
	危废类别
	危险废物特性
	危废代码
	产生量t/a
	处置方式

	1
	废机油
	设备机修过程
	HW08
	T, I
	900-249-08
	0.1
	定期交由有资质单位处理

	2
	废机油桶
	
	HW08
	T, I
	900-249-08
	0.01
	

	3
	含油抹布
	
	HW49
	T/In
	900-041-49
	0.001
	


表5.2.5-2 项目危险废物贮存场所基本情况表
	序号
	危险废物名称
	贮存场所名称
	位置
	贮存方式
	贮存周期

	1
	废机油
	危废暂存间
	设于扩建工程（二期）北面，工具房旁，占地面积10m2
	容器盛装
	1年

	2
	废机油桶
	
	
	加盖封口密闭暂存
	1年

	3
	含油抹布
	
	
	容器盛装
	1年


表5.2.5-3 建设项目危险固体废物贮存量核算一览表
	贮存场所名称
	固体废物名称
	产生量t/a
	贮存周期
	贮存占地面积m2
	贮存能力t

	危废暂存间
	废机油
	0.1
	1年
	0.5
	2t

	
	废机油桶
	0.01
	1年
	1.0
	

	
	含油抹布
	0.001
	1年
	0.5
	


生活垃圾
生活垃圾集中收集后由当地村镇环卫部门统一清运处置。
综上所述，项目产生的固体废物均得到妥善处置，处置措施可行。
[bookmark: _Toc11976][bookmark: _Toc5702][bookmark: _Toc17135]营运期土壤防治措施及其可行性分析
土壤污染与地下水环境污染密不可分，且土壤污染存在隐蔽性、潜伏性、长期性等特点，因此，项目在运营过程中，须同时兼顾土壤和地下水的污染防治措施。
源头控制措施
项目外购的饲料原料均满足中华人民共和国农业行业标准，从源头控制重金属及微生物的允许量，饲料中不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，保证饲料的清洁性、营养性和安全性。
针对本项目土壤污染源、污染物的迁移途径提出源头控制措施。项目建设按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求进行分区防渗，将场区内牛舍、病死牛暂存间、兽医室、危废暂存间作为重点防渗区，重点防渗区基础必须防渗，防渗层为至少6m厚粘土层（渗透系≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
一般防渗区主要包括料仓、精料仓、配料区、三级化粪池、渗滤液收集池、初期雨水池等，一般防渗区严格要求按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行防渗设计，确保一般防渗区的场地等效黏土层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
简单防渗区主要包括工具房、办公区、场区道路等，简单防渗区采取一般地面硬化。避免污染物因泄漏、雨水冲刷溶解等对土壤造成污染。
完善生产废水收集措施并做好防渗措施前提下不形成地面漫流和垂直入渗途径，对场区土壤环境影响小；具体地下水分区防渗见附图9。
过程防控措施
养殖过程中产生的牛粪和牛尿液落入牛棚内，牛粪内水分自然挥发及牛日常踩结，形成废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等），废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）每2个月清理一次，且牛床不冲洗，直接消毒杀菌，再铺垫层的方式，牛舍不排放养殖废水，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定期清理作为有机肥基料外售。
生活污水经三级化粪池处理，产生的废水全部用于红线范围内菜地施肥，不排放。减少直排对土壤的影响。
跟踪监测及其他
本项目养殖废水中主要污染物为悬浮物、CODCr、BOD5、氨氮、TN、TP、粪大肠菌群等。本项目采用原位发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售，实现综合利用；项目无养殖废水产生，生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，本项目无废水外排。
项目生活污水不含溶出性重金属离子、挥发性有机物、石油类等，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），可不开展土壤跟踪监测计划。
综上，在采取相应的防控措施后，土壤污染防治措施可行。
[bookmark: _Toc1245][bookmark: _Toc32213][bookmark: _Toc24546]营运期生态环境防治措施及其可行性分析
项目所在区域及周边用地主要为旱地、林地、农田，不涉及生态敏感区，无国家级保护的珍稀、濒危野生动物分布。项目在严格执行本环评提出的各项污染防治措施后，各污染物均可达标排放，对区域生态环境影响不大。评价提出以下要求和措施：
（1）严格保护场区周边的生态系统，本项目不得向外扩张和多占土地，所有的设施和道路建设不能妨碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常生产活动。
（2）采取严格的施工及运营期污染控制方案，减小工程建设对生态环境的影响。
（3）加强管理及职工素质教育，从根本上树立生态保护的整体形象。
（4）积极预防人为因素引起的环境生态破坏，降低环境风险，及时消除潜在的环境影响。让职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性，通过他们的生产操作消除环境隐患的威胁。
以上污染防治措施技术成熟易行，均可通过加强管理、合理组织安排等方式落实，具有技术经济可行性。
[bookmark: _Toc26263][bookmark: _Toc10103][bookmark: _Toc13463]防疫防控管理措施
（1）生产区门口设置消毒池，进出生产区的车辆需用消毒液进行消毒。
（2）严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、牛的传染病者，应及时调离，以防传染。经常保持牛舍清洁、干燥、无污物（如砖块、石头、废弃塑料袋等）。
（3）坚持全进全出，为切断牛瘟传染机会，对不同饲养阶段的牛要实行全进全出，牛舍空出后，彻底消毒。
（4）严格按照牛群的免疫程序进行防疫及检疫。一旦发生牛瘟后，要封锁疫点，禁止牛流动，向有关政府部门报告，病牛及相关物品应采取无害化处理。对未发病的牛，应立即以牛瘟弱毒疫苗（剂量可加大 2～4 倍）进行紧急预防接种，对牛舍、粪便和用具彻底消毒，饲养用具每天消毒一次。
（5）根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，选择适宜的疫苗、免疫程序和免疫方法，进行疫病预防接种工作。
（6）根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，由动物防疫监督机构定期对养殖场进行疫病监测，确保养殖场无传染病发生。
（7）要建立自下而上的检测制度，分片包干、层层把关，要把疫病消灭在萌芽状态，使经济损失减少到最低限度。同时要配备相应的防疫人员和充足的药品，防患于未然。
运输过程污染防治措施
（1）根据生产实际情况，合理调度汽车运输。汽车运输尽量选择白天进行，在夜间 22 时以后就必须停止任何运输活动，这样避免因夜间运输出现的声环境超标现象。
（2）优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。
（3）牛运输车辆注意消毒，保持清洁。
（4）应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边居民的影响。
（5）运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。
（6）运输车辆在进入城区或环境敏感点较多的地段前应在定点冲洗位置冲洗车辆及牛，冲净牛粪（尿）。
（7）有机肥基肥在外运输时使用密闭车辆进行运输。
[bookmark: _Toc22909][bookmark: _Toc9699][bookmark: _Toc12810]

[bookmark: _Toc10399]环境经济损益分析
环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，因此，在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。
然而，经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。目前，定量分析环境影响经济损益难度较大，本项目环境经济损益采用定性与半定量相结合的方法进行简要分析。
[bookmark: _Toc21677]经济效益分析
建设项目总投资为2502万人民币，包括设备购置费用、场区主体及辅助工程建造、环保投资费用。本项目的各项经济指标均较好，在生产经营上具有较高的抗风险能力，对各因素变化具有较强的承受能力，从经济角度看，本项目是可行的。项目建成后能促进当地产业结构的合理调整，寻找新的经济增长点，增加财政税源，壮大地方经济。
此外，本工程的建设具有产业链效益，能够带动地方经济的快速发展，并能促进饲料、种植业及养殖业等相关产业的发展。
[bookmark: _Toc19110]社会效益分析
项目建成运营后，将会带来良好的社会效益，主要体现在以下几个方面：
（1）发挥资源优势，提升企业整体良性循环，充分利用本地丰富资源和场区运营期废物综合利用，改善场区环境，提升废物价值，形成绿色生态产业，提高了企业产品的市场竞争力。在市场竞争中为企业增强了活力，并带来了新的经济增长点。
（2）生产自动化水平高，改善了工作环境，减轻了劳动强度随着本项目建成投产，各项环保措施的落实，由于自动化水平提高，管理的科学合理化，工人的工作环境必将得到改善，劳动强度也进一步降低。
（3）增加就业，提高居民收入。本项目新增劳动定员2人，全场合计劳动定员为10人，各工作岗位用工大部分在当地进行招聘。本项目的实施可以直接或间接地增加许多就业机会，解决下岗职工就业，对社会稳定起到积极作用。
综上所述，该项目的实施具有良好的社会效益。
[bookmark: _Toc3969]环保投资损益分析
[bookmark: _Toc3466]环保投资
项目总投资2502万元，其中环保投资140万元，占项目总投资5.60%，主要用于废气治理、废水治理、噪声治理、固体废物治理、风险事故防范等。环保资金的投入，可确保“三同时”的顺利实施。项目环保投资见下表。
图6.3.1-1 环保投资估算表
	类别
	污染源
	污染物
	防治措施规模
	投资额
（万元）
	备注

	施工期
	废气
	施工场地
	施工扬尘
	洒水扬尘
	2
	

	
	废水
	施工场地
	施工废水
	设置沉砂池、临时排水沟等
	3
	

	
	
	
	生活污水
	三级化粪池
	/
	利用现有化粪池

	
	固废
	施工场地
	建筑垃圾
	运往指定地点堆放
	3
	

	
	小计
	8
	

	运营期
	废气
	牛舍
	恶臭
	肉牛采用添加益生菌喂食、牛舍采用原位发酵床设计、喷洒除臭剂、加强通风
	9
	

	
	
	饲料加工
	饲料加工粉尘
	通过设备自带布袋除尘器处理后无组织排放
	/
	

	
	废水
	牛舍
	养殖废水
	采用原位发酵床工艺处理
	45
	

	
	
	办公生活区
	生活污水
	三级化粪池
	/
	利用现有化粪池

	
	
	养殖场
	初期雨水
	初期雨水池、雨污管网
	20
	

	
	噪声
	场区
	噪声
	选用低噪声设备、设备隔声、消声、减震
	2
	

	
	固废
	牛舍
	废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）
	作为有机肥基料外售
	/
	

	
	
	牛舍
	动物防疫废物
	暂存兽医室内动物防疫废物收集箱，委托有资质的单位处置
	1
	利用现有兽医室

	
	
	配料区
	废包装材料
	由废品回收站回收利用
	/
	

	
	
	
	布袋除尘粉尘
	回用于饲料生产过程
	/
	

	
	
	办公生活区
	生活垃圾
	生活垃圾收集箱
	0.5
	

	
	
	养殖场
	病死牛
	病死牛暂存间及暂存冰柜
	5.5
	

	
	
	
	
	委托处置
	1
	

	
	
	危废暂存间
	废机油、废机油桶、含油抹布
	危废暂存间
	2
	

	
	
	
	
	委托处置
	1
	

	
	地下水、土壤环境保护
	地下水分区防渗
	20
	

	
	小计
	122
	

	其它
	环境跟踪监测（项目环评、验收、监测等）
	25
	

	
	小计
	10
	

	合计
	140
	


项目在环境保护方面投入的资金较合理，治理力度较大，可带来一定的环境效益。
[bookmark: _Toc19160]环保设施运行费用
（1）环保设施运行费C1
项目污染防治措施主要的运行费用为废气治理和废水处理的费用。根据防污减污措施相关内容，年运行费可按环保总投资的5%计算。
C1=C0×5%=140×5%=7万元/年
（2）环保设施折旧费C2
C2=a×C0/n=95%×140/15=8.87（万元）
式中：a——固定资产残值取5%，则1-资产残值率；
n——折旧年限，取15年；
C0——环保投资。
（3）环保管理费C3
环保管理费用包括管理部门的办公费、监测费和技术咨询费等，按环保设施投资折旧费用与运行费用之和的5%计算。
C3=（C1+C2）×5%=（7+8.87）×5%=0.79（万元）
（4）环保设施运行支出
运营期环保支出为环保设施运行费、环保设施折旧费、环保管理费三项之和
C=C1+C2+C3=7+8.87+0.78≈16.65（万元）
经计算，本项目环保设施运营支出费用16.65万元。
[bookmark: _Toc19205]环保投资效益
1、环保设施的间接经济效益
环境保护的投资，减少了污染物的排放，直接减少了环境保护税的缴纳，同时还取得间接的环境效益。减少环境保护税费用根据《中华人民共和国环境保护税法》（2025年10月28日第二次修正）相关条款，应税大气污染物、水污染物的污染当量数，以该污染物的排放量除以该污染物的污染当量值计算。每一排放口或者没有排放口的应税大气污染物，按照污染当量数从大到小排序，对前三项污染物征收环境保护税。每一排放口的应税水污染物，区分第一类水污染物和其他类水污染物，按照污染当量数从大到小排序，对第一类水污染物按照前五项征收环境保护税，对其他类水污染物按照前三项征收环境保护税。根据广西壮族自治区人民代表大会常务委员会《关于大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定》（2017年12月1日通过），广西大气污染物环境保护税适用税额为每污染当量1.8元，水污染物环境保护税适用税额为每污染当量2.8元。
固体废物的应纳税额为固体废物排放量乘以具体适用税额。
本项目固体废物均得到综合利用处理，废水经处理后用于红线范围内菜地施肥，不外排，因此本项目只需缴纳大气、水污染物环境保护税。
应税污染物污染当量数计算：
应税污染物的污染当量数=该污染物的排放量（千克）/污染物的污染当量值（千克）
项目年运行天数360天。根据环境保护税计算项目减少污染物效益如下表所示。
表6.3.3-1 扩建项目污染物排放减少量和环境效益表
	序号
	污染物名称
	产生
（吨/年）
	排放量
（吨/年）
	自身
消减量
（吨/年）
	污染当量值（kg）
	污染
当量数
	收费标准（元/污染当量）
	环境效益
（元/年）

	1
	NH3-N
	0.0011
	0（排入区域水体的量）
	0.0011
	0.8
	1.375
	2.8
	3.85

	2
	CODcr
	0.0085
	0（排入区域水体的量）
	0.0085
	1
	8.5
	2.8
	23.8

	3
	TP
	0.0002
	0（排入区域水体的量）
	0.0002
	0.25
	0.8
	2.8
	2.24

	4
	氨
	3.26
	1.304
	1.956
	9.09
	215.18 
	1.8
	387.33 

	5
	硫化氢
	0.163
	0.0652
	0.0978
	0.29
	337.24 
	1.8
	607.03 

	6
	颗粒物
	0.307
	0.276
	0.031
	2.18
	14.22 
	1.8
	25.60 

	合计（元）
	1024.25


2、粪便综合利用效益
项目发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用。根据物料平衡，扩建项目废垫料（有机肥基料）量约为5254.97t/a，其产生经济效益见下表：
表6.3.3-2 项目污染物排放减少量和环境效益表
	序号
	肥料基料产生量（t/a）
	市场价格（元/t）
	环境效益（万元/年）

	1
	5254.97
	100
	52.55


[bookmark: _Toc4659]环境经济损益分析
年环保费用的经济效益，可用有效环保治理措施而挽回的经济损失与保证这一效益而每年投入的环保费用之比来确定，年环保费用的经济效益按下式计算：
Z=Si/Hf
式中：Z—年环保费用的经济效益；
Si—为防治污染而挽回的经济损失；
Hf —每年投入的环保费用。
[bookmark: _Toc29757]根据上述的环境经济效益分析，全年的Si为52.65万元，Hf为16.65万元，则本项目的环保费用经济效益为3.16，即投入每元钱的环保费用可用货币统计出的挽回收益为3.16元。项目带来的年经济效益大于年环境代价，以上分析说明，项目的环保投资与环保费用的经济效益是比较好的。
环保投资的环境效益分析
（1）有机肥资源利用价值
项目发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用，达到粪污资源化利用的要求。
（2）环保措施的间接经济效益
恶臭废气经环保措施处理后达标排放，可大大降低对大气环境的影响；项目发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用。通过采取污染治理措施后，每年还可以节约超标排污费。
（3）综合效益
项目除了产生直接经济效益外，间接经济效益也是比较显著的。项目投入生产后，员工为本地人员，对缓解当地的就业压力，增加社会安定因素起到了积极作用。项目在带来经济效益和社会效益的同时，不可避免地对环境造成一定程度的破坏，为了减轻环境污染，项目在设计中注重从源头上进行治理，以降低和减少污染物的排放；同时加强对污染物的治理，最大限度地降低对环境的污染，在确实落实各项环境保护措施的前提下，项目生产过程中产生的污染物均能得到有效控制，不会对周围居民及环境造成不良影响。
[bookmark: _Toc19728]环境经济损益综合分析
以上分析可知，项目的经济效益显著，社会效益良好。在采取切实可行的环保措施后，不仅可以减少污染物的排放量，而且还可以产生一定的经济效益。希望该项目在建设时，严格执行“三同时”制度，严格资金管理，保证环保投资和环保设施运行费用，切忌挪用或占用环保资金，确保该项目在取得经济效益和社会效益的同时，具有良好的环境效益。
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[bookmark: _Toc11954]环境管理与环境监测计划
环境管理和环境监测是污染防治的重要内容之一，是实现污染物许可排放控制和污染防治设施达到预期目标的有效保证本项目建成投产后，除了依据环评报告和批复要求，还需加强环境管理和环境监测工作，以便及时发现装置运行过程中存在的问题，采取处理措施减少或避免污染和损失。同时通过加强管理和环境监测，为清洁生产工艺改进和污染处理技术进步提供指导和参考。
同时，目前国家环保部颁布《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）对企业自行监测提出更明确的要求，并发布《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）等多个排污许可技术文件，对企业环境管理台账及排污许可证执行提出要求，建设单位的环境监测工作应满足相应文件的要求。
[bookmark: _Toc16076]环境管理
环境保护的关键是环境管理。实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与计划、生产、质量、技术、财务等管理是同等重要的，它对促进环境效益、经济效益的提高，都起到了明显的作用。
环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的。主要是保证拟建工程的“三废”治理设施的正常运行，达到保护环境、发展生产的目的。
环境管理要求
1、施工期环境管理要求
（1）制定合理的施工方案。设计单位和建设单位应当依据本环评报告书有关要求，在满足生态保护的基础上，制定合理的施工计划，以保证在施工过程中，尽量减少对周边环境和生态的扰动。
（2）建立生态环境管理与监控制度。项目应在施工期间建立专门部门，对施工人员进行环境培训教育，禁止施工人员进入非施工区域，并尽可能采取环境影响最小的活动方式；监督施工单位实施环境管理计划，执行有关环境管理的法规、标准，协调各部门之间做好环境保护工作。
2、营运期环境管理要求
（1）把环保工作全面纳入工作当中，贯穿到各个管理部门；环保工作要合理布置、统一安排，既要重视污染的末端治理，又要重视生产全过程控制：监理环培管理制度，落实具体职责和奖惩规定；环保管理机构要对环境保护统一管理，对各部门环保工作定期检查，并接受柳州市生态环境保护综合行政执法支队、柳江区生态环境保护综合行政执法大队的监督。
（2）在落实污染防治的同时，积极开展清洁生产审核，严格落实国家提出的清洁生产管理运营期指标要求，实现节能降耗减污。
（3）根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发事件应急预案管理办法》等法律法规，项目建设单位应制定环境应急预案，以应对各类事故、自然灾害时，采取紧急措施，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质。该环境应急预案应在柳州市柳江生态环境局备案管理，而且要按“三同时”要求，作为验收材料在环保验收检查中落实。
[bookmark: _Toc16392]环境管理机构与监督机构
（1）环境管理机构
根据国家计委、国务院环会制订的《建设项目环境保护设计规定》，项目建成后管理机构中设环保机构。本项目环境影响主要表现在运营期的恶臭废气影响、设备噪声影响等。本项目应根据自身特点设立相应的环境管理机构。建议本项目建立由厂长负责，一名副厂长主管的专门环境管理机构——安全环保室，构成职责分明的环保管理体系。安全环保室设专（兼）职人员，负责日常环境管理工作，并接受当地、上级环保部门的技术指导和业务管理。
①施工期环境管理机构
在项目施工阶段，环境管理职责应由建设单位和施工单位负责，组建环境管理机构，配备专职环保人员，进行施工环境管理，并由当地环保局负责监督。
②运营期环境管理机构
在项目建成营运后，必须建立长期的项目管理机构，在机构中设立环境管理部门，配套专职环保人员，负责项目的环境管理，制定项目环保管理条例等。
③环保机构定员
施工期、运营期应各设2～3名环境管理人员。
④环境管理实施体系
本项目应建立以牛场场长负责和岗位环保责任为主要内容的环保管理制度。建议设置专职的环保部门，由该部门负责人主持日常的环保工作。建立环保岗位责任奖惩制度，将环保岗位责任与员工经济利益挂钩。同时不断加强对员工的环保宣传教育，树立良好的环保意识，激励员工自觉做好环保工作。
（2）环境监督机构
当地环保局为本项目的环境管理监督机构。指导项目环境管理监督工作，具体负责项目环境管理监督工作，组织协调与该项目有关机构的环境保护工作，指导项目所在地环保部门执行各项法规，负责各项环保措施的竣工验收，负责对项目环保工作进行统一监督管理。
[bookmark: _Toc2007]施工期环境管理措施
在项目的可行性研究阶段，应委托开展建设项目环境影响评价工作，向环保主管部门申报和审批；在设计阶段，具体落实环评报告书及审批意见规定的各项环保要求和措施；在施工阶段进行检查，保证施工期环境影响防治措施的落实；施工期结束后，采取措施修复在施工中受到破坏的环境；在正式投产前，建设工程投入试生产后，建设单位应及时组织对项目配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后将验收报告以及其他档案资料存档备查，项目才能正式投入运营。
建设单位在施工期间应严格依照施工环境管理合同，对施工单位防尘降噪等环保措施执行情况进行监督管理。建设单位应在施工期设立施工期环境管理监督小组，该小组成员包括：施工单位的环保监察员、监理工程师和建设单位的环境管理人员。该小组主要职责是：
①根据国家有关的施工管理条例和操作规范，按照本次环评提出的施工期环境保护要求，制定本项目的施工环境保护管理方案；
②监督施工单位执行施工环境保护管理方案的情况，落实施工场地内外有关施工活动的各项污染防治措施的实施，重点控制扬尘污染和噪声污染，按国家《噪声污染防治条例》和《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025 ）的要求施工；
③审查施工单位的施工技术措施是否符合国家有关法规和要求，是否符合工程设计方案的环境保护目标，必要时协助施工单位进行修改和补充；
④对施工人员进行环境保护法规和污染控制技术措施方面的培训，要求施工队按环保要求施工，提高文明施工水平；
⑤向当地生态环境部门提交施工期环境保护工作阶段报告，待竣工验收合格后方可投入运行。
[bookmark: _Toc9197]环境管理制度
为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系。
（1）环保工作管理规章制度、环境保护工作实施计划；
（2）环保岗位责任制；
（3）环保工作奖惩制度；
（4）环保装置、环保设施运行操作规程；
（5）环保设施检查、维护、保养制度；
（6）环境监测制度，环境监测采样分析方法及点位设置、环境监测年度计划；
（7）巡回检查制度；
（8）环境污染事故应急预案；
（9）环境统计报告制度、环境保护指标考核管理办法。
[bookmark: _Toc1456]环境管理机构职责
运营期环境管理机构主要职责有：
（1）企业环境管理领导小组定期在牛场内进行常规检查。检查内容有：①病死牛转运处理数量与记录上报、监控相吻合；②垫料是否及时更换、清运；③牛舍是否破损、渗漏；④牛舍是否定期添加消毒剂、除臭剂。
（2）编制环境规划，制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及执行情况。为了全面搞好本企业的环境管理，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵循的一种规范和准则，使环境管理工作的顺利实施。
（3）制定出本企业的环境保护目标和实施措施，把环境保护的目标和要求，把防治污染和综合利用指标纳入整个养殖场的生产计划中去。并在年度计划中予以落实。负责建立企业内部环境保护责任制度的考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标。
（4）执行国家有关建设项目环境保护的规定，做好环保设施管理和维护工作。建立并管理好环保设施的档案工作，保证环保设施按照设计要求运行，加强企业经营管理，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生。做到环保设施及设备的利用率和完好率。
（5）消除污染，改善环境。认真保护和合理利用自然资源，加强企业所在区域的卫生工作。
（6）组织并抓好本企业污染治理和综合利用工作，抓好本企业范围内的重点环保治理工作。
（7）完善防疫废物管理制度，防疫废物定期转移有资质单位，检查转移运输三联单。
[bookmark: _Toc24468]环境管理台账
（1）项目环境管理台账记录
根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），排污单位应建立环境管理台账记录制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理等台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。
环境管理台账记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。企业应建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。台账保存5年以上备查。项目环境管理台账记录，具体管理如下：
表7.1.5-1 项目台账应记录内容表
	序号
	记录内容
	记录频次
	记录保存

	1
	基本信息
	（1）生产设施基本信息。
（2）污染防治设施基本信息。
	对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；
对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。
	（1）纸质储存：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取
防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查。
（2）电子储存：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台。填报并保存；由专人定期维护管理。

	2
	生产设施运行管理信息
	养殖栏舍管理信息，具体应记录养殖种类、栏舍数量、栏舍面积、养殖方式、存栏量、出栏量、总取水量、总排水量。
	栏舍数量、栏舍面积、存栏量、出栏量等信息按批次记录，1次/批次；总取水量、总排水量信息按月记录，按年汇总。
	

	3
	污染治理设施运行情况
	废水、无组织废气及固体粪污污染防治设施运行管理信息，包括正常情况、异常情况。
	1）正常情况：废水污染防治设施运行情况、污染物排放情况按日记录，按月汇总；主要菌种、垫料添加情况按批次记录，按月汇总；用电量逐月记录，1次/月；无组织废气污染防治措施管理信息按日记录，1次/日；固体粪污产生量按日记录，按月汇总，清出量按批次记录，按月汇总。
2）异常情况：按照异常情况期记录，1次/异常情况期。
	

	4
	监测记录信息
	手动监测记录和自动监测记录，同步记录监测期间生产状况。
	按照HJ1252-2022执行。
	

	5
	其他环境管理信息
	法律法规、标准规范确定的其他信息，企业自主记录的环境管理信息。
	依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。
	


（2）项目粪污资源化利用台账记录
根据农业农村部和生态环境部联合发布的《关于加强畜禽粪污资源化利用计划和台账管理的通知》（农办牧〔2021〕46 号）以及柳州市农业农村局发布的《柳州市农业农村局关于印发粪污还田和台账工作方案的通知》（柳农政发〔2021〕36 号）相关要求，畜禽规模养殖场将畜粪污资源化利用情况作为养殖档案的重要内容，建立畜禽粪污资源化利用台账，及时准确记录有关信息，确保畜禽粪污去向可追溯。
畜禽养殖场粪污资源化利用台账按《柳州市农业农村局关于印发粪污还田和台账工作方案的通知》（柳农政发〔2021〕36号）中附件2要求设置。（网址链接：http://nyncj.liuzhou.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/bmwj/lzszc/lnzf/202108/t20210811_2890002.shtml）。
表7.1.5-2 畜禽养殖场（户）粪污资源化利用台账
	名称
	
	养殖代码
	
	统一社会信用代码
	

	运出
时间
	粪污利用形态
	运出量（立方米/吨）
	场内储存时间（d）
	利用方式
	粪污利用方信息

	
	
	
	
	
	收粪污方单位名称
	身份证号码
	联系电话
	联系人签字

	
	固体
液体
	
	
	种植户或社会化服务资质拉运利用
委托第三方处理（有机肥厂或沼气工程企业）
	
	
	
	

	
	固体
液体
	
	
	种植户或社会化服务资质拉运利用
委托第三方处理（有机肥厂或沼气工程企业）
	
	
	
	


注：1.运出量的固体部分单位为吨，液体部分（含固液混合）单位为立方米；2.种植户是指与养殖场（户）签订粪污消纳协议的或临时施用粪肥的种植户，含流转土地和自有土地从事种植的养殖场（户）；3.社会化服务组织是指专业从事粪污堆沤腐熟、贮存发酵、粪肥运输和施用等服务的组织机构；4.身份证号码仅在粪肥提供给种植户时填写，填写利用粪肥的种植户身份证号码，由社会化服务组织利用或委托第三方处理可不填写。5.畜禽粪污（或粪肥）提供给不同的种植户、第三方服务组织的，应在表中按顺序逐一填写。6.规模养殖场和规模以下养殖场（户）日常填写，可自行增页。
（3）病死牛管理台账记录
根据《中华人民共和国畜牧法》（2022年10月30日修订）、《中华人民共和国动物防疫法》（2021年5月1日实施）及《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令2022年第3号）相关要求，从事畜禽饲养的单位和个人，应当建立台账，详细记录病死畜禽和病害畜禽产品的种类、数量（重量）、来源、运输车辆、交接人员和交接时间、处理产物销售情况等信息。病死牛台账记录可参照如下设置。
表7.1.5-3 规模化养殖场（小区）养殖环节病死牛台账记录
	养殖场（小区）名称：                                地址：

	日期
	数量/重量
	标识号
	死亡原因
	无害化处理方式
	交接时间
	运输车辆
车牌号
	接收人员姓名及联系电话
	养殖场(小区)负责人签字

	
	
	
	
	☐自行处置(深埋/化制/高温处理/化学处理/其他)
☐委托第三方处理
	
	
	
	

	
	
	
	
	☐自行处置(深埋/化制/高温处理/化学处理/其他)
☐委托第三方处理
	
	
	
	


（4）除臭剂使用台账记录
项目建立除臭剂使用台账记录管理，除臭剂使用台账记录可参照如下设置。
表7.1.5-4 除臭剂使用台账记录
	日期
	除臭剂名称
	除臭剂使用量（t）
	除臭剂喷洒量（t）
	喷洒时间
	喷洒方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（5）发酵床运行台账记录
项目建立发酵床运行台账记录管理，台账保留时间不少于5年。发酵床运行台账记录可参照如下设置。
表7.1.5-5 原位发酵床运行台账记录
	养殖场（小区）名称：                                地址：

	日期
	粪污
产生量(t/d)
	粪污
处理量(t/d)
	喷淋时间
	垫料
	翻耙
时间
	垫料
补充量（t）
	发酵菌种补充量（t）
	垫料
清出量（t）

	
	
	
	
	温度(℃)
	湿度
(%rh)
	厚度
(m)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


项目必须根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）等要求，建立完善环管理台账记录，落实环境管理台账记录的部门责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实、完整和规范性负责。环境管理台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。
项目台账应记录基本信息、生产设施运行管理信息和污防治设施运行管理信息，监测记录信息和其他环境管理信息等。生产设施、污染物防治设施、排污口编码与排污口许可证一致。
项目台账记录内容见下表。
表7.1.5-6 项目台账应记录内容表
	项目
	内容
	记录频次

	基本信息
	生产设施
	养殖种类、养殖能力、占地面积、栏舍面积、是否雨污分流
	未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录。

	
	污染防治设施
	处理设施名称、编码、处理规模、工艺、无组织废气处理方式、排放方式、是否开展监测
	/

	生产设施运行管理信息
	养殖栏舍管理信息，具体应记录养殖种类、栏舍数量、栏舍面积、养殖方式、存栏量、出栏量、总取水量。
	栏舍数量、栏舍面积、存栏量、出栏量等信息按批次记录，1次/批次；总取水量、总排水量信息按月记录，按年汇总。

	污染防治设施运行管理信息
	无组织排放废气
	无组织排放控制措施、记录班次、控制措施运行参数
	按日记录，1次/日

	
	固体粪污
	清粪方式、粪污产生量和清出量、粪污利用去向
	按日记录，按月汇总，清出量按批次记录，按月汇总

	
	非正常工况
	异常（停运）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、是否报告、所采取的措施
	按照异常情况期记录，一次/异常情况期

	监测记录信息
	手工监测记录
	采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等；样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录；样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等；质控记录：质控结果报告单。同步记录监测期间的生产状况

	
	自动监测运维记录
	/

	其他环境管理信息
	法律法规、标准规范确定的其他信息，企业自主记录的环境管理信息。
	依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次

	记录存储及保存
	纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查。
电子化存储应存放于电子储存介质中，并进行数据备份；可在排污许可证管理信息平台填报并保存，由专人定期维护管理。



[bookmark: _Toc9867]环境管理监督计划
1、环境管理计划
根据环保措施与建设项目同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”要求，拟建项目污染治理措施应在项目设计阶段落实，以便利于实施。在设计实施计划的同时应考虑环保设施的特点，进行统筹安排。本项目污染防治措施的配套建设，应按环境保护计划如期完成。
本评价列出营运期环境管理工作计划表，详见下表。
表7.1.6-1 运营期环境管理工作计划
	阶段
	环境管理工作主要内容

	运行期
	1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；
2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理；
3、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平；
4、积极配合环保部门的检查、验收；
5、项目收集的发酵床废垫料作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用。
6、生活污水经三级化粪池处理后的，用于红线范围内菜地施肥。
7、病死牛尸体应及时处理，其处理处置应符合《畜禽业养殖污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)第九章的规定。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	信息反馈
	归纳整理污染源监测数据，技术部配合进行工艺改进；适时对项目进行竣工验收，并向社会公布养殖场相关信息，配合上级环保部门的检查监管。


2、环保行政主管部门监督管理
环保行政主管部门监督管理计划见下表。
表7.1.6-2 环境管理监督计划
	阶段
	机构
	监督监察内容
	监督目的

	可行性研究阶段
	柳州市行政审批局
	审批项目环境影响报告书
	①保证环评内容全面、专题设置得当，重点突出；②保证项目可能产生的重大的、潜在的问题都已得到了反映；③保证减缓环境影响的措施有具体可靠的实施计划。

	
	柳州市柳江生态环境局
	实施项目环境监督管理
	①保证评价区域环境功能区划得到体现；②保证方案设计达到排放标准和排放总量控制指标范围。

	设计和建设阶段
	建设单位
	①检查环保投资是否落实；②检查环保设施“三同时”情况；③检查环保设施是否达到标准要求。
	①严格执行“三同时”；②确保环保投资落到实处；③减少施工对周围环境的影响；④确保环保设施符合环保要求。

	验收
阶段
	建设单位
	验收登记
	①确认环保设施能正常运转并达到设计要求；②确保达到验收条件；③保证污染物排放达到排放标准和排放总量控制指标范围。

	运营
阶段
	柳州市柳江生态环境局
	①检查运营期环保措施的实施；②检查环境监测计划的实施；③检查需采取进一步环保措施的环境敏感点；④检查环境敏感区的环境质量是否满足其相应质量标准要求。
	①落实环保措施；②落实监测计划；③加强环境管理确保环保设施正常运转，达标排放，满足环境质量标准的要求；④保障人群身体健康。





[bookmark: _Toc9136]污染物排放清单及管理要求
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表7.2.1-1 扩建项目污染物排放清单
	项目
	污染物
	环保措施及运行参数
	排放浓度(mg/m3）
	排放量（t/a）
	环境标准

	废气处理
	备用发电机废气
（依托现有）
	无组织
	SO2
	电网来电时不启用，使用优质柴油，经设备自带排气筒排放
	/
	0.00001
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源标准限值要求

	
	
	
	NOx
	
	/
	0.00186
	

	
	
	
	颗粒物
	
	/
	0.00016
	

	
	饲料加工
	
	TSP
	通过设备自带布袋除尘器处理后无组织排放
	/
	0.031
	

	
	牛舍恶臭
	
	NH3
	科学合理调控饲粮，加强牛舍环境管理，生物发酵床添加益生菌，喷洒生物除臭剂等
	/
	1.956
	NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中的二级新扩改建标准；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度排放标准限值

	
	
	
	H2S
	
	/
	0.0978
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	/
	/
	

	废水处理
	养殖废水
	CODCr、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS、粪大肠菌群等
	项目养殖采用原位发酵床工艺，牛粪、牛尿液、牛饮水漏水、青贮池渗滤液进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床每2个月清理一次，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂，牛舍不排放养殖废水
	/
	/
	污水零排放

	
	初期雨水
	SS、CODCr
	经初期雨水池沉淀处理后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水。
	/
	/
	

	
	生活污水
	CODCr、NH3-N、TN、TP
	生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，不外排。
	/
	/
	

	固体废物处理
	牛粪
	原位发酵床进行发酵后作为有机肥基肥外售有机肥厂进行综合利用
	/
	5030.64
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	饲料残渣
	原位发酵床进行发酵后作为有机肥基肥外售有机肥厂进行综合利用
	/
	35.7
	

	
	发酵床废垫料
	作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用
	/
	5254.97
	

	
	病死牛
	委托动物无害化处理公司进行无害化处理
	/
	2.55
	

	
	废包装材料
	由废品回收站回收利用
	/
	1.0
	

	
	布袋除尘粉尘
	回用饲料生产过程中
	/
	0.276
	

	
	防疫废物
	交由有资质单位进行处理
	/
	0.051
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国动物防疫法》

	
	废机油
	采用专用容器收集后暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处理
	/
	0.1
	《危险废物贮存污染控制标准》
（GB18597-2023）

	
	废机油桶
	
	/
	0.01
	

	
	含油抹布
	
	/
	0.001
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾集中收集到场内收集点，由村镇环卫部门统一收集处理
	/
	0.365
	/

	噪声治理
	减震垫、建筑隔声
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准



表7.2.1-2 扩建后全厂项目污染物排放清单
	项目
	污染物
	环保措施及运行参数
	排放浓度(mg/m3）
	排放量（t/a）
	环境标准

	废气处理
	备用发电机废气
	无组织
	SO2
	电网来电时不启用，使用优质柴油，经设备自带排气筒排放
	/
	0.00001
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源标准限值要求

	
	
	
	NOx
	
	/
	0.00186
	

	
	
	
	颗粒物
	
	/
	0.00016
	

	
	饲料加工
	
	TSP
	通过设备自带布袋除尘器处理后无组织排放
	/
	0.045
	

	
	牛舍恶臭
	
	NH3
	科学合理调控饲粮，加强牛舍环境管理，生物发酵床添加益生菌，喷洒生物除臭剂等
	/
	2.874
	NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中的二级新扩改建标准；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度排放标准限值

	
	
	
	H2S
	
	/
	0.1438
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	/
	/
	

	废水处理
	养殖废水
	CODCr、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS、粪大肠菌群等
	项目养殖采用原位发酵床工艺，牛粪、牛尿液、牛饮水漏水、青贮池渗滤液进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床每2个月清理一次，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂，牛舍不排放养殖废水
	/
	/
	污水零排放

	
	初期雨水
	SS、CODCr
	经初期雨水池沉淀处理后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水。
	/
	/
	

	
	生活污水
	CODCr、NH3-N、TN、TP
	生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，不外排。
	/
	/
	

	固体废物处理
	牛粪
	原位发酵床进行发酵后作为有机肥基肥外售有机肥厂进行综合利用
	/
	7398
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	饲料残渣
	原位发酵床进行发酵后作为有机肥基肥外售有机肥厂进行综合利用
	/
	52.5
	

	
	发酵床废垫料
	作为有机肥基肥外售给有机肥厂进行综合利用
	/
	8952.24
	

	
	病死牛
	委托动物无害化处理公司进行无害化处理
	/
	3.4
	

	
	废包装材料
	由废品回收站回收利用
	/
	1.5
	

	
	布袋除尘粉尘
	回用饲料生产过程中
	/
	0.406
	

	
	防疫废物
	交由有资质单位进行处理
	/
	0.075
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国动物防疫法》

	
	废机油
	采用专用容器收集后暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处理
	/
	0.1
	《危险废物贮存污染控制标准》
（GB18597-2023）

	
	废机油桶
	
	/
	0.01
	

	
	含油抹布
	
	/
	0.001
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾集中收集到场内收集点，由村镇环卫部门统一收集处理
	/
	2.19
	/

	噪声治理
	减震垫、建筑隔声
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准



[bookmark: _Toc29756]污染物排放总量控制
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，主要大气污染物总量控制指标为NOx和VOCs，主要水污染物总量控制指标为COD和总磷。
本项目的废水处理措施有效可行，项目养殖采用原位发酵床工艺对粪污进行处理，无生产废水排放，废水主要为职工生活污水。项目生活污水经处理后用于菜地施肥，不直接排入地表水体，本项目无废水外排。故不需要申请水污染物总量控制指标。
根据建设项目特点，项目主要大气污染物为NH3和H2S，不属于目前的总量控制指标；项目备用柴油发电机作为停电时的备用能源，柴油燃烧产生的主要污染物为SO2、NOx、烟尘，备用柴油发电机年使用时间较短且具有不确定性，污染物排放量较少。因此，本评价建议项目不设大气污染物总量控制指标。
[bookmark: _Toc4941]污染物排放管理要求
工程组成及原辅材料组分要求
项目组成包括主体工程、公用及辅助工程、环保工程，环保工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，环保设施应严格按照本评价及相关环保要求进行设计和建设。
项目主要原辅材料有饲料、水等。饲料采用标准的全价饲料，建议在牛的饲养过程中补充虫肽蛋白饲料、益生菌和含氨基酸的低蛋白饲料。虫肽蛋白饲料、益生菌可加强牛的抗病力，降低牛生病率和死亡率。另外本项目采用原位发酵床养殖技术，不冲洗牛舍，养殖废水处理难度低和肥料价值高的特点，是一种能从源头上减少废水和污染物的产生的更为清洁的清粪方式。
排污口规范化建设
1、排污口规范化必要性
排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。
2、排污口规范化的范围和时间
根据要求一切新建、扩建，改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。
3、排污口规范化管理
依据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，所有排污口（包括水、渣、气、声），必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。同时在废水排放口安置流量计，对污染物治理设施安装运行监控装置，排污口的规范化要符合当地环保部门的有关要求。
4、 本项目排污口规范化内容
（1）污水排放口规范化设置
根据《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发1999〔24〕号），项目的总排放口必须做好排放口的规范化建设。要求污水管网接口污水井位的设置，接口处应有明显的污水井井盖标志、便于环境监测部门的采样、监测，一般参照《适应排污水口尺寸表》的有关规格要求设置，并安装流量计，污水面低于地面或高于地面超过1m 的，应加建采样台或楼梯（宽度不小于800mm）。本项目废水不外排，不设污水排放口。
（2）废气排放口规范化设置
建设项目废气主要来源于牛舍产生的恶臭，采取除臭措施后，牛舍恶臭以无组织的方式排放。柴油发电机收集后由发电房自带排气筒排放。饲料混合加工粉尘通过设备自带布袋除尘器处理后无组织排放。本项目不设废气排放口。
（3）固定噪声源污染源规范化标志牌设置
固定噪声污染源对边界影响最大处，应设置噪声监测点，根据上述原则并兼顾厂界形状在边界上设置噪声监测点同时设置标志牌。
噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。
（4）固体废物贮存（处置）场所规范化措施
一般固废应分类存放，应当设置专用的贮存固废设施或堆放场地；固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置参考《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）。
具体见下表。
[bookmark: _Toc3326]表7.2.3-1 环境保护标志图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: ]
	[image: ]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: ]
	[image: ]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	3
	[image: ]
	[image: ]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	4
	
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场


表7.2.3-2 环境保护图形标志的形状及颜色
	序号
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	1
	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	2
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。
建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环境生态主管部门备案。
根据危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023），贮存设施建设核心标准主要有：①“六防”设计原则：落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求，严禁危废露天堆放；②地面防渗工程：可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜等或其他防渗性能等效的材料；③防渗围挡建设：地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危废的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
排污许可管理
排污许可是指环境保护主管部门依据排污单位的申请和承诺，通过发放排污许可证法律文书形式，依法依规规范和限制排污单位排污行为并明确环境管理要求，依据排污许可证对排污单位实施监管执法的环境管理制度。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》“一、畜牧业03——牲畜饲养031——无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区，设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区”，实施排污许可登记管理，本次扩建完成后废水全部消纳不外排，不设置污水排放口，因此排污单位应当进行排污登记管理。 
按照国务院《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号）和生态环境部《排污许可管理办法》（部令第32号）等要求，依法需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污登记单位），应当在全国排污许可证管理信息平台进行排污登记。 
排污登记表应当记载下列信息：
（一）排污登记单位名称、统一社会信用代码、生产经营场所所在地、行业类别、法定代表人或者实际负责人等基本信息；
（二）污染物排放去向、执行的污染物排放标准及采取的污染防治措施等。
排污登记单位应当依照国家生态环境保护法律法规规章等管理规定运行和维护污染防治设施，建设规范化排放口，落实排污主体责任，控制污染物排放。
排污登记单位应当在实际排污行为发生之前，通过全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，提交后即时生成登记编号和回执，由排污登记单位自行留存。排污登记单位应当对填报信息的真实性、准确性、完整性负责。
根据上述要求，本扩建项目应在发生实际排污行为之前进行排污登记。
公开信息内容
根据生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号，2022年2月8日起施行），参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、“《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知”（环发（2013）81号），对普通单位及重点排污单位做出相应的信息公开规定。
（1）普通企业事业单位：
①应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息；
②企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作；
③企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。
（2）重点排污单位应公开以下信息：
①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。
②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放数量和分布 情况、排放浓度和排放量、超标情况，以及执行的污染物排放标准等 
③防治污染设施的建设和运行情况。
④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。
⑤突发环境事件应急预案。
⑥其他应当公开的环境信息。
[bookmark: _Toc22750]环境监测计划
环境监测是实施有效的环境管理的前提。为确保环境质量和总量控制目标的实现，应制订环境监测计划。从保护环境出发，根据本建设项目的特点，尤其是所存在的不利环境问题，以及相应的环保措施，制定一套完善的环境监测制度和监测计划，其目的是要保证项目正常运行，以及监测本项目在运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现运营过程中对环境产生的不利影响，及时修正原设计中环保措施的不足，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障环境和经济的可持续发展目标。
[bookmark: _Toc26864]环境监测机构
环境监测工作，是环境管理工作的基础，能及时真实地反映企业排污状况及对环境的污染状况，有利于各级政府部门，特别是环保主管部门的管理工作的顺利开展，有利于环保主管部门对辖区环保的协调统一。
本项目运营期环境监测应委托具备监测资质的单位进行监测。
[bookmark: _Toc22168]环境监测计划
项目运行期对污染源进行监测，主要包括废气、噪声等污染源监测。环境监测委托有资质单位承担。依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252-2022）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）制定监测计划。具体见表7.3.2-1。

表7.3.2-1 项目运营期监测计划
	监测要素
	监测地点
	监测项目
	监测
频率
	监测机构
	监督机构
	执行标准

	污染源监测

	废气
	无组织废气
	厂界上风向设1个参照点，下风向3个监控点
	NH3、H2S、臭气浓度、TSP
	1次/半年
	有资质的监测单位
	柳州市柳江生态环境局
	H3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中的二级新扩改建标准；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度排放标准限值，TSP满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放监控浓度限值

	噪声
	项目四周场界
	等效连续A声级
	1次/季度
	
	
	《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准

	环境质量监测

	地下水
环境
	厂区下游监测井（SK1）
	色度、浊度、嗅和味、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮、溶解性总固体、总大肠菌群
	1次/半年
	有资质的监测单位
	柳州市柳江生态环境局
	《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准



[bookmark: _Toc2348]监测方法
采用国家规定的监测采样和分析化验方法，评价标准执行本评价经批复的国家标准。废气监测按国家环保总局发布的《空气和废气监测分析方法》进行；废水监测按国家环保总局发布的《水和废水监测分析方法》进行；噪声监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。
[bookmark: _Toc24698]监测工作保障措施
1、组织领导实施
建设单位可根据监测计划委托有资质的环境保护监测单位进行环境监测工作，监测单位负责完成建设单位委托的监测任务，确保环境监测工作能按监测计划顺利完成。
2、技术保证措施
为了确保监测质量，监测人员必须持有相应的资格证书或上岗证书。
3、资金保证措施
监测费用由建设单位支付，该费用专款专用，计入建设单位的环保投资，保证监测工作的顺利进行。
[bookmark: _Toc25463]竣工验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年12月20日），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施按照项目建设内容进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。
本次评价依据工程分析及环境保护措施合理性论证结果，给出建议的环境保护设施及排放标准作为拟建项目环境保护竣工验收参考依据。
建设项目竣工后，投入生产或者使用前，建设单位应当依据环评文件及其审批意见，自行编制或委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向环保部门备案，一般情况下要求在竣工后试产之日起三个月内完成。
项目的环保“三同时”验收一览表详见表7.4-1所示。
表7.4-1 环保措施“三同时”验收一览表
	项目
	污染源
	环保设施/措施
	验收监测项目
	验收标准

	废气
	牛舍恶臭
	科学合理调控饲粮，加强牛舍环境管理，生物发酵床添加益生菌，喷洒生物除臭剂等
	H2S、NH3、臭气浓度
	NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中的二级新扩改建标准；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度排放标准限值

	
	饲料加工
	通过设备自带布袋除尘器处理后无组织排放
	TSP
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放监控浓度限值

	
	备用柴油发电机
	由发电房配备排气筒排放
	SO2、NOx、
烟尘
	

	废水
	牛尿、牛饮水漏水、青贮池渗滤液、生活污水、初期雨水
	项目养殖采用原位发酵床工艺，牛粪、牛尿液、牛饮水漏水、青贮池渗滤液进入垫料层经牛踩结、人工翻耙和菌种发酵形成发酵床，牛排泄物可作为微生物代谢提供能量。发酵床每2个月清理一次，清理后牛圈采用药剂消毒杀菌后重新铺设垫料。发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂，牛舍不排放养殖废水。生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，不外排。初期雨水经初期雨水池沉淀处理后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水，不外排。
	项目污水零排放，对环境影响不大。

	噪声
	牛叫声、设备噪声
	减震垫、建筑隔声
	连续等效A声级
	《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	牛粪
	采用原位发酵床生产有机肥基料
	妥善处置

	
	饲料残渣
	采用原位发酵床生产有机肥基料
	妥善处置

	
	发酵床废垫料（含牛粪、牛尿、饲料残渣等）
	作为有机肥基料外售
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

	
	病死牛
	暂存于病死牛暂存间冰柜
	《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）

	
	动物防疫废物
	收集暂存于防疫废弃物暂存间
	妥善处置

	
	废包装材料
	收集后外售
	妥善处理

	
	布袋除尘粉尘
	回用于饲料生产过程中
	妥善处置

	
	废机油、废机油桶、含油抹布
	分类暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处理。
	妥善处置

	
	生活垃圾
	委托环卫部门清运处理。
	妥善处理

	地下水
	场内分区防渗措施、厂区地块东北侧设置1口地下水监测井
	重点防渗区地面采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；一般防渗区地面采取钢筋混凝土并涂覆防渗涂料，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；厂区设有监测井1口

	风险防范措施
	/
	建立环境风险事故防范措施和应急制度；编制突发环境事件应急预案，人员培训等。
	满足应急要求
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柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场位于柳州市柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳州市柳江区进德镇四连村水舍屯，属于农村地区，不属于城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态敏感区，不在上述畜禽养殖行业规范、政策划定的禁养区范围内。本项目设施农用地已取得柳江区进德镇人民政府《关于同意办理柳州鑫麦穗农业科技有限公司设施农业用地备案的函》（德政复〔2025〕1号）、《关于同意办理柳州鑫麦穗农业科技有限公司二期设施农业用地备案的函》（德政复〔2026〕2号），本项目不涉及占用永久基本农田和“三区三线”划定的生态保护红线，符合当地土地利用规划，选址符合国家相关法律、法规。本项目为标准化生牛养殖场，项目实际占地面积2.8250公顷，项目分为两个地块建设，其中现有工程（一期）占地面积为1.7335公顷，主要建设7栋牛舍及配套设施；本次扩建工程（二期）占地面积为1.0915公顷，新建9栋牛舍及危废暂存间等配套设施。项目现有工程（一期）存栏肉牛量为480头，肉牛一年出栏一次，年出栏480头肉牛；本次扩建工程（二期）建成后，新增常年存栏1020头肉牛，其中包括长期育肥牛520头（年出栏1批次）和短期育肥牛500头（年出栏3批次），合计新增年出栏2020头肉牛；扩建后全场合计常年存栏肉牛量为1500头，年出栏2500头肉牛。项目总投资2502万元，其中环保投资140万元，占项目总投资5.60%。
项目选址位于农村地区，不属于城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态敏感区，不属于泉域保护范围，岩溶漏斗、落水洞、岩溶地面塌陷等地表岩溶形态强发育地段；项目厂界与东侧瓜楼河距离约570m，与北侧三千河最近距离约为850m，与柳江最近距离约为10.3km，不在岸线外侧100m范围内的畜禽养殖禁养区。
因此，项目选址不在上述畜禽养殖行业规范、政策以及柳州市划定的禁养区范围内。项目在采取各项环保及风险防范措施后环境风险水平较低，属于可接受水平，项目选址符合国家相关法律、法规，选址合理。
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施工期间，大气污染源为施工扬尘、施工机械废气。水污染源为施工废水、施工人员生活污水。声污染源为由施工机械设备作业、施工车辆行驶等过程产生施工噪声。固废为废弃土方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
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大气污染源
1、恶臭：扩建项目恶臭主要来源于牛舍排放的恶臭。扩建项目新增牛舍恶臭污染物排放量为氨1.956t/a、硫化氢0.0978t/a；扩建后全场牛舍恶臭污染物排放量为氨2.874t/a、硫化氢0.1438t/a。
2、饲料加工粉尘：扩建项目新增饲料加工量，新增饲料加工粉尘排放量为颗粒物0.031t/a，扩建后全场饲料加工粉尘排放量为颗粒物0.045t/a。
3、备用柴油发电机尾气：本次扩建工程（二期）不新增备用发电机，依托现有工程（一期）发电机，年使用时间按96h/a计。扩建后全场柴油发电机燃油废气主要污染物排放量为SO20.00001t/a，NOx0.00186t/a，颗粒物0.00016t/a。
废水污染源
项目养殖采用原位发酵床工艺对粪污、牛饮水漏水、青贮池渗滤液等进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换，经发酵床对粪污进行处理的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售。项目废水主要为职工生活污水。扩建项目新增生活污水产生量为0.13m3/d（46.72m3/a），扩建后全场生活污水产生量为0.74m3/d（268.64m3/a），全场生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，本项目无废水外排。
噪声污染源
项目运营期噪声污染源主要为机械噪声和牛叫声。机械噪声主要为风机等。项目运营期噪声源强约为65~100dB(A)。
固体废物污染源
项目产生的固体废物主要有一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。
项目产生的牛粪、饲料残渣在原位发酵床进行发酵处理，经发酵床对粪污进行处理产生的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售有机肥厂生产有机肥；项目运营期产生的病死牛委托柳州市鹿寨县日升畜禽处理有限公司上门清运处理；运营期产生的动物防疫废物暂存于兽医室内的动物防疫废物收集箱，按照国务院农业农村主管部门的规定，交由有资质的公司运输和集中销毁；废包装材料外售废品回收站回收利用；布袋除尘粉尘回用于饲料生产过程中；废机油、废机油桶、含油抹布采用收集装桶加盖密闭后，分类暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处理。生活垃圾集中收集，交由环卫部门清运处理。
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（1）环境空气
根据柳州市生态环境厅网站发布的《2024年柳州市生态环境状况公报》，柳州市柳江区2024年环境空气质量监测项目均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求，因此柳州市柳江区属于达标区。
项目补充监测点H2S、NH3小时浓度值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其它污染物空气质量浓度参考限值要求。臭气浓度为未检出。TSP日均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求。
（2）地表水
项目所在区域地表水监测结果，瓜楼河水质各监测因子参数单项标准指数小于等于1，均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。
（3）地下水
根据地下水环境现状监测分析，地下水各监测点位地下水监测因子均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。周边村屯地下水水质较好，均满足标准限值要求。
（4）声环境
项目厂界的昼间、夜间监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。
（5）土壤环境
评价区域土壤其中监测因子均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准限值。
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[bookmark: _Toc16576][bookmark: _Toc16280][bookmark: _Toc20406][bookmark: _Toc25113]施工期
施工期时间短，产生的环境影响不大，且随工程施工的结束而结束。
[bookmark: _Toc16664][bookmark: _Toc2707][bookmark: _Toc21540][bookmark: _Toc8990]营运期
环境空气
（1）正常排放的情况下，项目新增污染源的 NH3、H2S 小时浓度最大占标率分别为68.65%、68.13%；项目新增污染源的 TSP 日均值最大占标率为0.6%。区域项目新增污染源的短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于 100%。
（2）叠加环境质量现状浓度后，本项目 TSP 的日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准的要求；NH3、H2S 的小时浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求。
本项目排放的大气污染物厂界浓度满足相应的大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，因此，项目不需要设置大气环境防护距离。
综上，项目大气环境影响可以接受。
地表水
项目养殖采用原位发酵床工艺对粪污、牛饮水漏水、青贮池渗滤液等进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污、牛饮水漏水、青贮池渗滤液等进行处理产生的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售。项目废水主要为职工生活污水。生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，本项目无废水外排。实现污水资源化利用的要求。初期雨水经初期雨水收集池沉淀后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水，不外排。
综上，本项目实现粪污零排放，对区域地表水环境影响不大。
地下水
项目年取地下水量为22197.7m3/a，根据项目区域地下水的赋存条件及水力特征，项目区井水为潜水，水位埋深较浅，水量较大，同时项目井水取水量较小，基本不会对区域地下水的水位、水量产生影响，不会对周边村民饮水安全造成影响。
场区内各单元进行分区防渗处理，加强控制，同时加强对防渗工程的检查。在本项目采取有效的防渗措施下，项目对周边地下水环境及周边居民的饮用水安全影响较小。
声环境
项目运营过程产生牛叫声、机械设备等噪声经采用低噪声设备、建筑物屏蔽、基础减振、设置消音、隔音装置等措施。从预测结果可知，正常生产情况下，项目厂界噪声（昼夜间）均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境影响不大。
固体废物
本项目产生的固废包括牛粪、饲料残渣、废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）、病死牛、废包装材料、布袋除尘粉尘、动物防疫废弃物、废机油、废机油桶、含油抹布、生活垃圾等。
牛粪、饲料残渣经发酵处理后制成废垫料，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基肥外售给广西兴嘉农生态科技有限公司进行综合利用；病死牛委托柳州市鹿寨县日升畜禽处理有限公司进行无害化处理；废包装材料外售废品回收站回收利用；布袋除尘粉尘回用于饲料生产过程中；动物防疫废弃物集中收集后，暂存于兽医室内的防疫废物收集箱，定期交由有资质单位进行回收，并由当地防疫机构登记建档，集中转运上交处理；废机油、废机油桶、含油抹布采用收集装桶加盖密闭后，分类暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处理。生活垃圾统一收集后运至周边村屯垃圾投放点，由环卫部门清运处理。
经采取本报告提出的相应处置措施后，项目营运期产生的固体废物均得到回收利用或有效处置，对周边环境的影响不大。
生态环境
本项目在日常运营过程中严格管理，保证各项环保设施安全、有效、稳定运行，确保外排污染物做到达标排放。本项目建设对生态环境的影响不大。
土壤环境
项目正常情况下，通过对牛舍（原位发酵床）、初期雨水池、病死牛暂存间、危废暂存间、兽医室、化粪池、料仓、渗滤液收集池等进行分区防渗，全厂制定风险应急预案并配备相应的应急物资等措施可以及早发现并控制污染泄漏，因此项目土壤环境影响程度可控制在可接受范围。
环境风险
建设单位应严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，其生产是安全可靠的。企业应严格按照国家有关政策、标准、规范，在完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内，对人群健康及周围环境不会造成不良影响。
[bookmark: _Toc2779][bookmark: _Toc31948][bookmark: _Toc20512][bookmark: _Toc27740][bookmark: _Toc3299][bookmark: _Toc5379][bookmark: _Toc14946][bookmark: _Toc13578]环境保护措施可行性分析结论
[bookmark: _Toc4819][bookmark: _Toc24404][bookmark: _Toc9974]施工期污染防治措施
建设期的环境影响主要是施工扬尘、施工噪声、施工废水对周围环境的影响，特别是噪声和粉尘的影响较为明显。因此，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，严格按照报告中所提的有关要求，切实做好防护措施，使其对环境的影响减至最低限度。本项目设计当中应贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、综合防治、注重生态及社会效益”的原则，需符合国家对水土保持、环境保护的总体要求。
建设期的环境影响基本上都是短期的、局部的。但须制定切实可行的污染防治措施，加强管理，使施工期的环境影响降低到最小程度，并在施工结束后，及时清理场地、维护场区环境卫生。
[bookmark: _Toc18252][bookmark: _Toc16757][bookmark: _Toc12183]营运期污染防治措施
1、废气污染防治措施
（1）恶臭
牛舍废气通过原位发酵床工艺、饲料添加益生菌、喷洒生物除臭剂等措施，无组织排放等措施后无组织排放。经采取以上恶臭治理措施后，可有效减轻恶臭气体排放对周边环境的影响。
（2）饲料加工粉尘
饲料含水率较高，饲料加工粉尘产生量极少，通过设备自带布袋除尘设施处理后无组织排放。对周围环境影响较小。
（3）备用柴油发电机尾气
本次扩建工程（二期）不新增发电机，依托现有工程（一期）发电机，备用发电机仅在停电的应急情况下使用，发电机全年工作时间很少，废气排放量较少，燃油废气主要污染物排放可达到柴油发电机尾气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气排放限值要求。
2、水污染防治措施
（1）地表水
项目采用雨污分流、清污分流排水系统，初期雨水经沉淀后用作厂区及外部运输道路洒水降尘用水，不排入周边地表水体中，后期雨水则直接排入周边水体，对环境影响较小。
项目养殖采用原位发酵床工艺对粪污、牛饮水漏水、青贮池渗滤液等进行处理，无生产废水排放，废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）定时更换。经发酵床对粪污、牛饮水漏水、青贮池渗滤液等进行处理产生的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售。项目废水主要为职工生活污水，生活污水经三级化粪池处理后用于红线范围内菜地施肥，本项目无废水外排。从环保角度看，本项目污水处理措施合理、可行的。
（2）地下水
项目厂区设置分区防渗。项目对牛舍（原位发酵床）、兽医室、病死牛暂存间、危废暂存间、化粪池、渗滤液收集池、初期雨水池、料仓、精料仓、配料区、工具房、办公区等进行分区防渗处理，厂区设置监控井，地下水污染防治措施可行。
3、噪声
项目选用低噪声设备，设备安装进行基础减振、消声、隔声降噪处理，可有效控制设备噪音对周围环境的影响。科学饲养，加强管理，经采取相应的治理措施后，项目厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目产生的噪声对周围环境影响不大，噪声污染防治措施可行。
4、固体废物
项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。固体废物临时贮存场所和固体废物处置均符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及有关污染治理环境保护技术规范要求，危险废物贮存管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及相关规定处置。牛粪、饲料残渣采用原位发酵床进行处理，发酵床处理后产生的废垫料（含牛粪、牛尿及饲料残渣等）作为有机肥基料外售给广西兴嘉农生态科技有限公司进行综合利用；病死牛外委有资质公司柳州市鹿寨县日升畜禽处理有限公司收运和无害化处理；动物防疫废物暂存于兽医室内的防疫废物收集箱，按照国务院农业农村主管部门的规定，交由有资质的公司运输和集中销毁，废包装材料收集后外售废品回收站回收利用，布袋除尘粉尘回用于饲料生产过程中。废机油、废机油桶、含油抹布采用收集装桶加盖密闭后，分类暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位处理。生活垃圾统一收集后运至周边村屯垃圾投放点，由环卫部门清运处理。营运期固体废弃物对环境影响不大。
[bookmark: _Toc20067][bookmark: _Toc17465][bookmark: _Toc3211][bookmark: _Toc6380][bookmark: _Toc4182][bookmark: _Toc7014][bookmark: _Toc3812][bookmark: _Toc27050][bookmark: _Toc361930329]环境经济损益分析结论
项目环保投资140万元，环保投资占项目总投资的5.60%，主要用于废气治理、废水治理、噪声治理、固体废物治理、环境影响评价以及竣工环保验收与监测等，可以满足项目污染物治理的需要。
本项目建设具有较好的经济效益和社会效益，在采取相应环保措施后，项目环境效益将远大于其环境损失，为环境所接受，从项目环境经济损益对比考虑，项目建设是可行的。
[bookmark: _Toc22130][bookmark: _Toc11053][bookmark: _Toc20999][bookmark: _Toc30863][bookmark: _Toc4464][bookmark: _Toc32638][bookmark: _Toc30175]环境管理与监测计划结论
本项目环境监测计划应按《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252-2022）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）中相关内容，结合本项目特征，制定项目的环境监测计划，对各项监测指标进行监测，并根据具体指标分别采取常规监测和定期监测，环境监测内容主要是污染源监测。
经严格执行本报告提出的环境保护管理和监测计划后，可将项目建设对环境带来的影响降到最低程度，使该项目的经济效益和环境效益得以协调发展，为环境保护竣工验收提供依据。
[bookmark: _Toc1531][bookmark: _Toc22162][bookmark: _Toc21312][bookmark: _Toc21231][bookmark: _Toc21361][bookmark: _Toc27867][bookmark: _Toc2423][bookmark: _Toc20229]公众意见采纳情况
[bookmark: _Toc20660][bookmark: _Toc361930330][bookmark: _Toc2028][bookmark: _Toc13693][bookmark: _Toc15049][bookmark: _Toc5852][bookmark: _Toc26610][bookmark: _Toc13901]根据建设单位编制的公众参与说明，本项目于2026年7月6日在柳州市节能环保产业协会网站进行第一次环境影响评价信息公示，本项目于2026年8月18日在柳州市节能环保产业协会网站进行第二次环境影响评价信息公示，并于2026年8月17日在四连村、琼林村信息公开栏张贴项目环评二次公示信息，并于2026年8月20日和2026年8月21日在中国商报进行同步公示公开，公示时间均为10个工作日。项目在第一次、第二次环境影响评价信息公示期间均未接到群众反馈意见，公示的主要内容及时限符合《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）中要求。
[bookmark: _Toc18022]综合结论
柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场位于柳州市柳江区进德镇琼林村塘岸屯及柳州市柳江区进德镇四连村水舍屯，该项目符合国家相关产业政策，项目实施后具有较好的社会效益和经济效益，有利于促进本地区社会经济的发展。项目采取的污染防治措施技术成熟、可行，实施后可实现污染物达标排放。项目投产后虽然对周边环境造成一定的不利影响，但在采取各种污染防治措施情况下，未导致区域环境质量降级，对环境的影响在可接受范围内。因此，建设单位在认真落实本环评报告中提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施以及环境管理措施等，严格执行环保“三同时”制度的前提下，从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。
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附图1 项目地理位置图
1

[image: ]
附图2-1 项目实际建设用地范围示意图
[image: 总平图进德养牛场-20260813-现有工程-模型_01][image: 柳州风玫瑰]入口

附图2-2 项目现有工程（一期）总平面布置图（1：400）
[image: 柳州风玫瑰][image: 总平图进德养牛场-20260831修改-模型_01]
附图2-3 项目扩建后全场总平面布置图（1：400）
[image: 评价范围图]
附图3 项目评价范围及敏感点分布图
[image: 39a683723982033d44ea7ee063f9af21]
附图4 项目区域土地利用现状图
[image: a1cb47f7eb1e24e2b9a4e0681d586c92]
附图5 项目区域植被类型图
[image: 监测点位 - 修改地下水位置_01]
附图6 项目监测点位图

附图7 项目场区水文地质图
[image: ][image: 附图 柳州市河流二级区划_01]
附图8 项目所在区域水系图
[image: 柳州风玫瑰][image: 总平图进德养牛场-20260831修改-防渗-模型_01]
附图9 项目分区防渗图（1：400）
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附图10 项目所在柳州市环境管控单元示意图
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附图11 项目与柳州生态市建设生态区划关系图

附图12 项目与区域饮用水水源保护区位置关系图
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附图13 项目与柳州市国土空间规划“三区三线”示意图位置关系

附图14 项目场地区域钻孔柱状图
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附图15 项目跟踪监测点位图
[image: 柳州风玫瑰][image: 总平图进德养牛场-20260831修改-模型_01]雨水走向

附图16 场区内部雨水走向示意图
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附图17 场区外部雨水走向示意图
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[image: 柳州风玫瑰][image: 柳州市白莲机场行服务程序净空保护区域一体化图]附图18 柳州市白莲机场行服务程序净空保护区域一体化图项目位置
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附件1 项目委托书



建设项目环境影响评价
委  托  书


广西景宸环保有限公司：
我公司拟建设“柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场”，根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，现委托贵公司承担该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告书，具体事宜另行议定。
特此委托





柳州鑫麦穗农业科技有限公司
                             2026 年 7月 3日
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附件2 项目备案证明
[image: d0151f3b3b975fb1758512510d7db8a0]
附件3 企业营业执照

附件4-1 现有工程（一期）设施农业用地批复
[image: ][image: ][image: ]
附件4-2 本次扩建工程（二期）设施农业用地批复
[image: ][image: ][image: ][image: ]
附件5-1 现有工程（一期）设施农业用地协议
[image: ][image: ][image: ]
附件5-2 本次扩建工程（二期）设施农业用地协议
[image: ][image: ][image: ]
附件6-1 现有工程（一期）租用柳州坤元农业科技有限责任公司土地租赁协议
[image: ][image: ]
附件6-2 柳州坤元农业科技有限责任公司设施农用地批复
[image: ][image: ]
附件6-3 柳州坤元农业科技有限责任公司设施农用地转让协议
[image: c7e0b2524487a87da0132b06f6d79f77][image: 4a9175f25bbd429769cf5d75b5a29dbc]
附件7 动物防疫条件选址风险评估报告
[image: 动物防疫条件选址风险评估报告]
附件8 动物防疫条件合格证
[image: c4529df9c4e2d06dd8022aab0b38e652]
附件9-1 柳州市柳江区自然资源局关于现有工程（一期）用地的复函
[image: ][image: ][image: ]
附件9-2 柳州市柳江区自然资源局关于本次扩建工程（二期）用地的复函
[image: ][image: ][image: ]
附件10 柳州市柳江生态环境局关于《关于征求鑫麦穗农业科技有限公司柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场建设项目选址意见的函》的复函
[image: 25ff59e2065fb25f2d076c6f1bc66f6f][image: b8742ecc35f63d18a005679c8a424f4a]
附件11 柳州市柳江区水利局关于《柳州鑫麦穗农业科技有限公司柳江区进德镇数字肉牛养殖场示范场建设项目选址意见》的复函
[image: 水利局文件1][image: 水利局文件2]
附件12 关于柳州鑫麦穗农业科技有限公司咨询沟渠水体属性问题的复函
[image: ]
附件13 现有工程建设项目环境影响登记表
[image: 环评登记表1][image: 环评登记表2]
附件14 广西“生态云”平台建设项目智能研判报告
[image: 关于柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场建设项目研判初步结论0805_01][image: 关于柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场建设项目研判初步结论0805_02][image: 关于柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场建设项目研判初步结论0805_03][image: 关于柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场建设项目研判初步结论0805_04][image: 关于柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场建设项目研判初步结论0805_05][image: 关于柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场建设项目研判初步结论0805_06][image: 关于柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场建设项目研判初步结论0805_07][image: 关于柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场建设项目研判初步结论0805_08][image: 关于柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场建设项目研判初步结论0805_09]
附件15-1 有机肥基料处置协议



附件15-2 有机肥基料处理单位环评批复

附件15-3 有机肥基料处理单位排污许可证



附件16-1 无害化处理病死牛委托协议书

[bookmark: _Toc32199][bookmark: _Toc12079]附件16-2 无害化处理单位病死畜禽无害化处理项目验收批复


[bookmark: _Toc31195]附件16-3 无害化处理单位固定污染源登记回执

附件17 广西自然资源“慧选址”查询系统综合分析报告[image: 柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场项目_综合分析报告0831_01][image: 柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场项目_综合分析报告0831_02][image: 柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场项目_综合分析报告0831_03][image: 柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场项目_综合分析报告0831_04][image: 柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场项目_综合分析报告0831_05][image: 柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场项目_综合分析报告0831_06][image: 柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场项目_综合分析报告0831_07][image: 柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场项目_综合分析报告0831_08][image: 柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场项目_综合分析报告0831_09][image: 柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场项目_综合分析报告0831_10]

附件18 项目水文地质调查报告
附件19 项目监测报告


附件20-1 现有工程（一期）红线勘测定界图


附件20-2 本次扩建工程（二期）红线勘测定界图



附件21 柳州鑫麦穗农业科技有限公司养殖基地与村屯距离示意图

[image: ]附件22 建设单位责任声明
建设单位责任声明

我单位柳州鑫麦穗农业科技有限公司（统一社会信用代码91450221MA5MY5H894）郑重声明：
一、我单位对柳江区进德镇数字肉牛养殖示范场环境影响报告书（项目编号：y7ov12，以下简称“报告书”）承担主体责任，并对报告书内容和结论负责。
二、在本项目环评编制过程中，我单位如实提供了该项目相关基础资料，加强组织管理，掌握环评工作进展，并已详细阅读和审核过报告书，确认报告书提出的污染防治、生态保护与环境风险防范措施，充分知悉、认可其内容和结论。
三、本项目符合生态环境法律法规、相关法定规划及管理政策要求，我单位将严格按照报告书及其批复文件确定的内容和规模建设，并在建设和运营过程严格落实报告书及其批复文件提出的防治污染、防止生态破坏的措施，落实环境环保投入和资金来源，确保相关污染物排放符合相关标准和总量控制要求。
四、本项目将按照《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》有关规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可登记表。
五、本项目建设将严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。在正式投产前，我单位将对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，向社会公开验收结果。




建设单位（盖章）：柳州鑫麦穗农业科技有限公司
    年    月    日
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附表1  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km
	边长=5 km

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥ 2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500 t/a

	
	评价因子
	基本污染物 (SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5)
其他污染物 (H2S、NH3、臭气浓度、TSP)
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准 
	附录D 
	其他标准 

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源 
本项目非正常排放源 
现有污染源 
	拟替代的污染源
	其他在建、拟建项目污染源
	区域污染源

	大气环境影响预测与
评价
	预测模型
	AERMOD

	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型
□
	其他


	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长5～50km □
	边长 = 5 km 

	
	预测因子
	预测因子（H2S、NH3、TSP）
	包括二次PM2.5 □
不包括二次PM2.5 

	
	正常排放短期浓度
贡献值
	最大占标率≤100%
	最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度
贡献值
	一类区
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]最大占标率≤10%□
	最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	最大占标率≤30%
	最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度
贡献值
	非正常持续时长
（1）h
	占标率≤100% 
	占标率＞100%

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	达标 
	不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤-20% 
	k ＞-20% □

	环境监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度、TSP）
	有组织废气监测     
无组织废气监测 
	无监测

	
	环境质量监测
	监测因子：（ H2S、NH3、臭气浓度、TSP）
	监测点位数（  1   ）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受        不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（     ）厂界最远（     ）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（0.00001）t/a
	NOx:（0.00186）t/a
	颗粒物:（0.04516）t/a
	VOCs:（  ）t/a

	注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（   ）” 为内容填写项
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[bookmark: _Toc505158281]附表2  地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型 ；水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 □；间接排放 ；其他 
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A □；三级B 
	一级 □；二级 □；三级 □

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 □；在建 □；拟建 ；其他 
	拟替代的污染源 □
	排污许可证 □；环评 ；环保验收 ；既有实测 ；现场监测 ☑；入河排放口数据 □；其他 

	
	受影响水体水环境质量　
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 ☑；平水期 ；枯水期 ；冰封期 □
春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 
	生态环境保护主管部门 ；补充监测 ；其他 

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □

	
	水文情势调查　
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 ；枯水期 ；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 ；补充监测 □；其他 □

	
	补充监测　
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 ☑；平水期 ；枯水期 ；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 ；冬季 □
	（水温、pH值、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总氮、总磷、粪大肠菌群数、高锰酸盐指数）
	监测断面或点位个数
（1）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2

	
	评价因子
	（水温、pH值、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷、总氮、粪大肠菌群数、高锰酸盐指数）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □
近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □
规划年评价标准（    ）

	
	评价时期
	丰水期 ☑；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 ；不达标 □
水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 ；不达标 □
水环境保护目标质量状况 ：达标 ；不达标 □
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 ；不达标 □
底泥污染评价 □
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □
水环境质量回顾评价 □
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
依托污水处理设施稳定达标排放评价 
	达标区 
不达标区 □

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（   ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	预测因子
	（   ）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □
正常工况 □；非正常工况 □
污染控制和减缓措施方案 □
区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □：解析解 □；其他 □
导则推荐模式 □：其他 □

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 ；替代削减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □
水环境控制单元或断面水质达标 □
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（ ）
	（ ）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（   ）
	（   ）
	（   ）
	（   ）
	（   ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（   ）m3/s；鱼类繁殖期（   ）m3/s；其他（   ）m3/s
生态水位：一般水期（   ）m；鱼类繁殖期（   ）m；其他（   ）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 ；自动 □；无监测 
	手动 ；自动 □；无监测 

	
	
	监测点位
	（   ）
	（）

	
	
	监测因子
	（   ）
	（）

	
	污染物排放清单
	

	评价结论
	可以接受 ；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可打√；“（   ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
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附表3  环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风
险
调
查
	危险物质
	名称
	过氧乙酸
	氢氧化钠
	柴油
	丙烷
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	0.5
	0.3
	0.15
	0.1
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数 0 人
	5km范围内人口数 11334 人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	      人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 □
	F2 
	F3 □

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 □
	S2 
	S3 □

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2 □
	G3 

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 □
	D2 
	D3 □

	物质及工艺系统
危险性
	Q值
	Q＜1 
	1≤Q＜10 □
	10≤Q＜100 □
	Q＞100 □

	
	M值
	M1 □
	M2 □
	M3 □
	M4 □

	
	P值
	P1 □
	P2 □
	P3 □
	P4 □

	环境敏感
程度
	大气
	E1 □
	E2 
	E3 

	
	地表水
	E1 □
	E2 
	E3 □

	
	地下水
	E1 □
	E2 □
	E3 

	环境风险
潜势
	Ⅳ+ □
	Ⅳ □
	Ⅲ □
	Ⅱ □
	I 

	评价等级
	一级 □
	二级 □
	三级 □
	简单分析 

	风
险
识
别
	物质危险性
	有毒有害 
	易燃易爆 

	
	环境风险
类型
	泄漏  
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 

	
	影响途径
	大气 
	地表水 
	地下水 

	事故情形分析 
	源强设定方法
	计算法 □
	经验估算法 □
	其他估算法 □

	风险
预测
与
评价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX □
	其他 □

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围     m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围     m

	
	地表水
	最近环境敏感目标      ，到达时间      h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间      d

	
	
	最近环境敏感目标      ，到达时间      d

	重点风险防范措施
	原料区做好地面防渗，定期进行巡查，设置严禁烟火标志牌，贮运过程严格遵守《危险化学品安全管理条例》进行日常管理等。

	评价结论与建议
	本项目运行期原料存在泄漏风险，在严格落实风险防范措施后，可将风险事故发生概率将至最低，风险事故后果降低最小，对周围环境影响控制在可承受范围内。

	注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。





[bookmark: 附录G（资料性附录）土壤环境影响评价自查表][bookmark: _bookmark17]附表4 土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	




影响识别
	影响类型
	污染影响型；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	
土地利用类型
	
建设用地；农用地；未利用地□
	土地利用类
型图

	
	占地规模
	（2.8250）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（无）、方位（ ）、距离（）
	

	
	影响途径
	大气沉降；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他（）
	

	
	全部污染物
	COD、NH3-N
	

	
	特征因子
	COD、NH3-N
	

	
	所属土壤环境影响
评价项目类别
	
Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感；较敏感□；不敏感
	

	评价工作等级
	一级□；二级；三级
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）；b）；c）；d）
	

	
	理化特性
	见报告书文本第3.3节
	同附录 C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	3个
	
	0-20cm
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	现状监测因子
	pH 值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌
	

	现状评
价
	评价因子
	pH 值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌
	

	
	评价标准
	GB 15618；GB 36600；表D.1□；表 D.2□；其他（《土壤环境背景值》（DB4502/T 0052-2022））
	

	
	现状评价结论
	评价区域土壤监测因子均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准限制。
	

	
影响预测
	预测因子
	
	

	
	预测方法
	附录 E；附录 F□；其他（	）
	

	
	
预测分析内容
	影响范围（   ）
影响程度（   ）
	

	
	
预测结论
	达标结论：a）；b）□；c）
不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措
施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（）
	

	
	
跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	
	
	
	

	
	信息公开指标
	全部公开
	

	评价结论
	项目建设可行
	

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。
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附表5  声环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□           二级         三级

	
	评价范围
	200 m          大于200 m□           小于200 m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级  最大A声级□  计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准           地方标准□          国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区
	2类区
	3类区
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法   现场实测加模型计算法□   收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测         已有资料□      研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型     其他□         

	
	预测范围
	200 m          大于200 m□           小于200 m□

	
	预测因子
	等效连续A声级  最大A声级□  计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标      不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标      不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测 无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（     ）
	监测点位数（     ）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可行；不可行□

	注：“□”，填“√”；“（  ）”为内容填写项




附表6  生态影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响
识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑

	
	影响方式
	工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他

	
	评价因子
	物种（                       ）
生境（                       ）
生物群落（                   ）
生态系统（                   ）
生物多样性（                 ）
生态敏感区□（                 ）
自然景观（                   ）
自然遗迹□（                   ）
其他☑（动植物                ）

	评价等级
	一级□  二级  三级  生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（0.671）km2；水域面积：（    ）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集☑；遥感调查；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他

	
	调查时间
	春季□；夏季；秋季□；冬季□
丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害☑；其他☑

	
	评价内容
	植被/植物群落；土地利用☑；生态系统；生物多样性；重要物种□；生态敏感区□；其他☑

	生态影响
预测与
评价
	评价方法
	定性☑；定性和定量

	
	评价内容
	植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他☑

	生态保护
对策措施
	对策措施
	避让□；减缓☑；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无☑

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他☑

	评价结论
	生态影响
	可行☑；不可行□

	注：“□”，填“√”；“（  ）”为内容填写项







507

[bookmark: _GoBack][image: ][image: ]
0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	142.2	131.2	23	0.947	0.20463	0.20000542	0.2000000012	0.20000000000005	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	距离（m）

浓度(mg/l) 


0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	10.06	19.4	31.9	44.4	52.4	52.4	44.4	31.9	19.4	10.06	4.48	1.78	0.691	0.329	0.2289	0.20545	0.200000108	0.200000000000033	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	距离（m）

浓度(mg/l) 


0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	2000	74.677	68.677	11.977	0.468	0.07943	0.07700284	0.077000000628	0.0770000000000262	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	距离（m）

浓度(mg/l) 


0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	2000	5.237	10.177	16.677	23.177	27.377	27.377	23.177	16.677	10.177	5.237	2.317	0.212	0.07986	0.0770214	0.0770000564	0.0770000000525	0.0770000000000172	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	2000	距离（m）

浓度(mg/l) 


image37.emf
肉牛吸收

肉牛吸收

饲料残渣

饲料残渣

牛粪 （ 绝干 ）

牛粪 （ 绝干 ）

饲料

饲料

10500

10500

1479.6

1479.6

52.5

52.5

8967.9

8967.9

发酵床

发酵床

有机肥基

料外售

有机肥基

料外售

1532.1

1532.1

52.5

52.5

1479.6

1479.6

1532.1

1532.1


oleObject16.bin
原位发酵床


牛尿


青贮池渗滤液


饲料残渣


垫料


损耗5407.46


有机肥基料外售



image38.emf
原位发酵床

原位发酵床

牛尿

牛尿

青贮池渗滤液

青贮池渗滤液

饲料残渣

饲料残渣

垫料

垫料

损耗

5407.46

损耗

5407.46

有机肥基

料外售

有机肥基

料外售

废垫料 （ 含牛

尿 、 牛粪 、 饲

料残渣 ）

废垫料 （ 含牛

尿 、 牛粪 、 饲

料残渣 ）

2957.18

2957.18

46.41

46.41

35.7

35.7

2475

2475

5254.97

牛粪便

牛粪便

5030.64

5030.64

牛饮水漏水

牛饮水漏水

117.5

117.5

5254.97


oleObject17.bin
原位发酵床


牛尿


青贮池渗滤液


饲料残渣


垫料


损耗8253.36


有机肥基料外售



image39.emf
原位发酵床

原位发酵床

牛尿

牛尿

青贮池渗滤液

青贮池渗滤液

饲料残渣

饲料残渣

垫料

垫料

损耗

8253.36

损耗

8253.36

有机肥基

料外售

有机肥基

料外售

废垫料 （ 含牛

尿 、 牛粪 、 饲

料残渣 ）

废垫料 （ 含牛

尿 、 牛粪 、 饲

料残渣 ）

4348.8

4348.8

58.5

58.5

52.5

52.5

5175

5175

8952.24

牛粪便

牛粪便

7398

7398

牛饮水漏水

牛饮水漏水

172.8

172.8

8952.24


oleObject18.bin

oleObject19.bin

image40.jpeg
M B AR R Y A R E TR A B SR B K O FAE  (IEX)

| eoltikE (.o
| BEBK 005 .~ LK oj1Y
i £ W
KAEC = )
| @l
— offlll if'
T - vs
o | o 8 o
e B
| % B am
SN | < -~ WRHEENEE
1 5 (Hifii-g)
o B~
SO S T - e 005
HY " 20 \m
/5 we TR o) VW
! ‘ 0.10
" I
1 | ES 2
S | BR © X \ | 0.15
e ,‘,}icﬂzcjt;ﬁ - PEe
) e 4 F I 0. 20
015 B\ opa
Bite MAEs ‘_"i,f B my N 030
Kl 2.2-1 BiE X HEN S X RIE
~ LK oSTd
5 N
W®
R A
\—,‘ (HLfir:s)
*"g‘; 0
| BT A ¥R
oKH \ & — L 0.40
o e B WoBsF | bl ke | BB ot N BRe -
' " #ESlo r
ek Rlo Bl opma B .5
- sem 035 Bio Wad ° XN~ HE - '

B 2.2-2 T E 35X B B SRR A A X )
2.3 85 HKX
2315%
Mg S AR LAL, RS E, SRR, tRAE, Wi
i, ZHEFRAEN20.2C, 1 ARA, THRH™, AFREE 28.5C,
P BB R N 39. 4°C, MumBEARIRE-2.5°C, PR 334 R, P





oleObject20.bin

image41.wmf
f

 

j

j

S

j

,

DO

 

DO

       

          

/DO

DO

£

=

DO

S


oleObject21.bin

image42.wmf
f

j

f

j

f

j

,

DO

DO

    

          

＞

S

DO

DO

DO

DO

DO

S

-

-

=


oleObject22.bin

image43.wmf
0

.

7

0

.

7

0

.

7

,

£

-

-

=

j

sd

j

j

pH

pH

pH

pH

S


oleObject23.bin

image44.wmf
0

.

7

0

.

7

0

.

7

,

>

-

-

=

j

su

j

j

pH

pH

pH

pH

S


image45.wmf
Si

i

i

C

C

P

=


image46.wmf
sd

-

0

.

7

-

0

.

7

pH

pH

P

pH

=


image47.wmf
0

.

7

0

.

7

su

-

-

=

pH

pH

P

pH


oleObject24.bin

image48.wmf
i

i

i

S

C

P

=


image49.jpeg
205 R i o B
(1999-2018)
(BRsE: 10.1 %)

=

A L2 (—H)
AU TH ()
[ ] sk

B ik

[ ]t

[ HE

IES

TE





image50.jpeg
205 A F R 8
(1999-2018)
(RRASRE: 10.1 %)

s e

o ™
D B
i T

K]
=S

BT T2 (— )
ART TR (—H)
[ ] witkm

L EENE

[ ] ek
R

E IKIE

—





image51.png
Egpi = ZLTVldhleleF(v)XIO‘ (6-3)

RF, EguA | BEER dRE h MRS HRE, £

s TVigna ¥ | KBNS FE | HEF dRE h/MHRE (s L

HIBEKE, BAANE: ER)N i BANHEEEE vy THR
AHREH, B AR/IANE.,




oleObject25.bin

image52.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

1

i

eqi

1

.

0

eq

10

lg

10

L

L

总


image53.jpeg




image54.png
0.14-0,16 ¢
50.16

0E-01





image55.png
wE
0.0010. 00





image56.png




image57.png
/ (x—ut)®
miw )
e

2n,\7D,t

C(x,t) =




oleObject26.bin

image58.wmf
8

lgr

20

r

-

-

=

AW

A

L

L

）

（


oleObject27.bin

image59.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

R

Q

L

L

W

P

4

r

4

lg

10

2

1

p


image60.png




oleObject28.bin

image61.wmf
÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

N

L

P

T

L

1

j

1

.

0

li

Pij

10

lg

10

）

（


oleObject29.bin

image62.wmf
）

（

）

（

）

（

6

i

li

i

2

+

-

=

TL

T

L

T

L

P

P


oleObject30.bin

image63.wmf
ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

N

L

L

A

A

T

L

l

i

l

j

1

.

0

j

1

.

0

i

j

i

10

t

10

t

1

lg

10

eqg


oleObject31.bin

image64.wmf
(

)

eqb

eqg

0.1L

1

.

0

eq

10

10

lg

10

+

=

L

L


image65.png




image66.png
80.00

75.00

70.00

65.00

60.00

55.00

150.00

14500

40.00

35.00

'30.00





image67.png




image68.png
TISRRPE RS
(S0aa3t T 1500a 015 ; 100ma3F E 200015 )

41:"**1‘% B CGtaR)

500mm
Angea 300mm
»50m
1508m (3 Al bl
N a5 2
350am -
450mn | | a a4
la a| Ba
B a a4
s 2 s 24
- P B 1
PRRPNIN a a4
s 24 PRETIN
a - a FHE (S0ma100mm)
s a4 a & 4
a a4 a a4
EA600un ®t
E5200a0 0.1~0. 2anFiSELHRS
E2600am
®EH
HEAKE (S0mniR100aa )
TEEAER





image69.jpeg
RESET

] BRI
¥ ¥
L 8% i





image70.jpeg




image71.jpeg




image72.jpeg
DI((




image73.jpeg




image74.jpeg




image75.png




image76.png




image77.png
M T AT B X R 3t PR

w 2017.07





image78.png




image79.png
[}

: AL
E=

it

FKHEKE

[ worens
=

T 1: 400




image80.png
204 R YR E
(1999-2018)
(BRSE: 1019

W

WNW/

ws\

sw





image81.png
\
[
=

IS R W—

FREIE (CHD g#ingE

BALRE (—HD 2RNE

M ZKHEK A

Mo 1: 400




image82.jpeg
o 300 600 1,200 1,800 2,
1 .





image83.jpeg
T Ay TR (=)
[ ] witkmi

I Ak

[ otk
I

o

p— -





image84.jpeg
BERMAERE
ove-208)
RRAE 101 v

I

VA e (—m
[EERES < x an Gt )
[ skt

I A

[

Ca®

[RES

T JEEE





image85.jpeg
. 515
i H 4148

<> i@?€7’ﬂ4{i)“|ﬁ;{\‘,
THLER \ '
° RS





image86.png
oF
2k

—» CE«Dﬁ
mm l_l

LA KX
el 7k




image87.png
’ -
| g
/
' |
‘ fé\
) [:;'}:j
™ AN
W AR /
A &
5 L p
I Bwins /
. Yk ki
; , ‘I‘[ I S
J\[ " Cm ¢
o A ks
sl | G
ey ULRENT | ey
Fir Wl i) i
- J
{ g A e s
, VS
kg L B RS
s SEpE
. Sy !
5 N /
7 s ey L 7 /
¥ /
D o sl e T
[ s u i 6o
L s & e i s o il o/
Ny N o e ; o
JRANE y S e ) 2
¢’ e oy apeow J
S S - ~ !
[ g fray /
o nsasie uf ey ) ﬁ
M : r
) N o~ ol ® (
y 4o orun it & mpan
;1 msmmse T, oty P o o |
A » L] " L )
BN TR e # peen. )
T a0 fras / i ﬂﬁ‘
o W o R
RN
7 s S
P, iR n/ T
s &) wio EXY
o
{ . fiesq A #
5 ~er b o S onms >
Yn i widf "y
\ (e o e
I )
N ; st sz .
= -t sttt Ko - i
’ S P R I AN
ol s e < e i
i e md 0
b g sHo.
. Ay i
g o " S/
D g s
L3 Yo e - °© n
oins: ens]
1
| o ¢ . \
Y % )
. o {
. \ pun S
“n © il ; B B W
! CAINCRR - (L) A T osnm
) oLt IRV i~ 3 '
- wn °  mm R u )
AT IA C ey 7
o ° S XY Lokt 3 e Tt i
! s =
PUES o il 2 g T s
RPN v K3 A Losn * = =g .
B & U i . S '—‘—'E
ALK ® ik . whi PR
SRR o Uk ! o g .
JHAX n L i
il I K - ER1270'S o A
“ . xis, o iy
s - AUk o 50 o
X 5]
Uil {3 - 50 brins





image88.png
[ e com mans
[ e com muns
| S
I e
I
TRB. SRRSO R

HOFIEE 1: 400




image89.png
W arwes
W e
iy

LRl ekt

A

1: 1000,000

L]
©  HRTHPL
©  mTEbBL
o BETHBL
— R
— R
—— - HHR
. am
- R KE
| Rz
./

ERERET
—RERET

R
IEAREAR TR R PR F TR

B




image90.png
o] 61 gwesininnnnns
3 SAR SR AL AR
1 AR SRR
o] 02 ax-wisnaonrsannns
bl Ao aR

5




image91.png
L
nmeme
s

[ wereme
s

mmrane

. sssrne




image92.png
1 TR

=l
K TR R





image93.png




image94.jpeg
naum, s,





image95.jpeg
IR E R X BRI H & RIEH]

B

(UL () % a6 %
(SRR Vb S

VR TR £
T Er bk

(&)

=000 H AR~ R I AR
http://zxsp.fgw.gxzf.gov.cn/)

LT %8
T (049: 2504-450206-04-01-254250

R vA i

PN A A 25 2 RO R A )
fH}’HHL?WU»‘—B 91450221MASMY5H894
HCE LS A A il
TEFEEA(TE) [200.0000
H T N
BiH &5 AL B I O R R B 53
MARFT L g
B AT ik
i gk
EEh A PO 36 K B 7 _ BT X
S A AR U R4 T B3 X S A A
TR 4 AN 5 T A2, 8250 A b, 91 ) £ 6 S L S T2 U
HHNGEEP . TR SRR, TIH 0GR TAD LERW7EA S, TiE
—_— (PITRO EBURROME &, T H B TR B 9480%, Wi~
Yoo FHEAB0KI A TR T, R 10200 M4, o s K g
5203k (—4EHEE—IU) RVEIIRTARAES00Sk (AL S AN | B S
RE2020K P4 IR & A R4 AL A B A 15003%, 45t #2500 By
BB 2502.0000
RAFABIHR I |
7 i 3
T A HECE & FIC(A%5T)
BUFTEE(EA) 202606 MR TAHE(EH)  [202612
3R

it

LARADKH A & RIGR 73

2. AR E L4 T4 'I:Htmfﬂr%. 1&/) ’~UFL' B @, B R,

3 ARLLE AR TARBR R 24036, S IF04 S TRUR MR 94 b = 15 ST,
4.I90H % BGRB8 R A 2

E

INSRIE Ak £ KUK 9

% SRR
S AL WL PP B YR A MG T A AR T T R . 38 T AR L
6. AL 3 (4 4RI H 4% R
eI TIN TS A BRAR TG 18778825567

) ) ML DX CRHTHI TG #5049 55 3449

LA E i bk

B s 4 307629636@qq.com IR Ml ¥52707
HRHLY: i

X S ey e TUH %[0 2025-04-27




image96.png
A HH i BT X

PR PN BEBUR SO

EERAE (2025) 15

bl

WL X AN RBOME TRl o
PN EE ROV R AR 2 7]
etk Al SR e

N B AR OL B EOR R EL:

KUARKAT 2025 4 1 A 22 B, 3HRA 7 HiE A ER R
R, BREFH, AA LR L MFEREER,
TOARH 2 58 B AT /D 41 5 iR/ B B JB 45T 0 R R b R
WAL, BRI

MM £ 2 R AR b A A IR ] T TRt YR AT R
4, JH B RRMARL I HER KN 24019 AP, o 47 RE
P 2.2918 AT (R H 22918 A BT, Fook i 1.9981 A BT
& 4 0.0751 /M 24t A Hi 0.2186 4B ); 4 By 84 Al 46 0.1101





image97.png
AHLCRFIH 0.1101 A BT, He #Hh 0.0212 A B EH 0.0013
ANBL AR R H0.0876 A1) . fEF HIRA L 2043 425 A 17
B, WRAHFBREE, HRFTBKNE.

S5, LR E AR S, 4 L MAR SRR K
YRV K EALNAF, FEFESRERLAAXNE, TF
B RAAAZERE, AMBIAZFL, AEREEE.

R AR B AL B AR X EREATER . FH . L%
AW A& RE B, AREE ROR AR My 3R %, R
REFEATERN S, HHEAAE-MRERERH X,

FEPE: AN 2 3 AR b A 0T PR 3] R A ARk R 3 S &





image98.png
( H3%g H 1455202 “[o|fu2Ey  S1C20EL: LB M B Yy e

0 0 928070 | €100°0 0 212070 | TOTI O 0 0 98120 16200 0 1866 T 81622 | 610¥°C | 610¥C n._lm..@«
m. o
ouy | B
4 s 2 : - = ; . ; 312243
0 0 9280°0 | €1000 | 0 | 21200 | TorT'0 | 0 | 0 | 9813°0 | 1S20°0| O | 1866°T | 81622 | 6107C | 610¥C | FHLAR if
=795
IRE | min
g
W H W HY
B W WHE | ¥ T 8 | T W | ¥ e
. | B x| %=
| Hi¥ RS | ¥ x| @
7| ® THHLD THE ® THHOLD I B o | wEE &
o ) W H i &
# RSB TR BT B | /ER)
WE | BEG
TR AR B
MR

B YGRS T)d

ORT Y B¥) W7 Ty

U E | 9A s N = NG ERVAT |23 8 7 B4 2 11

o2




image99.png
0 i BT I
SN RIBOR

fEBEA (2026) 2 5

PHIRLIX S BN BB G TR S Ap Pl
PN REAMV R AT 2 W]
B4 5917243 B: R €SB ET

MM £ AR AR TRAE

KHEA R BT 2026 4 5 F 8 H 3¢ R/ 5 $2 5 t3% 36 AK b
FbHE TR TR, G0E, ZHEHEEAAHER, HE#E
A Z KB KNG VR B T B AT B Rk A
EAAE T RAT, ARHHEFN.

M 25 2 A8 R O B SR RN B) = B R B TR L A
K&, FHBRZERLFBERY 1.5914 AH, H¥ 4>
VA H 1.5087 BT (R JF M 1.5087 A BT, 3 HEHh 0.0205 2
BT, AR M 1.4882 AT ) 5 4 BY %A H 3t 0.0827 A BT (R

Sl




image100.png
JH 3 0.0827 2N BT, H o Ak 0.0200 AT, AR H 0.0627 2
Bi) . f# A AR AkAE 2043 5 A 17 H.

AR, ZTE AMAU ST, F4 LA A BRI R
LR KA, BEEE KL AMAEXNE, £AF
BFERIARIERRE, AN EF4L, ARERELE.

AT HE T, JLF R AR B P A% B R AR L AE X
MAEGNEE, BHEETRENTH, REFEHTELEE, &
B — YD FEAE AR Ao g R R A B B AT AREE.

(=) ARERERE —FARDIHL, HEARLIREME
WEFEZFUEN;, (Z) AMEIAREESEFEENAEELR L
EFED, BREAEHBRAZRLE ML, (Z) EAAEmM
X Bk AR F A (W) 88 ST KT
WAMA R (AHZRTHMBERERMEE ), TEHUER
IR LMNELS, FET ARETEAAE, REREL
EMARBERREFAREERANE RS —5M;, (7)) B%
H AT B N A E BRI R E R, K& LA RE(E,

HHRABS T REREFNARMANE T REREE, X5
#X HERE,

Fibe AN 8 AR b B HUR TR 8 = 3150 B A Rk R
LDIES





image101.png
WM$W4Eﬁ@aA%ﬁﬁ
20264 5 A 9B/
(AFHERREOATEE) e o





image102.png
( H6H S:4y9200 :lulfu¥if  S16208L: ¥R Hi L V)

0 0 2290°0 0 o |oozoo| seso0 | o | o | @88kl 0 0 | s0z0°0 | 280571 | ¥166°T | FI6ST Hne
) o
7 B =
0 o |as0| o o |o00z00| 22800 [ 0 | 0 | 288¢°L 0 o | c0z000 | 28051 [ v16s°T | H16ST | FHFAR M%WM 1
IWE | 7
o EZ 4000
W i Y W T,
w | ow | v | we | vw | B o | ot | s | e | e | 2
7 | By | B 2 | ¥ > ¥ kI |
| # W s 1 BHOER I ] 4) | WEF W e l
% BT AL W | /ER) 4
ME | #E%
AR B3
ST
ORI ¥ %) 037 1)k FHOEN Y RO TR0 <X 2

200 8L B AR B3 H M

B

]





image103.png
5568 Ak B tbts L

o BARMARE RS A R

Lo MMEEEKAH AR

BiE (P AR AR E LM EE L), (A RERE SRR,
CHRREE KA % T R A i T % 19 FL b i )
(EREH (2019) 48 f (FEEKERE ERRBT /B
R AT AT #— % B AL R KA L
WAy OB ERKH (2020) 3 5) 44 XEHEMN, 446 KRN
R, BRLAFHE—K, HETE, R AF. AEHEN,

BT AR
. WEARK: MMAERE B AR
o, EARERRR

Z2RHAE, LHERCT Bk A EE HRAEAE LM
2.4019 ABUEH R AL A M, RARKLER L _AERA .

=, EAERER

T JA M S S 2.4019 A BT, 3o A PR HE R 2.2918 ABTCK
FAH 22918 AW, HeFE 1.9981 AB. E# 0.0751 AHT. HAK
F 3 0.2186 /AT 5 48B3k #F H 0.1101 A B CR A H 0.1101 25T,
HeHH 00212 A BT, [HH 0.0013 A BT, H A& 3 0.0876 A0 ,
(E R A TR A _4.58% ) , EFEABEAELY R SR
AAEARE,

WL AR

20254 1 A 30 HE 2043 % 5 A_17 H.





image104.png
. FHRALS

1. FHEAT AU RAA L NS R T4,

2. BRHBRA, iRl BAL §E S EARE T
A%, FARARERRAZAABRETE, #H s AUREE;

3. LA TEM WAL & — UL, AR
YL

4 ERMA, BETTREMEE, 7778 UETE ST
LB BT

e THBASS

L. TS A AT R AL R R T

2. ZHEGAMI, TR A R R AL

3. ERMRA, AZFARAE, L TABEEREEL S =
R

b EFERE, REALRMERERN, B2 0% EREM
BEAA R (A REND B 54 B AR AR
ERUARR R, FHRESRIAAR, B A5 s,
3 AR TR BRI BRI S B A B, HA
SR LR RS TR, & B RBACT A,
LFSIEIAR K. R AR A AR, FEH, 7
AR CPEARERE L HET L) | (PEAREPE LT
L AAG) SRR AR LA BB B RARAL.

S, BFHRARE, RARELMEERLELARLN, L7
RA. XFHZ8H, &k EH ST 5 AT HL

b wARA

ifiy





image105.png
Lo FOREE B ARG A B U o X B AT . U
B Z 7 R — Rk, o T R,

2. 7 SR R AT AR AT A B iR
B A, W2 RER R,

3. R FERIE, AR BB AT AR A SR E A
BEBERYN, FHTALHFREEFAK.

4 WREEEKFEAERLCT TR, 356 FF LA
ARBHTRIAY, RAHTHREAR, HEFKERARE,

R R REE, R EARR, TR A L
R il — BB A7 BT H A T th L A A LA R ok B A
SWEBHRKE, Rl FEARABARR.

Foo RBBAERATLE S RAMSW, R % HA B,
W R R AR, R BT A A A R B R o

FRBF—REH, FLRA AN, &S WHFEE— B
B RS R RA

. ALFERFETERZHRAR.

Wtk SRR A E B (AR W

)

A (EFE) :

&Eﬁ%k,ﬁﬂwZ?

e o

wi%: 1587 82321

2025 % 1 A 21 H . 2m5%#1A21H





image106.png
Bohtefell P

FJr: WA RE G aAKEH RANA

.77 AN A A AR b A A IR ]

B MEMNEERA

AR €A AR FE A E L34 B, (P AR SEfE & 7).
QBRI A AT 3 5 F ¥R b JA 34 T2 A7 K 1°] B4 3 o )
(BRFEM (2019 45) fu (S EREERRERTET J @4
% B 8 KR RAY T 5 T 3 — 3 fm 5o ML 38 3 K R0 AE AR e 30 22
By (kB REH (20200 35) SH4%HEN, &L
R BRLRTHE B HETE. pRE. AF. AEHWEN,
EATAR:

—. FHEAK: MMNEZBRRLHEARANE M

—. ERREAAR

ZRFAE, LHERET HE A Ad HROAFE LM
1.5914 A BUAE A R A AL I, WHR LKAy AERAE .

=, EALHXE

THE A Mo A AR 1.5014 BT, 3 A PR M 1.5087 AHLCK
F 4 1.5087 A, e 24 0.0205 A B AR My 1.4882 2B ;
4 5% 7 JF 4 0.0827 /BT CRJR 3 0.0827 AT, e 2 46 0.0200 2
. A 0.0627 A1) , (i AMEERE WA 5.20% )
P E A AR B R AR AR AR

. R

2026 4 4 F] 30 H % 2043 45 A 17 H.

. FHRALS
1. W7 LA 77 MOV A L Rt R





image107.png
E %2 ;iﬂ;’:%j;;;\ﬁﬁﬂ\%%i?:iﬂ&%fﬂ%‘%Eﬁfﬁlﬂ R % % 77

; Lﬁ%%;iﬂﬁéﬁ?ﬁﬁ%%ﬁ,%ﬁé%&ﬁé%

) RARBATRMARN 7= — DLW, FHAHAR
gL

4 BB, BAERTREGRE, P F A UL E B
BT

e THAAS S

RS GES AL E Vo P ELEEE S Sad

2. LHEGRBE, TREERERAERLIAAL;

3. BRAMRA, AEFHFRR, LHTAARLARELEZ
A,

4. EFERE, RHALRRTEEAN, bLH A REREH
BEAMAW (HRERMREMD #EXLREAMRFHIAR
BRI A, FRIEARRA AR, R R AR T E. R
WK H B RTRD . RETREHRULEA B,
Mk R L HRERR A, EARNR, ZESRBUCTE4H,
L R F AT ER, R ARRETIAGRRE. FEH, T
SR (PEARKBELRERE) | (PEARXPELNE
Bk A ) SEEERARKA LR BRI EIARAN.

s gEHARE, RERKIMEERLRLERILN, TF
RA. S AMz Y, BELFERETFETH

. HHKE

| E AR B SRR R RAT. S
b i Rk, T AERERLE

o 7B AT R AR R A FIRR
Wik, moHRERETE.





image108.png
S RTEERUE, Tk at A o Sk A7 4 B A MR KA E) A
EE#%*%,Wﬁﬁmlﬁﬁ%gﬁﬁka

4 WREERKKAERLMRTRY, S%ARTFRATR
ERBWTREAL, Ry UTHRIEAR, #ETKESLAFE,

AN ABURREE, 2307 th i AR, 7T 43T 48 B HAN T b
BT R —BF AT AT S o A F R KA o A
FREWHLKR, RHFEMAREERR.

Tus AURERTRE SR LWL, HRTLUFABBER,
WEARE, Fr4T aHERRNARERRR.

T RER—RAEY, FLAFAH—R, £ ERFEE R
RAREEERA .

T AGFRERATEFERL HRAR. AN (HERHRZE
RED EHA BT X A4 F AT ULE.

FEfr: RN R E 6 B A (R4 AR . B

P st B
TH (& :
R
ik |
b
20bE 5 A
\\\HH
A C “Héﬁ_“ﬁ)(ﬁﬁ)
&iﬁ%AM‘ >=%’
%ﬁ,éé%ﬁ%i“ms

amb 4 rﬁ 7, 2




image109.png
NG S 9145022 1MASKEYUSXE  CBA R faiAKFF 75)

IES . 450221197503100029 (LA FEFRZ75)

LF X FEWR, RTSLAGRE: AU 2305 FBCRIF X 55, A4 B EF 5
KRR AR A [/ 2k :
—. MEEEMAR
R 75 AV X BEAR AT S R o TR 3t 4. 81 i tHAHAA Z (i . BRI E R
%m#(%wmwwm%wmu&ﬁm¥ﬁ&%&&ﬁﬁﬂ%m%§(%ﬁ&mmﬂ9%>§%ﬁ§%
MEﬁLﬁﬁ¥E&%ﬁxm.ﬁmﬂ%&ﬁ#m&ﬁiﬁ%@éﬁﬁﬁ(mﬁﬁ%§r X
= K
&

450221108205040016] ), BRI EALHE.
=, MR, HEESHRIATE:
1. HEHIARAE, M2024412 A 9 A% 2044 4£12 H 8 H. 380200195
2. MFZMNEA. &8 %Rt iih 4.81 a; FL 1300/8;

3. AR HMEMZPIREAELH—RITR, WFH AL 205 ke h 207
SN . i

4, ZERPURHA, FAR 277344 12000 Josb b3 FHRRA .

F 7 BURIF L 55

A BEE R A5 [ 20 5 6] 27 WO 4«

HGHARA, B ZER RS = .

W 275 FF R %5 T 51 62 (KT B 24 0 FIVHE AR A & 10 73t ey PR 7 47 i v«

s MRZHTEAELMAE, TEOBOSFHFLE, BT RS R Tk

5. FTHIN, B AFHETEZERLSHME A RKPAT, A DT T d i A
SRMPIT. PETEZHIIERZEES.

V. Z.J5 BRI A L 55«

L\ ZIREER SR LA IR, SR, RS, 2H R s O
al) SEEARRGG (Kb AR, B 2, WA 4 S S a8 AN AT . 207
BUEfT.

2y CTTARUEIRIE ZA M BRURBOR R VRS 10 Tt BB R TR A =g
BRI 55 2 B FoAth A= P i

1l

[ R
DLl OISR





image110.png
_ 3y LIT RN B S B R ST BN B S0 TR SR A R R (SR PR ANBREE, WIS
AR E S H TSRS 2 I0FI .
4, Vi LRBORREIER . SR, 280G (&t ERFEEH
FURGHIA) AME R FIA R R AL
F. EATUE
1. 277 SR IR 2058 [ B O S gh Rl . AR AL et 30 H, RO AAURBR &R, 207
] B AT E LG H Ay 2 15% HIiE44: .
2+ 5 AR AR £ TR B LA AT EE B B i A R 3T . T, 25 BRI LG A 7K
L TAE. B Z TR — IRk, i AT AL E .
3y ZITAEFFRAZSR - H It AR o 5 38 AT R 20 4 AR AT A 25 e B el PR S AR DR o 7 Tl LA DR
i, ZHAERGE S AR RIEL FHE: W0 RFE LS54 FAEATRA F H AR,
LI BURG A R AR A BT, ke 207 s — V16K, b FR 5 AR SEE A2 DA
4 S5 R B SHE R  R EAE F s h, ER i 4 E E BRI KA &
JiFTA, EHAEKHMERIAT A HERTHA, SBERSMEETHA R H KA
i), BTSRRI, I BARIBAEMTE L SHE. \
N RS A BTSSRI, Z7E%s i BRIl R 2O iR
[ SR IE AT A B |
. AR — BT BATAT A, AT S A A F RS FARER .
I\ A& R RA NS, BRU LA BTIARR, WRIARRE, D075 i 5
ILIX A BEBEE R
. AEE—R=H, B ZUHEM4, HER—4, BERSEEN.
+. AEFRBEN ST R FEEXN.

777

M 5778;78/28

;\,Wﬁ/q/ﬁ 7 H





image111.png
i AN

e 2017) 9 &

UEREHON BEBUR G IR 2017 AERESS—HE e
A CRLESRIFRRTHL ) Tt

o TR R A
R B 4K 3 A N B AR b A AR ST SR A R
U Rt e . e O T K E LT AT A 4
T EERREE O RLEK T - X R R R iy (R
EARBEL (2014] 78 5 ) XUEHM, 29K, AEATHAFE
i R BN N S AR Ak A 2 ] 0 T 3R e K R 4, R
B TR A 8.7542 AT, oo R M5 8.7542 /4 BU( #h 8.7542 /A T ).
TG, EREE BT A E T,

T ARG 2017 AF B — MR R M (AR A R M) T
. Ho

Pk RRVE. RAFEHEER. RELE





image112.png
e Eﬁ‘WM¥ ’ 0 0| zrsL 8 | gvel 8 | TveL 8 RLa
f 72 T/awu ,
K@% 4 ;
| f
TE 8 4 0 0| 2VeL'8 | 2VEL'8 | TVEL'8 Th A MWW&
4 M
T W
| A v B W
\ T | TR | B | 15 - T -
Y t g AR
T o we s | a0
P N,

Q17 T e

Vi
7/

BTl 9% L10T ‘M B

FEU CETEEHRND WROVBOAN— % (100 a T

i

X

LY





image113.jpeg
237 R S AR A B

m%«¢%k%ﬁﬂ@&&ﬁ»«¢$A&ﬁmﬂiﬁﬁm&»«ﬁﬁmm
%%ﬁ%%ﬁ%m»%ﬁ%m%&m,$Lﬂﬁ$é$%ﬁmxﬁ$ﬁm‘ﬁi
%mmﬁm,ﬁ$ﬁ%ﬁﬁ¢%%%¥%%t%&ﬁ$ﬁ,%ﬂﬁ&ﬁm%,ﬁ
AT, X7 SERE T RAT

o — SRR R AUR B

L AR A TR D A BB A

1%&%@:Wﬁ@?@ﬂﬁ%ﬂ@ﬁﬁﬁﬁ%ﬂﬁ#@#¢%4mﬁim
{4 AL

3R MR TR 4.81 .

4&@%%:@ﬁﬁﬁ$ﬁ%¢%&%ﬁMMﬁEﬁ&%ﬁ,ﬂﬁ%w\ﬁ
Eﬁ%w\%mﬁ\%ﬁﬁ\%W%\imm‘%%@\%Eﬂﬁ%ﬂ%,%ﬁ
Eﬁﬂﬁﬂﬁm,$ﬁE@¥%mzﬁ%M&ﬁF%%m%,%&W%ﬁﬁ%%
%mWEﬁwE&W,LﬁEiM%ﬁ~ém&%,EE&E%%%&Q,Eﬁ
ARA U7 M FRRE g e R AR B RN 5K

5%%%@:%ﬁﬁ%mﬁmmfﬁﬁ%m&mﬁ%ﬁﬁﬁ,aﬁ%#mﬁ
?@%tﬁ%ﬂxﬁﬁ\§W%%m%mi,$ﬁﬁﬁﬁiiﬁﬁﬁ,$ﬁM$
BB MAE T

o = S ELLE IR R AUR A H

Liﬁ%ﬁ%mkﬁgw%t,E$mu$ﬁ‘%mﬁﬁ\%ﬁﬁFﬁﬁﬁ
mzaﬁyﬁ#%ﬁﬁiﬂﬁﬁﬁé%ﬂﬁﬁkﬁlﬁ%ﬁ&ﬁ%,

zﬁmuiﬂﬁwﬁw,@ﬁ%ﬁ?ﬁﬁﬁﬁ%%&mxﬁﬁ%&\%ﬁ
%tﬁﬁﬁm%ﬁ\ﬁﬁﬁ\%ﬂ%\ﬁﬁ\ﬁ%‘ﬁ%%*Wﬁm,%@ﬁﬁ
E%Eﬁ%ﬁw\ﬁﬁﬂﬂﬁiﬁ,%m%ﬂ&é%ﬁ?%%&iﬂo

1%&%%%ﬁﬂiﬂﬁ%ﬂﬂﬁﬂFﬁﬁ¥ﬁ,%ﬁ%%%ﬁmélﬁﬁ
EEF\éﬁ‘E%%W%%ﬁ,éﬁ%&ﬁ%ﬁﬁ\ﬁ#,ﬁ%ﬁm&@ﬁﬁ
&@a%@ﬂﬁEE%&ﬁEﬂFém.$%W$muﬂﬁ,Lﬁﬁi%%mz
Eﬁéﬁﬁ#%m%ﬁﬁﬁ‘ﬁm‘W§‘ﬁ§ﬂﬂ,





image114.jpeg
BEAFERH S IERI S

LA R B2, %I B 555 FROREE, 8
WGy FFEGLT. AL PR AR S — Y R AE, ST
SRR, 5527 RAETXREE.

AEERY B, FEMsEE. A 8. KENEBHBELY, B
Pt A S B SR FRMRIUE . ZAEFIME. FRAK. BRAZ
FFEU S R — VIR, Bl TR, SH TR,

BIFELFAE

LEFBATAE: EFHEEARER. RIS, IR, s
ik, By R ERRARENT S . MmO A B LR, AT IRAE
4y, B BIUHREZ T BRI, L2 ihBoE . ZEBH. 4
WA REBRAR, ZTHRUAT RBRA L.

2.ZITHATAL: B RN E R SR, R —H,
BRI AT 0.5% 16 B S A 24 it 30 B, FOTARURTI R
B, Bl ClcEd, BITAEFHE.

3ALT— 7 7 TR R OAIER, T4 AT SN
B 20%MELE, REUIRIGIRI, BITH ML,

HREHMAE

LAMCRREE, X7 AT m i, RIS A AR FSEE
MH.

2 AL — R, BT ER— M, BT fiEz R ERER,
A% RS .

3 A HIAA Y HHbE . AT AR MR, FTE B A
A2

(UFEE

=

ZikF (2D ﬁ?/ﬁ%€~ } =

202544 H1H 7*0\30 v/





image115.jpeg
VT “BhHsRm” Shpp R A Ak R AR

BT B AL
s IMSERKLHEARAT | AW Drd £
EE ® & TR BRRHIE 13597066404 J
REA
o) SHHES 452227198209092333 J
i R TP HASBER AR J
e otlay’n'h” S50 >0 '9" )
U 7
AT 2
x |
%31 A s P

BEFEBIE (T SRS, SN KSR A ST
'W

) TR, 810 e A8, #20 G T

TP 4, %4 THE20 4, 5 TES0 5 GRETD, 5 6 TE_L05

78T 4 GRET), BsWHE_/0 & (REID, e

st A AR





image116.jpeg
Hﬂ!,\
R TR R AL

(H19T) 3B & ¥ % 202500085

EREEETZEETHRRB: 450206900002450

BB R MMEEERIRRERAS

%O % B WAy

EERRA (REAN) : TEs

B Hb e AT R A N

2 F 5 BH: W4dHm

RiE (PEAREMEDMBE L) UE, 2HE, 7
, M E S, BRIIE, T
W

RIAEHLE W*@ TR RAT B
AR

SR

2025

FRE AR A0 E R Ml R A BB s




image117.png
U RNITR MINCE R S g O

WX A AT IR R T
FH A R R AT 2 w5 H B 5L

N AT X B A R BUR
i%«ﬁ%%k%&ﬁ%%@ﬁ%ﬁﬁém%gﬁﬁﬂﬂﬁ
gAY K5 E AR KA. ZHE, REEWT:

LWMﬁiﬁﬁﬂﬂ&ﬁm&ﬂﬁﬁmﬁﬁﬁﬁmmﬁﬁ
Ei%iﬁé*%*&%ﬁ(%ﬂ)umnﬂﬁ,X%&Emﬁ
AEAREREAERE P AAERRER S RZ&7 MR
HESRTF UL,

2. ARAEC TR B i KA B % TR A 2022 FAREES—
HE” BB SPGB G E R ) (BT R (2024)
2B AT “ELIFEE IR MKEMER 2022 £ EARLE “—
W RE, WA R A B E SRR B,
02022 £ E A EERERRE AR WAE, ZRENAREE
ﬂzmw@ﬁ'ﬁ%maﬂﬁﬁaﬁ%ﬁé%lﬁﬁmd&mn
EAREE —KE” RE, BUHNSEE—SbXER 02971 2
Wtk 2022 41 Ak B EREME, SURHGEE R
WETER 02971 AT A, FHEHE-FHEL K N

Y .-—1_





image118.png
2022 47 [E 4+ % FH AR E AR, 2R E KT AR E A
REEFE. 0k R TR R KR, kA R
P& REA AL LR R

3. AR4E CH MR RV RMH ERALBERR T
FEREH R R A K Ay s (B ARTER (2021] 166 5 )
ok, PRI G ARARKR BRL BB RN AT
P BT BHE B B RN s — M3 0 AR L e
WHy, TE LML AARKRE R, 2EA RN &L
“HRPE HEL, FANRREER BT SR
EELH.
4. A M ALK E R MM I R SR A
Ji 34 T 60 K MM T 0 . (R S A e S8 B4 A 5 D )
(LEREM (2024) 1 5) FHWEEME, FHERLFABTE
BT RN T4 F 200 F77 K #0208 MR L A 7= 2 ¥ 4
BAEE, TERHLHEETE, WAL AT E R ER
AT 200 FHKENTET S wty, BEAFKEZRE WLy
%, REFERRLFHAMEE. R &R ERS AR
&K HRARR B K AL R E #TAW, T HES
FEGH WA BT F; WAL AT E AMER AT 5 o,
BHRA A EE TR LT BT RN L BB
F, BEEMELEERBALREXSHRABRRE, BE L4
LRHBBE Ik,

__2_




image119.png
@A

Wi SRR S AT

LR Y
A FF £ =2000 B K A HALAT F
=3

J1,1,2679613.8442,36639099.3118
J2,1,2679625.9541,36639119.2233
J3,1,2679598.6623,36639135.8218
J4,1,2679599.9969,36639138.0163
J5,1,2679597.5452,36639139.2975
J6,1,2679603.3880,36639149.5023
J7,1,2679603.8353,36639149.3035
J8,1,2679626.4353,36639190.3762
J9,1,2679665.7247,36639251.1796
J10,1,2679653.2742,36639259.8929





image120.png
B T T X B R B IR )R

P HTBITLIX SRV T 8 2 pdpoll
FHEABR 2y ] 3910 H e 5 e

AN A T X P A R B
KR CHEHN R B X T H i B E B TR L
ERMERNEY RIEAas ks, 2858, AELHT:
L N E XKL H B ARAE = BRE A RS A
2024 415 + & FR AT — A (2H) 0.0405 A%, FH K
R AR AR R EREAE KRR AARRREFZ K =4
R EMESRTP L,

2. BN (2024 FLERMERERTEMLEEREY K
FRRE (O ERREERARLRA TR 2024 £FEELEE
T2 o FR AR R (SRR A R ) (BARR KL (2025)
99 &) S A VK, WMEXHR LB EARAE BT E (%
AR ) KER 1.5914 AB, T E A& KR i UK
JBA% MM B Mk B EAR 1.5714 A, L THEATHTES
0100 #RFE. HEATESL 0200 RIER, ZHHEF B KAk, EF;
TE B A Hibk & E AR 0.0200 A BT, 11T EATMHNE
42 0100 ARFER, ZHk A F RAMM. HER. 0 ERIH T &K

— ] —





image121.png
R, 2 BT 5 4 R A ML BT R R A
At

3. AR4E CHARYRH RUAHS BRALWEER£T
PR HE L R4 A R ] B e ) (E RE K (2021] 166 5 )
b, AR AR AR E R B AN KPR
T A AR IR B B 6 N B ; — AHh M B b A b 2
Wby, BALH S EARIRT TR, SEARBATR S AT HH
P TEWEL, EMNRREEH S P AR £
.

4 A CHN R B AYRE MON AT KR kR
By 3 F 6 RGN T VT IR S 4 b 0 BB 4T 5k DBy )
(LAY (202431 5) FHWEANE, TR LFMTE
BT AN T4 T 200 07 K 09 55 AR & B E E 4K
BAEER, FERHLIHERTE; SRR LM EFHER
KF 200 FHKEMNFEF s wth, mAERELTE ERH
£, RETEHARRTRIHER. 5 5 A ERE A EH
AR HRRER B RHNB AT E #TLW, BAREEE
EEes LM R E; RHRLAMTE A RERAT S B
BHRLEFBETRERALHE R EF LML HE RS
A, REEAMBEE ERBTLEXSFRRIBRKE, BELH
S RBBGE K,

B E A

— 2 —





image122.png
MEfE: R AL B AT

A 7 R MUK B R B ik
B3R AL E A A7 ]
A AR £ =2000 B K KM A7 %
A =3
| 11,1,2679718.7977,36639123.6210
12,1,2679732.2453,36639169.2378
73,1,2679742.2404,36639174.3551
14,1,2679750.6831,36639216.2710

J5,1,2679742.8002,36639228.0446
16,1,2679736.9484,36639232.8032
J7,1,2679709.5043,36639242.2144
J8,1,2679685.9985,36639250.1858
19,1,2679680.5402,36639253.9725

J10,1,2679678.8359,36639256.0404
J11,1,2679681.0275,36639270.7434

=
W—





image123.jpeg
AP I A 2R A B )Ry

KT CORTEREZRELOV AR A RIHNTIX
RSB F N AR U i H
PehE LR ) 1Y5LE

N T AR RO AL A TR

W (X FAERELERLHHEARA W ITXAEALL T
WAERBEREFERTE S ERHEY KE. ZAERAE, A
AR

—. JH Hafr THEETRNER £ (b4 24°1246" , K
#2109°22'9") , MY FRFEMBE AL 480 LR 43 A ZH 4 1500
L, ZEE, ZRESLLTYRATR EXIEH 2 HE+H R%A
ARBERY EFEATAER X RAAKBERY XEE, FEUE
Bl %R E Ak ~

=, B CREAREREFRREDWIFNE) fo (GERIE
FRFMRIPE RO SR FEREEN, AT EH BT (GERTE TR
BN KB AL T (2021 4FHR) ) HH =, FaHob-3 HEE
7 hHy “EIFAZARE 2500 K (R E S MRS FEE: |
SWAIER S ) RULWAEMETERE” . AhHHORAY
W . TUE FF AR R A H LA A0 N w47 Bk R A

e
P

=5k




image124.jpeg
PRI R T E RS T4, DLBH R BT ek oy & B . BRHE
TR AL L 1Y 95 e 6
hE.





image125.jpeg
P I DX K ] g

BT O OKFRRT (OB ZERERO A
BRPRZ RIS W 5t R
TR E EHE ) W5

BN B AL A A

FRH CETAERMN &AL A H AT R AL R
EHEBFANEFREG T o AR E B ENNFY TRE,
ZAEHR, AEFLT:

—. ZHEFHFEE AT RREAE . 73 DR AR B
EEHEE, BN EREFE &

= R CRRAREREALREEY HAERE, F
At PR F B AR R A A LR s
BHMB TR, FHEEUERALERRTE, REALR
UL R S L R P,
EREAEKLHRY, AFRRTEFAR T,

3’ ARE b4 A RFAE AGEY (BT Aok T B4

|




image126.jpeg
KB AN By KA, AR E W BRI R4 ) A R
WIER4E, H R AABOKIF I, (B HHOFBUR A 5,

W AR T A AR AR AR, ALK 2025 45 M T A
HlFHR A 1450 A md. REEW, WILEMTAEE Ay
BT TARECABIE A, REGHEARTAY Y
HE. HEREXANE, REENEHLHEATHMHFHHT
ARIBKET,





image127.png
K TN 2RO R AR 24 wliE
BWEKEREREN S

HiM £ 2 SR L A B IR A E]:

hAE (FFRAFEEMA DA RR TR T RBFAR
waE Ty K&, RIE CHM T AT EER KDY (Bk (2012 78
£) RAxFA, AHRLWT:

BHE, MR E BRI E R B R A 4 220 K
AHE (G SR K2 109.37260866, 4 24.21487431), &
FUN CHIM T A3 B K &1 D.

R B 48 W AR R R AL B SRS B v TN BT e 8 B R
W HERETFEEFRARRRRT R EERER.

FhEL.





image128.jpeg
2R B A FE R BT R

YAl B #A: 2025-10-13

TE A BT KRR A SRR

R R % Ei ;1‘ R T AR () |24000

Yl

R ?Q§iﬁﬂﬂﬂ&ﬁm &;gﬁ%%iﬂﬁﬁ

BREA A& BAWE (18778825567

I B # 3% (7 70) |1317 FEHRFE (F70)

ﬂ&kﬁé&ﬂf‘ﬁ% 2025-10-12

#HRER

£RKE

LA ARAK

EERFHH

A 0 e 2 Al A R 7 TR A A Pl
QHEHA<E&ﬁEﬂﬁ%W%w&§%&E
$005 2 R i U B — 7 B R N A R

o





image129.jpeg
£REH
PHEHABEMBEIL RO A R REE, £F5: 202545022100000138.

¥ 2W





image130.png
R4S FARRME BETHRE

TE&W I IXHEBERFRFFERE
HEIRWE

IRE BH - 2026 £08 A 05 H

Kk W RS R P A B R AT BB A, AR s [ 4 BT A
RIS %




image131.png
1 TUE ZEALE B et 1
Zﬁ ME LW ..

3.1.1 Z4&— 8%

312 EREIE .
L3 W EBIE . 3
3.2 B AL AT oo 3
3.2.1 “TAE” AT RE AR % B A 5 7 ER R
PR 7 3
3.2.2 AR ... 4
3.2.3 FAEWMBERR ... 4
3.2.4 BMABER ... 4
3.2.5 AKIFRTE . ..o 4
3.2.6 EATAAT oo 4
RIS = O OO 4
3.3.1 KAARM T (EfL: wh/5F)
3.3.2 KIFEYAAT (B /) o
Bed B o e 5

341 MEEHETELEK.
3.4.2 REBIBEEHEER . ...





image132.png
1 JEHEARE R

FEAR WL R AT W R T LR E

4 H 2026 4 08 f 05 H

EREFTLSHE | F 8K FHEA | @EGH
7 109. 370377 234 24.213231
B 2% i
2 MEMPE

RFENTE BT AR BEREZEELETH, #
T B R AR ST, TUE AR B AR R AR S ER
R IR 45 B T BB R AT

FEH S HRAME BARRMFEEZEHENE.
3 FHAMIER
3.1 XELHHT

.11 Z&—EHHE

ZREFRAAFFEE BT, HPhERF £ 0D,
FAEHERLIAD, —MEBLOAN. AREBERRRER
L LI

3.1. 1.1 $RIAFE LTI

5 EBRETHD TR T FRETHX BEEFERE

1| ZH45020620004 | ML X A7 J) R X A | AU LT
PRI

3.1.1.2 FXEMNEFEEF R

5 AEXR EXEERT EXEEAK

11—





image133.png
1| KRB AR B E | YS4502062320001 | A0 H i 49T X K< BK 85 A7 =) ek o
AEEX AKX

3.1.1.3 RANE
FHEEEET

A5

EY 1520

REFREEIR





image134.png
3.1.2 ABKE

ZRE (BALRAFEA R 0.0 AE) F R
EI3E 0 4.

3.1.2.1 XA ¥HEF X

%

3.1.2.2 XEWHE

3.1.3 &K

FE (LRI R B R 0.0 A E) W R4 04,

3.2 REH

3.2.1 “WE” TUREEHREHREES e EEU L
EERBT “WEiaL” . &

3




image135.png
3.2.2 HHER

BT Rk & JR b
3.2.3 FAENEERNL
REMTFERERARALNA: &
3.2.4 AAAEER

x

3.2.5 HEIFIE

T REAKIFIF: &

3.2.6 EAFAHT

x

3.3 BELH
3.3.1 KEGFRMAN (Hfr: wi/d)

40000 © »

35000

30000

25000

20000 & e

)
15 NS
15000 i

10000 N
5000 S © &‘f’lb S
N o »° N o A2 O om ©° N (e

0
A AALH FERMAI Bk
BARAER mIARFAE TR m SRR

3.3.2 KT MM (AL wi/4F)




image136.png
600000 @39"“'1h
R I |
2 BE etd cob
EARAR mIOPEHE e TR m SRR
3.4 W
3.4.1 FRFEBLETEHRER
) WIRARBRREEEEEET
75 |84 R 4K
L R, B, Mk, mARE. AR, THRICE (T
BRI F Rk
2. B b eE TR, BARTE AR L.
G e HE R 4

L AR “BElm” dLREBRGEEIRTH, 2EH
K10 ol /AR DU MOBARY m KRR T REMR
EAAERN L. IARBARRTREEN L, RILAR
FERMAETE AR, B RHE. HEERARFRI LR
BERAEEEFTYL. RHAHFRBEIY. BUTAAR




image137.png
FUETRFEREH, 2T ETERAT = BRATHTE
B R, nBE VOCs HEAA IR L. BB A AT R
IR (FEEEREERE), 2HE EAMKVCs 48
B BOREA

2 B ERRSEURRARE R LY. BERRY. B
. FREFEE. LTk, B, A, AL
RGN EATERP EEERE TERBL (B4
ATFGEF HREBEZEANTE RT)N (HI651-2013)
Ek, HEHAR. ARP. DEBHEX, . AR
FUHRE LB LTEE,

1 e A NG SR Y R E SR EN RN
A PE W BT R 8y A RBOF A ATR EE 31 T4R
EHHEN, BT HEITREEHERE, RIEFEHRAW
FHERENRBR. RA. HH.

2 ANZFEEALNLYRAFEA. HFIL, wkigt
Rk, BRHATEEER T L HEN R AT I L %%
WATEAEL BT R S BB, fR0R S2 M 08 4
WEE RN, B EREAR TR,
RFEFEREER: L.

3.4.2 REFFELEX
http: //sthjt. gxzf. gov. cn/zfxxgk/zfxxgkgl/fdzdgk

66—




image138.png
nr/zcwj/gfxwj/t18841783. shtml





image139.png
T H 28K AL X EAE By A A SR RS
7]

TP AARBHR “ kit BilARS
2026 £ 8 A 31 H




image140.png
N AR RGBT

HEI

XOWEAE 9 BRRIR “Bkht” EWRS RE (LT “ARE” D - ARGH
PR EIR X B AR BHEIT (BLRRRR “ABA” ) §HRIFRIE TRtk BiR X B AR BHIRE B
O (BURFEIRR “IB4E777 ) ASTisiT. 4ep KE . NREERSER . BEERA RS
AR R A AR . HESSEHARS, VR 2B, BRI E &
A MAAR LA E . ARG 2 SR AL H ek E W AR S -

— SR R

(=) ARGIRMEREIE AR (ORRER. O, B3R5 (VEH &S %, AR
FARREATBOE S, AFTEEM T U TSR

LATECH L. BURER AT HRE. TEEW. TEOMA. TBEGE. FITEEF;

2 EAE. BERNES () BN BN IE ST

3T REBI A RAL, =07 ER B & AR R 1T

ASEREREE LR HARAT

(=) e, Bk, BEMIEEATTRM AR R . AR TR REliE. B
Rit=8ig, SANFEMARIREBRAFE ELE SRS

T B e R R AR

RAGEMGRIETIA LI RN, EEEE A BRREFRR, TS LhR
DUFAEZESR . T H IR IE A AT AT PR AR 4 AT KB T o B e vk

=. RIS HIE e TUE

R R iy (rpie NRSAE R 7 B XA EE)  (h e ANRISHEM S 2 4ik)  (F
N RICRE e 2 275) (P NRISAENEE) SMREHEM . S S EE S
ME, B RGBSR 45 R A5 B AT R 55

AR UME T B R T BT Bk ARERI A RS 8dE . A AT S B0 i 52 51
Wi N IHIEE R, A B A BUE FEH T ES

M. SR

I EA AT A7 AR ) — VI JE SR P B AT 7K, R AT K a4 T AN AR B4 A 2 DU AT

(=) ANH A R e 80l b 75 B Fe v B 0T (IR R BB IZ 2 AREAL%D 5

(=) FHIERZE TR TR .

Tiv R

(=) RRGHEREGRR AR BB E R T EHE SRS &2 ] (ng R
RIREEE] SR EEWIT AL EEFIT BETERI1E) o AP mFREcE A,
THEEBK AR,




image141.png
(Z) ARGHROH I LI RA R T (h e NRIEH EBUFE B ATT561) E
RIS AR B AT, IR ATTEE, BHIA MG THIE .

(=) APERAFER, ARACKIES &30t 8 S8 BUF ARG Rt e
NI A

PN~ PR R ARREAL

AFE I E AP ERA RGN AR, AT IR A%

AP ) B 2 AR REAURMEAT BUR A B AL A

2

IR BIE X AR IRIT




image142.png
L T B IR IR T I VI vttt ettt e s eeeseeeeneeeeeee et eeesenessnenee e saeeeaeaenas 1
1.1 2025 R LA FHIUIR (BB AR ) s 1
2 b TAT R 23 T I I ettt et et et et sttt e e e e e eaeseseseseseensneneeeeeeeenenaneas 1
2.1 FKAATEZR LTI ..ottt ettt et e e et es e e e e eneeeaenens 1
2.2 BRI LTI oottt ettt ettt ettt et 1
2.3 IR TF IR ITLTETEIE <.ttt et et et et e s e e e et eeeaenens 1
2.4 FHRIIT BRI B HITE IR oottt ettt a et et e e et e en e 1
B AL TTH LI BTG I oottt e et et e ee e et eteeesene e e et eseneseenaseseeeneneenenennnas 2
3.1 B TP HI oottt ettt nn ettt e 2
3.2 I I TE R oottt ettt ettt et e e ettt e ne et n ettt eneaen 2
A T YR A T B I et e et e e et et e s et et et e e et et eeeaene e e eseeee et e et anen et aeeeenenan 2
A1 BRI TUTEIE ettt et ettt ettt e et eneeeeeana e et et et eeen et e 2
8.2 TFIT TG ettt et ettt ettt st n et enenen e s eaneneee et et enntan e 2
A.3 [ G IR T oot et e e e e s et et e e e et et eeesene e e et eeeaeneenen 3
A4 T P YR EITE R TEIX oottt st et en e s ene et e san e e e eneeeseeenennaes 3
A5 C B HE DRI oottt etas et et ettt ten e et ee e e s enenena 3
A.6 A LT M A IR EE <ottt ee et at ettt e e in et et et ee e enaen 3
A S R B AT 20 T R T oottt et ettt ee st e et e st ettt et e a e e et et ea e e e enenenn 3
5.1 A A IR DR B BT oo ettt ee e e et e e e ee et e s e s eneees e e e et ee s 3
5.2 TR I TT ] oot ee et et e st aeee e s eneseneeesneeeeeneeeee et eeenenenennes 3
B R B 0 T T I, et e et tes e ie e et en et n et e e tne e e et eeeee e e e et eeene e et et eneneneneeenenan 4
8.1 L RTEITTHIL .o ettt ettt et en e e et et et et ettt ettt eee e e e e s eneneneeeennneeen 4
5.2 TR e ettt ettt ettt et r et et et er et er e et e et ene e enens 4
6.3 FE B HI oottt ettt ettt e e et e et ean e 4
6.4 (ST HERR R L FUIXIE oottt ettt ettt ettt et en e e 4
T BB BT I, oottt et ettt e e e e e et et ee e e e e et e s es e e e e et enene e et et enene e e eeenens 5
7L T T B A5 DR A3 HIT et ee e ste et e et ee e e ettt e e e e e eaeeeneseseseseene et et et et et eeenananean 5
B K T I 23 T AT I oottt et et et e e e et et e s ee e e e et eeeeene e ee et eeeaene e et eenneneneeneeenenan 5

8L Tl T B BT ] ettt ettt ettt et et et e et et eae et et et ee e e e eeeaen 5




image143.png
LR FHBLAR 2 BT ol

1.1 2025 4% R HUR FHBRR G B s P AR )

TH &0 2025 F R LA IUR GRBTRERAERR) BUR SR, ¥R 28250.16 °F
Jik (PR 33.33 SFK, Jp R4 33.33 P05 k: [ 1531 FJ5K, HARE 1531 F K
A 14.40 Pk, Hrh TR 14.40 P05 K HAbAR I 317.59 5Kk, Horp AR 317.59
UK Hofth b 27869.53 T 5K, Hd Bt T 27869.53 T KD o

2.8 2 [ RN 43 B A 1

2.1 FRASEAK B

L35 B VS & 24

2.2 BRI AL

L0 e A 5 2

£V




image144.png
2.3 WHUT RIA S

L3 E VSRS & 24

2.4 PRI FE BT Hh s

L3 H VSRS & 2405

343200 H S BT AR

3.1 LR @A

L5 B Ve RS % 00 1

L5 S A & 20

3.2 Hhft N

L5 S A &5 2% ]

o
~
b=




image145.png
4.4 T B I Hris Bl

4.1 &

BB

[t 5 VG AN &5 20 ]

4.2 X

BB

[t 5 VG AN &5 20 ]

4.3

£

e

L BRI 7 1

[t 5 VG AN &5 20 ]

4.4 § R E R A

X

@UISR(ER: ENCERER 610D

4.5 &b

A A

X 35k

[t 5 VG AN &5 20 ]

4.6 BB E

[ H Y

A o iz ]




image146.png
5.2 3R B 2 B L

5.1 EAHE XA

I R | NIRRT, @A ARSI R A A S T R

iiac) [egeliSvie S R ITHAIK WA CFAD
L X AT ) SRR X R 4
1 2 28250.16
LV
B 28250.16

5.2 KIELRY X FE

L5 H A & A2

BT AR VR 2 () 23 A LR WU SRV A A I AN R GEREAT A A

A





image147.png
http://bqfq.sthjt.gxzf.gov.cn/zryp/resources/dist/#/PublicIndex?ssyyd=pcgzd 5 [q] £ A3 A 85 3 | T3 — 25
EH, BABNUASHERTH AR Y.

6. B 23 B i D

6.1 HARGRY HL

[t 5 VG AN &5 20 ]

6.2 A%k

[t 5 VG AN &5 20 ]

6.3 HERHL
6.3.1 ExEEEH

[t 5 VG AN &5 20 ]

o2

]
Ll

6.3.2 HIA

[0t 5 VG AN 5 A 20

[y
7
x|
s

6.4 fik ST pEH L E K

(i 5 VG AN &5 A0 ]




image148.png
7R AT B

7.1 WEPEDIRES X S BT

L5 B A o %80 1

8. 7K Hedis 53 A 47 D

8.1 T8 B el

L0 H A o %80 ]

o

=




image149.jpeg
W22 B R O
S B B AT P

it

7] (4i— 22 9145022 1 MASMY 5H894)

B 7
o TR YT X A O A 2 R SR T PR TR 5 4 O E 4 5 < yTovl2,
PUTRRIRR “IR&ET” ) RMEMRIE, HxHk BRI M5,

=N CATRE ARG AE S, R AR TR B AR EE AL TR, RS
B, ERIF TR, IO MRS IRE 3, MR BIRw r5 R0aE
LB SHBREPNEIE, MBS AT ABERLEL.

= ATR R &R SAETEREM . ASOLE LR S IBE SR, TR ™
IR TS R A ST SO s 1 PO A RN G Y, JETE IR RIE B R PN TR S o 1
RERR AR B IBTRIT SR BT AL RS TOIRH5I, 7% SR SR (AT B S5k,
R ORAR SIS R HE R & AR SRR AL B ) K
MU AT EHG R (AT EIAG) (EEB R TR ERLR) §
RAE, LR BB KA SE R HES 2 Al B i IS HES Y AT .

oo AT E BB AR PITRCE 2R A BERY B 5 A TR RN Wit R
T FEBRFERFERST =R $IE, FENCEZESHEEERTHER
B E . IR, ALK X HCE G BB R RIS, gt IS iR 35,
Eit 2 A TFEEE R

AL (RRE) - MR





image150.png
W P ERE R R

WRME R [EINCEIN 3 ABEIA (BT ; I m
CMEER M % =UF
o 1 IS HE RHBIALS. MA—M ORATED ERWATRE G, (6. RUKY, FO=M
= PR ARG S . L LT IMETAN. SITEERTR.
SRRERRE < %
P A1 ROTL 50 NGRS M 0P L BT X510 m‘%vumm T 10205 M4 W‘?gj%gfgﬁ;l;;ﬂﬁmmwwsmmmwusno
WERB R F) 2006429 1)
MM 20265512
o RGBT 7R = A OV B NS00 9 UM A Y A I OOTRARED RV LAYB TG 5 AT A0ILI]
RE | mr TEATTERSROENS G R RALEMG TN J—
() ; BB (T RN i
FRITRTRNR
AR |
'ﬁfﬁﬁ'}‘%* 10937035618 22028140 SRR | R 15
REHALE (RETE) RH  RRAR TRER (5O N
BER 5X) 2502.00 140.00 | FrEHHM (%) 5.60%
ERREA N IR R AT S RWAARTD|  014S0205MASQAPEYI6
ROER A AR AR 8] i ek RS BASE Ts27TaR0Ts
TR [ mws BHODI661
G ﬁzgng)“ o 91450205SMASQAPGY 96 5 187738825567 wk'ﬁ!ﬁi‘gﬁf‘ﬁ 3) 20210503545000000002
AR 50T 43 R (A ADESERA9 S ST ASG T BIOROMTET-T (L BRHR DM T LR W I EADK & AL MR RSS2 32— R B A6
1 < z B T r
s ; i ~ | sumwmsceE
e SN R (Rt (ER. BEFRAEY
BRI
cop ¢ 0.000)
f..S 0.000)
B 0.000}
BE 0.000) 1
23 ®
E
[] : M
% %
% KRB
i RS
e B (FRIBREE)
& R 0.0000 0.0000
7 XA 0.0019 0.0019
WY 0.03)2 0.0312
BREANY 1
®
- =4 &
® I
%
YL L)
4 092000 1 95600 2.87600
¥ ~ ALY 004600 0.09780 0.14380





image151.png
1 KA Ry
K — BARLERRN R . el TRBEMS RE A ) MmO
ESRITR % U w0 % (B
WE BRI BRRPR LR, RIE, UK % D g Ap] 0 M (%)
BRPERR WEAAKREPE 3 / —WRIPR, —HRPR. IR & B0 i) M0 Rit (B
SETR BHAOKBRS K GBTF) - / —RRINR . CHRERPE, MR 5 il a0 M (B
REEZMR / BORE, —MEE Ed O =i0 s w0 ae (s
Xt B 0 A0 sk Wi (B
| BR T . HRARWABAR %) ) £ R R0 [ EmRR] AL
1 Aikal R161.57 Vo 0.000 .
3 2 Rl WE ] Vn 0.000 ]
ERRHIMRNE 3 AN 4 vn 0,000
4 B K va 0,000
S MUY $h k) 277 [ 0.000
6 ¥ FRIR200 0l Un 0.000 i)
10 2 RirK 146034 Va gmm
i TR TS : BRI
RS RO ; 5 T o . AR R
PN Sl ERORR | e | o | ous e atitios
I
al
FosRuR|
HERMME
. i TR
TR = ;
PR 5 et MoK (TR Bl R WIRFRER 2
Eaitts g ] NI E 0.022 (KA SHRATAED  (CBI6207-1996) FMBUA AT
2 4 EGBR 0":::2 GBILERAARAED  (CBIAS54-93) PRI BRI RN SR = B AR
e W | SRR
S s VI RBT BRI U HOREE Rk
R e A | oy ket
EREAR L
BT j
SR 5 @) REE e 'J
AR v : on/EEy BERRER
CENSGH|  (RisH
=b] g 6)
: prases —EE '
S3mo i owE HUFRES
CHEH
e}
[TEr] 8 &% CPERUREN T et ] memaRen | AR ovE) D] T eERNER orEwh _BIFNATY SFARTE AENE
3 3 gELE / 1 503064 TRETRBER | IEE 2
Frmer e 2 i AL ] / 357 R RBIR 57501 2
|—RTE 2 PR ) L ! / 525497 LR B 7501 3
B 4 IR Jokiave ] / / 2.55 RFCA: 1 3] st 2
e " D TR 7 7 vost BES X 4 =
hJ AR LRI / / 1 RUE 2 _1_ R
7 Ak 24 42 YT A / / 0276 [FIT 2 &
X n:mn) 5 ] A AT Tol 900-249-08 .100 SR 1Bl 3 L3
= ) 9 PEHia et LS T, 900-249-08 0.010 S AAT ] 2 % =
St 10 B B HLIE LA T/ 900-04 149 0,001 o &R 20 7





image1.png
ML X 3 A P A S B RT3 35
ERIFERE

(A7)





image2.png
FTERGRS: 1786671949000

G i LA G )N R 1 LR

TH 45 yTov12
HWINE HHR AL X 336 A48 P8 PR /- SR TRV )
HRIHE 25| 02—003Pt B 1AFR: FBIATR: il & Bl
PREGFY MR SO 1Y W4

— BREAER

BT (FF)

Ko EANE 91450221MA5MY5H89
ERREA (FE) e f{{]—% :
FERTRAN (EP XA
BEEATHNEEAR (BF) #XIA
=, GFIBLER
BATZHR (FE) iiB-y-$2
G—1 215 RS 91450205MA
=, GHRIARER
L G ERA
w4 HRY 8 4L 2 HE e G
K% 20210503545000000002 BHO01661 ’Z;é?d?é
-
2 FERwHINR
w4 FERSHE EHEmS ¥
= y I L1 S [
WIS V0 . SESERR A
Bt |G A R BHO43752 '@@»
H 5 SRS 1] X
LA oA R S0 418 BHOO1661 %





image3.png
BRI HEATREmREH R
G B OLAR I 15

AENHERAREARAE (F—HL2EARE
91450205MA5QAP6Y96) #SE A ds: A RA/F A (ERIME H 5
FEBER (R WHRBEEEIE) FALE—FINE, T
REBZHFIER, TET (BT/FET) 4% 0
Pl RKEFBEZETFMNEAF RN ERECERH R
gy ML KBS T W E AT Y FEP RS HE
RERGREZEH, ZEAR, THRERRT: %HEH
BERHMEBWRFEFAN_EWE PR HITH TRF
B % 4% 9E $ % # 5 _20210503545000000002, 1 A % 5
BHO01661) , & &4l A 5 &4 £ (1= /%5 _BH001661).
Bt (R 45 _BH048241 O | Z 1 (f5 %5 _BH043752 )

(kK a#FIH) %3 A, LRARHHREMLTIAR;
AEfR ERBHARRPIIN (BRTEAEZHRE S
(R) RHEBEERS L) AZHRBEL L E, FFRPHIT
ks “Bg2” .

AEEM(NE): )"





image4.png
‘Environmental Impact Assessment Engineer

A Al P EARSA DA TR
Foit R, ARTILIIAMA
AUMEA T B FE— A

BLAIRBEH b 4 TALIT )R AL

AR, 4SOBIIOMI0I0138)
g O s
LT PR 1L 2
dEEm: 2020405308
5 5: 20210503545000000002





image5.png
G-HemEARE
9145020SMASQAPEY6 (1-1)

&
ES

ERREA @i

B rmRRARARLT

@*ﬁ

B ARBEATEBARERIR)

BEBE wan. w6 . RIFR, AU WAL
et SRR N, FALM B

B A B 2R

R R KRR B

GRRERN G0 ENS TSR

038, KRR, R RS S
SRBTS: SRR WIS, AR

W%, FARSERMS, TRICANS OUNE, B, &
BRI | THWRES, WHEHEL, RGBS
B PRERES. (RCEAGMENTEIN, RELRIOLEE

TRERED

g g gov e

R LA AR LR RS

privrey
Twere
Cis

BAE wEnms
BB 20reAsE
® B gmmmmxmmzezfatﬁnzm
o6

AR R s




image6.png
ML X AR N4 SRR a3

WHSEFENEIEE

? N .

o PR BT L A i3 B

E‘

C) 58 32 AH 2 g il 4K B o I, P1-P7
I_] = Y
S AR ST R T EUR SV B B PR /%Ziﬁ
\\//\7\“; ?’%’ /:‘\i:»‘_z‘\,/\sl—!—; -
%ﬁ@ﬁ@ Mfimgﬁﬁaﬁzw A% SR AL EAN T . P48-P50- P55
FEDH S EEERAL . GE— PR —— T —— ‘
e s e Coe T H 5 B 2 ikl . GE—%
B SRR YT e b e WA R Y CRERR | R
1 . . . N | LB B RMEIS e RS
K (2026) 95« FRENLIBTEHIZR : o at i s | b P16+ P32-35
e i el A . et g oo | P (2026) 95 o RN 2
S S IBUE KR M e 00T, 5e3E AR T R SR e 2
FREEAURR AT 2 K KR R 2, 53 il 7’ Tpeco
P BB B4 BT 52 35 FR A8 AURE A A TR FH K K J5E 1 ;%;ﬁg
2 e ka1 & T . P VI-P VII

E e IA TFEMENL A AR $E it . I, P61-P63

SERPUE TR IR i, 52 | Coese Bl TRE R EAES 2 B BT S I i, P64
BN LRSS FHATIE M, 401L LA T AR AE F AR 1] 1, P92-P94
TREAFERR R, RATIE TR | et s TR M TR AT | W P110-P111.

2 | IMRILEMAATYE, B8 “LUrmE” 4, P279. P294

HEME AR . RN TR B T R 1. P92-P94.
'—‘_—»I:' “[/\hw 9 H %‘/:\O
RARANAS, Rurngy | Coon  DEHET ik P301-P302
R ) CL AN ZE AN B T A L R R AT BR A = 3 A P61
WA, 75470 1 B O PRES ) -
eI H @i N2, BRYEEM . I, P97-P104
CZSLIEE 1.2 WEIR L2 A5 9eat | L P115-P118.
N P Joh Vil D_‘_‘“—A ,[{—:_':’ 25 \4‘ 2 I—HA ; ~
o T A B BRI H BIRAEF foﬁ‘?# f?{iﬁiﬂiﬁﬁ 2 P280
" - AT AT P289-P291
MSEFRME LA IR L2 KGRI E TS D106
TR =S 5, B REER T2 | S skl da . fa kLR (1 s s A@gﬁm )
ATHEAMT, AZS R R . AR X A | By a2 NQP&7
HIEESIEEM . T T2 R s 3R 4, %h _

3 ) . 3 CANTE T K. T REAE i . W, P280-P281
A WA, BT YR iR, e ;PMPW
P SRS AR L ¢ CRSTRF i RFE b126p134
T :723“\ RSN . E 3)4‘\‘2‘:\ & ‘% . — — — - -
iz BDTENE. DI Bt D e e R < T
fit, DB, EEMHE VIR | qypeoeg prmit. prii. Brsi P97
(R 355 2 B 4 AT % R B U TR

O, 52 3 050 H 24P A6 B 58 4 3 4y S PLI2PLI
T 22 R N
WSTIIAN KR X 3. PetE . | OO STII M KIREX IR, P4 &, &b | W P127-P128.

A AL FE it A HERCE: 1) HE el AT AT PRSI S HE A2 ) F TR L AT AT . P281-P282

HEETS KA T2 R AT AT AT, e | CLse AR TS KA EE T2 AT AT 1S .
(i

A K E TR S HAT IR G HE RS

B





image7.png
BRI EETTKE B RIAT R T5 SR

M, P47
L. 5
B LKA IR . R P176
N D . P77-P84.
B KA I ARVE Iy 43k AL TR TR E . S e

REAREREST: B KA T

E&R KA m g S SR

DR BTG R: TRESTSRYETE @ R, P208-P225

o 96 i B GRSl oo g =8 ST BT, T P274-P27
H 02 7 A 15 Y o) T ST AR 4 e AR K Tl
VEEL s AT K AR S %30 B X3k Dy fiE K hATAR o R, P44-P45
. B 4% 32 7 218 R e o) AR 1 1 R e il
o . . P244-P245

UEE:E
B AERIRF A L Lm TN . R, P191-P193
B HEL . AR, i | CEREIEHR. LRBIE. ZHE& | R P132.

E EHEsZEm, IRFEBMIE 4. fH3E HegZm, ARFEF AL A4, P290-P291
ERTFE. AR R, REXH | SRAFMEILY TN EMmALE M, | A P119-P120.
{eAbER T Ar4d, IRFETE{LALERT A48, P291-P293

a%%mtﬂﬁﬁﬁ,ﬁ%mamﬁﬁ T PLERBTES
THAFE
FEMK ST K AE, BEMBAE | 25 H T RIUR KB B A 710 7 & 2 P18
BTRAEIE, K IUAR KB I8 A 7 B .

7 | AEME, ST TKEmFR, HTFK B2 5 W HL T K Rema T . R, P230-P239
RSB EIaE, T Kk R R a0, 2 R, P263-P264+
HOF K EREE R B W 5l o e T R e . P282-P287

B 5% H T 2K i $E AR P it . P286-P287
B 58 M T K I HE PR B i) . R P323
T B R A, o TR A S BRI H . W, P301-302

8 | FRESFHERTR SUTHAID | SRUWTHERNTR R TRk, | & OO0

e e B e RN 2 M . P303-P304

o IR S A, H o B 55 IR IR HE RS 2 14l 7 . P57-P60

9 URHCHE R, S TR IS B I E %L YRR 5k R, P255-P260
B e MBS XSG B G360 R, P262-P269

0 HiES5SEHK, RRAERIR | ERIWESER, AR LERAITE | RXEKELF
STWHRABTEIHE. B, WK BRI P & BT R4k 4t

W% ok
L R u b





image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.png
R AR A E T 7 AR P AN SCIF T

A4
VI FEAR R HAR SR A A 5% S
P 28T TRE T
- 3T RIS IR B BUR 1A
B
B
4
VIR REM AN VE A [T
203 A S AR GR A AR
3 E TAFEESL YO TSNP b e
y
HFE LAE T %
A
v v
B A I H
= W5 VY LR
0
& A 4

Rl

1 PRSI T 5 A
2% IR LR 53 4T S5 VA

A 4

VR IR ORI, BEATHORZ SRR E
245 75 G TR
345 YRR BOILH SRBE RPN 4516

A 4

SR BERE R (R





image15.wmf
%

100

/

´

=

Oi

i

i

C

C

P


image16.png
B =2 'R

50-110 1. 21E06
110-170 1. 26E06
170-230 5. 05E05
230-290 2. TIE05

290-350 1. 67E05
350-400 1. 09E05
>400 2. 18E05

EHKE:  6.8000E+02
B/ME:  5.5000E+01
HBFIR: 1 11,200

REEE





image17.png
R R

BHER |15 im0 a)





image18.png
Gk

I

R AR b — — > BRL BIEN
N .
A 4
513k A | RIESR >
I I I
e N2 . ‘Slu]:/_; =i . []p'ﬁ'::':\ Ve
A VR BB E —— mset «—— 1 I B B

FhR. &5, [ARRES

4

ALK —— > &5

gesopl ——— AR HUIEE RS

BCBSIER —

FHRNE «——— =HFEH e — BT — — — — — —  EEbIR

i
o
St
B





image19.png
BR. BT

A

I

l

}Q: Eﬁ%é)gﬁé—% y R A7 » RSz, B/
FI RS T o KRG . ﬁﬁﬁé -

|
I
v




oleObject1.bin
发酵床养护


发酵床清理更换


发酵菌、垫料


菌床铺设


发酵菌补给


有机肥基料外售


牛棚建设


牛群入床



image20.emf
菌床铺设

菌床铺设

发酵床养护

发酵床养护

发酵床清理

更换

发酵床清理

更换

发酵菌 、 垫料

发酵菌 、 垫料

发酵菌补给

发酵菌补给

有机肥基料

外售

有机肥基料

外售

牛棚建设

牛棚建设

牛群入床

牛群入床


oleObject2.bin
牛只损耗


牛粪含水


牛尿


发酵床


地下水


蓄水池


牛饮用水


消毒用水


牛舍降温用水


车辆清洗用水


办公生活用水


27


27


17.28


5.26



image21.emf
地下水

地下水

蓄水池

蓄水池

牛饮用水

牛饮用水

消毒用水

消毒用水

牛舍降温用水

牛舍降温用水

车辆清洗用水

车辆清洗用水

办公生活用水

办公生活用水

27

27

27

27

17.28

17.28

损耗

2.94

损耗

2.94

损耗

6

损耗

6

损耗

0.02

损耗

0.02

损耗

0.15 损耗

0.15

2.94

2.94

6

6

0.02

0.02

0.76

0.76

三级化

粪池

三级化

粪池

菜地施肥

菜地施肥

循环使用

0.18

循环使用

0.18

牛只损耗

牛只损耗

牛粪含水

牛粪含水

牛尿

牛尿

发酵床

发酵床

0.61

0.61

0.61

0.61

4.35

4.35

7.5

7.5

5.26

5.26 5.26

5.26

4.35

4.35

9.61

9.61

青贮池渗滤液

青贮池渗滤液

0.05

0.05

牛饮水漏

水

牛饮水漏

水

0.17

0.17

雨水沟外排


oleObject3.bin
地下水


蓄水池


牛只饮水


消毒用水


牛舍降温用水


车辆清洗用水


办公生活用水


7594.3


7594.3


5529.6



image22.emf
地下水

地下水

蓄水池

蓄水池

牛只饮水

牛只饮水

消毒用水

消毒用水

牛舍降温用水

牛舍降温用水

车辆清洗用水

车辆清洗用水

办公生活用水

办公生活用水

7594.3

7594.3

7594.3

7594.3

5529.6

5529.6

损耗

1060

损耗

1060

损耗

720

损耗

720

损耗

7.3

损耗

7.3

损耗

55.48

损耗

55.48

1060

1060

720

720

7.3

7.3

277.4

277.4

化粪池

化粪池

旱地施肥

旱地施肥

循环使用

65.7

循环使用

65.7

牛只损耗

牛只损耗

牛粪含水

牛粪含水

牛尿

牛尿

发酵床

发酵床

277.4

277.4

277.4

277.4

1391.62

1391.62

2188.79

2188.79

1893.89

1893.89

1893.89

1893.89

1391.62

1391.62

3285.51

3285.51

青贮池渗滤液

青贮池渗滤液

18.72

18.72

牛饮水漏

水

牛饮水漏

水

55.30

55.30

雨水沟外排


oleObject4.bin
肉牛吸收


饲料残渣


牛粪（绝干）


饲料


3360


473.47


16.8


2869.73


发酵床


490.27


16.8


473.47



image23.emf
肉牛吸收

肉牛吸收

饲料残渣

饲料残渣

牛粪 （ 绝干 ）

牛粪 （ 绝干 ）

饲料

饲料

3360

3360

473.47

473.47

16.8

16.8

2869.73

2869.73

发酵床

发酵床

490.27

490.27

16.8

16.8

473.47

473.47


oleObject5.bin
原位发酵床


牛尿


牛粪便


饲料残渣


垫料


损耗2816.7


有机肥基料外售



image24.emf
原位发酵床

原位发酵床

牛尿

牛尿

牛粪便

牛粪便

饲料残渣

饲料残渣

垫料

垫料

损耗

2816.7

损耗

2816.7

有机肥基

料外售

有机肥基

料外售

废垫料 （ 含牛

尿 、 牛粪 、 饲

料残渣 ）

废垫料 （ 含牛

尿 、 牛粪 、 饲

料残渣 ）

1391.62

1391.62

2367.36

2367.36

16.8

16.8

2700

2700

3677.8

青贮池渗滤液

青贮池渗滤液

18.72

18.72

3677.8


oleObject6.bin

image25.wmf
(

)

(

)

(

)

h

h

-

NH

a

N

T

a

,

T

h

3

eac

1

ex

f

F

CR

N

EF

´

´

´

-

´

=

g

）

（


image26.wmf
h

f


oleObject7.bin

image27.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

)

1

(

365

)

1

(

365

T

a

,

T

h

i

,

T

,

a

,

T

h

i

,

i

h

F

-

´

´

´

+

F

´

-

´

´

´

=

å

å

EF

PC

A

EF

PC

A

E

T

T

T

r

T

h

T

T

T

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

a

h


image28.wmf
(

)

T

F


image29.png




oleObject8.bin
基础工程施工


设备安装


设备调试


工程竣工


固体废物、扬尘、噪声


噪声


生活垃圾、生活污水



image30.emf
设备调试

工程竣工

基础工程施工 设备安装

固体废物 、 扬尘 、 噪声 噪声

生活垃圾 、 生活污水


image31.png
ERIEAE | — — > BRI
A 4
N .
A 4
] B S P | REER >
T
EHARREAIE «—— wtE «——1 1 o ma g
IR, 4. ERRES

FOKRK. B _
BISIER

4

LR EEIR  —— > &5

gesopl ——— AR HUIEE RS

FHENE «—— =ZfbIsi e — ABilTK- — — o — — —  EEbIR

il
o
St
B





oleObject9.bin
发酵床养护


发酵床清理更换


发酵菌、垫料


菌床铺设


发酵菌补给


有机肥基料外售


牛棚建设


牛群入床



oleObject10.bin
牛只吸收


牛粪含水


牛尿


发酵床


地下水


蓄水池


牛饮用水


消毒用水


牛舍降温用水


车辆清洗用水


办公生活用水


48.13


48.13


36.72


11.18



image32.emf
地下水

地下水

蓄水池

蓄水池

牛饮用水

牛饮用水

消毒用水

消毒用水

牛舍降温用水

牛舍降温用水

车辆清洗用水

车辆清洗用水

办公生活用水

办公生活用水

48.13

48.13

48.13

48.13

36.72

36.72

损耗

5.89

损耗

5.89

损耗

5.5

损耗

5.5

损耗

0.06

损耗

0.06

损耗

0.03

损耗

0.03

5.89

5.89

5.5

5.5

0.06

0.06

0.16

0.16

三级化

粪池

三级化

粪池

旱地施肥

旱地施肥

循环使用

0.36

循环使用

0.36

牛只吸收

牛只吸收

牛粪含水

牛粪含水

牛尿

牛尿

发酵床

发酵床

0.13

0.13

0.13

0.13

9.24

9.24

15.93

15.93

11.18

11.18

11.18

11.18

9.24

9.24

20.42

20.42

青贮池渗滤液

青贮池渗滤液

0.13

0.13

牛饮水漏水

牛饮水漏水

0.37

0.37

0.37

0.37


oleObject11.bin
地下水


蓄水池


牛饮用水


消毒用水


牛舍降温用水


车辆清洗用水


办公生活用水


14603.4


14603.4


11750.4



image33.emf
地下水

地下水

蓄水池

蓄水池

牛饮用水

牛饮用水

消毒用水

消毒用水

牛舍降温用水

牛舍降温用水

车辆清洗用水

车辆清洗用水

办公生活用水

办公生活用水

14603.4

14603.4

14603.4

14603.4

11750.4

11750.4

损耗

2120

损耗

2120

损耗

660

损耗

660

损耗

14.6

损耗

14.6

损耗

11.68

损耗

11.68

2120

2120

660

660

14.6

14.6

58.4

58.4

化粪池

化粪池

旱地施肥

旱地施肥

循环使用

131.4

循环使用

131.4

牛只吸收

消化

牛只吸收

消化

牛粪含水

牛粪含水

牛尿

牛尿

发酵床

发酵床

46.72

46.72

46.72

46.72

2957.18

2957.18

4651.21

4651.21

4024.51

4024.51

4024.51

4024.51

2957.18

2957.18

6981.69

6981.69

青贮池渗滤液

青贮池渗滤液

46.41

46.41

牛饮水漏

水

牛饮水漏

水

117.5

117.5

117.5

117.5


oleObject12.bin
牛只吸收消化


牛粪含水


牛尿


发酵床


地下水


蓄水池


牛饮用水


消毒用水


牛舍降温用水


车辆清洗用水


办公生活用水


75.31


75.31


54


16.44



image34.emf
地下水

地下水

蓄水池

蓄水池

牛饮用水

牛饮用水

消毒用水

消毒用水

牛舍降温用水

牛舍降温用水

车辆清洗用水

车辆清洗用水

办公生活用水

办公生活用水

75.31

75.31

75.31

75.31

54

54

损耗

8.83

损耗

8.83

损耗

11.5 损耗

11.5

损耗

0.06

损耗

0.06

损耗

0.18

损耗

0.18

8.83

8.83

11.5

11.5

0.06

0.06

0.92

0.92

三级化

粪池

三级化

粪池

旱地施肥

旱地施肥

循环使用

0.54

循环使用

0.54

牛只吸收

消化

牛只吸收

消化

牛粪含水

牛粪含水

牛尿

牛尿

发酵床

发酵床

0.74

0.74

0.74

0.74

13.59

13.59

23.43

23.43

16.44

16.44 16.44

16.44

13.59

13.59

30.03

30.03

青贮池渗滤液

青贮池渗滤液

0.16

0.16

牛饮水漏

水

牛饮水漏

水

0.54

0.54

0.54

0.54


oleObject13.bin
地下水


蓄水池


牛饮用水


消毒用水


牛舍降温用水


车辆清洗用水


办公生活用水


22197.7


22197.7


17280



image35.emf
地下水

地下水

蓄水池

蓄水池

牛饮用水

牛饮用水

消毒用水

消毒用水

牛舍降温用水

牛舍降温用水

车辆清洗用水

车辆清洗用水

办公生活用水

办公生活用水

22197.7

22197.7

22197.7

22197.7

17280

17280

损耗

3180

损耗

3180

损耗

1380

损耗

1380

损耗

21.9

损耗

21.9

损耗

67.16

损耗

67.16

3180

3180

1380

1380

21.9

21.9

335.8

335.8

化粪池

化粪池

旱地施肥

旱地施肥

循环使用

197.1

循环使用

197.1

牛只吸收

消化

牛只吸收

消化

牛粪含水

牛粪含水

牛尿

牛尿

发酵床

发酵床

268.64

268.64

268.64

268.64

4348.8

4348.8

6840

6840

5918.4

5918.4

5918.4

5918.4

4348.8

4348.8

10267.2

10267.2

青贮池渗滤液

青贮池渗滤液

58.5

58.5

牛饮水漏

水

牛饮水漏

水

172.8

172.8

172.8

172.8


oleObject14.bin
肉牛吸收


饲料残渣


牛粪（绝干）


饲料


7140


1006.13


35.7


6098.17


发酵床


有机肥基料外售


1041.83


35.7


1006.13


1041.83



image36.emf
肉牛吸收

肉牛吸收

饲料残渣

饲料残渣

牛粪 （ 绝干 ）

牛粪 （ 绝干 ）

饲料

饲料

7140

7140

1006.13

1006.13

35.7

35.7

6098.17

6098.17

发酵床

发酵床

有机肥基

料外售

有机肥基

料外售

1041.83

1041.83

35.7

35.7

1006.13

1006.13

1041.83

1041.83


oleObject15.bin
肉牛吸收


饲料残渣


牛粪（绝干）


饲料


10500


1479.6


52.5


8967.9


发酵床


有机肥基料外售


1532.1


52.5


1479.6


1532.1



